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Kontaktinis asmuo

Gailė Jonėnaitė

el. paštas gaile.jonenaite@kam.lt,

tel.: +370 706 80 883

AUSTŲ ŽENKLŲ „SUNKUMAI NEGĄSDINA“ LAUKO UNIFORMAI 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
2025 m. gegužės               Nr. TS-

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Austi ženklai „Sunkumai negąsdina“ LU (toliau – ženklai) – tai stačiakampio formos 35 x 45 mm dydžio ženklai, kuriuose juodos spalvos fone aukso (Pantone 142C), sidabro (Pantone Cool Gray 7 C) arba bronzos (Pantone 465C) spalvos siūlais išausti nustatyto pavyzdžio simboliai (žr. 1 priedą), pagal tai ženklai skirstomi į „auksinį“, „sidabrinį“ ir „bronzinį“. 

2. Ženklo spalvos bei pynimas bus derinamos su tiekėju darbinio pavyzdžio derinimo metu. 
3. Nustačius konkurso laimėtoją, bus pateiktas vektorinis failas (CDR) gamybai. 
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
4. Ženklai audžiami specialiomis programinėmis arba lygiavertėmis mašinomis. Ženklo fonas turi būti lygus, be tarpelių ar laisvų siūlų. 
5. Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas. 
1 lentelė
AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Žaliavos sudėtis, ( 
	PES 100
	nurodyti

	2.
	Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), %
	 ≤  ( 2,0
	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

	3.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	3.1.
	skalbimui prie 400C
	> 4
	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis

	3.2.
	sausai trinčiai
	( 5
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis

	3.3.
	šlapiai trinčiai
	> 4
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis

	3.4.
	dirbtinei šviesai
	> 4
	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis

	3.5.
	organiniams tirpikliams
	> 4
	LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis


Pastaba.

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą (skalbimo procedūra –4N, džiovinimo procedūra – C).
6. Ženklo standumo užtikrinimui, vidinė ženklo pusė (per visą plotą) turi būti sutvirtinta klijuotiniu įdėklu, kurio paviršinis tankis ne mažesnis kaip 100 g/m2.
7. Ženklo kraštai viso perimetro ilgiu turi būti apsiūti specialia apmėtymo (overlok tipo) mašina 2-3 mm pločio apvadu, užtikrinant pilną krašto padengimą (neturi būti tarpelių). Ženklo apvado siūlų spalva turi atitikti ženklo fono spalvą.

8. Ženklo nešiojimui, jo vidinėje pusėje (per visą ženklo plotį) prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas:

8.1. Prie ženklo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kilputėmis (švelnioji pusė). 

8.2. Kibaus tekstilinio užsegimo prisiuvimo siūlė turi sutapti su ženklo apvado kraštu.

8.3. Kibus tekstilinis užsegimas turi būti juodos spalvos. Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų.

8.4. Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2 lentelė
TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS TEKSTILINIEMS UŽSEGIMAMS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Atskiriamoji jėga, N/cm
	
	LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis

	1.1.
	po skalbimo*
	( 1,3
	

	1.2.
	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų
	( 0,65
	

	2.
	Šlyties jėga, N/cm2
	
	LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis

	2.1.
	po skalbimo*
	( 6
	

	2.2.
	po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų
	( 4
	

	3.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	3.1.
	skalbimui*
	( 4
	LST EN ISO 105-C06  (ISO 105-C06) arba lygiavertis

	3.2.
	sausai trinčiai
	( 4
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis

	3.3.
	šlapiai trinčiai
	( 3
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis


Pastaba. 

* Turi būti skalbiama prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

9. Ženklai turi atitikti 1 priede nustatytą formą. Leidžiamas 2 %  nukrypimas nuo nurodytų matmenų
10. Esant būtinybei (įteisinus naują ženklą arba pakeitus esamą), 1 priede esantys ženklai gali būti keičiami arba papildomi naujais.
11. Ženklai turi būti simetriški, kokybiški, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

12. Ženklai turi būti atsparūs valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).
13. Ženklų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
13.1. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas pristato du identiškus ženklus ir ženklo priežiūros instrukciją suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno polietileninio maišelio);

14.  Esant poreikiui derinimo eigoje ženklo matmenys, audimo atlikimas ir pan. gali būti tikslinami. 

15. Gamyba turi būti pradėta  tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

II. ŽENKLŲ PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
16. Ženklai priimami pagal suderintus ir patvirtinus darbinus pavyzdžius.

17. Ženklai pakuojami į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu, po 10 vienetų. 
18. Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· kiekis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

· priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį.
19. Ženklai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· kiekis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

20. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
21. Ženklai bus priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 formos A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
Atsargų valdymo departamento
Maisto ir ūkinių prekių skyriaus

vyr. specialistė




      Gailė Jonėnaitė





GRA prie KAM 
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1 pav. Austi ženklai „Sunkumai negąsdina“ lauko uniformai

