Tiekėjams
DĖL PAAIŠKINIMO
Įsivėlus techninei klaidai, teikiame patikslinimą dėl techninės specifikacijos 2 lentelės 4 p. keliamo reikalavimo:
[bookmark: _Hlk196912785]Vietoje <...> Elektromobilių krovimo išėjimo jungtys ne mažiau nei 2 vnt. CCS2 su dinamiškai dalijama galia, ne mažesne nei 75 kW per vieną jungtį, išdėstomas taip <...> Elektromobilių krovimo išėjimo jungtys ne mažiau nei 2 vnt. CCS2 su dinamiškai dalijama galia, ne mažesne nei 74 kW per vieną jungtį, nes pagal sąlygas bendra galia negali būti didesnė nei 149 kW. 
Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-05-06 9 val. 00 min.


