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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2025 m. balandžio 30 d.
Vilnius

Komisija susipažino su 2025 m. balandžio 29 d. tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu paklausimu dėl Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso (pirkimo Nr. 2320659) (toliau – konkursas) sąlygų ir suformulavo atsakymą:
 Klausimas.
„Laba diena,
1.Prašome patikslinti, kuo vadovautis darbų įkainių lentele ar ,,Patalpų pritaikymo žmonėms su negalia paprastojo remonto projektu''?
[bookmark: _GoBack]2. Prašome patikslinti ar perkami ardymo, demontavimo darbai. Patalpų pritaikymo žmonėms su negalia paprastojo remonto projekte kiekių žiniaraštyje ardymo darbai numatomi, bet darbų įkainių lentelėje jų nėra. Prašome patikslinti.
2. Prašome patikslinti ar perkami lubų glaistymo, dažymo darbai. Darbų įkainių lentelėje jų nėra.
3. Prašome patikslinti ar perkami darbai su sienų apdaila plokščių klijavimas ,,ORAC Decor W116''
4. Darbų įkainių lentelėje įrašytą ,,Kondicionierių išorinių agregatų montavimas'', ,,Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas'', patalpų pritaikymo žmoniems su negalia paprastojo remonto projekte šių darbų nematome. Prašome prisegti tech. specifikacijas agregatų.
5. Prašome pateikti tech. specifikaciją elektromagnetinei spynai.“

Atsakymas. Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus klausimus, teikia atsakymus:
1. Vadovautis Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų įkainių lentele.
2. Ardymo ir demontavimo darbai nėra perkami.
3. Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą perkančioji organizacija patikslina konkurso sąlygų Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 3 priedas) 4 punkto Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio 4.1 papunktį ir papildo 4.1.31 papunkčiu:
	4.1.31
	Lubų glaistymas, dažymas 2 kartus emulsiniais dažais
	m2
	62,57



Taip pat patikslina Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų įkainių lentelės (konkurso sąlygų 4 priedas) 1 punktą ir papildo 1.31 papunkčiu:
	1.31
	Lubų glaistymas, dažymas 2 kartus emulsiniais dažais
	m2
	62,57
	 
	0



4. Sienos nebus klijuojamos apdailos plokštėmis ,,ORAC Decor W116''.
5. Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą perkančioji organizacija patikslina konkurso sąlygų Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 3 priedas) 4 punkto Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio 4.4 papunkčio 4.4.1 ir 4.4.2 papunkčius bei 4.5 papunkčio 4.5.1 ir 4.5.2 papunkčius:
	4.4.1.
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW.
Tiekiamo/šalinimo oro kiekiai: +292/-292 m3
Tiekiamo/šalinimo oro slėgio nuostoliai sistemoje: +50/-50Pa
 Įrenginio el. šildytuvų galia: 1,5 kW  (iš jų el. pirminio šildymo galia 1,0 kW)
Tiekimo/ šalinimo oro filtrai: M5/F7
	kompl.
	  1,0     

	4.4.2.
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW.
Šaldymo agentas – freonas  R32
 Darbinė lauko temperatūra vėsinime nuo -10 C iki 46  C
 Darbinė lauko temperatūra šildyme nuo -25 C iki 24   C
	kompl.
	  1,0     



	4.5.1.
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas, išorinio agregato šaldymo galia  iki 5kW.
Tiekiamo/šalinimo oro kiekiai: +292/-292 m3
Tiekiamo/šalinimo oro slėgio nuostoliai sistemoje: +50/-50Pa
 Įrenginio el. šildytuvų galia: 1,5 kW  (iš jų el. pirminio šildymo galia 1,0 kW)
Tiekimo/ šalinimo oro filtrai: M5/F7
	kompl.
	2,0

	4.5.2.
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia  iki 5kW.
Šaldymo agentas – freonas  R32
 Darbinė lauko temperatūra vėsinime nuo -10 C iki 46  C
 Darbinė lauko temperatūra šildyme nuo -25 C iki 24   C
	kompl.
	2,0



Taip pat patikslina Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų įkainių lentelės (konkurso sąlygų 4 priedas) 4 punkto 4.1 ir 4.2 papunkčius bei 5 punkto 5.1 ir 5.2 papunkčius:
	4.1
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW. Tiekiamo/šalinimo oro kiekiai: +292/-292 m3
Tiekiamo/šalinimo oro slėgio nuostoliai sistemoje: +50/-50Pa
 Įrenginio el. šildytuvų galia: 1,5 kW  (iš jų el. pirminio šildymo galia 1,0 kW)
Tiekimo/ šalinimo oro filtrai: M5/F7
	kompl.
	1
	 
	0

	4.2
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW. Šaldymo agentas – freonas  R32
 Darbinė lauko temperatūra vėsinime nuo -10 C iki 46  C
 Darbinė lauko temperatūra šildyme nuo -25 C iki 24   C
	kompl.
	1
	 
	0




	5.1
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas, išorinio agregato šaldymo galia  iki 5kW.  Tiekiamo/šalinimo oro kiekiai: +292/-292 m3
Tiekiamo/šalinimo oro slėgio nuostoliai sistemoje: +50/-50Pa
 Įrenginio el. šildytuvų galia: 1,5 kW  (iš jų el. pirminio šildymo galia 1,0 kW)
Tiekimo/ šalinimo oro filtrai: M5/F7
	kompl.
	2
	 
	0

	5.2
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia  iki 5kW. Šaldymo agentas – freonas  R32
 Darbinė lauko temperatūra vėsinime nuo -10 C iki 46  C
 Darbinė lauko temperatūra šildyme nuo -25 C iki 24   C
	kompl.
	2
	 
	0



6. Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą perkančioji organizacija patikslina konkurso sąlygų Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 3 priedas) 4 punkto Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio 4.1 papunkčio 4.1.10 papunktį:
	4.1.10
	Dvivierės dažyto aliuminio profilio durys su pritraukėju ir elektromagnetine spyna montavimas (m2 bloko)
	m2
	5,1



Taip pat patikslina Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų įkainių lentelės (konkurso sąlygų 4 priedas) 1 punkto 1.10 papunktį:
	1.10
	Dvivierės dažyto aliuminio profilio durys su pritraukėju ir elektromagnetine spyna montavimas (m2 bloko)
	m2
	5,1
	 
	0


 

1



