                                                                                                                         Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1


[bookmark: _Hlk196912892]PRAMONINIAI VIRTUVĖS ĮRENGINIAI  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


[bookmark: _Hlk196898560]1. Pirkimo objektas: keturių kaitinimo zonų indukcinė viryklė– 2 vnt.,  elektrinė keptuvė su rankiniu pavertimu 2 vnt., konvekcinė krosnis su stovu, 5 gastro indais GN1/1,
filtru ir apiplovimo dušu 2 vnt.. įskaitant pristatymą, sumontavimą ir garantinę priežiūrą. 
2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.
3. Pirkimui skirta maksimali lėšų suma – ne daugiau kaip 14900,00 EUR be PVM.
4. Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis prekes pristato ir sumontuoja. Prekės bus pristatomos adresais:
[bookmark: _Hlk196913530] 4.1. Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r. keturių kaitinimo zonų indukcinė viryklė– 1 vnt.,  elektrinė keptuvė su rankiniu pavertimu 1 vnt.,  konvekcinė krosnis 1 vnt. su stovu, filtru, 5 gastro indais GN1/1 ir apiplovimo dušu 1 vnt... 
[bookmark: _Hlk196913585]4.2. Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.: keturių kaitinimo zonų indukcinė viryklė– 1 vnt.,  elektrinė keptuvė su rankiniu pavertimu 1 vnt., konvekcinė krosnis 1 vnt.  su stovu, filtru, 5 gastro indais GN1/1 ir apiplovimo dušu 1 vnt..  
5. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę. Prekės privalo būti originalios, naujos ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos), pristatomos tvarkingoje (nepažeistoje) pakuotėje.
5.1. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas, pirkimo sąlygų ar Pirkėjo pateikto užsakymo neatitinkančias prekes kokybiškomis, atitinkančiomis pirkimo sąlygas ir Pirkėjo pateiktą užsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo laiko.
6. Siūlomų prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
	

Nr.
	

Pirkimo objektas
	

Perkamas kiekis
	
Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas


	 1.
	[bookmark: _Hlk196897974]Keturių kaitinimo zonų indukcinė viryklė 
	 2 vnt.
	Galingumas ne mažiau 14kw380V; kiekvienos kaitinimo zonos matmenys ne mažiau: 320:x320 mm; laikmatis iki 180 min.; staigus kaitinimo zonos sustabdymas nuėmus puodą nuo kaitinimo zonos; viryklės apsauga nuo netyčinio įjungimo; integruotas automatinis saugiklis su signaliniu įtampos indikatoriumi; nerūdijančio plieno korpusas su apačioje nerūdijančio plieno atvira spintele; pagal aukštį reguliuojamos kojelės.

	 2.
	Elektrinė keptuvė su rankiniu pavertimu
	 2 vnt.
	Talpa ne mažiau 50 ltr.; galingumas ne mažiau 9kw/400V; temperatūros reguliavimas nuo 50oC iki 300oC; rankinis keptuvės pavertimas; 

	 3.
	[bookmark: _GoBack]Konvekcinė krosnis su stovu, filtru, 5 gastro indais GN1/1 ir apiplovimo dušu.
	 2 vnt.
	Galingumas ne mažiau 7,8 kw/400V; talpa ne mažiau 5 gastro indai GN1/1; pagrindinės funkcijos: kepimas, kepimas su garais, virimas, lėtas kepimas; gaminimo laikmatis; komplekte nerūdijančio plieno stovas vandens minkštinimo filtras.



