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TELEKOMUNIKACINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė  (įrašyti)

	1.
	19 colių 1U ODF 12 SC Duplex.
	

	1.1.
	Turi būti ištraukiamas 19"/1U 12 SC Duplex optinio paskirstymo blokas, kuriame įvadinis optinis kabelis traukiasi kartu su ištraukiama apatine ODF dalimi;
	

	1.2.
	Galinėje ODF-o dalyje turi būti numatyti keturi įvadai-išvadai, optinius kabelius tvirtinant su PG16 sandarikliais;
	

	1.3.
	Korpusas turi būti universalus. Jame yra keičiama priekinė panelė, priklausomai nuo reikiamo optinių adapterių tipo;
	

	1.4.
	Turi būti ištraukiama panelė kuri suteikia patogų aptarnavimą eksploatacijos metu bei
 montuojant;
	

	1.5.
	Laisvai parenkama priekinė panelė suteikia universalumo;
	

	1.6.
	Pagaminta iš 1,5mm plieno;
	

	1.7.
	Turi būti komplekte priekinės panelės fiksatoriai bei klijuojami skaidulų kreiptuvai;
	

	1.8.
	Turi būti paruoštos hermetinių PG 13,5 ir PG16 įvadų skylės kairėje bei dešinėje pusėse;
	

	1.9.
	Ištraukiant panelę PG įvadai turi judėti kartu;
	

	1.10.
	Aukštis:1U;
	

	1.11.
	Plotis:19“ (482,6mm);
	

	1.12.
	Atstumas tarp prisukimo taškų į 19“ rėmą :465mm;
	

	1.13.
	Gylis:240mm.
	

	2.
	Adapteris daugiamodžiui (multimode) kabeliui SC/SC Duplex pilkas:
	

	2.1.
	Optikos komutavimo kištukinis lizdas (adapteris)Adapteris SC-duplex – SC-duplex 
daugiamodžio optinio kabelio jungtis, spalva pilka;
	

	2.2.
	Jis turi būti skirtas sujungti 2 (du) optinius daugiamodžius OM3 (angl. duplex), dviejų skaidulų kabelius su SC-duplex jungtimis, kurių skaidulų diametras  yra 50/125 µm.;
	

	2.3.
	Turi turėti 2 (dvi) SC-duplex female jungtis (lizdus);
	

	2.4.
	Jo darbinė temperatūra nuo -40 iki +85 laipsnio;
	

	2.5.
	Adapteris turi būti skirta vidaus darbams;
	

	2.6.
	Turi būti naujas ir nenaudotas, darbinis resursas ne mažesnis kaip 1000 kartų;
	

	2.7.
	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų kokybės garantija.
	

	3.
	Pigteilas SC/UPS MM OM3 50/125 2m.:
	

	3.1.
	Daugiamodė (angl. multimode) skaidula su SC jungtimi (angl. pigtail) (toliau – skaidula).
	

	3.2.
	Skaidula turi būti daugiamodė (angl. multimode), su nepaslankia skaidula apvalkale (angl. tight buffered), ne prastesnės nei OM3 standarto.;
	

	3.3.
	Skaidulos išorinis diametras turi būti 900±50 µm.;
	

	3.4.
	Skaidulos ilgis turi būti ne trumpesnis nei 1,5 m.;
	

	3.5.
	Skaidulos LC jungties poliravimo lygis turi būti UPC (angl. Ultra Physical Contact) tipo;
	

	3.6.
	Turi būti nauja ir nenaudota;
	

	3.7.
	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų kokybės garantija.   
	

	4.
	Optinių skaidulų suvirinimo vietų apsaugos termofitas 2,8x60mm.:
	

	4.1.
	Termofitas turi susidėti iš nerūdijančio plieno strypo, skirto optinių skaidulų suvirinimo 
vietos mechaniniam tvirtumui;
	

	4.2.
	Žematemperatūrinių besilydančių klijų suvirinimo vietos hermetizacijai ir mechaniniam 
tvirtumui;
	

	4.3.
	Skaidraus temperatūriškai besitraukiančio vamzdelio;
	

	4.4.
	Termofitas turi būti ne storesnis kaip 2,8 mm;
	

	4.5.
	Termofitas turi būti 60 ±1 mm ilgio;
	

	4.6.
	Turi būti naujas ir nenaudotas;
	

	4.7.
	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų kokybės garantija.
	

	5.
	Optinė kasėtė 24 skaidulų sukomplektuota
	

	5.1.
	Optinė / šviesolaidinė 24-ių skaidulų sujungimo kasetė su dangteliu, skirta suvirintoms  šviesolaidinio kabelio skaiduloms talpinti;
	

	5.2.
	. Skaidulų suvirinimo vietos apsaugotos termofitais(skaidulų apsaugomis) montuojamos į kasetės skaidulų laikiklius, o šviesolaidinės skaidulos ir pigtail atsarga suvyniojama specialiai kasetėje numatytose vietose;
	

	5.3.
	Kasetė talpina iki dvidešimt keturių  skaidulų, dviejuose skaidulų laikikliuose po 12 skaidulų;
	

	5.4.
	Kasetės paprastai montuojamos šviesolaidinėse panelėse (ODF), movose arba dėžutėse.
	

	6.
	Savisriegiai Duplex SC adapterių tvirtinimui DIN7981C 2,2x6.5mm.:
	

	6.1.
	Storis:2,2mm.;
	

	6.2.
	Ilgis:6,5mm.;
	

	6.3.
	Padengimo tipas: cinkas Zn.;
	

	6.4.
	Savisriegiai yra naudojami šviesolaidinių adapterių SC,LC,ST DX,APC ir t.t. tvirtinimui 
optinės krosavimo dėžutės (OKD) ar optinio paskirstymo bloko (ODF) komutacinės panelės priekyje.
	

	7.
	19 colių 1U ODF 24 SC Duplex:
	

	7.1.
	Ištraukiamas 19"/1U 24 SC Duplex optinio paskirstymo blokas,kuriame įvadinis optinis kabelis traukiasi kartu su ištraukiama apatine ODF dalimi;
	

	7.2.
	Galinėje ODF-o dalyje yra numatyti keturi įvadai-išvadai,optinius kabelius tvirtinant su PG16 sandarikliais;
	

	7.3.
	Korpusas yra universalus. Jame yra keičiama priekinė panelė, priklausomai nuo reikiamo optinių adapterių tipo;
	

	7.4.
	Ištraukiama panelė suteikia patogų aptarnavimą eksploatacijos metu bei montuojant;
	

	7.5.
	Laisvai parenkama priekinė panelė suteikia universalumo;
	

	7.6.
	Pagaminta iš 1,5mm plieno, todėl yra tvirta;
	

	7.7.
	Komplekte priekinės panelės fiksatoriai bei klijuojami skaidulų kreiptuvai;
	

	7.8.
	Paruoštos hermetinių PG 13,5 ir PG16 įvadų skylės kairėje bei dešinėje pusėse;
	

	7.9.
	Ištraukiant panelę PG įvadai juda kartu, todėl nereikia palikti rezervo skaiduliniam vamzdeliui;
	

	7.10.
	Plotis:19“ (482,6mm);
	

	7.11.
	Atstumas tarp prisukimo taškų į 19“ rėmą: 465mm;
	

	7.12.
	Gylis:240mm.
	

	8.
	Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-12SC DX/12LC Quadro:
	

	8.1.
	Optinio kroso dėžutė, kurios  gabaritai yra gabaritai:250x275x65mm (A x P x G) mm yra pagaminta iš 1,5mm aliuminio lakšto. Durys turi būti su vieno tvirtinimo taško spyna;
	

	8.2
	Sieninė optinio krosavimo dėžutė skirta šviesolaidinio tinklo skirstymui 12SC Duplex arba12LC Quadro adapterių pagalba;
	

	8.3.
	Įvestas optinis kabelis tvirtinamas dirželių pagalba, pervertų per dugne iškirstas pailgas
kiaurymes, bei papildomai tvirtinasi prie optinės kasetės;
	

	8.4.
	Turi būti galimybė montuoti 12 SC duplex arba LC quadro adapterių;
	

	8.5.
	Kabelių įvadams viršuje ir apačioje turi būti 4 kiaurymės 32mm diametro su guminėmis  aklėmis).
	

	8.6.
	Spalva- pilka.
	

	9.
	12 sk. Optinis kabelis daugiamodis (multimode) MM50/125 OM3 universalus lauko/vidaus darbams)Tipas: VDE U-DQ(ZN)BH  UCFIBRE I/O CT LSHF 2kN 12 OM2B,Eca.):
	

	9.1.
	Optinis kabelis 12 skaidulų, daugiamodis (multimode) MM50/125 OM3 universalus;
Tipas: VDE U-DQ(ZN)BH  UCFIBRE I/O CT LSHF 2kN 12 OM2B,Eca;
	

	9.2.
	Skaidulų kiekis-ne mažiau 12 skaidulų;
	

	9.3.
	Skaidulos storis 50/125 mikronų;
	

	9.4.
	Turi būti universalus tinkamas lauko/vidaus darbams.
	

	10.
	Gofruotas vamzdis pilkas su viela D-20:
	

	10.1.
	Gofruotas vamzdis, skirtas klojamiems kabeliams apsaugoti, su viela kabelių pratraukimui;
	

	10.2.
	IP sandarumo klasė ne mažesnė 40;
	

	10.3.
	Gofruotas vamzdis turi būti su viela viduje;
	

	10.4.
	Gofruotas vamzdis turi būti lankstus;
	

	10.5.
	Gofruotas vamzdis turi būti atsparus gniuždymui (320N/m);
	

	10.6.
	Gofruoto vamzdžio diametras 20mm.;
	

	10.7.
	Gofruotas vamzdis pagamintas iš plastiko, pilkos spalvos;
	

	10.8.
	Gofruotas vamzdis naudojamas -5…+60  C laipsnių temperatūroje;
	

	10.9.
	Gofruotas vamzdis supakuotas 25 arba 50 m ritėje.
	

	11.
	Laikiklis vamzdžiui D20 pilkas:
	

	11.1.
	Apsaugos laipsnis IP 40;
	

	11.2.
	Medžiaga PVC;
	

	11.3.
	Spalva pilka;
	

	11.4.
	Laikiklio diametras skirtas 20mm gofrui fiksuoti.
	

	12.
	Izoliacinė juosta raudona 19x20:
	

	12.1.
	Juostos ilgis: 20 m ;
	

	12.2.
	Storis: 130 µm;
	

	12.3.
	Pramušimo įtampa: 5000 V;
	

	12.4.
	Medžiaga: PVC;
	

	12.5.
	Pailgėjimas: 260%;
	

	12.6.
	Atsparumas temperatūrai: iki 90 °C;
	

	12.7.
	Spalva: raudona.
	

	13.
	Tvirtinimo dirželiai 300x2,5 mm (pakuotė – 100 vnt.):
	

	13.1.
	Ilgis: 300 mm.;
	

	13.2.
	Plotis: 2.5 mm.;
	

	13.3.
	Min. laikymo jėga:80 N;
	

	13.4.
	Medžiaga: plastikas Polyamidas PA;
	

	13.5.
	Montavimo temperatūra:-5 - +85 °C.
	



* Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog  įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*)
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