[bookmark: _Hlk191021394]Rinkos konsultacija dėl šlavimo įrenginių segmentų pirkimo

Dėkojame už pateiktas pastabas/siūlymus išankstinėje rinkos konsultacijoje. Teikiame informaciją:

	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	(Techninė specifikacija) 


	1.4.1. punktas 
Priekabos sukabinimo įtaisas 
Reikalavimas Komunalinė plokštė negali uždengti priekabos sukabinimo įtaiso. galimai yra perteklinis. Sumontavus slopintuvą tuo pačiu metu priekaba prie sunkvežimio negalį būti prijungiama/prikabinama.

	PO sunkvežimius naudoja ne tik smūgio slopintuvo transportavimui, bet ir birių krovinių vežimui. Kai nėra poreikio naudoti smūgio slopintuvą, prie sunkvežimio yra kabinama priekaba. 
Punktas nekeičiamas.

	2.6. punktas. 
Kap suprantame, šis punktas skirtas dubliuoti gabaritinių ir stop žibintų signalams. Papildomi punktai  numerių apšvietimo žibintai, valdymo pultas su valdymo pulto elektros kabeliu ne mažiau 10 000 mm ilgio arba valdymo pultas su belaidžio ryšio sistema. Akumuliatoriaus baterija (-jos) AGM (atspari apkrovoms ir giliam iškrovimui) arba lygiavertė(-ės) baterijos. manome yra pertekliniai nes su nuleistu slopintuvu priekaba įprastomis sąlygomis negalės būti eksploatuojama. Išsikišęs slopintuvo korpusas posūkiuose gali kliudyti infrastruktūros objektus: kitus eismo dalyvius arba pėsčiuosius. 
Papildomas energijos šaltinis galėtų būti skirtas tik skydo žibintų užmaitinimui

	Būna atvejų kai įrenginį TMA reikalinga pervežti iš vienos vietos į kitą su nuleista pagalve. Punktas orientuotas į eismo saugumą (žibintai) ir nepriklausomumą nuo sunkvežimio energijos šaltinio. 

PO priėmė sprendimą patikslinti punktą Nr. 2.6, taip:
„Įtampa 24V.  Valdymo pultas su valdymo pulto elektros kabeliu ne mažiau 10 000 mm ilgio arba valdymo pultas su belaidžio ryšio sistema. Akumuliatoriaus baterija (-jos) AGM (atspari apkrovoms ir giliam iškrovimui) arba lygiavertė(-ės) baterijos.
Jeigu papildomas įrenginys TMA dengia sunkvežimio galinius žibintus, privalo būti įrengti dubliuojantys žibintai (gabaritinės, stop, posūkių šviesos, numerių apšvietimo žibintai).“

	1. Siūlome papildyti techninę specifikaciją reikalavimu, kad smūgio slopintuvas turi turėti sertifikuotas apsaugas nuo palindimo smūgio slopintuvui esant transportavimo padėtyje.

	PO priėmė sprendimą nenustatyti sertifikuotų apsaugų nuo palindimo smūgio slopintuvui esant transportavimo padėtyje, reikalavimo.

	2. Siūlome papildyti techninę specifikaciją reikalavimu, kad smūgio slopintuvo pagalvės kampai pagalvės gale turi turėti plienines cinkuotas apsaugas nuo atsitrenkimo į kliūtis, transporto priemonei manevruojant darbo vietoje su pagalve darbinėje padėtyje.

	PO priėmė sprendimą nenustatyti reikalavimo pagalvės kampams pagalvės gale turėti plienines cinkuotas apsaugas nuo atsitrenkimo į kliūtis, transporto priemonei manevruojant darbo vietoje su pagalve darbinėje padėtyje.

	3. Siūlome papildyti techninę specifikaciją reikalavimu, kad smūgio slopintuvo aukštis transportavimo padėtyje turi būti toks, kad nebūtų uždengiami ir matomi iš galo skydo konstrukcijos rėmo viršutiniuose kampuose esantys 2 vnt. žibintai-blykstės.

	PO priėmė sprendimą nenustatyti reikalavimo, kad smūgio slopintuvo aukštis transportavimo padėtyje turi būti toks, kad nebūtų uždengiami ir matomi iš galo skydo konstrukcijos rėmo viršutiniuose kampuose esantys 2 vnt. žibintai-blykstės.


	4. Siūlome papildyti techninės specifikacijos 2.4. punktą papildomu reikalavimu, kad turi būti garsinis įspėjamasis signalas pagalvės nuleidimo metu ir automatinė pagalvės pakėlimo funkcija.

	PO priėmė sprendimą papildyti punktą Nr. 2.4, taip:
„Pakėlimas/ nuleidimas, hidraulinės sistemos arba lygiavertės sistemos pagalba. 
Prioritetas teikiamas (skiriamas ekonominio naudingumo balas):
Pakėlimas/ nuleidimas, hidraulinės sistemos arba lygiavertės sistemos pagalba. Pagalvės nuleidimo metu veikia garsinis įspėjamasis signalas, pagalvės pakėlimo funkcija automatinė.“

	5. Siūlome papildyti techninės specifikacijos 2.6. punktą papildomu reikalavimu, kad smūgio slopintuvo elektros sistema turi turėti apsaugą (izoliatorių) nuo automobilio akumuliatorių iškrovimo.

	PO priėmė sprendimą nenustatyti smūgio slopintuvo elektros sistemos apsaugos (izoliatoriaus) nuo automobilio akumuliatorių iškrovimo, reikalavimo. 

	6. Techninės specifikacijos 2.7. punkte nustatytas maksimalus 2850 mm tik skydo aukštis yra ribojantis tiekėjų galimybes pateikti reikalavimus atitinkantį pasiūlymą, tad prašome padidinti maksimalų tik skydo aukštį iki 3000 mm, neviršijant maksimalaus 4000 mm smūgio slopintuvo aukščio nuo žemės paviršiaus.

	PO priėmė sprendimą patikslinti punktą Nr. 2.7, taip:
„Tik skydo: aukštis 2700 - 3000 mm , plotis 2300 -2400 mm“

	7. Siūlome papildyti techninės specifikacijos 2.8. punkto b. papunktį papildomu reikalavimu, kad nukreipiamasis ženklas „Kliūties apvažiavimas“ turi būti automatiškai ir vienu metu pasisukantis mirksinčios rodyklės kryptimi, išvengiant klaidingos kliūties apvažiavimo krypties tarp kliūties apvažiavimo ženklo ir mirksinčios rodyklės.

	PO priėmė sprendimą patikslinti punktą Nr. 2.8 b., taip:
„Nukreipiamasis ženklas „Kliūties apvažiavimas“ turi būti automatiškai ir vienu metu pasisukantis mirksinčios rodyklės kryptimi. Ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; (ženklas III dydžio);“



	8. Siūlome pakeisti 2.9. punktą įtraukiant papildomą reikalavimą, kad laidinis nuotolinio valdymo pultas su turi būti su LCD ekranu patogesniam slopintuvo valdymui. Taip pat įtraukti reikalavimą, kad valdymo pulto ekrane turi būti rodoma informacija apie:
- pakeltą/nuleistą slopintuvo pagalvę;
- mirksinčios rodyklės ir kliūties apvažiavo ženklo kryptį;
- nepriklausomo energijos šaltinio įtampa;
- mirksinčios rodyklės ir žibintų-blyksčių ryškumas dienos/nakties metu.
	PO priėmė sprendimą patikslinti punktą Nr. 2.9, taip:
„Nuotolinio valdymo pultas su kabeliu ne mažiau 10 000 mm ilgio (žibintų ir rodyklės, kelio ženklų valdymui, smūgio pagalvės pakėlimui/nuleidimui ir pan.) Pultas sumontuotas vairuotojo kabinoje. Pultas ar jame esantys jungikliai privalo perteikti informaciją operatoriui apie slopintuvo pagalvės padėtį, įspėjamųjų žibintų veikimą, ženklų padėtį. 
Prioritetas teikiamas (skiriamas ekonominio naudingumo balas):
Nuotolinio valdymo pultas su belaidžio ryšio sistema (žibintų ir rodyklės, kelio ženklų valdymui, smūgio pagalvės pakėlimui/nuleidimui ir pan.) Pultas su LCD ekranu ne mažiau 6 col., mobilus. Pulto ekrane rodoma informacija apie:
- pakeltą/nuleistą slopintuvo pagalvę;
- mirksinčios rodyklės ir kliūties apvažiavo ženklo kryptį;
- nepriklausomo energijos šaltinio įtampa;
- mirksinčios rodyklės ir žibintų-blyksčių ryškumas dienos/nakties metu.“


	(Pristatymo terminas)

	180 dienų būtų geriau su sumontavimu. Galimas etapinis pristatymas, pristatant dalimis, nuo 90 dienų
	PO priėmė sprendimą pakoreguoti prekių pristatymo ir sumontavimo terminą iki 180 k. d., tačiau atkreipiame dėmesį, kad už pristatymo terminą bus skiriami ekonominio naudingumo balai.

	Atsižvelgiant į perkamų smūgio slopintuvų kiekį ir į tai, kad slopintuvai yra pakabinami, t.y. turės būti atliekamas smūgio slopintuvų pritaikymas/montavimas ant Pirkėjo turimų automobilių, siūlome nustatyti 150 kalendorinių dienų pristatymo terminą.
	



