GMP TRANSPLANTACIJOS AUTOMOBILIS

 Pirkimo objektas:
 Pirkimo objektas – automobilis. Skirtas transplantacijų LSMUL Kauno klinikų paslaugoms.

	Eilės nr. 
	Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos:
	[bookmark: _GoBack]Siūloma techninė specifikacija (privaloma užpildyti)

	
	Bendra informacija:
	

	1
	Bazinio Automobilio markė ir modelis
	

	2
	Automobilio gamintojas
	

	3
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai nuo 2024
	

	4
	Mažiausiai 3 metų automobilio su įranga garantija arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.
	

	5
	Reikalinga nurodyti prekės gamintoją
	

	6
	Reikalinga nurodyti prekės kodą
	

	7
	10 metų garantija nuo korozijos.
	

	8
	M1 klasės keleivinis automobilis
	

	9
	Pristatymas – per 6 mėnesius po sutarties pasirašymo.
	

	
	Kėbulas:
	

	10
	Slankiojančios, elektra valdomos durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje su  langu
	

	11
	Slankiojančios, elektra valdomos durys keleivių skyriaus kairėje pusėje su  langu 
	

	12
	Elektra valdomas galinis dangtis su langu
	

	13
	Langai iš abiejų pusių galinėje kėbulo dalyje
	

	
	Sėdimos vietos:
	

	14
	Patogi vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis, nugaros atramos išlinkis, sėdimos dalies ilgis. Odiniai sėdynės apmušalai.
	

	15
	Šalia vairuotojo patogi sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis, nugaros atramos išlinkis, sėdimos dalies ilgis. Odiniai sėdynės apmušalai.
	

	16
	Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
	

	17
	Dvi vienvietės, patogios sėdynės antroje sėdynių eilėje, su porankiais, tvirtinamos ant bėgelių. Odiniai sėdynių apmušalai.
	

	18
	Patogus, trivietis suolas trečioje sėdynių eilėje, tvirtinamas ant bėgelių. Odiniai sėdynės apmušalai.
	

	
	Masė ir matmenys:
	

	19
	Bendra automobilio masė – nuo 2800 iki 3500 kg.
	

	
	Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:
	

	20
	Automobilio ilgis 5370 mm. ± 150 mm.
	

	21
	Automobilio ratų bazė 3430 mm. ± 150 mm.
	

	22
	Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais 2060 mm. ± 150 mm. 
	

	23
	Keleivių skyriaus vidinis aukštis 1400 mm. ± 150 mm.
	

	24
	Bagažo skyriaus ilgis nuo trečios sėdynių eilės nugarėlės iki galinio dangčio: nemažiau 700mm..
	

	
	Variklis ir eksploatacinės savybės:
	

	25
	Dyzelinis variklis
	

	26
	Gamyklinė galia –  ne mažiau 170 kW. 
	

	27
	Variklio taršos kategorija ne žemiau nei Euro 6d
	

	28
	Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.
	

	
	Transmisija ir pakaba:
	

	29
	Automatinė pavarų dėžė, 9+1 pavarų (devynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal)
	

	30
	Aliuminio lydinio ratai R17
	

	31
	Ratų formulė 4x4
	

	32
	Automobilio pakaba – pneumatinė 
	

	
	Saugumas:
	

	33
	LED priekiniai žibintai su ilgųjų šviesų asistentu. LED dienos šviesos žibintai
	

	34
	Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.
	

	35
	Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti  sistema su ratų praslydimo sistema
	

	36
	Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai.
	

	37
	Aktyvi stabdymo sistema
	

	38
	Kelio juostos vedlys
	

	39
	„Aklosios zonos“ perspėjimo sistema
	

	40
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.
	

	41
	Šoninės oro saugos pagalvės vairuotojui ir keleiviui
	

	42
	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.
	

	43
	Galinio parkavimo atstumų sistema ir galinio vaizdo kamera.
	

	44
	Lietaus daviklis valytuvų valdymui
	

	45
	Padangų slėgio indikavimo sistema
	

	46
	Automatinė atstumo kontrolės sistema 
	

	
	Įranga:
	

	47
	Multifunkcinis, oda aptrauktas vairas
	

	48
	Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje su nustatytos temperatūros palaikymo sistema
	

	49
	Papildomas oro kondicionierius keleivių salonui
	

	50
	Papildoma 12V akumuliatorių baterija, sujungta su pagrindine akumuliatorių baterija per gamyklinį baterijų sujungimo bloką
	

	51
	250 A galios generatorius.
	

	52
	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.
	

	53
	Radijas su 11“± 2 spalvotu monitoriumi, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip 8 garsiakalbių, išdėstytų visame automobilio salone.
	

	54
	Aplle car play ir Android auto sistemos
	

	55
	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.
	

	56
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
	

	57
	Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti.
	

	58
	Normalaus dydžio atsarginis ratas.
	

	59
	Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.
	

	60
	Metalinė, apsaugota nuo korozijos variklio karterio apsauga.
	

	61
	Krovinių tvirtinimo kilpos bagažo skyriuje
	

	62
	Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių salone
	

	
	Elektrinė instaliacija:
	

	63
	12 V rozetės galinei sėdynių eilei kairėje ir dešinėje, 12V rozetė krovinių skyriuje.
	

	64
	Sinusinės srovės 12 – 220 V įtampos keitiklis. Nominali galia nemažiau 600W.
	

	
	Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas:
	

	65
	Į stogą integruoti švyturėliai. Keturiuose stogo kampuose sumontuoti švyturėlių moduliai. Modulių konstrukcija: kiekviename modulyje įrengti ne mažiau kaip du mėlynos spalvos mirksintys LED žibintai (galingumas 25–30 W, matmenys: ilgis 130–140 mm, aukštis 45–60 mm), bei įranga, užtikrinanti, kad švyturėlių modulis nerasotų iš vidaus. Kiekvienas modulis uždengiamas sandariu skaidriu gaubtu iš plastiko, atspariu ultravioletiniam spinduliavimui ir kitiems aplinkos poveikiams.  
Automobilio priekinėse grotelėse, taip pat ant išorinių veidrodėlių korpusų, priekinio ir galinio bamberio kampų, sumontuoti papildomai po vieną mėlynos spalvos LED švyturėlį (kiekvienas mažiausiai 5 W galingumo), įjungiami kartu su pagrindiniais švyturėliais. Šviesos signalizacijos įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 ir R10 reikalavimus. Sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) garsiakalbis (100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (mažiausiai 100 W) ir mikrofonas.
	

	66
	Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 20 % šviesos laidumo
	

	67
	Apipavidalinimas pagal LST 1299 standartą, šviesą atspindintis.Visam apipavidalinimui suteikiama 2 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo.
	

	68
	Šaldytuvai: Kategorija-Automobiliniai šaldytuvai, Prekės pakuočių kiekis 2vnt., Montavimo tipas -Nešiojamas, Talpa:-nemažiau 25 l, Kompresorius, Temperatūra šaldytuve - +20°C iki -20°C nustatytos temp. palaikimas pastoviai.
	



Pristatymas:
1. Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis. Automobilis turi būti su registracija ir TA apžiūra bei galiojančiu civiliniu draudimu ne mažiau mėnesiui. 
2. Pristatymas per 6 mėn. po pasirašytos sutarties. 
3. Grafoje „Siūloma techninė specifikacija“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos paslaugos duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. 
4. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Paslaugos teikėjas turi įsipareigoti paslaugą pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.
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