Techniniai reikalavimai
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	1. Reikalavimai I-ojo tipo IP telefonams. Kiekis 150 vnt. 

	1. 
	LCD ekranas
	Ne mažiau 2.5 colių
240x120 taškų

	1. 
	Praleistų, atliktų ir priimtų skambučių numerių sąrašai
	Būtina

	1. 
	HD Voice palaikymas
	Būtina

	1. 
	Ethernet 10/100 Mbps jungtys
	Ne mažiau 2 vnt.

	1. 
	Ethernet jungtys palaiko PoE
	Būtina

	1. 
	RJ-9 garso ausinių jungtis
	Būtina

	1. 
	4 funkcijų valdymo mygtukai
	Būtina

	1. 
	4 krypčių navigavimo mygtukas
	Būtina

	1. 
	Paieška įmonės darbuotojų informaciniame kataloge
	Būtina

	1. 
	Atskiri mygtukai
	Būtini šie:
· MUTE mygtukas (apšviečiamas);
· ausinėms ir garsiakalbio režimui nustatyti (apšviečiami);
· mygtukai garsui reguliuoti;
· meniu mygtukas;
· Ausinių mygtukas.

	1. 
	Palaikomas linijų skaičius
	Ne mažiau 2 vnt.

	1. 
	Palaikomi protokolai
	SIP, SRTP

	1. 
	Palaikomi garso kodekai
	G.722, G.729a, G.729ab, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus, G.711µ

	1. 
	Maitinimo šaltinis
	Būtina
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	2. Reikalavimai II-ojo tipo IP telefonams. Kiekis 45 vnt. 

	1. 
	LCD ekranas
	Ne mažiau 2.5 colių
396x162 taškų

	1. 
	Ekrano pašvietimas
	Būtina

	1. 
	Praleistų, atliktų ir priimtų skambučių numerių sąrašai
	Būtina

	1. 
	HD Voice palaikymas
	Būtina

	1. 
	Ethernet 10/100/1000 Mbps jungtys
	Ne mažiau 2 vnt.

	1. 
	Ethernet jungtys palaiko PoE
	Būtina

	1. 
	RJ-9 garso ausinių jungtis
	Būtina

	1. 
	4 funkcijų valdymo mygtukai
	Būtina

	1. 
	4 krypčių navigavimo mygtukas
	Būtina

	1. 
	Paieška įmonės darbuotojų informaciniame kataloge
	Būtina

	1. 
	Atskiri mygtukai
	Būtini šie:
· MUTE mygtukas (apšviečiamas);
· ausinėms ir garsiakalbio režimui nustatyti (apšviečiami);
· mygtukai garsui reguliuoti;
· meniu mygtukas;
· Ausinių mygtukas.

	1. 
	Dviejų spalvų LED mygtukai, rodantys kito abonento būseną
	Ne mažiau 2 vnt.

	1. 
	Palaikomas linijų skaičius
	Ne mažiau 4 vnt.

	1. 
	Prie telefono galima prijungti papildomų mygtukų pultus
	Būtina

	1. 
	Palaikomi protokolai
	SIP, SRTP

	1. 
	Palaikomi garso kodekai
	G.722, G.729a, G.729ab, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus, G.711µ

	1. 
	Maitinimo šaltinis
	Būtina
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	3. Reikalavimai papildomų mygtukų išplėtimo moduliams. Kiekis 2 vnt.

	1. 
	LCD ekranas
	Ne mažiau nei du 3.5 colių (9-cm) ekranai po 160 x 270 taškų arba vienas ekranas ne mažiau nei 160 x 540 taškų

	2. 
	Ekrano pašvietimas
	Būtina

	3. 
	Laisvai programuojamų mygtukų skaičius
	Ne mažiau 14

	4. 
	Dviejų spalvų LED mygtukai, rodantys kito abonento būseną
	Ne mažiau 14

	5. 
	Turi būti palaikomas funkcionalumas: greitas rinkimas, linijų sekimas BLF (Busy Lamp Field)
	Būtina

	6. 
	Prie suprogramuoto mygtuko turi būti rodomas vartotojo vardas ar numeris
	Būtina

	7. 
	Suderinamas su II dalyje aprašytais telefono aparatais
	Būtina


Visa įranga turi būti vieno gamintojo su 12 mėnesių garantija.
Visa įranga turi būti pristatyta į Elektrėnus, Rungos g. 5 per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
