CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai, į kuriuos pateikiami atsakymai:

	Tiekėjo klausimas/prašymas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito išilginio profilio ir skersinio nuolydžio (automatinio kopijavimo) funkcijas. Esant paviršiaus nelygumams, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoti apie tvirtinimo ašį, automatiškai kopijuoti skersinį kelkraščio (griovio) nuolydį be operatoriaus įsikišimo. "
Sniego verstuvų plaukiojimo funkcija aprašyta sekančiai:
"„Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba."
Plaukiojimo funkcijos ir opcijos yra dvi:
1- Plaukiojimo, kai mulčerio ranka ir pjovimo galva prilaikomos ir "numetamos" savo svoriu ant pjaunamo paviršiaus, bet ši funkcija stipriai riboja pjovimo darbo greitį ir kai reljefas pasikeičia, nei pjovimo galva nei ranka iškart neprisitaiko prie paviršiaus ir gadina gruntą su atraminiu volu ar net pjovimo galva, nes nei pjovimo galva nei pjovimo ranka automatiškai neprisitaiko prie paviršiaus. Ši funkcija naudojama kai pjaunama tiesiu paviršiumi, kur nėra absoliučiai jokių nelygumų ar šlaitinių pasvyrimų.
2- Automatinio plaukiojimo funkcija, kuri papildo plaukiojimo funkcija, kur ne tik yra prilaikymas pjovimo galvos ir rankos, bet tuo pačiu automatiškai plaukioja ir veikia ne nuo įrangos hidraulinių slėgių, o pagal elektrinius daviklius ir pagal elektrinius daviklius reguliuoja pasvyrimą pjovimo rankos ir galvos. Kai pjovimo galva ar ranka pajaučia slėgį, dėl šios technologijos pjovimo galvutė automatiškai ir labai tiksliai prisitaiko prie reljefo formų. Pjovimo galvo ir rankos elektriniai davikliai pajunta reljefo nelygumus ir hidraulikos bei elektronikos pagalba keičia pjovimo kampą kuo tiesesnį pjaunamo paviršiaus atžvilgiu. Ir pagal šią papildomą automatinio pjovimo funkciją pjovimo greitis yra dvigubai didesnis nei įrangos, kuri turi tik hidraulinę plaukiojimo funkciją.
Nes pagal aprašymus, sniego verstuvo bei žoliapjovės plaukiojimo funkcijos yra skirtingos ir techninėse tai yra skirtingai apibūdinta ir skirtingai suprantama, nors padargų darbo principas tas pats, prisitaikyti prie reljefo, bet matome, kad žoliapjovėse / mulčeriuose yra papildomai prašoma automatinio plaukiojimo funkcija. T.Y. antra ir papildoma plaukiojimo funkcija, kuri veikia nuo papildomų elektroninių davyklių pagalba, o pagal hidraulinių slėgių funkcija.
Ar teisingai suprantame, kad reikalingos mulčeriams II,III,IV dalyse šios dvi plaukiojimo ir prie reljefo prisitaikymo funkcijos?
	Perkančioji organizacija vertina suinteresuoto tiekėjo atsakingą požiūrį rengiant pasiūlymą, bet šio pirkimo atveju nekoreguoja techninės specifikacijos priedų Nr.2, Nr.3, Nr.4  reikalavimų žoliapjovių prisitaikymo prie reljefo funkcijoms. Perkančioji organizacija patikina kad minėtose pirkimo dalyse žoliapjovių pjovimo įrenginiai (t.y. manipuliatorių strėlės ir pjovimo „galvos“) turi turėti šlaito išilginio profilio ir skersinio nuolydžio (automatinio kopijavimo) funkcijas, kurios užtikrinamos tiek hidraulinės sistemos, tiek elektroninių daviklių pagalba. Tuo pačiu perkančioji organizacija ragina siūlyti tokius įrenginius, kurie atitiktų tiek techninius, tiek saugumo reikalavimus, kuriuos suformavo perkančioji organizacija.

	Norint tinkamai išlaikyti nustatytą priekinių ir galinių ratų perdavimo santykį, dažnai būtina poruoti padangas iš skirtingų gamintojų, nes vieno gamintojo padangos ne visuomet atitinka tiek pločio, tiek aukščio reikalavimus. Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes, siūlome nekeisti techninės specifikacijos 3.5 punkto esmės, tačiau suteikti nedidelę toleranciją reikalaujamiems padangų parametrams:  Galinės padangos – ne siauresnės kaip 520 mm -10 % (R38);  Priekinės padangos – ne siauresnės kaip 420 mm -10 % (R28)
	Perkančioji organizacija vertina suinteresuoto tiekėjo atsakingą požiūrį rengiant pasiūlymą, bet šio pirkimo atveju nekoreguoja techninės specifikacijos priedo Nr.4 3.5 punkto reikalavimo. Tuo pačiu perkančioji organizacija ragina pasirinkti padangas tų gamintojų, kurie leistų išlaikyti traktoriaus gamintojo rekomenduotinus eksploatacinius parametrus ir atitiktų tiek techninius, tiek saugumo reikalavimus.




