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Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“


[bookmark: _Hlk67484108]TRANSPORTO PRIEMONIŲ TELEMETRINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė ar aprašymas
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(Pildo tiekėjas)
*Atitinka/neatitinka
*prie atsakymo Atitinka tiekėjas gali pridėti paaiškinimą arba nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.


	1.
	Įrangos užsakymo ir montavimo procedūra
	Įrangos montavimas (įskaitant ir identifikavimo korteles) į automobilius turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu paslaugos teikėjui. Užsakyme bus pateiktas konkretus automobilių skaičius, nurodoma įrangos montavimo vieta. Montavimas fiksuojamas priėmimo perdavimo aktu pasirašytu paslaugų teikėjo ir perkančiosios organizacijos (toliau – PO) darbų vietoje atlikus įrangos montavimus. (Priėmimo perdavimo akte turi būti nurodyta automobilio markė, modelis ir vals. nr, kuriai atlikti montavimo darbai)
Įrangos testavimai vykdomi išvažiavus į realų eismą. Nustačius įrangos trūkumų, paslaugos tiekėjas savo sąskaita pašalina juos ne vėliau kaip per 3 d. d. 
Sąskaita teikiama 1 kartą per mėnesį po paslaugos teikimo.
	1. p. Atitinka/neatitinka

	2.
	Paskirtis
		Teikti šioje specifikacijoje nurodytus duomenis, susijusius su transporto priemonių darbu ir būkle, identifikuoti jas vairuojančius asmenis, formuoti reikalingas ataskaitas ir analizes. 



	2. Atitinka/neatitinka

	3.
	Transporto priemonių, iš kurių gaunami telemetriniai duomenys, skirstymas 
	Lengvieji M1 ir N1 klasės automobiliai. 
Kuras – benzinas, dyzelinas, elektra. 
Automobilių amžius iki 18 metų.
	3. Atitinka/neatitinka

	4.
	Transporto priemonių skaičius, iš kurių turi būti gaunami telemetriniai duomenys
	Paprastų transporto priemonių skaičius 70 vnt. Išsidėstymas pagal apskritis (vnt.)
1. Vilniaus apskritis - 7
2. Kauno apskritis - 10
3. Klaipėdos apskritis - 9
4. Panevėžio apskritis - 7
5. Šiaulių apskritis - 11
6. Alytaus apskritis - 6
7. Utenos apskritis - 8
8. Tauragės apksritis - 3
9. Marijampolės apskritis - 8
10. Telšių apskritis - 1

Transporto priemonių skaičius paslaugos teikimo laikotarpiu gali keistis iki 10 vnt.
	4. Sutinkame/Nesutinkame

	5.
	Apmokėjimas už suteiktas paslaugas
	Pagal nustatytą paslaugos teikimo įkainį vienam automobiliui, vienam mėnesiui padaugintam iš automobilių, iš kurių teikiami duomenys, atitinkamo skaičiaus. Jeigu paslauga transporto priemonėms teikiama ne visą mėnesį, tai įkainis taikomas proporcingai pagal faktiškai teiktos paslaugos dienų skaičių.
	5. p. Sutinkame/Nesutinkame

	6.












	Reikalinga įranga ir priemonės
	Paslaugos teikėjas nurodytų duomenų gavimui ir pateikimui automobiliuose turi sumontuoti ne senesnę kaip 3 metų reikalingą įrangą ir priemones; duomenis perkelti į duomenų serverį, kuriame būtų įdiegta reikalinga programinė įranga gaunamų duomenų valdymui; užtikrinti PO (jos nurodytiems darbuotojams) prieigą prie duomenų. Visi gauti duomenys serveryje turi būti saugomi ir pasiekiami 2 metus nuo kiekvieno įrašo išsaugojimo. 
6.1. Paslaugos teikėjas montuodamas į automobilius reikalingą įrangą turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistas ar pablogintas automobilių funkcionalumas ir saugumas, nebūtų daroma įtaka jų gamintojų ar atstovų suteikiamoms garantijoms.
6.2. Montuojama įranga turi nuskaityti duomenis iš automobilių CAN (angl. Controller Area Network) sistemos (jei tokia yra) ir perduoti juos į paslaugos teikėjo turimą / nuomojamą duomenų serverį.
6.3. Sumontuotos įrangos darbo temperatūros diapazonas turi būti ne mažesniame temperatūrų intervale kaip nuo -20 °C iki +50°C (be vidinio akumuliatoriaus) ir esant darbinės aplinkos santykinės drėgmės diapazonui nuo 5 % iki 95 % (be kondensato). 
6.4. Duomenų siuntimo dažnio pasirinkimo galimybė. Duomenų siuntimas turi vykti pasikeitus bet kokiam iš parametrų: atstumui 50 m, laikas 30 s, posūkis 14°.
6.5. Montuojama įranga turi dirbti esant maitinimo įtampai ne mažesniame diapazone kaip nuo 10 V iki 30 V.
6.6. Sumontuotos įrangos vidutinis srovės suvartojimas turi būti ne didesnis nei 300 mA maksimalaus darbo režimo metu, kai maitinimo įtampa lygi 12 V.
6.7. Sumontuoto GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) imtuvo nustatomas vietos tikslumas esant ryšiui su vietos nustatymo palydovais turi būti ne didesnis kaip 5 m CEP (angl. Circular Error Probable).
6.8. Sumontuota įranga turi turėti pakraunamą nuo automobilių maitinimo šaltinių vidinį akumuliatorių, kuris užtikrintų įrangos autonominį veikimą ne trumpiau kaip 4 val., kai nėra iš transporto priemonės energijos tiekimo, tačiau jo gedimas, išsikrovimas ar nebuvimas neturi daryti įtakos įrangos darbui.
Esant išjungtam automobilio varikliui, įranga neturi krautis nuo bendro automobilio akumuliatoriaus.
6.9. Įranga turi atitikti radijo įrangos direktyvą 2014/53/ES ir būti pažymėtas CE ženklu.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinanti gamintojo dokumentą, kad įranga atitinka 2014/53/ES direktyvą.
	6. p. Atitinka/neatitinka










6.1. Atitinka/neatitinka




6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. p.
 (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	7.
	Duomenų saugumas
	Duomenų perdavimas tarp automobilio ir paslaugos tiekėjo turimo / nuomojamo duomenų serverio turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie stebėjimo sistemos, o patys stebėjimo sistemos duomenys  turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. Duomenys serveryje ir jų valdymo programinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo. Transporto priemones vairuojančių asmenų identifikavimo duomenų valdymas ir naudojimas turi užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus. 
	Atitinka/neatitinka

	8.
	Fiksuojami duomenys realiu laiku iš paprastų transporto priemonių
	Gaunami duomenys transporto priemonių turi apimti ir fiksuoti: laiką, greitį, judėjimo kryptį, buvimo vietą pagal GNSS, variklio būseną ir jos trukmę, vairuotojo identifikacijos duomenis, jeigu automobilyje yra CAN sistema, tai odometro parodymą, degalų sąnaudas, degalų kiekį bake; elektrinėms transporto priemonėms akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir pagal galimybes galimą nuvažiuoti atstumą. 
Jei fiksuojami duomenys yra parametro (įjungtas/išjungtas) būsenos, tai turi būti fiksuojama būsenos kitimo pradžia ir pabaiga. Gali būti pateikiami ir kiti papildomi duomenys.  
	(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	9
	Identifikacija
	Automobiliuose turi būti įrengiama vairuojančių asmenų identifikavimo sistema naudojanti RF ID (13,56 MHz) korteles.  Paslaugos teikėjas turės pateikti 700 vnt. atitinkamo dažnio RF ID kortelių.
	Atitinka/neatitinka

	10.
	Duomenų pateikimas į serverį
	Automobilių telemetrinių duomenų pateikimas, jų apdorojimas, valdymas ir saugojimas turi būti vykdomas paslaugos teikėjo turimame / nuomojamame serveryje, įdiegiant juose ar panaudojant jau esančią programinę įrangą. 
	Atitinka/neatitinka

	Programinė įranga (toliau – PĮ)
	

	11.
	Duomenų priėmimas ir saugojimas
	11.1. PĮ turi priimti ir atnaujinti duomenis iš telemetrinių įrenginių ne rečiau kaip kas 30 s. Parametras turi būti konfigūruojamas.
11.2. Automobilių istorijos duomenys turi būti kaupiami ir saugomi, prieinami 2 metus nuo kiekvieno įrašo išsaugojimo su galimybe tuos duomenis nuskaityti, peržiūrėti, atspausdinti, gauti išklotinę ar kitaip jais disponuoti. Po 2 metų asmens duomenų turinį sudaranti informacija iš PĮ turi būti automatiškai ištrinama. Pasiekti duomenis turi galėti tik specialią teisę turintys naudotojai.
11.3.Turi būti galimybė visus duomenis iškarto išsaugoti .pdf, .xlsx formatais arba atspausdinti tiesiogiai iš valdymo panelės.
	11.1., 11.2. ir 11.3.
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	12.
	Ataskaitos
	12.1. Turi būti galimybė formuoti pagal pasirinktą laikotarpį kelionės lapą, kuriame turi būti maršrutai ir datos, vairuojantys asmenys, nuvažiuoti atstumai, odometro rodmenys, degalų rūšis, degalų kiekis pasirinkto laikotarpio pradžioje ir pabaigoje bei įpiltų degalų kiekis.
12.2. Ataskaitos turi būti formuojamos pagal:
• datą ir laiko terminus;
• darbo laiką;
• kelionės tipą;
• sunaudotą bei gautą degalų kiekį, turi būti galimybė įpiltų degalų kiekius automatizuotai importuoti iš degalinių tinklo ir pačiam naudotojui degalinių ataskaitas įtraukti .txt ar .csv formatais;
• kiekvienos kelionės kilometražą;
• maršrutą;
• vairavimo įpročius ir netaupų vairavimą (pagal atskirą prašymą);
• vairuojančius asmenis;
• apskaičiavimą pagal faktinį degalų suvartojimą;
• apskaičiavimą pagal patvirtintas degalų normas;
• ridos pradžią ir pabaigą
• kuro likutį pradžioje ir pabaigoje;
• formuoti vienu metu struktūriniam padaliniui priklausančių transporto priemonių bendrus ataskaitinius duomenis iš anksčiau nurodytų.
12.3.. Turi būti funkcionalumas ataskaitas eksportuoti į dokumentus su plėtiniais  .pdf ir .xlsx ir siųsti ataskaitas į perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų elektroninius paštus.
	12.1, 12.2. ir 12.3 p. 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	13.
	Maršrutų informacija
	13.1. Maršruto informacija turi susidėti iš:
• Datos;
• Laiko;
• Atstumo;
• Važiavimo greičio pagal GNSS duomenis;
• Važiavimo/sustojimo trukmės;
• Maksimalaus/vidutinio greičio;
• Galimybė maršrutą atvaizduoti žemėlapyje.
13.2. Turi būti galimybė maršrutus skirstyti pagal kelionės pobūdį.
13.3. Turi būti funkcionalumas leidžiantis planuotis būsimą maršrutą. 
	13.1 p. 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)
13.2. p. Atitinka/neatitinka
13.3. p. Atitinka/neatitinka

	14.
	Žemėlapis
	14.1. Turi būti galimybė transporto priemones atvaizduoti Google Maps (su visais jo funkcionalumais) ar lygiaverčiame žemėlapyje.
14.2. Žemėlapio programos turi būti atnaujinamos ne rečiau kaip 1 kartą per metus;
14.3. Turi būti priartinimo ir atitolinimo funkcija naudojant pelės ratuką (ang. scroll);
14.4. Iš naudotojo programos lango turi būti galimybė pasirinkti elektroninio žemėlapio versijas: detalų žemėlapį, vaizdo iš palydovo ir hibridinį žemėlapius, kurie apimtų gatvių/kelių tinklą ir namų adresus, turėtų eismo informacijos funkciją.
14.5. Turi būti galimybė stebėti pasirinktas transporto priemones žemėlapiuose realiu laiku, matyti jų judėjimo greitį, kryptį, naudotojo lange su žemėlapiu užvedimo spynelės ir specialaus agregato būseną;
14.6. Turi būti galimybė žemėlapyje matyti PO struktūrinių padalinių dislokacijos vietas;
14.7. Turi būti leidžiama pažymėti neribotą kiekį zonų;
14.8.Turi būti leidžiama atsispausdinti žemėlapio vaizdą kartu su zonomis.
	14. p. Atitinka/neatitinka 

	15.
	Išlaidų suvestinė
	15.1. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis vesti kiekvieno automobilio eksploatavimo ir kitų išlaidų suvestines, kurios turi apimti:
• Degalų kiekius;
• Kitų eksploatavimo medžiagų kiekius;
• Techninės priežiūros ir remonto darbus;
• Atsargines dalis;
• Kitas išlaidas.
15.2. Turi būti galimybė formuoti įvairias išlaidų ataskaitas (bendras, pagal pasirinktas išlaidų rūšis, pagal pasirinktas transporto priemones), jas eksportuoti į dokumentus su plėtiniais .pdf ir .xlsx ir siųsti ataskaitas į perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų elektroninius paštas. 
15.3. Turi būti galimybė automatiškai importuoti eksploatacinių sąnaudų duomenis iš trečiųjų šalių.
	15.1 p. 
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)
15.2. p. Atitinka/neatitinka
15.3. p. Atitinka/neatitinka

	16.
	Stebėjimo būdas
	Turi būti galimybė bet kuriuo paros metu stebėti automobilio buvimą vietoje ar jo judėjimą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų realiu laiku.
	16 p. Atitinka/neatitinka


	17.
	VTPSI struktūriniai padaliniai
	17.1. Turi būti galimybė kurti, tvarkyti ir šalinti PO padalinių buvimo vietų rodymą žemėlapyje;
17.2. Turi būti galimybė PO padalinius rodyti žemėlapyje skirtingomis spalvomis ir ženklais;
17.3. Turi būti galimybė PO padalinių lokacijas nustatyti pagal geografines koordinates;
17.4. Turi būti galimybė sudaryti PO padalinių sąrašą ir jį eksportuoti į dokumentą su .xlsx plėtiniu
	17 p. Atitinka/neatitinka


	18.
	Zonų tvarkymas
	18.1. Turi būti galimybė kurti, tvarkyti ir šalinti zonas žemėlapyje;
18.2. Turi būti galimybė kurti įvairaus dydžio zonas.
18.3. Turi būti galimybė kurti zonas pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą.  
	18 p. Atitinka/neatitinka


	19.
	Veikimas
	19.1. Produkcinė aplinka turi būti pasiekiama ir veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu.
19.2. Pilnas aplikacijos lango užkrovimas turi trukti ne ilgiau kaip 5 sekundės.
19.3. PĮ automatiškai turi atnaujinti duomenis ne rečiau, kaip kas 30 sekundžių, turi būti galimybė duomenų siuntimo laiką konfigūruoti.

	19.1, 19.2. ir 19.3 p. (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	20.
	Produkcinė aplinka
	20.1. Produkcinė aplinka turi būti pasiekiama per Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome naršyklių naujausias versijas.
20.2. Paslaugos tiekėjas turės pateikti žiniatinklio pagrindu veikiančią (angl. web based) aplikaciją, kuri nereikalautų jokio papildomo diegimo (angl. thin client) PO darbuotojų darbo vietose. Papildomai produkcinė aplinka turi būti pasiekiama išmaniuose mobiliuose įrenginiuose su Android ir iOS programine įranga.
20.3. Produkcinė aplinka turi būti parengta lietuvių kalba įskaitant ir pagalbos, paaiškinimų funkcijas.

	20.1, 20.2. ir 20.3 p. (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	21.
	Interneto protokolas
	PĮ turi užtikrinti elektroninio stebėjimo sistemos veikimą naudojant HTTPS.
	21.p. Atitinka/neatitinka

	22.
	Administravimas ir naudotojai
	22.1. Turi būti numatytas funkcionalumas kurti skirtingo lygio naudotojus.
22.2. Turi būti galimybė skirtingiems PO naudotojams suteikti skirtingas teises, atsižvelgiant į naudotojo darbo vietą ir pobūdį, kurios galiotų tik tam nurodytuose PO padaliniuose.
22.3. Galimas naudotojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 60;
22.4. PĮ turi palaikyti ne mažiau kaip 60 konkurencinių (besinaudojančių sistema vienu metu) naudotojų vienu metu.
22.5. Turi būti galimybė priskirti ar perskirstyti automobilį naudotojų grupei ar atsakingam PO darbuotojui.
22.6. Turi būti galimybė suregistruoti transporto priemones sistemoje, šį sąrašą pildyti, keisti, trinti ir pan.
22.7. Turi būti galimybė transporto priemones skirstyti į grupes.
22.8. Transporto priemonės turi keisti savo statusą pagal tai ar ji yra aktyvi ar neaktyvi.
	22.1., 22.2., p. Atitinka/neatitinka





22.3., 22.4. tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius



22.5., 22.6., 22.7. ir 22.8. p. Atitinka/neatitinka








	23.
	Prieiga
	23.1. Jungimasis prie programinės aplinkos turi vykti PO naudotojo ar administratoriaus vardu ir slaptažodžiu.
23.2. Turi būti galimybė taikyti dviejų žingsnių autorizaciją pirmo prisijungimo metu: telefono numeriui išsiunčiamas SMS žinute patvirtinimo kodas, kuris grąžinamas į sistemą sutikrinimui.
	23. p. Atitinka/neatitinka


	24.
	Taisyklės
	24.1. Turi būti galimybė kurti, nustatyti, tvarkyti ir šalinti taisykles.
24.2. Turi būti galimybė priskirti taisykles automobiliui.
24.3. Taisyklių kūrimas turi būti paprastas ir aiškus.
24.4. Turi būti galimybė gauti informaciją į PO atsakingų asmenų el. paštus apie įvykius, greičio viršijimus, nustatytos zonos kirtimus ir kitus galimus pažeidimus.
	24.1. p. Atitinka/neatitinka


	25.
	Priminimai
	25.1. Turi būti galimybė įrašyti priminimus ir norimą priminimo laiką pagal odometro rodmenis, valandų skaičių, datą, techninės priežiūros ir kitas aptarnavimo procedūras (periodinės techninės apžiūros, tepalų ar padangų keitimai, draudimai ir t.t.).
25.2. Turi būti galimybė įrašyti vienkartinius ir pasikartojančius priminimus.
25.3. Turi būti galimybė bet kada pažiūrėti, kiek kilometrų ar dienų liko eksploatuoti objektą iki numatyto aptarnavimo. Visos atliktos procedūros registruojamos ir suteikia galimybę peržiūrėti, kada ir kas buvo atlikta.

	25. p. Atitinka/neatitinka


	26.
	Auditas ir kontrolė
	26.1. PĮ turi fiksuoti:
• PO naudotojų ir administratorių veiksmus (prisijungimas, atsijungimas, nesėkmingas prisijungimas);
• audito funkcijos įjungimą/išjungimą;
• audito įrašų trynimą, kūrimą ar keitimą.
26.2. Kiekviename audito įraše turi būti fiksuojama:
• data ir tikslus laikas;
• PO naudotojo, administratoriaus ar įrenginio, susijusio su įrašu, duomenys;
• veiksmų rezultatas.
26.3. PĮ turi drausti audito duomenis trinti ar keisti kol nesibaigęs audito duomenų saugojimo laikas.
	26. p. Atitinka/neatitinka


	27.
	Rezervacija
	27.1. Turi būti užtikrintas automobilių rezervacijų kūrimas internetu per web naršyklę ir papildomą mobiliąją programėlę.
27.2. Papildoma automobilių dalijimosi įranga turi užtikrinti, kad automobilį būtų galima rezervuoti/atšaukti rezervaciją mobiliuoju telefonu, naudojant mobiliąją programėlę. Mobilioji programėlė turi veikti iOS ir Android aplinkose.
27.3. Rezervacijos sistemos funkcionalumas:
• Turi būti galimybė nustatyti automobiliui papildomus, vartotojui nematomus kriterijus, kuriais remiantis vairuotojui būtų pasiūlomas automobilis rezervacijai: rezervuojančio asmens tipas (šis požymis įvedamas ir prie sukuriamų vartotojų).
• Kalendoriaus užpildymo kriterijus (siūlyti mažiausią ridą turintį automobilį, siūlyti tą automobilį, kuris labiausiai užpildytų kalendorių). Taip pat galimi mišrūs kriterijai.
• Turi būti galimybė pateikti rezervacijoje tik vieną kriterijus atitinkantį automobilį, bet neleisti vairuotojui rinktis iš visų laisvų automobilių.
• Sistemoje turi būti sukurti šie vartotojų tipai: administratorius, vairuotojas. Administratorius - gali laisvai atlikti veiksmus sistemoje, peržiūrėti visas rezervacijas, rezervuoti bet kurį automobilį, atšaukti rezervacijas, jas sutrumpinti. Turi būti galimybė administratoriaus teisių galiojimą apriboti pagal PO nustatytus padalinius. Vairuotojas - jam atsitiktine tvarka parenkamas automobilis, pagal priskirtus parametrus (pasiūlomas vienas atsitiktinis automobilis).
• Turi būti automatinis rezervacijos pratęsimas, jei automobilis nespėja grįžti iki numatyto rezervacijos laiko pabaigos.
• Turi būti automatinis rezervacijos atšaukimas, jei vartotojas vėluoja paimti automobilį nustatytą laiką.
• Turi būti rezervacijų ataskaitos (kiek, kuris automobilis laiko važiavo/stovėjimo, kiek laiko buvo rezervuotas, kurie PO darbuotojai rezervuoja, bet nepaima automobilio ir pan.).
• Turi būti rezervacijų analizės įrankiai (suvestinės apie rezervuotą laiką/procentą nuo viso rezervuotino laiko resurso; suvestinės apie važiuotą laiką / procentą nuo rezervuoto laiko).
• Turi būti automobilių apkrautumo ir poreikio analizės įrankiai (suvestinės ir/arba grafinės ataskaitos apie automobilių ir jų rezervacijų santykį (trūkumą/perteklių)).
• Turi būti automobilių grupių ir kategorijų kūrimas.
27.4. Informaciniai pranešimai PO vairuotojams:
• Po rezervacijos sukūrimo turi būti išsiųstas laiškas su pranešimu, kad automobilis rezervuotas (iš laiško galima būtų rezervaciją atšaukti).
• Prieš pasirinktą laiko tarpą iki rezervacijos pradžios turi būti išsiunčiamas laiškas – priminimas apie artėjančią rezervaciją (iš laiško galima būtų rezervaciją atšaukti).
• Išsiunčiamas laiškas – priminimas, kai prasidėjus rezervacijai, automobilis neišvažiavo iš stovėjimo zonos (iš laiško galima būtų rezervaciją atšaukti).
• Turi būti siunčiamas laiškas užsirezervavusiam asmeniui, jeigu jam parinktas automobilis iki numatyto laiko gali vėluoti grįžti iš ankstesnės rezervacijos. Laiške siunčiami ankstesnio vairuotojo duomenys ir informacija apie rezervaciją (iš laiško galima būtų rezervaciją atšaukti). 
	27. p. Atitinka/neatitinka


	Sistemos diegimas ir eksploatavimas
	

	28.
	Reikalingos įrangos montavimas ir duomenų teikimo pradžia
	28.1. Įsigaliojus sutarčiai pagal techninės specifikacijos 3 punkte nurodytų galimų transporto priemonių kiekių, iš kurių būtų gaunami telemetriniai duomenys, pasirinktus skaičius reikalinga įranga turės būti sumontuota ir pradėti teikti duomenys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo užsakymo patvirtinimo. 
28.2. Sutarties galiojimo metu techninės specifikacijos 3 punkte nurodytų transporto priemonių skaičių ribose PO turi turėti galimybę gauti telemetrinius duomenis iš papildomų transporto priemonių ir atsisakyti šių duomenų teikimo paslaugos iš konkrečių transporto priemonių. Telemetrinių duomenų teikimo paslauga arba jos teikimo nutraukimas konkrečioms transporto priemonėms turi būti įvykdytas ne ilgiau nei per 10 d. d. nuo užsakymo pateikimo arba šalių sutartais terminais. 
28.3. Įrangos montavimas/išmontavimas turės būti vykdomas pagal suderintus grafikus automobilių dislokacijos vietose (perkančiosios organizacijos struktūriniuose padaliniuose visoje Lietuvoje). 
	28.1. p. Sutinkame/Nesutinkame





28.2. p. Sutinkame/Nesutinkame









28.3. p. Sutinkame/Nesutinkame

	29.
	Gedimų šalinimas
	Gedimų šalinimo laikas – ne daugiau kaip 2 d. d. nuo informacijos apie gedimą pateikimo.
Programinių gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo val. nuo informacijos apie gedimą pateikimo.
	29. p. tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius

	30.
	Gedimų registracija
	PO darbuotojas atsakingas už sistemos kontrolės priežiūrą, turi turėti galimybę išsiųsti užsakymą/informaciją/paklausimą apie gedimus, nesklandumus ar papildomų sistemų užsakymus el. paštu. Paklausimai turi būti registruojami. Taip pat sistemos kontrolės priežiūrą vykdantis darbuotojas turi būti informuojamas apie paklausimo priskyrimą konkrečiam paslaugos teikėjo darbuotojui, bei apie sprendimo pabaigą.
Papildomai turi būti sudaryta galimybė sistemos kontrolės priežiūrą vykdančiam darbuotojui paslaugos tiekėjo internetiniame puslapyje stebėti visus savo užregistruotus gedimus ir jų vykdymo būseną, susijusią statistiką ir pan.
	30. p. Atitinka/neatitinka

	31.
	Naudotojų apmokymas
	Paslaugos tiekėjas privalo apmokyti PO atsakingus asmenis naudotis PĮ bei konsultuoti iškilusiais klausimais visu sutarties galiojimo laikotarpiu. 
	31. p. Atitinka/neatitinka



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Pirkimo objektas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos1, todėl Pirkimo objektui, Pirkimo sutarties vykdymo sąlygoms ar kitiems reikalavimams kiti aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai nėra nustatomi.

