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	Pusiau automatinis pistoletas (slim klasės) (PPR-371)


[bookmark: part_3d002f34ccb645cfb2957ac8c92cb377]
	Nr.
	Techninio reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Pistoletai turi būti pritaikyti naudoti teisėsaugos įstaigose, specialiose teisėsaugos ir kariuomenės pajėgose, atliekant padaliniams keliamas užduotis padidinto pavojaus sąlygomis arba esant hibridinėms grėsmėms, intensyvioms treniruotėms ir personalo rengimui, įvairiu paros metu, ekstremaliomis oro sąlygomis.

	2.
	Pavadinimas ir modelis
	Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo pistoleto gamintoją, pavadinimą ir modelį.

	3.
	Kalibras
	9x19 mm.

	4.
	Naudojami šoviniai
	Turi patikimai veikti su 9x19 mm šovinių FMJ, JHP, JSP tipo kulkomis.

	5.
	Galutinio ginklų vartotojo reikalavimai pistoletams
	5.1.  Pistoletai ir jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos;
5.2.  Nuėmus konservavimo tepalus, pistoletai, be jokių papildomų reguliavimų, turi tinkamai ir tiksliai šaudyti;
5.3.  Pistoletai su komplektuojamais taikikliais turi būti gamykloje prišaudyti;
5.3. Pistoletai su dėtuvėmis turi tinkamai veikti esant drėgmei ne prasčiau kaip ≤ 70%RH ir temperatūrai ne prasčiau kaip nuo -30 iki +40ºC;
5.5. Pistoletai pritaikyti naudoti kairiarankiams ir dešiniarankiams.

	6.
	Spalva
	Pistoletas ir dėtuvės juodos spalvos.

	7.
	Šovos mechanizmo tipas
	Kiekvienu nuleistuko paspaudimu patraukiamas skeltuvas (angl. striker fired).

	8.
	Vamzdis 
	8.1. Šalto kalimo;
8.2. Plaukiojantis;
8.3. Poligonalinės graižtvos.

	9.
	Spyna
	9.1. Plieninė, padengta kieta, gilumine, labai atsparia brėžimui nPVD (angl. physical vapor deposition) arba lygiavertes savybes turinčias apsaugine danga, saugančia nuo korozijos ir kitokio kenksmingo aplinkos poveikio;
9.2. Spynos šonuose, turi būti aštrios įpjovos - rantiniai, didinantys sukibimą ir gerinantys spynos suėmimą užtaisant ginklą su pirštinėmis ar be jų;
9.3. Spyna, pasibaigus šoviniams, turi užsifiksuoti galinėje, atitrauktoje padėtyje. Nuspaudus žemyn spynos fiksatoriaus svirtelę, turi grįžti į priekinę, darbinę padėtį.

	10.
	Pistoleto rėmas, rankena
	10.1. Rėmas turi būti pagamintas iš padidinto stiprumo, naudojamo ginklų gamyboje, atsparaus smūgiams, lūžimui ir trūkimui ilgaamžio polimero;
10.2. Rankenos paviršius iš visų keturių pusių turi užtikrinti patikimą rankos sukibimą su rankena.
10.3. Šovinių dėtuvės išmetimo mygtukas ant rankenos  su galimybe permontuoti iš vienos ginklo pusės į kitą.

	11.
	Šovinių dėtuvė
	11.1. Turi būti matomas šovinių kiekis šovinių dėtuvėje;
11.2. Nuspaudus šovinių dėtuvės išmetimo mygtuką, šovinių dėtuvė turi vienodai lengvai iškristi iš rankenos su šoviniais ar be jų.

	12.
	Šovinių dėtuvės talpa
	Ne mažiau 10 vnt. (standartinė dėtuvė).

	13.
	Saugikliai
	13.1. Neturi būti jokių papildomų išorinių saugiklių, reikalaujančių atskiro įjungimo / išjungimo veiksmo. 
13.2. Skeltuvo saugiklis, blokuojantis skeltuvą kai nespaudžiamas nuleistukas;
13.3. Papildoma apsauga nuo kritimo. Atleidus nuleistuką iškritęs ginklas neturi iššauti;
13.4. Norint atlikti šūvį, nuleistuko saugiklį ir nuleistuką reikia nuspausti tuo pačiu metu.

	14.
	Taikymosi įrenginiai
	14.1. Taikiklis su kontrastiniu grioveliu arba su dviem kontrastiniais  taškais griovelio šonuose;
14.2. Kryptukas stačiakampio formos (žiūrint taikymosi kryptimi) su kontrastiniu tašku viduryje;
14.3. Kryptukas ir taikiklis -  metaliniai;
14.4. Kryptukas ir taikiklis šviečiantys tamsoje.

	15.
	Ginklo išardymas valymui
	Be jokių įrankių.

	16.
	Priedų tvirtinimo pavaža
	Po vamzdžiu ant rėmo.

	17.
	Nuleistuko pasipriešinimas nuspaudimui
	23 - 25 N.

	18.
	Vamzdžio išlindimas iš spynos
	≤ 4 mm.

	19.
	Vamzdžio ilgis kartu su šovinio lizdu
	Nuo 85 iki 88 mm.

	20.
	Pistoleto svoris su tuščia dėtuve
	≤ 530 g.

	21.
	Pistoleto aukštis su šovinių dėtuve
	Nuo 125 iki 130 mm.

	22.
	Pistoleto ilgis
	Nuo 162 iki  167 mm.

	23.
	Pistoleto spynos plotis
	≤ 23 mm.

	24.
	Pistoleto identifikacinis žymėjimas
	Vamzdis, rėmas ir spyna  gamintojo turi būti paženklinti tuo pačiu, unikaliu identifikavimo numeriu.

	25.
	Pistoleto žymėjimas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
	Ginklas turi būti pažymėtas „LT“ žyma pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 5-V-618 patvirtintą Į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų ginklų žymėjimo tvarkos aprašą.

	26.
	Pistoleto komplektacija
	27.1. Pistoletas – 1 vnt.;
27.2. Šovinių dėtuvės pistoletui – 2 vnt.;
27.3. Valymo strypas su kilpa audiniui  – 1 vnt.;
27.4. Šepetėlis vamzdžiui valyti – 1 vnt.;
27.5. Daugkartinė varstoma transportavimo dėžutė su nešimo rankena – 1 vnt.;
27.6. Šovinių greito užtaisymo įrankis – 1 vnt.

	27.
	Kokybės garantija pistoletams
	Ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

	28.
	Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai

(dokumentų pateikimo metu pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)
(Sertifikatai turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo laikotarpį. Jei gamintojo pateiktų sertifikatų galiojimas baigiasi iki prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos, gamintojas privalės pratęsti turimus sertifikatus (įsigyti naujus), o tiekėjas turės juos pateikti perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti/peržiūrėti sutartį su pardavėju jei sertifikatai nebus pratęsti arba bus sustabdytas ar nutrauktas jų galiojimas.)
	Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su ginklų gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. 

Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su ginklų gamyba susijusioje srityje).

Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje

Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.]
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