Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
ĮVAIRIŲ GRUPIŲ/RŪŠIŲ ŪKINIŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ PREKIŲ 
PIRKIMUI 
 Tiekėjai, pasitikrinkite, ar rengdami pasiūlymą nepadarėte šių klaidų, kurios gali lemti Jūsų pasiūlymo atmetimą:
 http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais

[bookmark: _Hlk65492442]Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, kvazisubtiekėjų, subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. šiose konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
2. Patvirtiname, kad:
2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi) (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4.3. p. nustatytus reikalavimus):

	Eil. Nr.
	Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai****
	Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)

	1
	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)
	

	
	
	

	
	
	


*- Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

2.2. sutarties vykdymui naudosiuosi trečiųjų asmenų** (jei jie yra žinomi) priemonėmis (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 3.5. p. nustatytus reikalavimus):

	Eil. Nr.
	Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui naudosiuosi trečiaisiais asmenimis***** 
	Trečiojo asmens pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)
	Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu pagal konkurso sąlygų 3.5. p.

	1
	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


**- Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.).


3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.:
	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.
Mes siūlome šias Prekes ir nurodome reguliarias Prekių kainas mažmeninėje prekyboje (reguliarios prekių kainos turi būti galiojančios pasiūlymų pateikimo dieną, be tuo metu galiojančių nuolaidų. Pasiūlytos prekės lentelėje kainų pateikimo dieną fizinėse parduotuvėse likutis negali būti nulinis).
4 lentelė. „Palyginamoji pasiūlymo kaina“
	Eil.

Nr.
	Pirkimo
objektas
	Pirkimo objekto aprašymas
	Mato
vnt.
	Preliminarus kiekis 36 mėn.

	Tiekėjas nurodo siūlomos Prekės modelį ir tikslias siūlomos prekės charakteristikas, 
(Pildo tiekėjas)
(tiekėjas turi nurodyti tikslių siūlomos prekės aprašymą nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “yra” ar pan.)

	Vnt. įkainis 
Eur be PVM



	Bendra Kaina Eur be PVM 




	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1. 
	Mulčias iš pušų žievės, 0 - 7 mm, 50 l
	Tūris - 50 l. Paskirtis- Apsaugo dirvos viršutinį sluoksnį nuo išdžiūvimo, perkaitimo, kenksmingo šalčio poveikio (šaknų apšalimo, iššalimo). Frakcija- 0 - 7. Papildoma informacija- Plonas pušų mulčias.
	VNT
	20
	
	
	

	2. 
	Impregnuota lenta 25 X 50 X 3000 mm
	Medienos rūšis- Pušis. Medienos tipas- Neobliuota, Impregnuota. Ilgis- 300 cm. Plotis- 2,5 cm. Storis - 5 cm. Nuokrypis - 2,5 cm.
	VNT
	40
	
	
	

	3. 
	Kvarcinis smėlis 0–0,4 mm, 25 kg,
	Medžiagos/mišinio paskirtis- Apdailos darbams. Prekės svoris- 25 kg.
	VNT
	45
	
	
	

	4. 
	Šlifavimo diskas Velcro VDM 225 mm P100
	Grūdėtumas- 100. Skersmuo- 225 cm.  Papildoma informacija- Skirta glaisto šlifavimo mašinoms (žirafoms).
	VNT
	24
	
	
	

	5. 
	Metalo pjovimo diskas 125x1x22,23
	Storis - 1 mm. Skersmuo - 125 mm. Vidinės skylės skersmuo - 22,23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę - 12200 rpm. Pjovimo greitis - 80 m/s. Disko forma - tiesus. Apdirbama medžiaga - metalas.
	VNT
	94
	
	
	

	6. 
	Sulčių gėrimas įvairių skonių, 0.33l
	Tūris - 0,33 l. Skonis - įvairių skonių. Vienetai pakuotėje - 1. Sudėtis - vanduo, cukrus, vaisių sultys iš koncentrato, ne mažiau 15%.
	VNT
	25
	
	
	

	7. 
	Dažytojo kostiumas, XL
	Dydis - XL. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Spalva - balta. Atsparus drėgmei. Drabužiai, skirti dirbti su dažais, su gaubtu ir užtrauktuku.
	VNT
	19
	
	
	

	8. 
	Pirštinės, odinės su užsegimu, XL dydis
	Medžiaga: natūrali oda. Spalva - balta, raudona. Dydisv- XL. Odinės, su užsegimu.
	PORA
	43
	
	
	

	9. 
	Pirštinės, aplietos lateksu, XL dydis
	Medžiagav- nailonas. Apliejimo medžiaga - lateksas. Dydis - XL. Pirštinių tipas - gumotos. 
	PORA
	36
	
	
	

	10. 
	Pirštinės, dvipusės, su PVC taškeliais, XXL dydis
	Trikotažinės pirštinės su PVC taškeliais iš abiejų pusių.
	PORA
	59
	
	
	

	11. 
	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm
	 Ilgis - 90 cm. Plotis - 50 cm. Spalva - balta. Medžiaga- polipropilenas (PP).  
	VNT
	10
	
	
	

	12. 
	Universalūs PVA klijai, 0.5 kg
	Universalūs PVA klijai medienai. Baltos spalvos. Svoris - 0,5 kg. Savybės - klijų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, dibutilftalato. Išeiga, g/m² - 100-200. Papildoma informacija - atviro išlaikymo laikas – 5–15 min., suspaudimo laikas – 25–40 min..
	VNT
	21
	
	
	

	13. 
	Universalus tepalas WD-40 arba lygiavertis, 200 ml
	Tūris - 200 ml. Skirta metaliniams, plastikiniams paviršiams. Atsparus aukštai temperatūrai, cheminėms medžiagoms, druskoms, vandeniui, žemai temperatūrai. Atsparumas temperatūrai: -50 - 150°C. 
	VNT
	10
	
	
	

	14. 
	Kištukinis lizdas matinės pilkos spalvos
	Montavimas - įleidžiamas. Su įžeminimo kontaktais. Lizdų skaičiusv- 1. Be rėmelio. Srovėv- 16 A, įtampav- 250 V. Spalva: matinė pilka.
	VNT
	20
	
	
	

	15. 
	Buitinis ilgintuvas 3 vietų, 10 m
	Laido ilgis - 10 m. Laido tipas - 3 x 1,5 mm². Srovė - 16 A. Įtampa - 250 V. Su įžeminimo kontaktais. Baltos spalvos, be jungiklio. Garantija - ne mažiau 24 mėn.
	VNT
	10
	
	
	

	16. 
	Elementai ENERGIZER MAX, AAA/LR03, 1.5V, 12vnt, arba lygiaverčiai
	Elemento tipas - Zn/MnO2. Elemento dydis - AAA. Įtampa - 1.5 V. Vienetai komplekte - 12.
	PAK
	26
	
	
	

	17. 
	Montuojamas šviestuvas LED 36W, 2520LM, IP20, 60X60cm
	Įtampa 230 V. Apsaugos laipsnis: IP20. Ilgis - 595 mm. Plotis - 595 mm, aukštis - 30 mm. Maksimali galia - 36 W. Įleidžiamas į lubas. Su integruota lempa komplekte. Šviesos srautas -  2520 lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Spalvos temperatūra - 4000 - 4000°K. Korpuso spalva- balta. Korpuso medžiaga - Aliuminis. Be šviesos ir judesio daviklių. Vidutinė veikimo trukmė - 15000 h. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn.
	VNT
	25
	
	
	

	18. 
	LED lemputė OKKO, A60, E27, 11 W, 1060 lm, 4000 K
	Prekės tipas - Lemputės. Artikulas - Nėra. Prekės ženklas - Okko arba lygiavertis. Lemputės tipas - LED. Ilgis- 112 - 112 mm. Plotis - 60 - 60 mm. Aukštis - 60 - 60 mm. Įtampa - 230 - 230 V. Cokolis - E27. Šviesos srautas - 1060 - 1060 lm. Lemputės forma - standartinė. Šviesos spalva - Balta. Spalvos temperatūra - 4000 - 4000 °K. Paviršiaus/stiklo tipas - matinis. Šviesos srauto reguliavimas - ne. Lemputės formos žymėjimas - A60. Šviesos sklaidos kampas - 220 °. Energinio efektyvumo klasė - F. Energijos sąnaudos, kWh/1000 h- 11. Šviesos diodų skaičius - 1. Vidutinė veikimo trukmė - 15000 h. Galima nuotolinio valdymo funkcija - ne. Papildoma informacija - Aukštis: 60 mm. Apšvietimo spalva: balta. Paviršiaus/stiklo tipas: matinis. Lemputės pavadinimas: A60. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn.
	VNT
	25
	
	
	

	19. 
	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ (100X68X27 mm)
	Artikulas- Nėra. Ilgis - 10 cm. Plotis - 6,8 cm. Grūdėtumas- 120 - 120. Storis- 2,7 cm. Vienetai pakuotėje - 1.
	VNT
	14
	
	
	

	20. 
	Popierius uždengimui 90 G M2, 120 cm x 20 m
	Artikulas- 90 G M2. Ilgis - 20 m. Plotis - 120 cm. Storis, µm- 90.
	VNT
	13
	
	
	

	21. 
	Dūmų daviklis BRENNENSTUHL RM C9010, arba lygiavertis
	Maitinimo šaltinis: 9 V Baterija. Signalo tipas: garsas 85 dB, LED indikatoriai. Komplekte su maitinimo elementu (9 V) ir tvirtinimo detalėmis. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn. 
	VNT
	25
	
	
	

	22. 
	Drabužių pakaba, 2 kabliukų 
	 Ilgis - ne mažiau 5,4 cm. Tvirtinamas varžtais. Kablių skaičius - 2. 
	VNT
	77
	
	
	

	23. [bookmark: _Hlk195443894]
	Nuotraukų rėmelis, rudas, 21x29,7 cm
	Ilgis - ne mažiau 21 cm, plotis - ne mažiau 29,7 cm. Spalva - ruda. Rėmelio tipasv- vienai nuotraukai.
	VNT
	52
	
	
	

	24. 
	Metalinis tualetinio popieriaus laikiklis 
	Metalinis, sidarbro spalvos. Ilgis ne mažiau 13,6 cm. Plotis ne mažiau 5,8 cm. Aukštis ne mažiau 12,5 cm.
	VNT
	28
	
	
	

	25. 
	Vazono lėkštė pilka, 33 cm
	Skersmuo - ne mažiau 33 cm. Spalva- pilka. Medžiaga - plastikas.
	VNT
	10
	
	
	

	26. 
	Vazonas daiginimui 15x10,5x13,5cm
	Juodos spalvos. Ilgis ne mažiau 15 cm, plotis ne mažiau 10,5 cm, aukštis ne mažiau 13,5 cm. Plastikinis.
	VNT
	40
	
	
	

	27. 
	Grindų šepetys Vileda Active Max Mop su kotu, arba lygiavertis
	Ilgis - 80 - 140 cm. Darbinės dalies ilgis - ne mažiau 42 cm. Darbinės dalies plotis - ne mažiau 15 cm. Medžiaga - medvilnė, plastikas. Šluostė skalbiama.
	VNT
	16
	
	
	

	28. 
	Plokščiasis teptukas 100 mm
	Plotis ne mažiau 100 mm. Storis ne mažiau 20 mm. Šeriai sintetiniai. Šerių ilgis ne trumpesni kaip 56 mm. Medine rankena. Teptuko paskirtis: Darbui su vandens pagrindo dažais, gruntuoti. 
	VNT
	27
	
	
	

	29. 
	Kvadratinis kibiras, 10 l
	Plastikinis, kvadratinis kibiras su piltuvėliu, ne mažiau 10 l.
	VNT
	32
	
	
	

	30. 
	Žvakė, aromatinė, 500 g
	Svoris - ne mažiau 500 g. Kelių galimų spalvų ir aromatų. Degimo laikas ne mažiau 33 h. 
	VNT
	504
	
	
	

	31. 
	Vazonas plastikinis, žalias, 9×6,5×10 cm
	Skersmuo - ne mažiau 9 cm. Aukštis - ne mažiau 10 cm. Spalva - žalia. Medžiaga - plastikas.
	VNT
	99
	
	
	

	32. 
	Vazono lėkštė skaidri, 16 cm
	Skersmuo - ne mažiau 16 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - plastikas.
	VNT
	20
	
	
	

	33. 
	Medvilninė pinta virvė 4mmx15 m
	Ilgis - ne mažiau 15 m, skersmuo - ne mažiau 4 mm. Medžiaga - medvilnė. Virvės tipas - pinta.
	VNT
	10
	
	
	

	34. 
	Plastikinės grotelės 170 x 250 mm
	Spalva - balta. Ilgis - ne mažiau 174 mm. Aukštis -ne mažiau 255 mm. Reguliuojamos.
	VNT
	10
	
	
	

	35. 
	Grąžtas SDS+ 6X100X160 mm
	Bendras ilgis ne mažiau 16 cm, darbinės dalies ilgis ne mažiau 10 cm, skersmuo ne mažiau 6 mm. Tvirtinimo tipas SDS Plus. Apdirbama medžiaga - betonas, mūras.
	VNT
	11
	
	
	

	36. 
	Pistoletinės sandarinimo putos 750 ml
	Tūris ne mažiau 750 ml. Išeiga- iki 18 m/48 l, užpildant tarpą 4 x 4cm su pistoletu. Spalva- geltona. Darbinė temperatūra -10 - +30°C. Stingimo laikas - ne daugiau 12 min. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) - 0.034.
	VNT
	16
	
	
	

	37. 
	Gipsinis tinko mišinys Rotband arba lygiavertis, 16 kg 
	Mišinio tipas - remontinis. Išeiga - iki 0,9 kg/kv. m., kai sluoksnio storis – 1 mm. Stingimo laikas- ne ilgiau 90 min. Darbinė temperatūra - 5 - 30°C. Sluoksnio storis - 5 - 50mm. Naudojimo laikas - 60 min. Naudojimas - vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai.. Mišinio sudėtis - gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo medžiagų, natūraliųjų oksikarboninių rūgščių) mišinys. Papildoma informacija - idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose
Tinkavimo ir remonto darbams.
Tinka vonios kambariams ir virtuvėms.
Ypač gerai sukimba su pagrindu.
Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas.
Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą.
	VNT
	10
	
	
	

	38. 
	Tvirtinimo kampas 380X20X40X2.0
	Ilgis - ne mažiau 380 mm. Plotis - ne mažiau 20 mm. Aukštis - ne mažiau 40 mm.
	VNT
	25
	
	
	

	39. 
	Stiklo audinio tinklelis, 160 g/m², 1,1 x 50 m
	Ilgis - ne mažiau 50 m. Plotis - ne mažiau 1,1 m. Medžiaga - stiklo pluoštas. Medžiagos tankis, g/m³- 160. Paskirtis: naudojamas tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje.
	M_1000
	62.000
	
	
	

	40. 
	Plytelių išlyginimo komplektas, 3–12 mm
	Komplekte ne mažiau: ne mažiau 100 kaiščių, ne mažiau 100 apkabų, ne mažiau 1 replės.
	KOMPL
	10
	
	
	

	41. 
	Gipsinis tinko mišinys Rotband, Vokiškas, arba lygiavertis
	Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis - tinko mišiniams gaminti, sienoms ir luboms tinkuoti, Vidaus tinkavimo darbams, apdailos darbams. Pakuotė ne mažiau 25 kg. Išeiga - 0,8 kg/m2/1 mm. Stingimo laikas - ne ilgiau 90 min. Tinka sezonams - žiema, pavasaris, vasara, ruduo, universalus. Darbinė temperatūra - 5 - 30°C. Sluoksnio storis - 5 - 50mm. Naudojimo laikas - 60 min. Naudojimas - vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai. Mišinio sudėtis- Gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo . Papildoma informacija - idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose.
Tinkavimo ir remonto darbams.
Tinka vonios kambariams ir virtuvėms.
Ypač gerai sukimba su pagrindu.
Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas.
Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą.
	VNT
	20
	
	
	

	42. 
	Akmens masės plytelės ne mažesnės kaip: 59.8 x 119.8 cm
	Ilgis ne mažiau 119,8 cm. Plotis ne mažiau 59,8 cm. Storis 0,8 cm. Slidumo klasė - R9. Plytelių tipas: akmens masės. Paskirtis: terasoms, sienoms, grindims, laiptams. Tinkama naudoti lauke. Paviršius matinis, lygus. Spalva: pilka. Rūšis pirma. Rektifikuotos. Atsparios šalčiui. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė - PEI4.
	M2
	447,59
	
	
	

	43. 
	Keraminės sienų plytelės, 25 x 36 cm (+/-3cm)
	Ilgis - 36 cm (+/-3 cm), plotis - 25 cm (+/-3 cm). Storis - 0,7 cm. Keraminės, glazūruotos skirtos sienoms. Spalva - ruda. Rūšis - pirma. 
	M2
	59.400
	
	
	

	44. 
	Keraminės grindų plytelės, 45X45 cm (+/-2cm)
	Ilgis - 45 cm (+/-2 cm), Plotis - 45 cm (+/-2 cm). Storis ne mažiau 0,88 cm. Plytelių tipas - keraminės. Paskirtis - grindims. Plytelių paviršius - lygus. Spalva - balta. Rūšis - pirma. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė - PEI3.
	M2
	29.820
	
	
	

	45. 
	Silikatinė plyta M150 250X120X88
	Ilgis - ne mažiau 25 cm. Aukštis - ne mažiau 8,8 cm. Plotis - ne mažiau 12 cm. Išeiga, vnt/m²- 45 - 46.
	VNT
	288
	
	
	

	46. 
	Vinilinė grindų danga 1220 x 180 x 5 mm
	Ilgis - ne mažiau 1220 mm. Plotis - ne mažiau 180 mm. Storis - ne mažiau 5 mm. Atsparumo klasė - 33. Dėvimo sluoksnio storis - 0,5 mm. Grindų dangos tipas - slankiojanti. Sujungimo sistema - „Click“. Spalva - ruda. Pagrindo medžiaga - polivinilas. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui. 
	M2
	72.476
	
	
	

	47. 
	Laminatas, padidinto atsparumo drėgmei D4166, arba lygiavertis
	Ilgis - ne mažiau 138 cm. Plotis - ne mažiau 157 mm. Storis - ne mažiau 10 mm. Atsparumo klasė - 33. Sujungimo sistema - „Click“. Dangos raštas - lentų imitacija. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui. 
	M2
	54.600
	
	
	

	48. 
	Laminuotos medienos plaušų grindys 
	Ilgis ne mažiau 128.8 cm. Plotis ne mažiau 195 mm. Storis ne mažiau 8 mm. Atsparumo klasė- 33. Sujungimo sistema- „Click“. Dangos raštas- Lentų imitacija. Spalva- Ruda. Griovelis iš 4 pusių. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui.
	M2
	79.100
	
	
	

	49. 
	Grindjuostė ≥ 2200 x 75 x 24,5 mm;
	Ilgis ≥ 220 cm. Aukštis ≥ 7,5 cm. Storis ≥ 2,45 cm. Spalva - įvairūs rudi atspalviai. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Tvirtinimas - srieginis. 
	VNT
	16
	
	
	

	50. 
	Paklotas ≥5x475x1180
	Medžiaga - ekstruzinis polistirenas. Ilgis - ne mažiau 118 cm. Plotis - ne mažiau 47,5 cm. Storis - 0,5 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) - 0.18. Degumo klasė (EN 13501-1) - E. Stipris gniuždant, kPA- 50. Kiekis pakuotėje, m²- ≥ 5,6.
	PAK
	10
	
	
	

	51. 
	Grindjuosčių kampas tinkantis 49 poz.
	Aukštis ≥ 7,5 cm. Storis ≥ 3,3 cm. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). 
	VNT
	14
	
	
	

	52. 
	Grindjuosčių jungtys tinkančios 49 poz.
	Ilgis ≥ 1,2 cm. Aukštis- ≥ 7,5 cm. Storis ≥  2,4 cm. Vienetai pakuotėje - 2. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). 
	PAK
	10
	
	
	

	53. 
	PVC grindų danga, 3m pločio
	Plotis - ne mažiau 3 m. Storis ≥ 2,4 mm. Naudingo sluoksnio storis ≥ 0,6 mm. Spalva - pilka. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Svoris, g/m²- 2040.
	M2
	12.000
	
	
	

	54. 
	Šaltas polimerinis asfaltas, 25kg
	Remontinis asfaltas. Pakuotė ≥ 25 kg. Universalus. Darbinė temperatūra- -30 - 49°C. Sluoksnio storis- 50 - 50mm. Naudojimas: šaltasis asfalto mišinys yra naudojamas duobėms viršutiniame asfaltinės kelio dangos sluoksnyje užlopyti bet kuriuo metų laiku, lyjant ir šviečiant saulei, kai oro temperatūra siekia iki 49 °C. Šaltuoju metų laiku, kai oro temperatūra nukrinta iki 0 °C arba žemiau, kad būtų užtikrintas geras medžiagos apdirbamumas, maišą reikia 24 – 48 valandas palaikyti šiltoje patalpoje.
	VNT
	10
	
	
	

	55. 
	Vandens nuleidimo mechanizmas
	Aukštis ≥ 430 mm. Garantija - ne mažiau 24 mėn. 
	VNT
	12
	
	
	

	56. 
	Santechninė žarnelė vidiniais sriegiais 1/2'', 50 cm
	 Medžiaga - guma, Nerūdijantysis plienas. Ilgis ≥ 50 cm. Santechninė jungtis, skersmuo- V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Išorinis skersmuo - ne mažiau 12 mm. Darbinė temperatūra- 1 - 90°C. Darbinis slėgis - 10 Bar. 
	VNT
	21
	
	
	

	57. 
	Maistinė žarna, Ø12x16 mm, 50 m
	Ilgis rulone  ≥ 50 m. Išorinis skersmuo - ne mažiau16 mm. Vidinis skersmuo - ne mažiau 12 mm. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Žarnos tipas - maistinė.  Maksimalus darbinis slėgis - 1 Bar.
	M_1000
	15.000
	
	
	

	58. 
	Vamzdis su stiklo pluoštu, 20 x 3,4 mm x 4 m
	Medžiaga - polipropilenas (PP). Sienelės storis - ne mažiau 3,4 mm. Ilgis - ne mažiau 4 m. Išorinis skersmuo - ne mažiau 20 mm.
	M_1000
	16.000
	
	
	

	59. 
	Alkūnė PPR, 20 mm, 45°
	Medžiaga - polipropilenas (PP). Dalis skirta - šaltam vandeniui, karštam vandeniui. Jungčių skaičius - 2. Pasvirimo kampas - 45°. Darbinė temperatūra - 5 - 60°C. 
	VNT
	10
	
	
	

	60. 
	Plokštė Cembrit sauna 9x630x1200 arba lygiavertė
	Ilgis - ne mažiau 1200 mm. Plotis - ne mažiau 630 mm. Storis - ne mažiau 9 mm. 
	VNT
	86
	
	
	

	61. 
	Gipskartonio plokštė 3000 x 1200 x 12,5 mm
	Atspari drėgmei. Ilgis ne mažiau 300 cm. Plotis ne mažiau 120 cm. Storis - ne mažiau 1,25 cm. Plokštės paskirtis - sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. 
	VNT
	43
	
	
	

	62. 
	OSB-3 plokštė, 18×1250×2500 mm
	Ilgis - ne mažiau 250 cm. Plotis - ne mažiau 125 cm. Storis - ne mažiau 1,8 cm. 
	VNT
	14
	
	
	

	63. 
	Daržo danga (agroplėvelė), 250×3,2 m, juoda
	Ilgis - ≥ 250 m. Plotis ≥ 3,2 m. Storis ne mažiau µm - 50. Spalva - juoda. 
	M
	250.00
	
	
	

	64. 
	Geotekstilė, 2 x 25 m
	Plotis - ne mažiau 2 m. Rulono ilgis - ne mažiau 25 m. Audinio svoris, g/m² - 90. Kiekis ritinyje - ≥50 m². Paskirtis - gruntui stabilizuoti, atskirti ir filtruoti. Spalva - pilka. Tempimo stiprumas, kN/m- 5,3. Atspari pelėsiui. Audinio sudėtis: 100 % UV stabilizuotos ir termiškai apjungtos polipropileno gijos.
	M2
	100.000
	
	
	

	65. 
	Putų polietileno plėvelė  ≥3mm
	Medžiaga- Polietilenas (PE). Plotis- ≥120 cm. Storis  ≥0.3 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.11. Medžiagos tankis, kg/m³- 22. 
	M2
	80.000
	
	
	

	66. 
	Statybinė oolietileno plėvelė, 150 µm, ≥3 m, juoda
	Plotis - ≥ 3 m. Spalva - juoda. 
	M_1000
	30.000
	
	
	

	67. 
	Vidaus durų rankena, 16/006 arba lygiavertė
	Vidaus durims. Spalva - chromo. 
	PORA
	15
	
	
	

	68. 
	Lankstas durims - vartams 14 cm. 
	Paskirtis: durims, vartams. Aukštis - ne mažiau 14 cm. Skersmuo - ne mažiau 1,6 cm. Kaiščio skersmuo - ne mažiau 0,9 cm. Varstymo kryptis - universali. Medžiaga - metalas. Durų svoris iki 30 kg. 
	VNT
	10
	
	
	

	69. 
	Durų užsuktukas, chromo spalvos
	Užsuktuko strypelio kraštinės plotis - ≥ 0,5 cm. Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Padengimas - chromuota. 
	KOMPL
	16
	
	
	

	70. 
	Durų apyraktė cilindrui, chromo spalvos
	Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Padengimas - chromuota. 
	PORA
	10
	
	
	

	71. 
	Profilis UD, 3000 x 30 x 27 mm
	Ilgis - ne mažiau 3000 mm. Plotis - ne mažiau 30 mm. Aukštis - ne mažiau 27 mm. Profilio rūšis - UD. Skardos storis - ≥ 0,5 mm.
	VNT
	108
	
	
	

	72. 
	Praustuvės maišytuvas 
	Ilgis- ≥19 cm. Plotis- 4.5 cm. Aukštis- ≥12.5 cm. Spalva- Chromo. Jungtis- 3/8 colio. Kasetė/maišymo sistema (cartridge)- 3.5 cm. Pralaidumas- 8 l/min. Rankenėlių skaičius- 1. Garantija- 24 mėn. Komplekte- Žarnelės (2 vnt.).
	VNT
	15
	
	
	

	73. 
	Unitazo dangtis su tvirtinimo detalėmis 
	Ilgis - ne mažiau 41 cm. Plotis - ne mažiau 35 cm. Medžiaga - plastikas. Spalva - balta. 
	VNT
	15
	
	
	

	74. 
	Dažymo juosta 48 mm x 50 m
	Ilgis - ne mažiau 50 m. Plotis - ≥ 4,8 cm.
	VNT
	58
	
	
	

	75. 
	Sandarinimo juosta, 15mm x 8 mm x 50 m
	Juostos paskirtis: durų plyšiams sandarinti, langų sandarinimui. Ilgis rulone ≥ 50 m. Plotis - ne mažiau 15 mm. Storis - ne mažiau 8 mm. Limpanti. Juodos spalvos
	M_1000
	50.000
	
	
	

	76. 
	Spynos cilindras, 65 mm, 30×35 mm, padengtas žalvariu
	 Ne mažiau 30 x 35mm. Spynos cilindro tipas - europinio (DIN) standarto. Raktų skaičius ≥ 5. 
	VNT
	11
	
	
	

	77. 
	Spyna pašto dėžutei, chromo
	Liežuvėlio matmenys ne mažiau 47 x 13 x 2 mm, komplekte ne mažiau 2 raktai
	VNT
	12
	
	
	

	78. 
	Baldinė kojelė  chromo, ≥5 cm x  ≥71 cm
	Aukštis - ≥ 71cm. Skersmuo - ≥ 5 cm. Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Tvirtinimas - trikampė plokštelė. 
	VNT
	36
	
	
	

	79. 
	Tiesioginio tvirtinimo detalė CD-14K, 200 x 60 x 27 mm
	Paskirtis - ggipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis - ne mažiau 200 mm. Plotis - ne mažiau 60 mm.
	VNT
	300
	
	
	

	80. 
	Universalusis trosas, 4 mm, 6 x 7, cinkuotas
	Padengimas - cinkuota. Skersmuo - ne mažiau 4 mm. Konstrukcija - ne mažiau 6 x 7. Vijimo kryptis - dešinė. Trūkimo apkrova - 9000 N. Darbinė apkrova - 2250 N.
	M_1000
	100.000
	
	
	

	81. 
	Durų stabdiklis d40mm, komplekte 2vnt. 
	Skersmuo - ne mažiau 4 cm. Baltos spalvos. Medžiaga - polipropilenas (PP). Klijuojami.
	PAK
	36
	
	
	

	82. 
	Tvirtinimo karabinas, 8 x 80 mm
	Ilgis - ne mažiau 8 cm. Skersmuo - ne mažiau 0,8 cm. 
	VNT
	26
	
	
	

	83. 
	Plytelių kryželiai, 3 mm
	Ne mažiau 3 mm, pakuotėje ≥ 200.
	PAK
	43
	
	
	

	84. 
	Perforuotas glaistymo kampas 0.40X24X24 MM 2.5 M
	Medžiaga: aliuminis.  Ilgis - ne mažiau 2500 mm. Plotis - ne mažiau 24 mm. Aukštis - ne mažiau 24 mm. Storis - ne mažiau 0,4 mm. 
	VNT
	32
	
	
	

	85. 
	Plastikinis lankstus vejos bortelis, 70×80×1000 mm
	Ilgis - ne mažiau 100 cm. Plotis - ne mažiau 8 cm. Aukštis - ne mažiau 7 cm. Spalva - juoda. Medžiaga - 100 % perdirbtas plastikas. Lengvai ir greitai montuojamas, atsparus UV spinduliams, tinka įvairiam dirvožemiui.
	VNT
	22
	
	
	

	86. 
	Poliamido juosta 30mmx25 m
	Ilgis - ne mažiau 25 m. Plotis - ne mažiau 30 mm. Medžiaga - poliamidas.
	M
	50.00
	
	
	

	87. 
	Tvirtinimo detalė ES, 125 x 60 mm
	Paskirtis - gipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis - ne mažiau 125 mm. Plotis - ne mažiau 60 mm.
	VNT
	100
	
	
	

	88. 
	Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm
	Ilgis - ne mažiau 30 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Medžiaga - nailonas. Kaiščių tipa s- universalūs. Vienetai pakuotėje ≥ 100. 
	VNT
	200
	
	
	

	89. 
	Universalūs įvarai, 6×40 mm, 200 vnt.
	Įvarų tipas - universalūs. Ilgis - ne mažiau 40 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Tvirtinimo būdas - kalamas. Įvarų medžiaga - polipropilenas.
	VNT
	200
	
	
	

	90. 
	Tvirtinimo kampas, 40 x 40 x 40 x 2,5 mm
	Ilgis - ne mažiau 40 mm. Plotis - ne mažiau 40 mm. Aukštis - ne mažiau 40 mm. Storis - ne mažiau 2,5 mm. 
	VNT
	20
	
	
	

	91. 
	Vienvietis rėmelis VILMA arba lygiavertis, pilkos spalvos
	Medžiaga - plastikas. Vietų skaičius - 1. Spalvos pavadinimas - matinė pilka.
	VNT
	10
	
	
	

	92. 
	Savisriegiai 4.2 x 16 mm, 500 vnt.
	Tipas - su grąžteliu . Ilgis - ne mažiau 16 mm. Skersmuo - ne mažiau 4,2 mm. Padengimas - cinkuota. Tvirtinama medžiaga - metalas. Standartas - DIN 14566. Pakuotėje ≥ 500 vnt.
	VNT
	1500
	
	
	

	93. 
	Medsraigčiai 4 x 50 mm, ZN, PZ2, 400 vnt.
	Universalūs. Galvutė:įĮleidžiama. Padengimas: cinkuota. Geltonos spalvos. Ilgis - ne mažiau 50 mm. Skersmuo - ne mažiau 4 mm. Pakuotėje ≥ 400 vnt.
	VNT
	5000
	
	
	

	94. 
	Veržlės DIN 934, M8, 1000 vnt.
	Šešiakampės. Padengimas - cinkuota. Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Standartas - DIN 934. Pakuotėje ≥ 1000 vnt.
	VNT
	3000
	
	
	

	95. 
	Poveržlės, DIN 9021, D8, ZN, 500 vnt.
	Praplatintos. Padengimas - cinkuota. Standartas - DIN 9021. Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Išorinis skersmuo - ne mažiau 24 mm. Storis - ne mažiau 2 mm. Pakuotėje ≥ 500 vnt.
	VNT
	500
	
	
	

	96. 
	Varžtai, DIN 603, M6 x 80 mm, 100 vnt.
	Pusapvale galva. Ilgis - ne mažiau 80 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Padengimas - cinkuota. Standartas - DIN 603. Pakuotėje ≥ 100 vnt.
	VNT
	100
	
	
	

	97. 
	Dispersiniai dažai balti, 10 l
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Emulsiniai, balti, matiniai dažai. Atsparumas drėgnam šveitimui - 1 stiprumo klasė. Skiediklis - vanduo. Skirta vidaus apdailos darbams, sienoms ir luboms, dažytų paviršių defektams šalinti. Išeiga - 12-14 m²/l. Tinka dengti lakuotą paviršių, betoną, tapetuotus paviršius, plytų mūrą, tinkuotus paviršius. Tinka darbui su voleliu, purkštuku, teptukais. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - 1 h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant) - ne ilgiau 3 - 4 h. Atsparumas plovimui – 9000 ciklų. 
	VNT
	30
	
	
	

	98. 
	Akriliniai sienų dažai, balti, 9L
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 9 l. Emulsiniai, balti, matiniai. Atsparumas drėgnajam šveitimui - 1 stiprumo klasė. Skiediklis - vanduo. Skirta vidaus apdailos darbams, sienoms ir luboms. Išeiga - ne mažiau 8 - 12 m²/l. Tinka dengti paviršius - betoną, gipskartonį, tapetuotus paviršius, plytų mūrą, tinkuotus paviršius. Darbo įrankiai: volelis, teptukas. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - ne ilgiau 0,5 - 0,5h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant) - ne ilgiau 2 - 2 h.
	VNT
	10
	
	
	

	99. 
	Aerozoliniai dažai 400ml, įvairių spalvų
	Universalūs aerozoliniai dažai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 400 ml. Dažų spalva - įvairi. Blizgumas - matiniai arba blizgūs. Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko. Tinka dengti paviršius - metalinius, stiklą, alavą, medį, betoną, kartoną, plastiką, plytų mūrą, plieną. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - ne ilgiau 15 - 20 min. Visiškai išdžiūsta po - ne ilgiau 24 - 24 h.
	VNT
	11
	
	
	

	100. 
	Skiediklis 646, 5 l
	Talpa - ne mažiau 5 l. Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko.
	VNT
	22
	
	
	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina be PVM
	

	PVM* (tarifas)
	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM
	

	Mes siūlome nuolaida (%) visoms prekėms nurodytoms šioje lentelėje bei Prekėms nurodytoms Prekių sąraše ar prekėms nenurodytoms Prekių sąraše, tačiau susijusioms su pirkimo objektu**
	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM, pritaikius nuolaidą***
	



Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus įrodančius, kad 4 lentelėje „Pasiūlymo palyginamoji kaina“ nurodė mažmenines reguliarias prekių kainas, kurios galioja pasiūlymų pateikimo dieną, be tuo metu galiojančių nuolaidų ir prekių likutis fizinėse parduovėse kainų pateikimo dieną nėra nulinis. Tiekėjas gali pateikti: laisvos formos deklaraciją kartu su tiekėjo internetinės svetainės nuorodomis (nuorodos turi būti pateikiamos kiekvienai siūlomai prekei atskirai), arba momentinės ekrano kopijos (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš tiekėjo internetinės svetainės ir aiškiai matytis prekės kaina, ekrano kopijos (print screen) padarymo data, arba gali būti pateikiami kiti įrodantys dokumentai. 
Pastabos:
· ***Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik pasiūlymų vertinimui ir nugalėtojui nustatyti (sutartyje bus fiksuojama tiekėjo siūloma nuolaida ir pirkimo sąlygų 2.3. punkte pirkimui suplanuota maksimali kaina). 
· Kainos/įkainiai pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
· Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
· **Sutarties galiojimo laikotarpiu nuolaida negali būti keičiama.
· Perkančioji organizacija turi teisę patikrinti ir sulyginti tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas su tiekėjo viešai prieinamoje internetinėje svetainėje ir/ar fizinėnėje parduotuvėje nurodytomis kainomis.
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina be PVM – _________________ Eur (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais). 
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM – _________________ Eur (nurodoma suma skaičiais žodžiais). 
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM*, kuris sudaro ________________ Eur (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais).

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: 
___________________________________________________________________________.
5 lentelė. Tiekėjo parduotuvių esančių Kauno mieste adresai: 
	Eil. Nr.
	Tiekėjas nurodo savo fizinių parduotuvių adresus Kauno mieste*


	1
	

	2
	


* Pastaba. neužpildžius 5 lentelės pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų). 
6 lentelė. Tiekėjo internetinės svetainės adresas (-ai). 
	Eil. Nr.
	Tiekėjas nurodo internetinės svetainės adresą (-us)

	1
	


· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja _________________________________
(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki konkurso sąlygų 7.13 p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)











