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                                                                                                                                                                                                1 Priedas
PNEUMATINIŲ ŠAUTUVŲ, PNEUMATINIŲ PISTOLETŲ, ŠAUDYMO TAIKINIŲ  SISTEMOS
 PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Perkančioji organizacija – Kauno sporto mokykla „Gaja“ (juridinio asmens kodas 30418426), Partizanų g., 180, Kaunas.
2. Pirkimo objektas – pneumatiniai šautuvai, pneumatiniai pistoletai, šaudymo taikinių sistemos su jų pristatymu, sumontavimu ir įrengimu (jeigu reikia) (toliau – Prekės).
3. Bendrieji reikalavimai perkamoms prekėms.
3.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį ir Užsakovo elektroniniu paštu pateikiamą rašytinį užsakymą. Maksimalus perkamų Prekių kiekis  – pneumatinių šautuvų - 9 vnt., pneumatinių pistoletų - 4 vnt., šaudymo taikinių sistemos 2 vnt.
3.2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;
3.3. Tiekėjas turi savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, sunešti, sumontuoti (jei Prekės pristatomos nesumontuotos) ir įrengti Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes adresu Partizanų g. 180, Kaunas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 
3.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba);
         4. Techniniai reikalavimai Prekėms.
         1. Būtina užpildyti lentelės 3–4 stulpelius (išskyrus nurodytas išimtis) nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečius siūlomos prekės (jos dalies) duomenis ir charakteristikas, kitus reikalaujamus parametrus ir informaciją. 
Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.
Pastabos:
1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).
2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. 







	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija)
(Pildo tiekėjas)
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Pneumatiniai šautuvai 9 vnt.
	1.1.Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): 

Modelis (nurodyti, jeigu yra): 

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): 
	

	1.2.

	Šautuvas turi būti sertifikuotas ir atitikti Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF)  šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.

	Šautuvas sertifikuotas (nurodyti):

	

	1.3.
	Klasikinė šautuvo konstrukcija, vieno šūvio su užraktu.
Nuleistuko tipas mechaninis
	1.3.  Vieno šūvio su užraktu (įrašyti): ...... 

	

	1.4.
	Sportinis šautuvas turi būti pritaikytas naudoti 4,5 mm pneumatiniams šoviniams
	1.4. Pritaikytas naudoti 4,5 mm pneumatiniams šoviniams (įrašyti): .......mm  .....mm
	

	[bookmark: _Hlk188449205]1.5. 
	Šautuvas turi šaudyti tik pavienių šūvių režimu, šaudoma naudojant suspausto oro balioną.
	1.5.                         (įrašyti):
	

	1.6.
	Prieš kiekvieną šūvį rankos pagalba paimant už rankenėles atidaroma spyna, šovinys paduodamas į vamzdžio šovinio lizdą mechaniniu būdu (įdedant šovinį tiesiogiai į lizdą su ranka, kadangi tai nėra automatinis šautuvas). Pertaisymo principas rankinis, tai reiškia kiekvieną kart iššovus, reikia atlenkti rankenėle, atidaryti spyną ir pertaisyti ginklą tokia tvarka, kuri aprašyta anksčiau.
	1.6. Atitinka : (įrašyti): ...
	

	 1.7.
	Šautuvo buožė turi būti pagaminta iš aliuminio (duraliuminio), chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi arba analogiška pagal savybes medžiaga. Buožė turi būti patogi laikyti šaudant iš padėties stovint. 
Buožės padas (atrama) turi būti lengvai išimama iš buožės.
Ginklas pritaikytas šaudyti dešiniarankiui šauliui.
Uoksas turi būti pagamintas iš metalo. Uokso viršuje turi būti įmontuotas bėgelis su padalomis taikikliui tvirtinti.
	1.7.   Šautuvo buožė pagaminta  (įrašyti): 
	

	1.8.
	Šautuvo rankena turi būti vidutinio dydžio (S,M ), lengvai keičiama į kitą.
	1.8. Šautuvo rankena vidutinio dydžio(S,M), lengvai keičiama į kitą  (įrašyti): 
	

	1.9.
	Šautuvo masė: Ne daugiau kaip 5,5 kg (su taikikliais, diržais ir visais papildomais elementais, tvirtinamais ant paruošto varžyboms šautuvo). Pagal Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF) šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.
	1.9. Šautuvo masė ne daugiau kaip 5,5 kg. (įrašyti):
	

	1.10.
	 Šautuvo matavimo diagramos turi atitikti Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF) šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.
	1.10. Šautuvo matavimo   diagramos atitinka Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF) šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus. (įrašyti):
	

	1.11.
	Spyna turi būti pagaminta iš nerūdijančiojo plieno mišinio su užtaisymo rankenėle
	1.11. Spyna pagaminta  iš nerūdijančiojo plieno mišinio su užtaisymo rankenėle  (įrašyti):
	

	1.12.
	Taikiklis  dioptrinis. Irisas turi turėti ne mažiau kaip 5 spalvų filtrus, taip pat keisti taikymosi skylutės dydį.
	1.12.  Taikiklis  dioptrinis. Irisas turi ne mažiau kaip 5 spalvų filtrus (įrašyti):
	

	1.13.
	Nuleistukas   ir turi turėti galimybę labai tiksliai sureguliuoti nuleistuko poziciją ir nuspaudimo svoris.
	1.13.  (įrašyti):
	

	1.14.
	Šautuvo vamzdis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno. Vamzdžio priekyje turi būti lengva tvirtinti vamzdžio pailginimo elementą, prie kurio tvirtinamas kryptukas.
	1.14. Šautuvo vamzdis pagamintas iš nerūdijančio plieno (įrašyti):
	

	1.15.
	Tunelinis kryptuko mechanizmas turi turėti galimybę reguliuoti kryptuko dydį 
	1.15. Atitinka  (įrašyti):
	

	1.16.
	Kryptuko tvirtinimas turi atitikti Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF)  šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.
	1.16. Atitinka  (įrašyti):
	

	1.17.
	Vamzdžio ilgis: Vamzdis ne trumpesnis kaip 420 mm. Vamzdžio matavimo diagramos pagal Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF) šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.
	1.17.    Vamzdžio ilgis ne trumpesnis kaip 420 mm. Vamzdžio matavimo diagramos pagal Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF) šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.    (įrašyti):
	

	1.18.
	Taikiklių tvirtinimo aukštis turi atitikti Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF) šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.
	1.18.. Atitinka  (įrašyti):
	

	1.19.
	Šautuvas turi būti sukomplektuotas šiais priedais:
· kietas plastikinis rakinamas dėklas – 1 vnt.;
· dioptrinis taikiklis +Iris su spalvų ir poliarizacijos filtrais – 1 kompl.;
· kryptukas – 1 vnt.;
· vartotojo, priežiūros ir remonto žinynas – 1 vnt.
· šautuvo kablys reguliuojamas ir turi turėti galimybę judėti   aukštyn ir  žemyn 
Suspausto oro (200-300 bar) balionas, turi būti sertifikuotas ir atitikti Tarptautinės sportinio šaudymo federacijos (angl. International Shooting Sports Federation, ISSF)  šaudymo varžybų taisyklių reikalavimus.
	1.19.   (įrašyti):
	

	1.20.
	Ginklo transportavimo dėklas turi būti pagamintas iš plastiko, viduje iš abiejų dėklo pusių dengtas porolono (dygliuotu reljefu) sluoksniu. Dėkle turi tilpti ginklas ir visos ginklo komplektavimo ir priežiūros dalys. Dėklas turi būti rakinamas. 

Ne mažesnis nei 120 x 25 x 10 cm.
	1.20.  Ginklo transportavimo dėklas  pagamintas iš plastiko, viduje iš abiejų dėklo pusių dengtas porolono (dygliuotu reljefu) sluoksniu. Dėkle turi tilpti ginklas ir visos ginklo komplektavimo ir priežiūros dalys. Dėklas turi būti rakinamas. Atitinka (įrašyti
 Ne mažesnis nei 120 x 25 x 10 cm. (įrašyti):
	

	1.21.
	Šautuvas ir visi jo priedai privalo turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantiją nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
Šautuvo ir visų jo priedų gamintojai (tiekėjai) privalo užtikrinti visos įrangos garantinę priežiūrą ir remontą, dalių tiekimą ir remontą ne mažiau kaip 2 (du) metus nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	1.21.  Garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę):....... mėn.  
	

	
	
	Perkančioji organizacija pageidautų pneumatinių šautuvų modelio Walther 500 ITEC, tačiau tiekėjas gali siūlyti lygiavertį  šautuvą, atitinkantį nustatytą aprašymą..
	

	2.
	Vienašūvis pneumatinis pistoletas  (su elektroniniu nuspaudimu)  2 vnt.
Pirkėjas pageidautų pistoleto Steyr EVO 10E, tačiau tiekėjas gali siūlyti lygiavertį pistoletą atitinkantį aprašymą
	2.Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): 

Modelis (nurodyti, jeigu yra): 

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra):
	

	2.1.


	Veikimo principas: suspaustas oras
Kalibras: 4,5 mm (.177)
Matmenys (ilgis / aukštis / plotis): 400 / 148 / 50 mm
Svoris: 968 g
Taikiklio ilgis: 316 - 365 mm
Kryptukas: perstatomas, pasukamas 4,5 mm pločio.
Rankenos dydžiai  S, S 
Pritaikytos šaudyti dešiniarankiui šauliui.
Oro balionai sidabrinis, juodas, auksinis
Taikiklis: reguliuojamas nuo 2 iki 6 mm, su kintamu gylio reguliavimu nuo 1 iki 3 mm, pasukamas.
Nuleistuko paspaudimo jėga: 500 g
Nuleistuko reguliavimas: reguliuojama aukštyje, ilgyje, ašiniame ir radialiniame kampuose.
	(įrašyti):


Kalibras ....
Ilgis......
Aukštis.....
Plotis....
Svoris....

Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	2.2.
	Komplektacija:
Plastikinė pistoleto dėžė.
· 4 x 10 g vamzdžio svareliai.
· 2 suspausto oro balionai (apie 190 mm ilgio, Ø apie 30,5 mm) su slėgio matuokliais, galima rinktis sidabrinę, juodą, mėlyną ar auksinę spalvą.
· Įkroviklio laidas.
· Įrankiai.
· Atsarginiai O-žiedai.
· Užpildymo adapteris.
Vartotojo instrukcija 
STEYR plastikinis dėkliukas metalinei kulkučių dėžutei
	2.2. Komplektaciją sudaro (įrašyti):


	

	2.3.
	Pistoleto aprašymas: Pasipriešinimas, paspaudimo taškas, pataikymas – itin švarus šūvio išleidimas.
Šūvio paleidimas neturi įtakos šaudymo rankos statikai
Auksinis kontaktas vietoj mikrojungiklio – nėra perjungimo kelio slėgio taške
Lengvai reguliuojamas, rutulinis guolis STEYR elektroninis tikslus gaidukas su galimybe jį reguliuoti 3 mm atgal. Puikiai tinka ir mažesnėms rankoms.
Talpa: Su pilnai įkrauta baterija galima iššauti mažiausiai 10 000 šūvių, o užsidegus lemputei dar galima iššauti apie 300 šūvių.
Kryptuko ir taikiklio ypatybės: yra pasukami, taikiklio išpjovos gylis ir plotis gali būti reguliuojamas.
Patentuotas, patikrintas STEYR stabilizatorius iš specialaus volframo lydinio
Atsparus nusidėvėjimui treniruočių režimo metu.
Galima įsigyti sidabrinės ir juodos spalvos, yra 11 skirtingų, naujai suprojektuotų rankenų variantų.
Komplekte: 2 suspausto oro balionai, 4 x 10 g vamzdžio svareliai ir plastikė pistoleto dėžė.

	2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):

	

	2.4. 
	Pistoleto ir visi jo priedai privalo turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantiją nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
Pistoleto ir visų jo priedų gamintojai (tiekėjai) privalo užtikrinti visos įrangos garantinę priežiūrą ir remontą, dalių tiekimą ir remontą ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	2.4. Garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę):....... mėn.  
	

	4.
	Vienašūvis pneumatinis pistoletas 2 vnt.
Pirkėjas pageidautų pistoleto Steyr LP 2, tačiau tiekėjas gali siūlyti lygiavertį pistoletą atitinkantį aprašymą.
	3. Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): 

Modelis (nurodyti, jeigu yra): 

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra):

	

	4.1.
	V Rankenos dydis S 
Pritaikyta šaudyti dešiniarankiui šauliui.

Oro balionas pilkas
Veikimo principas: suspaustas oras
Kalibras: 4,5 mm (.177)
Matmenys (ilgis / aukštis / plotis): 390/ 148 / 50 mm
Svoris: 905 g
Taikiklio ilgis: 311 - 335 mm
Kryptukas: perstatomas, pasukamas 4,5 mm pločio.
Taikiklis: reguliuojamas 3,5/4mm
Nuleistuko paspaudimo jėga: 500 g
Nuleistuko reguliavimas: reguliuojama aukštyje, ilgyje, ašiniame ir radialiniame kampuose.
	3.1. (įrašyti):


Kalibras....
Ilgis....aukštis....plotis....svoris.....
Taikinio ilgis......


Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	4.2.
	 Komplektacija:
Plastikinė pistoleto dėžė.
· 25 g vamzdžio svareliai.
· 1 suspausto oro balionai (apie 190 mm ilgio, Ø apie 30,5 mm) su slėgio matuokliais, galima rinktis sidabrinę, juodą, mėlyną ar auksinę spalvą.
· Įrankiai.
· Atsarginiai O-žiedai.
· Užpildymo adapteris.
· Vartotojo instrukcija.
STEYR plastikinis dėkliukas metalinei kulkučių dėžutei
	3.2. (įrašyti):

	

	4.3.
	Ginklas ir visi jo priedai privalo turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantiją nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Ginklo ir visų jo priedų gamintojai (tiekėjai) privalo užtikrinti visos įrangos garantinę priežiūrą ir remontą, dalių tiekimą ir remontą ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	3.3. Garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę):....... mėn.  
	

	5.
	Elektroninė Taikinių sistema 2 vnt.
	4. Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): 

           Modelis (nurodyti, jeigu yra): 

Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra):
	

	5.1.
	Sistema skirta kulkinio šaudymo rungtims vidaus šaudyklose su pilnu veikimui reikalingu įrangos ir programinės įrangos komplektu. Sistema turi būti nauja, nenaudota ir atitikti tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF reikalavimus). Sistema turi būti sertifikuota naudoti ISSF varžybose.
	Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	5.2.
	Taikinių sistema  sudaryta iš:
Kulkų gaudyklės, skirta montuoti prie sienos;
Laidų ir maitinimo šaltinio, USB tinklo sąsajos, programinės įrangos licencijos;
	Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	5.3. 
	Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio su apsauginiu priekinio stiklo sluoksniu
	Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	5.4.
	 Hibridinė (optinė + akustinė) taikinių sistema skirta naudoti 10 metrų atstumu (oro šautuvui ir pistoletui).
  Tinka naudoti vidaus patalpose, temperatūros ribos: nuo +10 °C iki +35 °C.
Sistemoje turi būti įmontuota automatinė kalibravimo funkcija.
	Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	5.5.
	Komponentai:
Valdymo blokas su visais reikalingais priedais.
Skaitmeniniai ekranai/monitoriai šauliui ir teisėjui (individualūs ekranai kiekvienam taikiniui).
Programinė įranga rezultatų fiksavimui, analizei ir atvaizdavimui (taip pat tinka naudoti per tinklą).
Jungiamieji kabeliai, laikikliai, stovai bei visos tvirtinimo priemonės.

	Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	5.6.
	Programinė įranga:
Suderinama su Windows operacine sistema.
Galimybė integruoti su SIUS Rank Scoring, SIUS Results Center ir kitomis SIUS programomis.
  Realiojo laiko šūvio rezultatų atvaizdavimas.
Galimybė eksportuoti rezultatus į PDF, Excel ir kitus standartinius formatus.

	Atitinka (įrašyti taip/ne)......
	

	5.7.
	Taikinių sistema ir visi jos priedai privalo turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantiją nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Taikinių sistemos ir visų jos priedų gamintojai (tiekėjai) privalo užtikrinti visos įrangos garantinę priežiūrą ir remontą, dalių tiekimą ir remontą  ne mažiau kaip 2 (du) metus nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę):....... mėn.  
	

	5.8.
	
	Perkančioji organizacija pageidautų taikinių sistemos SIUS Line HS 10, tačiau tiekėjas gali siūlyti lygiavertį taikinių sistemos,  atitinkantį nustatytą aprašymą..
	




* Siūlomos Prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.


Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos ir sumontuotos pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga. 
_________________________________________________                      ___________________                                _________________________
 (Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                     (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)
**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.


