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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto paskirtis
[bookmark: _GoBack]Biuro baldai skirti kompiuterizuotoms darbo vietoms.

2. Bendri reikalavimai
2.1 Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.
2.2 Gaminiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 3 metų garantinis laikotarpis nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos
2.3 Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes prekes
2.4 Į kainą turi būti įskaičiuota pristatymo paslauga. Adresu:  Vilnius, Totorių   g. 25
2.5 Baldai turi būti paruošti eksploatacijai
3.6 Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją, kadangi techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys yra preliminarūs. Remdamasis tiksliais matavimais, tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir juos raštu (el. paštu) suderinti su perkančiąja organizacija.
3.7 Baldų spalva derinama raštu (el. paštu)

3. Aplinkos apsaugos kriterijai
 Baldai:
[bookmark: part_12844d4d817a4071868d088ce2805b55] Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
[bookmark: part_c5677ef203384a5a94183864cda9eb41] Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
[bookmark: part_66bcf0a698404cc6ba1b52491462548b]Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
[bookmark: part_160084c4ec784703be1e3464fdf386ff]Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
[bookmark: part_a197a28a8c254b7ba798c21f34450fb3]Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
[bookmark: part_8b4a56a19d3c4fe99a7642bc2034b992]Neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
[bookmark: part_c97d10d104044eb1898e5891708d5ecf]Neturi būti chromo (VI) junginių;
[bookmark: part_7f6c8fc1f7d249fba87140a2d5fd13d7]Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI 

	Eil.Nr.
	                                                  Prekės, paslaugos
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	Pavadinimas
	              Aprašymas, techniniai reikalavimai
	
	

	
1.
	
Patalpa 
2-2
	  
1.1  Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plkastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Matmenys:
1600 mm x 750 mm, stačiakampis 
Dviejų elektros motorų.
Stalo kojos iš stačiakampių plieninių vamzdžių dažytų milteliniu būdu, juodos spalvos.
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Keliamoji galia -  ne mažiau 100 kg.
Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±50 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1200 mm.
 Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama)
Judėjimo greitis ne mažiau 30 mm/s, stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo arba derinama prie esamų baldų.

Stalo kojų uždanga turi būti pritaikyta 1600 mm pločio stalui.
Uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas, kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta.
Kojų uždanga turi būti tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais. Laikikliai iš 4 mm storio metalo lakštų užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Matmenys ne mažiau 1440 mm x 350 mm x 16 mm 
         
    1.2 Fiksuoto aukščio kampinis darbo stalas
Stalas turi susidėti iš stalviršio, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama).
Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo ir derinama prie esamų baldų.
Stalo kojų aukštis ne mažiau 710 mm ir reguliojamas.
 
Kojų uždanga turi būti pritaikyta 1500 mm pločio stalui, uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas. 
Kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta. Pritvirtinus  metaliniais laikikliais turi būti stabili ir nevibruoti. Aukštis ne mažiau 350 mm.
 Matmenys: 
     [image: ]

  1.3 Organinio stiklo pertvara
Preliminarūs matmenys:
1500 x 590
1600 x 590
680 x 590 
700 x 590
Pertvara turi būti gaminama iš aukštesnės klasės organinio stiklo, užtikrinančio, kad pertvara eksploatacijos metu nelūžtu. Būti atsparus įbrėžimams ir pirštų anspaudams, storis ne mažiau 5 mm, paviršius matinis, briaunos šlifuotos. Tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais, kuriuose yra  ne mažiau kaip du tvirtinimo taškai.

1.4 Stalčių blokas 
Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais
   (± 10 mm)  plotis x gylis x aukštis: 
400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų. Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos 1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2 mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Spintelės priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stačius rakinamas.
Stalčių blokas su 4 stalčiais, be ratukų stacionarus
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 400 x 530 x 750 
Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos 1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stalčius rakinamas.

1.5  Spintelė su augalų dėžute  
[image: ] [image: ]
Spintelė su dvejomis durelėmis
Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 320 x 600
 Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.

Augalų dėžutė
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 320 x 200
Visos detalės iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 0,8-1 mm storio PVC kantu. 

1.6  Kanceliarinė spintelė
Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 430 x 800
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
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2.
	
Patalpa 
2-1
	
2.1   Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
 Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plkastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Matmenys:
1500 mm x 750 mm 
1700 mm x 750 mm 
Dviejų elektros motorų.
Stalo kojos iš stačiakampių plieninių vamzdžių dažytų milteliniu būdu, juodos spalvos.
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Keliamoji galia -  ne mažiau 100 kg.
Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±50 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1200 mm.
 Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama)
Judėjimo greitis ne mažiau 30 mm/s, stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo arba derinama prie esamų baldų

Stalo kojų uždanga turi būti pritaikyta 1500 mm pločio stalui.
Uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas, kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta.
Kojų uždanga turi būti tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais. Laikikliai iš 4 mm storio metalo lakštų užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Matmenys ne mažiau 1340 mm x 350 mm x 16 mm

Stalo kojų uždanga turi būti pritaikyta 1700 mm pločio stalui.
Uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas, kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta.
Kojų uždanga turi būti tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais. Laikikliai iš 4 mm storio metalo lakštų užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Matmenys ne mažiau 1540 mm x 350 mm x 16 mm

Akustinė pertvara stalui 
Preliminarūs matmenys:  1700 mm x 600 x 22
                                           750 mm x 600 x 22
Aukštis virš stalo 600 mm.
Pertvara apvalėjančiais kampais. Pertvara gaminama iš 16 mm (±2 mm) storio MDP padengtos akustine medžiaga ir aptraukta gobelenu kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų ( pagal     Martindeilo skalę),  atsparumas ugniai atitiktis EN1021/1&2 (cigarečių ir dektukų testas), spalvų pasirinkimas ne mažiau 10. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti  dokumentus patvirtinančius gobeleno savybes.

 Lentynėlė po stalu
Stacionari lentyna nešiojamam kompiuteriui pasidėti. Tvirtinama prie stalo apačios. (±20 mm) 420 mm x 300 mm.
Gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu. Vieta po stalu derinama su užsakovu.

 2.2   Pertvara tarp stalų.
Preliminarūs matmenys: aukštis 1790 mm, plotis  1600 mm, storis  36 mm su metalinėmis kojelėmis, laisvai pastatoma su galimybe tvirtinti prie sienos. Pertvara gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDP padengtos akustine medžiaga iš abiejų pusių ir aptraukta gobelenu kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų ( pagal     Martindeilo skalę),  atsparumas ugniai atitiktis EN1021/1&2  (cigarečių ir dektukų testas), spalvų pasirinkimas ne mažiau 10. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti  dokumentus patvirtinančius gobeleno savybes.

[image: ]

2.3  Stalčių blokas
Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais
   (± 10 mm) plotis x gylis x aukštis: 
400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų. Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos -1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau kaip 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. Svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stalčius rakinamas.

2.4   Spinta stumdomomis durimis (Ilgalaikis turtas)
Spinta montuojama sienos arkos formos nišoje, gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio MDP, o briaunos laminuojamos 1 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė – iš ne plonesnės kaip 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir likusi spintos dalis. Spinta sudaryta iš trijų dalių: dvi dalys skirtos drabužiams, su metaline kartele pakaboms, viena dalis – su keturiomis lentynomis. Šoniniai skydai perforuoti, leidžiantys reguliuoti lentynų aukštį. Spinta turi tris stumdomas duris. 
Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti tikslius patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją. Taip pat tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos raštu (el. paštu) su perkančiąja organizacija.
[image: ]

2.5 Kanceliarinė spintelė
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 1000 x 430 x 800
 Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.

2.6   Kanceliarinė spintelė
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 1250 x 430 x 800
Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.

2.7   Spintelė printeriui
Matmenys: (± 50 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 430 x 800
Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
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3.
	
Patalpa
2-42 
	
3.1   Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plkastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Matmenys:
1600 mm x 700 mm, stačiakampis 
Dviejų elektros motorų.
Stalo kojos iš stačiakampių plieninių vamzdžių dažytų milteliniu būdu, juodos spalvos.
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Keliamoji galia -  ne mažiau 100 kg.
Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±50 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1200 mm.
 Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama) Judėjimo greitis ne mažiau 30 mm/s, stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo arba derinama prie esamų baldų

Akustinė pertvara stalui 
Preliminarūs matmenys mm:  
1600  x 800 (viršn stalo 600) x 22
700  x 800 (virš stalo 600) x 22
Pertvara apvalėjančiais kampais. Pertvara gaminama iš ne plonesnės kaip 16 mm storio MDP padengtos akustine medžiaga ir aptraukta gobelenu kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų ( pagal     Martindeilo skalę),  atsparumas ugniai atitiktis EN1021/1&2 (cigarečių ir dektukų testas), spalvų pasirinkimas ne mažiau 10. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti  dokumentus patvirtinančius gobeleno savybes.

3.2  Stalčių blokas
Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais
   (± 10 mm) plotis x gylis x aukštis: 
400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų. Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos -1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau kaip 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. Svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stalčius rakinamas.

3.3  Rūbų spinta
Matmenys:   
(±10 mm) Plotis 800 mm, aukštis 1900 mm, gylis 450 mm.
Spinta pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuoti 1 mm storio PVC kantu. Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP,  briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos durys rakinamos. Spintos nugarėlė gaminama iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintos).
 Spinta su viena lentyna viršuje ir metaline kartele drabužiams pasikabinti. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti.

 3.4  Lentynos nišoje
 Preliminarūs matmenys:  (±50 mm)     1480 x 520
                                                                460 x 520    
Lentynos montuojamos į netaisyklingos formos nišas, gaminamos iš ne mažesnio kaip 24 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Lentynų kraštai laminuoti ne mažesnio kaip 1 mm storio PVC briauna. Laikikliai turi būti nematomi. Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją. Be to, tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos raštu (el. paštu) su perkančiąja organizacija.



3.5 Spintelė nišoje
         (± 50 mm) plotis x gylis x aukštis:
                              1950 x 520 x1030 
Spintelė su 4 durimis ir lentynomis viduje. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintelė su lentynomis pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu. Spintelės viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP. Durelių ir spintelės viršaus šonai  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. 
Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti tikslius patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją. Taip pat tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos raštu (el. paštu) su perkančiąja organizacija.
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