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Herbas arba prekių ženklas


(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
(Adresatas (perkančioji organizacija)


PASIŪLYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS BIURO BALDŲ VIEŠOJO PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)


	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį
	

	Pastabos apie galimus pasikeitimus:
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas
	










2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil.
Nr.
	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

	1.
	
	

	...
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomi baldai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Jo savybės nurodytos šioje lentelėje:
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės techninės sąlygos (nurodomas konkretus dydis/parametras ar pavadinimas)

	1.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Matmenys: 1600 mm x 750 mm, stačiakampis. 
Dviejų elektros motorų.
Stalo kojos iš stačiakampių plieninių vamzdžių dažytų milteliniu būdu, juodos spalvos.
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Keliamoji galia -  ne mažiau 100 kg.
Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±50 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1200 mm.
Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama)
Judėjimo greitis ne mažiau 30 mm/s, stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo arba derinama prie esamų baldų.
	

	1.1. Stalo kojų uždanga turi būti pritaikyta 1600 mm pločio stalui.
Uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas, kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta.
Kojų uždanga turi būti tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais. Laikikliai iš 4 mm storio metalo lakštų užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Matmenys ne mažiau 1440 mm x 350 mm x 16 mm 
	

	1.2. Fiksuoto aukščio kampinis darbo stalas
Stalas turi susidėti iš stalviršio, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plkastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama).
Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo ir derinama prie esamų baldų.
Stalo kojų aukštis ne mažiau 710 mm ir reguliojamas.
	

	1.2. Kojų uždanga turi būti pritaikyta 1500 mm pločio stalui, uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas.  Kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta. Pritvirtinus  metaliniais laikikliais turi būti stabili ir nevibruoti. Aukštis ne mažiau 350 mm.
Matmenys: 
     [image: ]

	

	1.3. Organinio stiklo pertvara
Preliminarūs matmenys:  1500 x 590
                                         1600 x 590
                                           680 x 590 
                                           700 x 590
Pertvara turi būti gaminama iš aukštesnės klasės organinio stiklo, užtikrinančio, kad pertvara eksploatacijos metu nelūžtu. 
Būti atsparus įbrėžimams ir pirštų anspaudams, storis ne mažiau 5 mm, paviršius matinis, briaunos šlifuotos. Tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais, kuriuose yra  ne mažiau kaip du tvirtinimo taškai.
	

	1.4. Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais
(± 10 mm)  plotis x gylis x aukštis: 400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų. Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos 1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2 mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Spintelės priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stačius rakinamas.
	

	1.4 Stalčių blokas su 4 stalčiais, be ratukų stacionarus
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 400 x 530 x 750 
Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos 1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stalčius rakinamas.
	

	1.5. Spintelė su augalų dėžute 
Spintelė su dvejomis durelėmis  
Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 320 x 600
 Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
	

	1.5. Augalų dėžutė
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 320 x 200
Visos detalės iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 0,8-1 mm storio PVC kantu. 
	

	1.6. Kanceliarinė spintelė
Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 430 x 800
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
	

	2.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plkastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Matmenys: 1500 mm x 750 mm 
                   1700 mm x 750 mm 
Dviejų elektros motorų.
Stalo kojos iš stačiakampių plieninių vamzdžių dažytų milteliniu būdu, juodos spalvos.
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Keliamoji galia -  ne mažiau 100 kg.
Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±50 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1200 mm.
Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama)Judėjimo greitis ne mažiau 30 mm/s, stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo arba derinama prie esamų baldų
	

	2.1. Stalo kojų uždanga turi būti pritaikyta 1500 mm pločio stalui.
Uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas, kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta.
Kojų uždanga turi būti tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais. Laikikliai iš 4 mm storio metalo lakštų užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Matmenys ne mažiau 1340 mm x 350 mm x 16 mm
	

	2.1. Stalo kojų uždanga turi būti pritaikyta 1700 mm pločio stalui.
Uždanga iš ne plonesnės kaip 16 mm LDP tokios pat spalvos kaip stalas, kraštinės laminuotos ne mažiau 1 mm. PVC juosta.
Kojų uždanga turi būti tvirtinama ne mažiau kaip dviem metaliniais laikikliais. Laikikliai iš 4 mm storio metalo lakštų užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Matmenys ne mažiau 1540 mm x 350 mm x 16 mm
	

	2.1. Akustinė pertvara stalui 
Preliminarūs matmenys:  1700 mm x 600 x 22
                                           750 mm x 600 x 22
Aukštis virš stalo 600 mm.
Pertvara apvalėjančiais kampais. Pertvara gaminama iš 16 mm (±2 mm) storio MDP padengtos akustine medžiaga ir aptraukta gobelenu kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų ( pagal     Martindeilo skalę),  atsparumas ugniai atitiktis EN1021/1&2 (cigarečių ir dektukų testas), spalvų pasirinkimas ne mažiau 10. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti  dokumentus patvirtinančius gobeleno savybes.
	

	2.1. Lentynėlė po stalu
Stacionari lentyna nešiojamam kompiuteriui pasidėti. Tvirtinama prie stalo apačios. (±20 mm) 420 mm x 300 mm.
Gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu. Vieta po stalu derinama su užsakovu.
	

	2.2. Pertvara tarp stalų.
Preliminarūs matmenys: aukštis 1790 mm, plotis  1600 mm, storis  36 mm su metalinėmis kojelėmis, laisvai pastatoma su galimybe tvirtinti prie sienos. Pertvara gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDP padengtos akustine medžiaga iš abiejų pusių ir aptraukta gobelenu kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų ( pagal     Martindeilo skalę),  atsparumas ugniai atitiktis EN1021/1&2  (cigarečių ir dektukų testas), spalvų pasirinkimas ne mažiau 10. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti  dokumentus patvirtinančius gobeleno savybes.    
                                           [image: ]

	

	2.3. Stalčių blokas
Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais (± 10 mm) plotis x gylis x aukštis: 400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų. Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos -1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau kaip 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. Svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stalčius rakinamas.
	

	2.4. Spinta stumdomomis durimis 
Ilgalaikis turtas
Spinta montuojama sienos arkos formos nišoje, gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio MDP, o briaunos laminuojamos 1 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė – iš ne plonesnės kaip 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir likusi spintos dalis. Spinta sudaryta iš trijų dalių: dvi dalys skirtos drabužiams, su metaline kartele pakaboms, viena dalis – su keturiomis lentynomis. Šoniniai skydai perforuoti, leidžiantys reguliuoti lentynų aukštį. Spinta turi tris stumdomas duris. 
Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti tikslius patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją. Taip pat tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos raštu (el. paštu) su perkančiąja organizacija.
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	2.5. Kanceliarinė spintelė
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 1000 x 430 x 800
 Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
	

	2.6. Kanceliarinė spintelė
Matmenys: (± 5 mm) plotis x gylis x aukštis: 1250 x 430 x 800
Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
	

	2.7. Spintelė printeriui
Matmenys: (± 50 mm) plotis x gylis x aukštis: 800 x 430 x 800
Spintelė su dvejomis varstomomis durimis. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu.
Spintelė su lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu, spintelės viršus ir apačia turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus ir apačios briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos nugarėlė iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintelės). Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Pagrindas plintusinis. Spintelė su  reguliujamo aukščio kojelėmis kurios išsisuka ne mažiau 10 mm. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu.
	

	3.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
Stalas turi susidėti iš stalviršio, elektra reguliuojamų kojų, plastikinio/metalinio dangtelio, metalinio/plkastikinio lovelio ir plastikinio laidų nuvedimo kanalo.  
Matmenys:
1600 mm x 700 mm, stačiakampis 
Dviejų elektros motorų.
Stalo kojos iš stačiakampių plieninių vamzdžių dažytų milteliniu būdu, juodos spalvos.
Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos MDP.
Briaunos  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.
Keliamoji galia -  ne mažiau 100 kg.
Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±50 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1200 mm.
 Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama)
Judėjimo greitis ne mažiau 30 mm/s, stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Stalviršio spalva pasirenkama užsakovo arba derinama prie esamų baldų
	

	3.1.  Akustinė pertvara stalui 
Preliminarūs matmenys mm: 
 1600  x 800 (virš stalo 600) x 22
  700  x 800 (virš stalo 600) x 22
Pertvara apvalėjančiais kampais. Pertvara gaminama iš ne plonesnės kaip 16 mm storio MDP padengtos akustine medžiaga ir aptraukta gobelenu kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų ( pagal     Martindeilo skalę),  atsparumas ugniai atitiktis EN1021/1&2 (cigarečių ir dektukų testas), spalvų pasirinkimas ne mažiau 10. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti  dokumentus patvirtinančius gobeleno savybes.
	

	3.2. Stalčių blokas
Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais
   (± 10 mm) plotis x gylis x aukštis: 400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų. Stalčių fasadai, spintelės šonai, spintelės dugnas ir viršus gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, briaunos laminuotos -1 mm storio PVC kantu, viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP briaunos laminuotos 2mm storio PVC. Spintelės nugarėlė iš ne plonesnės kaip 12 mm LMDP plokštės,  spalva kaip visos spintelės. Stalčių šoneliai - ne mažiau kaip 16 mm MDP, bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 25 kg. Svorį. Rankenėlės metalinės tamsios, dizainas, spalva ir tipas turi būti suderintas su užsakovu el. paštu. Priekiniai ratukai su stabdžiais. Viršutinis stalčius rakinamas.
	

	3.3. Rūbų spinta
Matmenys:  (±10 mm) Plotis 800 mm, aukštis 1900 mm, gylis 450 mm. Spinta pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuoti 1 mm storio PVC kantu. Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP,  briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintos durys rakinamos. Spintos nugarėlė gaminama iš ne plonesnės kaip 16 mm LMDP (spalva tokia pat kaip visos spintos).
 Spinta su viena lentyna viršuje ir metaline kartele drabužiams pasikabinti. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti.
	

	3.4. Lentynos nišoje
Preliminarūs matmenys:  (±50 mm)  1480 x 520
                                                            460  x 520                                                                                                                      Lentynos montuojamos į netaisyklingos formos nišas, gaminamos iš ne mažesnio kaip 24 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Lentynų kraštai laminuoti ne mažesnio kaip 1 mm storio PVC briauna. Laikikliai turi būti nematomi. Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją. Be to, tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos raštu (el. paštu) su perkančiąja organizacija.

	

	3.5. spintelė nišoje
(± 50 mm) plotis x gylis x aukštis: 1950 x 520 x1030 
Spintelė su 4 durimis ir lentynomis viduje. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintelė su lentynomis pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP, kraštai laminuojami 1 mm storio PVC kantu. Spintelės viršus iš ne mažiau kaip 24 mm LDP. Durelių ir spintelės viršaus šonai  laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. 
Prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti tikslius patalpų matavimus ir pritaikyti gaminius pagal esamą situaciją. Taip pat tiekėjas turi parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos raštu (el. paštu) su perkančiąja organizacija.


	



Mes siūlome šias prekes už:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	1 (vieno) vnt. kaina,
Eur su PVM
	Suma,
Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(4x5)

	1.
	1.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams
1600 mm x 750 mm, stačiakampis 
	vnt.
	5
	
	

	2.
	1.1. Stalo kojų uždanga
1440 mm x 350 mm x 16 mm
	vnt.
	5
	
	

	3.
	1.2. Fiksuoto aukščio kampinis darbo stalas 700mm x1500mm x 900mm x530 mm
	vnt.
	1
	
	

	4.
	1.2. Kojų uždanga
1500 mm x 350 mm
	vnt.
	1
	
	

	5.
	1.3. Organinio stiklo pertvara
1500 x 590
	vnt.
	1
	
	

	6.
	1.3. Organinio stiklo pertvara
1600 x 590
	vnt.
	5
	
	

	7.
	1.3. Organinio stiklo pertvara
680 x 590 
	vnt.
	1
	
	

	8.
	1.3. Organinio stiklo pertvara
700 x 590
	vnt.
	3
	
	

	9.
	1.4. Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais
400 mm x 500 mm x 550 mm
	vnt.
	4
	
	

	10.
	1.4. Stalčių blokas su 4 stalčiais, be ratukų stacionarus
400mm x 530mm x 750mm 
	vnt.
	2
	
	

	11.
	1.5. Spintelė su dvejomis durelėmis
800mm x 320mm x 600mm
	vnt.
	6
	
	

	12.
	1.5. Augalų dėžutė
800mm x 320mm x 200mm
	vnt.
	6
	
	

	13.
	1.6. Kanceliarinė spintelė
800mm x 430mm x 800mm
	vnt.
	4
	
	

	14.
	2.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams 1500 mm x 750 mm 
	vnt.
	4
	
	

	15.
	2.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams 1700 mm x 750 mm 
	vnt.
	1
	
	

	16.
	2.1. Stalo kojų uždanga pritaikyta 1500 mm pločio stalui
	vnt.
	4
	
	

	17.
	2.1. Stalo kojų uždanga pritaikyta 1700 mm pločio stalui.
	vnt.
	1
	
	

	18.
	2.1. Akustinė pertvara stalui 
1700 mm x 600 x 22
	vnt.
	1
	
	

	19.
	2.1. Akustinė pertvara stalui 
750 mm x 600 x 22
	vnt.
	1
	
	

	20.
	2.1. Lentynėlė po stalu
420 mm x 300 mm
	vnt.
	5
	
	

	21.
	2.2. Pertvara tarp stalų
1790 mm x 1600 mm
	vnt.
	1
	
	

	22.
	2.3. Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais (± 10 mm) 400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų
	vnt.
	5
	
	

	23.
	2.5. Kanceliarinė spintelė
1000mm x 430mm x 800mm
	vnt.
	1
	
	

	24.
	2.6. Kanceliarinė spintelė
1250mm x 430mm x 800mm
	vnt.
	1
	
	

	25.
	2.7. Spintelė printeriui
800 x 430 x 800
	vnt.
	1
	
	

	26.
	3.1. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas su  loveliu laidams 1600 mm x 700 mm
	vnt.
	6
	
	

	27.
	3.1. Akustinė pertvara stalui 
1600mm  x 800mm x 22mm
	vnt.
	6
	
	

	28.
	3.1. Akustinė pertvara stalui 
700mm  x 800mm x 22mm
	vnt.
	8
	
	

	29.
	3.2. Stalčių blokas su 3 stalčiais ir ratukais 400 mm x 500 mm x 550 mm aukštis be ratukų.
	vnt.
	6
	
	

	30.
	3.3. Rūbų spinta
800 mm x 1900 mm x 450 mm
	vnt.
	2
	
	

	31.
	3.4. Lentynos nišoje
1480mm x 520mm
	vnt.
	3
	
	

	32.
	3.4. Lentynos nišoje      
460mm  x 520mm            
	vnt.
	3
	
	

	33.
	3.5. Spintelė nišoje
1950mm x 520mm x1030mm 
	vnt.
	2
	
	

	34.
	2.4. Spinta stumdomomis durimis  (Ilgalaikis turtas)
plotis x gylis x aukštis: 
2550mm x 600mm x 1940mm
	
vnt.
	1
	
	

	Pasiūlymo bendra kaina Eur su PVM:
	


*Kaina turi būti pateikiama vienos šimtosios tikslumu – t. y. 2 (du) skaičiai po kablelio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis_________________, dėl kurių PVM nemoka ir pateikia pasiūlyme kainas Eur be PVM (kainos Eur be PVM turi būti pateiktos eurais vienos šimtosios tikslumu (du skaičiai po kablelio).


Pasiūlymo bendra kaina EUR su PVM) žodžiais____________________



Tiekėjas patvirtina, kad į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos būtinos pirkimo sutarties įvykdymui, (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų/ sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas).


PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Pastabos

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	




5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ir ji neviešinama: 
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Pastabos

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	


Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


	Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad:
1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;.
2. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;.
3.Sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis (jų paaiškinimuose, papildymuose).
4. Nėra pašalinimo pagrindo, nustatyto VPĮ įstatymo 46 str. 21 dalyje: Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.  

SVARBU: Pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo (tokiu atveju, kai pasirašo ne vadovas, pridedamas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą), nuskenuotas dokumentas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis per CVP IS.



	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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