
Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą:


Klausimas. Pagal šiuo metu galiojančias asfaltbetonio sluoksnių įrengimo taisyklas ĮT asfaltas 24( ketvirtas skirsnis, 191 punktas, 21 lentelė) asfaltbetonio viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN maksimalus storis turi būti 4,5 cm. Prašome patikslinti techninę užduotį, pakeičiant viršutinio sluoksnio storį bei įtraukiant išlyginamojo sluoksnio įrengimą, tam, kad būtų suformuoti reikiami nuolydžiai.

Atsakymas. Patikslinta Techninė specifikacija pridedama.

Pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2025 m. gegužės 28 d. 13 val. 00 min.
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