   		


                                       
 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


PASIŪLYMAS
ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 

ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Perkamos prekės aprašymas
(techninė charakteristika)
	Kiekis
	1-no mato vieneto įkainis EUR  be PVM 

	1.
	Ilgintuvas 1,5 m
	Ilgintuvo laido ilgis 1,5 m.
Lizdų skaičius – 3 vnt., su įžeminimu ir jungtuku elektros srovei išjungti; baltos spalvos.
	1 vnt.
	

	2.
	Ilgintuvas 3 m
	Ilgintuvo laido ilgis 3 m.
Lizdų skaičius – 4 vnt., su įžeminimu ir jungtuku elektros srovei išjungti. 
	1 vnt.
	

	3.
	Ilgintuvas 5 m
	Ilgintuvo laido ilgis 5 m. 
Lizdų skaičius – 5 vnt., su įžeminimu ir jungtuku elektros srovei išjungti; baltos spalvos. 
	1 vnt. 
	

	4.
	Apkaba kabeliui
	Apvali apkaba 5 mm, baltos spalvos, grūdinta vinis, pakuotėje 100 vnt.
	1 pak. 
	

	5.
	Instaliaciniai loveliai laidams
	Lovelis laidui:
pagamintas iš plastiko; 
baltos spalvos;
plotis – 30 mm (±5 mm);
aukštis – 20 mm (±5 mm);
ilgis – 2000 mm (±50 mm).
	1 vnt.
	

	6.
	Instaliacinis lovelis kabeliui grindims
	Lovelis kabeliui:
pagamintas iš plastiko; 
tamsios spalvos;
pusapvalės formos;
plotis – 70 mm (±10 mm);
aukštis – 20 mm (±5 mm);
ilgis – 2000 mm (±50 mm).
	          1 vnt.
	

	7.
	Elektros jungčių rinkinys 
	Užspaudžiamo tipo jungtys.
Jungtys su geltonos, mėlynos ir raudonos spalvos žymėjimu, atitinkančiu tipinius laidų diametrus.
Rinkinyje – jungtys skirtos 4–6 mm², 1,5–2,5 mm² ir 0,5–1,5 mm² laidams.
Užspaudžiama dalis padengta izoliacine medžiaga.
Rinkinyje – kilpos, šakutės, kištuko, lizdo ir sujungimo tipo jungtys.
Jungtys sudėtos į plastikinę dėžutę su atsidarančiu dangteliu ir pertvaromis, skirtomis atskirti skirtingus jungčių tipus ir dydžius.
Rinkinį sudaro – nuo 280 iki 400 vienetų jungčių.
	1 vnt (rinkinys)
	

	8.
	Trijų elektros kištukų lizdas 250V
	Trijų elektros kištukų lizdas 250 V, tinka montavimui „Mosaic“ (45x45 sistema) atramose.
	1 vnt. 
	

	9.
	RJ45 kištukinis lizdas loveliams
	RJ45 kištukinis lizdas loveliams – kompiuterio lizdas RJ45 CAT6E 0.5 mod „Mosaic“.
	1 vnt.
	

	10.
	Laikikliai kištukiniams lizdams trigubi
	Laikikliai kištukiniams lizdams, trigubi. Rėmelis – „Mosaicx3“ moduliui, 85 mm dangteliui.
	1 vnt.
	

	11.
	Lovelis su dangteliu. 
	Lovelis su dangteliu – 2 m ilgio lovelis 50/100 SC REHAU arba ,,Legrand“ (baltas).
	1 vnt. 
	

	12.
	Galinis dangtelis SC 50/100
	Galinis dangtelis SC 50/100 REHAU arba ,,Legrand“ (baltas).
	1vnt. 
	

	13.
	Kampas SC 50/100
	Kampas SC 50/100 REHAU arba ,,Legrand“
instaliacinio kanalo (lovelio) DLP 100x50 *L* formos kampas „Legrand“, baltos spalvos.
Kampas – fiksuotas 90 ° (vidinis). 
	1 vnt
	

	14.
	Paviršinis kištukinis lizdas
	Kištukinis lizdas su įžeminimu.
Apsaugos laipsnis – IP65.
Su apsauginiu dangteliu.
Srovė – 16 A.
Įtampa – 250 V. 
	1 vnt.
	

	15.
	Elektros lizdas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 16 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 16 A.
	1 vnt.
	

	16.
	Elektros lizdas 16A panelinis
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – panelinis.
5 polių (3P+N+E), 16 A.
Apsaugos klasė – IP44.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 16 A.
	1 vnt. 
	

	17.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 16 A.
Apsaugos klasė IP67.
Temperatūra – nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 16 A.
	1vnt.
	

	18.
	Elektros lizdas

	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 32 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 32 A.
	1 vnt. 
	

	19.
	Elektros lizdas 32A panelinis 
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – panelinis.
5 polių (3P+N+E), 32 A.
Apsaugos klasė – IP44.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 32 A.
	1 vnt.
	

	20.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 32 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Temperatūra – nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 32 A.
	1 vnt.
	

	21.
	Elektros lizdas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 63 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 63 A.
	1 vnt.
	

	22.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 63 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 63 A.
	1 vnt.
	

	23.
	Elektros lizdas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 125 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380–415 V.
Srovės stiprumas – 125 A.
	1 vnt.
	

	24.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 125 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380–415 V.
Srovės stiprumas – 125 A.
	1 vnt. 
	

	25.
	Nuotėkio relė 40 A
	Vardinė liekamoji srovė – 40 A.
Atsparumas viršįtampiams – 40 A.
Vardinis dažnis – 50 Hz.
Apsaugos klasė – IP20.
Minimali aplinkos temperatūra –  –25 °C.
Maksimali aplinkos temperatūra – +45 °C. 4 polių, nuotėkio srovė 30 mA.
	1 vnt. 
	

	26.
	Nuotėkio relė 63 A
	Vardinė liekamoji srovė – 63 A.
Atsparumas viršįtampiams – 63 A.
Vardinis dažnis – 50 Hz.
Apsaugos klasė – IP20.
Minimali aplinkos temperatūra –  –25 °C.
Maksimali aplinkos temperatūra –  +45 °C.
Polių skaičius – 4P. Nuotėkio srovė 30 mA.
	1 vnt.
	

	27.
	Nuotėkio relė 125 A
	Vardinė liekamoji srovė – 125 A.
Atsparumas viršįtampiams – 125 A.
Vardinis dažnis – 50 Hz.
Apsaugos klasė – IP20.
Minimali aplinkos temperatūra –  –25 °C.
Maksimali aplinkos temperatūra –  +45 °C.
Polių skaičius – 4P. Nuotėkio srovė 30 mA
	1 vnt.
	

	28.
	Automatinis jungiklis, 1P, C, 16 A, 6 kA, 1 mod
	Srovė – 16 A.
Vardinė srovė – 16 A.
Įtampa – 230 V.
Fazių, polių skaičius – 1.
	1 vnt.
	

	29.
	Automatinis išjungiklis, 3P, C, 16 A, 6 kA, 3 mod
	Srovė – 16 A.
Vardinė srovė – 16 A.
Įtampa – 380-415 V.
Kintamosios srovės įtampa – 400 V.
Fazių, polių skaičius – 3.
	1 vnt.
	

	30.
	Automatinis išjungiklis, 3C, 32A, 6kA
	Srovė – 32 A.
Vardinė srovė – 32 A.
Įtampa – 380-415 V.
Kintamosios srovės įtampa – 400 V.
Fazių, polių skaičius – 3.
	1 vnt.
	

	31.
	Kilpos formos antgalis 25 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 25 mm²
Skylės dydis – M10.
	1 vnt.
	

	32.
	Kilpos formos antgalis 35 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 35 mm²
Skylės dydis – M10.
	1 vnt.
	

	33.
	Kilpos formos antgalis 50 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 50 mm²
Skylės dydis – M10.
	1 vnt.
	

	34.
	Kilpos formos antgalis 95 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 95 mm²
Skylės dydis – M10.
	1 vnt.
	

	                                                                              Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	                                                                          PVM (pildoma, jei taikoma)** 
	

	                                                                                   Pasiūlymo kaina EUR su PVM[footnoteRef:2]  [2:  Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
 ] 

	




** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję elektros prekių  išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
3) „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.
                 

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

        


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos įsigyjamos prekės techninės charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi).
Draudžiama pasiūlyme nurodyti prekių nuorodas į internetinį puslapį, būtina nurodyti konkrečias prekių reikalaujamas reikšmes.
Jei Tiekėjo siūloma prekė atitinka
Pirkėjo reikalaujamas prekės charakteristikas, įrašoma 3 stulpelyje esanti  reikšmė.


	1
	2
	3
	4

	1.
	Ilgintuvas 1,5 m
	Ilgintuvo laido ilgis 1,5 m.
Lizdų skaičius – 3 vnt., su įžeminimu ir jungtuku elektros srovei išjungti; baltos spalvos.
	

	2.
	Ilgintuvas 3 m
	Ilgintuvo laido ilgis 3 m.
Lizdų skaičius – 4 vnt., su įžeminimu ir jungtuku elektros srovei išjungti. 
	

	3.
	Ilgintuvas 5 m
	Ilgintuvo laido ilgis 5 m. 
Lizdų skaičius – 5 vnt., su įžeminimu ir jungtuku elektros srovei išjungti; baltos spalvos. 
	

	4.
	Apkaba kabeliui
	Apvali apkaba 5 mm, baltos spalvos, grūdinta vinis, pakuotėje 100 vnt.
	

	5.
	Instaliaciniai loveliai laidams
	Lovelis laidui:
pagamintas iš plastiko; 
baltos spalvos;
plotis – 30 mm (±5 mm);
aukštis – 20 mm (±5 mm);
ilgis – 2000 mm (±50 mm).
	Jei Tiekėjo siūloma prekė atitinka 
Pirkėjo reikalaujamas prekės charakteristikas, įrašoma
 Lovelis laidui:
pagamintas iš plastiko; 
baltos spalvos; plotis.....mm, aukštis ......mm, ilgis.....mm (nurodomas konkretus mm kiekis)

	6.
	Instaliacinis lovelis kabeliui grindims
	Lovelis kabeliui:
pagamintas iš plastiko; 
tamsios spalvos;
pusapvalės formos;
plotis – 70 mm (±10 mm);
aukštis – 20 mm (±5 mm);
ilgis – 2000 mm (±50 mm).
	Jei Tiekėjo siūloma prekė atitinka 
Pirkėjo reikalaujamas prekės charakteristikas, įrašoma 
Lovelis kabeliui:
pagamintas iš plastiko; 
tamsios spalvos;
pusapvalės formos; plotis.....mm, aukštis ......mm, ilgis.....mm (nurodomas konkretus mm kiekis)



	7.
	Elektros jungčių rinkinys 
	Užspaudžiamo tipo jungtys.
Jungtys su geltonos, mėlynos ir raudonos spalvos žymėjimu, atitinkančiu tipinius laidų diametrus.
Rinkinyje – jungtys skirtos 4–6 mm², 1,5–2,5 mm² ir 0,5–1,5 mm² laidams.
Užspaudžiama  dalis padengta izoliacine medžiaga.
Rinkinyje – kilpos, šakutės, kištuko, lizdo ir sujungimo tipo jungtys.
Jungtys sudėtos į plastikinę dėžutę su atsidarančiu dangteliu ir pertvaromis, skirtomis atskirti skirtingus jungčių tipus ir dydžius.
Rinkinį sudaro – nuo 280 iki 400 vienetų jungčių.
	

















Pasiūlyme nurodyti konkretų jungčių skaičių vnt.

	8.
	Trijų elektros kištukų lizdas 250V
	Trijų elektros kištukų lizdas 250 V, tinka montavimui „Mosaic“ (45x45 sistema) atramose.
	

	9.
	RJ45 kištukinis lizdas loveliams
	RJ45 kištukinis lizdas loveliams – kompiuterio lizdas RJ45 CAT6E 0.5 mod „Mosaic“.
	

	10.
	Laikikliai kištukiniams lizdams trigubi
	Laikikliai kištukiniams lizdams, trigubi. Rėmelis – „Mosaicx3“ moduliui, 85 mm dangteliui.
	

	11.
	Lovelis su dangteliu. 
	Lovelis su dangteliu – 2 m ilgio lovelis 50/100 SC REHAU arba ,,Legrand“ (baltas).
	

	12.
	Galinis dangtelis SC 50/100
	Galinis dangtelis SC 50/100 REHAU arba ,,Legrand“ (baltas).
	

	13.
	Kampas SC 50/100
	Kampas SC 50/100 REHAU arba ,,Legrand“
instaliacinio kanalo (lovelio) DLP 100x50 *L* formos kampas „Legrand“, baltos spalvos.
Kampas – fiksuotas 90 ° (vidinis).
	

	14.
	Paviršinis kištukinis lizdas
	Kištukinis lizdas su įžeminimu.
Apsaugos laipsnis – IP65.
Su apsauginiu dangteliu.
Srovė – 16 A.
Įtampa – 250 V. 
	

	15.
	Elektros lizdas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 16 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 16 A.
	

	16.
	Elektros lizdas 16A panelinis
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – panelinis.
5 polių (3P+N+E), 16 A.
Apsaugos klasė – IP44.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 16 A.
	

	17.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 16 A.
Apsaugos klasė IP67.
Temperatūra – nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 16 A.
	

	18.
	Elektros lizdas

	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 32 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 32 A.
	

	19.
	Elektros lizdas 32A panelinis 
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 32 A.
Apsaugos klasė – IP44.
Temperatūra nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 32 A.
	

	20.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 32 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Temperatūra – nuo –25 °C iki +40 °C.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 32 A.
	

	21.
	Elektros lizdas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 63 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 63 A.
	

	22.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 63 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380-415 V.
Srovės stiprumas – 63 A.
	

	23.
	Elektros lizdas
	Trijų fazių kištukinis lizdas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 125 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380–415 V.
Srovės stiprumas – 125 A.
	

	24.
	Elektros kištukas
	Trijų fazių kištukas.
Tipas – pernešamas.
5 polių (3P+N+E), 125 A.
Apsaugos klasė – IP67.
Įtampa – 380–415 V.
Srovės stiprumas – 125 A.
	

	25.
	Nuotėkio relė 40 A
	Vardinė liekamoji srovė – 40 A.
Atsparumas viršįtampiams – 40 A.
Vardinis dažnis – 50 Hz.
Apsaugos klasė – IP20.
Minimali aplinkos temperatūra –  –25 °C.
Maksimali aplinkos temperatūra – +45 °C.  4 polių, nuotėkio srovė 30 mA.
	

	26.
	Nuotėkio relė 63 A
	Vardinė liekamoji srovė – 63 A.
Atsparumas viršįtampiams – 63 A.
Vardinis dažnis – 50 Hz.
Apsaugos klasė – IP20.
Minimali aplinkos temperatūra –  –25 °C.
Maksimali aplinkos temperatūra –  +45 °C.
Polių skaičius – 4P. Nuotėkio srovė 30 mA.
	

	27.
	Nuotėkio relė 125 A
	Vardinė liekamoji srovė – 125 A.
Atsparumas viršįtampiams – 125 A.
Vardinis dažnis – 50 Hz.
Apsaugos klasė – IP20.
Minimali aplinkos temperatūra –  –25 °C.
Maksimali aplinkos temperatūra –  +45 °C.
Polių skaičius – 4P. Nuotėkio srovė 30 mA
	

	28.
	Automatinis jungiklis, 1P, C, 16 A, 6 kA, 1 mod
	Srovė – 16 A.
Vardinė srovė – 16 A.
Įtampa – 230 V.
Fazių, polių skaičius – 1.
	

	29.
	Automatinis išjungiklis, 3P, C, 16 A, 6 kA, 3 mod
	Srovė – 16 A.
Vardinė srovė – 16 A.
Įtampa – 380-415 V.
Kintamosios srovės įtampa – 400 V.
Fazių, polių skaičius – 3.
	

	30.
	Automatinis išjungiklis, 3C, 32A, 6kA
	Srovė – 32 A.
Vardinė srovė – 32 A.
Įtampa – 380-415 V.
Kintamosios srovės įtampa – 400 V.
Fazių, polių skaičius – 3.
	

	31.
	Kilpos formos antgalis 25 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 25 mm²
Skylės dydis – M10.
	

	32.
	Kilpos formos antgalis 35 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 35 mm²
Skylės dydis – M10.
	

	33.
	Kilpos formos antgalis 50 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 50 mm²
Skylės dydis – M10.
	

	34.
	Kilpos formos antgalis 95 mm² laidui
	Antgalis skirtas montuoti ant elektros kabelio.
Medžiaga – varinis alavuotas.
Neizoliuotas, kilpinis.
Laido skerspjūvis – 95 mm²
Skylės dydis – M10.
	




4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.


[bookmark: _GoBack](Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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