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	Oro kondicionavimo sistemų komplektai (Nr. PPR-410)



1. PIRKIMO OBJEKTAS. Oro kondicionavimo sistemų komplektai, 4 vnt.
1.1. Oro kondicionavimo sistemų komplektai turi būti savo transportu pristatyti ir sumontuoti per 1 (vieną) mėnesį nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos,  adresu: Žygimantų g. 8, Vilnius. 
2.  PERKANČIOJI ORGANIZACIJA. Išteklių agentūra prie LR VRM (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188729923).
3. [bookmark: _Hlk198645134]ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ KOMPLEKTŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

	Komplektus (sistemas) sudaro: (4 išoriniai + 4 sieniniai „SPLIT“ tipo vidiniai blokai) Žygimantų g. 8, Vilnius, LR VRM Medicinos centro patalpos iki 30 m2

	1.
	„Split“ tipo oro kondicionierius nominalus vėsinimo galingumas, ne mažiau 3.2 kW 
	vnt.
	4

	2.
	Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip A++ šaldyme (SEER ne mažiau 6.1W) / A+++ šildyme (SCOP ne mažiau 5.1W) 

	3.
	Freonas R32 (kuris yra draugiškas aplinkai, pasižymi mažesniu visuotinio atšilimo potencialu (VAP))

	4.
	Darbinė lauko temperatūra iki  -15 C ÷ +43 C

	5.
	„Inverter“ technologija (kuri pasižymi žemo dažnio veikimu, įranga dirba tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos)

	6.
	Wifi nuotolinis valdymas, valdymas -WIFI išmaniuoju telefonu, komplektuojamas su pulteliu

	7.
	Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo (demontavimo), derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus

	8.
	Oro kondicionavimo sistemos įrengimo komplektas (variniai vamzdeliai, plastikinis drenažo vamzdelis, kondensato / drenažo siurbliai, lauko blokų kronšteinai, laidai, instaliaciniai kanalai ir kt.) turi atitikti oro kondicionierių gamintojų nustatytus montavimo reikalavimus

	9. 
	Gamintojo garantija, ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo sumontuotos įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

	10. 
	Kriterijus: Vėdinimo įrenginiai turi atitikti Reglamente Nr. Nr. 1253/2014 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus ir atitinkamus standartus, nurodytus Europos Komisijos komunikate 2016/C 416/06 (arba atnaujinimuose).
Patikrinimas: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.


* Įranga turi turėti sertifikatą.
IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

4.1. Įranga turi būti įrengiama (sumontuojama) darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., kuo mažiau trukdant darbuotojų darbo procesui. Perkančioji organizacija oro kondicionavimo sistemų komplektų įrengimo laikotarpiu nenumato atlaisvinti patalpų, kuriose tiekėjas turės įrengti sistemas.
4.2. Visus konstrukcijų tvirtinimo / pastatymo ir kitus įrangos įrengimui reikalingus darbus, taip pat apdailos atstatymo, sandarinimo ir panašius darbus (jei tokie bus reikalingi) bei patalpų valymą, tiekėjas turi atlikti savo jėgomis ir sąskaita.
4.3. Įrangos įrengimui reikalingų medžiagų (varinių vamzdelių, plastikinių drenažo vamzdelių, kondensato siurblių, laidų, instaliacinių kanalų, medžiagų sistemų prijungimui prie veikiančio elektros tinklo, tvirtinimo konstrukcijų ir kt.) kiekius tiekėjas nustato pats savo jėgomis ir sąskaita, vadovaudamasis pateikiamomis sistemų montavimo schemomis ir atlikęs patalpų apžiūrą.
4.4. Visų sistemų įrengimui reikalingų medžiagų kainas, bokštelio nuomos išlaidas, tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.
4.5. Įrangos ir jos įrengimo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 36 mėn. garantiją.
PASTABA. Išorinis kondicionavimo įrangos blokas turi būti statomas / montuojamas iš anksto suderinus su Klientu numatomą vietą (lauke, kompaktiškai šalia pastato, ant stogo arba ant pastato sienos (fasado)).

Dėl patalpų apžiūros, prašome kreiptis į LR VRM Medicinos centro Ūkio skyriaus vedėją Viktorą Reisą, tel. (0-5) 271 7035, el. p. viktoras.reisas@vrm.lt


