Priedas Nr. 1
APŠVIETIMO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. PIRKIMO OBJEKTAS. Apšvietimo įrangos pirkimas 
1. Pirkimo objektą sudaro apšvietimo įranga:
1. Prožektoriai  –  kiekis – 7 vnt ;
1. Prožektoriai  turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 30 dienų, po sutarties pasirašymo.

1. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. Prožektoriams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.
1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	

	Eil. Nr.
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjas nurodo siūlomų prekių charakteristikos reikšmes

	1
	2
	3

	1. 
	Valdomas prožektorius profesionaliam naudojimui
Gamintojas ir modelis
	

	2. 
	Šviesos šaltinio galia ne mažiau kaip vienas 450W LED diodas baltos spalvos
	

	3. 
	Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 35000 valandų pagal L70 veikimo trukmės vertinimą
	

	4. 
	Šviesos šaltinio spalvos temperatūra tūri būti ne mažiau kaip 6000K
	

	5. 
	Šviesos šaltinio intensyvumas ne mažiau 20250 lm
	

	6. 
	Šviesos šaltinio efektyvumas ne mažiau 45 lm/W
	

	7. 
	Prietaiso spalvų atvaizdavimo rodiklis CRI ≥ 70, su papildomu integruotu korekcijos filtru (esančiu spalvų rate) CRI ≥ 90
	

	8. 
	Spalvų kūrimo sistema: trijų spalvinių filtrų ratų CMY arba lygiavertė
	

	9. 
	Turi būti atskiras papildomas spalvų ratas, ne mažiau kaip 7 spalvos (kartu vertinant ir atvirą spalvų rato poziciją)
	

	10. 
	Turi būti tolygiai reguliuojamas „ZOOM“ spindulio sklaidos kampas, „ZOOM“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 7.5:1
	

	11. 
	Turi būti spalvos temperatūros korekcijos filtras „CTO“: turi būti - valdomas atskiru kanalu ir turi turėti galimybę keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėje kaip nuo 3000K iki 6400K ribose
	

	12. 
	Turi būti spindulio sklaidos efekto filtras „FROST“: turi būti - valdomas atskiru kanalu
	

	13. 
	Turi būti spindulio koregavimo funkcija „FOCUS“: turi būti - valdoma atskiru kanalu
	

	14. 
	Turi būti tolygiai reguliuojama mechaninė diafragma „IRIS“: turi būti - valdoma atskiru kanalu
	

	15. 
	Turi būti spindulio kiekių padidinimas - „PRIZM“ funkcija: ne mažiau kaip 4 briaunų, valdoma atskiru kanalu motorizuota, turi turėti galimybę suktis bet kuria kryptimi bei turi turėti reguliuojamą greitį
	

	16. 
	Turi būti efektinis animacijos diskas arba gali būti naudojamas virtualus efektinis animacijos diskas
	

	17. 
	Turi būti tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas, valdomas atskiro kanalo pagalba nuo 0% iki 100%, ne mažiau kaip 16 bitų tikslumu
	

	18. 
	Turi būti elektroninė blykstė - temdymas, ne mažiau kaip 20 kartų per sekundę
	

	19. 
	Turi būti spindulio formavimo mentės: ne mažiau kaip 4
	

	20. 
	Turi būti spindulio formavimo mentės valdymas: individualus ir visų kartu
	

	21. 
	Turi būti visų spindulio formavimo menčių pasukimas bendrai ne mažiau kaip ±45 laipsnių
	

	22. 
	Turi būti spindulio dinaminiai efektai su galimybė sukti spindulį kintamu greičiu ir kryptimis
	

	23. 
	Prietaiso korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 535 laipsnių, ne mažiau kaip 16-bit valdymas
	

	24. 
	Prietaiso korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 265 laipsnių, ne mažiau kaip 16-bit valdymas
	

	25. 
	Turi būti valdomas DMX512 protokolu arba lygiaverčiu protokolu
	

	26. 
	Turi būti DMX signalo įvestis ir išvestis su XLR tipo jungtimis
	

	27. 
	Turi būti RDM palaikymas
	

	28. 
	Turi būti Art-Net valdymo galimybė
	

	29. 
	Turi būti ne mažiau kaip 4 ventiliatorių veikimo režimai: pastovus / automatinis / tylus / teatrinis – arba lygiaverčiai veikimo režimai
	

	30. 
	Prietaiso, dirbančio standartiniu rėžimu, skleidžiamas triukšmo lygis ne daugiau kaip 47 dBA, esant 1m nuo prietaiso, kai aplinkos triukšmo lygis 33 dBA
	

	31. 
	Bendras šilumos išsiskyrimas ne daugiau 2600 BTU/val ±15 %
	

	32. 
	Komplektuojami priedai: greitos fiksacijos apkaba tvirtinimui prie 48 – 51 mm diametro vamzdžio (2 vnt.),
sertifikuotas saugos troselis ne mažiau kaip 600mm ilgio (1 vnt.)
	

	33. 
	Komplektuojama su putplasčio įdėklu transportvimo dėžei
	

	34. 
	Privalo turėti CE sertifikatą.
	

	
	
	




PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
1. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:
- pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu): gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
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