ŠVIESLENČIŲ LAIKIKLIŲ VALYMO, DAŽYMO IR REMONTO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).
2. Pirkimo objektas – Vilniaus miesto lauko švieslenčių laikiklių su švieslentėmis (toliau – laikiklių) valymas, dažymas ir remontas (toliau – paslaugos). Techninės specifikacijos 1 priede nurodytas kiekis yra preliminarus ir gali kisti (didėti arba mažėti) neviršijant pirkimo sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Preliminarus objektų sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 2 priede. Šiuo metu Vilniaus mieste įrengta 120 keleivių informavimo švieslenčių laikiklių ir 10 e-paper švieslenčių laikiklių.
3. [bookmark: _Hlk99991807]Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 32 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
4. Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miestas.
 Bendrieji reikalavimai
5. Paslaugų teikėjas turės suteikti laikiklių su švieslentėmis valymo ir dažymo (metalinių paviršių nuvalymo nuo teršalų, rūdžių, gruntavimo ir dažymo), remonto (keleivių informavimo švieslenčių laikiklių galinių, apatinių skydų remonto, atnaujinimo) paslaugas. Laikikliai su švieslentėmis paslaugų teikimo metu nedemontuojami.
6. Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje išvardintomis paslaugomis. Visos paslaugoms suteikti reikalingos medžiagos turi būti įskaičiuotos į paslaugų įkainius.
7. Paslaugų teikėjas paslaugas privalo teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą. Visa paslaugoms suteikti naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.
8. Paslaugų teikimo zonoje Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas ir sklandų pėsčiųjų judėjimą, bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. Darbininkams privaloma vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti miesto gatvėse. Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas visiškai atsako už eismo bei darbo saugumą objekto ribose. Paslaugų teikėjas, suteikęs paslaugas ir (ar) atlikęs garantinio remonto darbus, nurodytus Užsakovo pateiktame užsakyme, privalo išvežti panaudotas medžiagas ir susidariusias atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką darbų vykdymo zonoje ir jos prieigos ribose.
9. Jei paslaugų teikimo metu buvo pažeistos dangos, po paslaugų suteikimo Paslaugų teikėjas visa apimtimi (visu pažeidimo plotu) turi atstatyti (sutvarkyti) aplinkines dangas, atkurdamas iki paslaugų suteikimo buvusią padėtį. Jeigu dangoms atstatyti (sutvarkyti) bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki paslaugų suteikimo, šių medžiagų naudojimą Paslaugų teikėjas iš anksto suderina su Užsakovu.
10. Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo vadovautis 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklėmis. Jeigu paslaugų teikimo metu automobiliai statomi važiuojamojoje dalyje, jie privalo būti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi suderinti aptvėrimo schemas ir leidimus, reikalingus paslaugoms teikti.
11. Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į paslaugų teikimo zonos ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
12. Teikiant paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo apsaugoti nuo užteršimo žemės paviršių aplink laikiklį, ant laikiklio sumontuotą įrangą, šalia esančias konstrukcijas bei transporto priemones.
Reikalavimai paslaugų teikimui
13. Visos paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį pagal atskirus užsakymus.
14. Paslaugų teikėjas turi vykdyti komunikaciją paslaugų teikimo klausimais Užsakovo administruojamoje užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu). Paslaugų teikėjas užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu) turės priimti užsakymus, išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie užsakymų atlikimo eigą, sunaudotas medžiagas bei kitą Užsakovo prašomą informaciją. Bendravimas tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo bei užsakymų teikimas turi vykti lietuvių kalba.
15. Užsakymų teikimo tvarka:
15.1. Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui užsakymą užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu).
15.2. Prieš užsakymo vykdymo pradžią, Paslaugų teikėjas su Užsakovu raštu sutikslina paslaugų apimtis, vietą, darbų pobūdį, terminą, ir gauna Užsakovo patvirtinimą, kuris sudaro pagrindą pradėti teikti paslaugas. Užsakovui nurodžius, Paslaugų teikėjas turės pateikti užsakymo atlikimo grafiką.
15.3. Apie užsakymo atlikimą (kiekvieno užsakymo įvykdymą) Paslaugų teikėjas Užsakovą nedelsdamas informuoja Užsakovą užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu). Papildomai turi būti pateiktos suteiktų paslaugų faktą įrodančios nuotraukos.
16. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti laikiklių valymo ir (ar) dažymo paslaugas per Užsakovo žemiau nurodytus terminus:
	Užsakyme vienu kartu pateiktas laikiklių valymo ir (ar) dažymo kiekis
	Terminas atlikti laikiklių valymą ir (ar) dažymą nuo Užsakovo pateikto užsakymo

	Iki 10 vnt. laikiklių
	Ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas

	Nuo 11 vnt. iki 50 vnt. laikiklių
	Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų

	Nuo 51 vnt. iki 100 vnt. laikiklių
	Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų

	Nuo 101 vnt. iki 150 vnt. laikiklių
	Ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų

	Nuo 151 vnt. iki 200 vnt. laikiklių
	Ne vėliau kaip per 65 kalendorinių dienų

	Daugiau nei 200 vnt.
	Ne vėliau kaip per 75 kalendorines dienas


17. Vykdydamas laikiklių valymą ir dažymą, Paslaugų teikėjas turi naudoti savo lėšomis įsigytas efektyvias valymo ir dažymo priemones, inventorių ir įrenginius. Paslaugų teikimo metu nepažeisti laikiklio ir (ar) švieslentės paviršiaus. Valymo ir dažymo priemonės ir medžiagos turi atitikti gamintojo šalies standartus, Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus, higienos reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančius tarptautinius normatyvinius dokumentus. Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turi pateikti gamintojo parengtus valymo priemonių, dažų techninius aprašymus.
18. Laikiklių valymas: pašalinti visus ant laikiklio esančius lipdukus su tam skirtomis medžiagomis ir įrankiais, pašalinti visus grafiti, nuvalyti laikiklį ir švieslentę nuo nešvarumų. Lipdukams pašalinti, Paslaugų teikėjas turi naudoti pramoninį lipnių etikečių klijų likučių valiklį, kuris efektyviai nuvalo klijų likučius nuo dažytų metalo paviršių, jų nepažeidžiant. Graffiti ir kitų sunkiai valomų medžiagų pašalinimui Paslaugų teikėjas turi naudoti specialias graffiti valymo priemones, skirtas metalo paviršiams valyti nepadarant laikiklio ir (ar) švieslentės paviršiui žalos. Valymas turi būti atliekamas drėgnuoju būdu. Paviršių nuvalyti nuo nešvarumų, riebalų. Valymas negali būti atliekamas naudojant įrangą su aukšto slėgio srove. Valant negali būti pažeistas esamas dažų ir cinko sluoksnis. Taip pat turi būti nuvalyta švieslentė ir jos ekranas. Švieslentės valymui negali būti naudojamos medžiagos, galinčios pažeisti ekraną ir (ar) korpusą. Ant e-paper švieslentės laikiklio esančio saulės modulio ir stotelės kelio ženklo valymas šios sutarties apimtyje nebus užsakomas.
19. Laikiklių paruošimas dažymui: prieš atliekant dažymą, turi būti nuvalytos pažeisto metalo dalys, pašalintos rūdys, nusilupę dažai. Pašalinus rūdis naudojamas rūdžių rišiklis, gruntuojama ir perdažoma pagal Užsakovo nurodytą RAL spalvą. Gruntavimui ir dažymui paruoštas laikiklio paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių liekanų, purvo, druskų, tepalų ir kitų teršalų, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų. Gilūs pažeidimai prieš gruntuojant ir dažant turi būti glaistomi. Prieš dažant laikiklio paviršių pašiaušti. Dažymas turi būti atliktas tolygiai.
20. Laikiklių dažymas: prieš dažymą nugruntuoti dviejų komponentų epoksidiniu gruntu. Naudoti dažymo juostą, gruntuojant ir dažant švieslentės ekrano ribas, o ekraną ir po juo ant maršrutų rodyklės esantį informacinį lipduką uždengti apsaugine plėvele. Gruntuotam paviršiui išdžiūvus, paviršių dažyti dviejų komponentų poliuretaniniais pusiau matiniais dažais su antikoroziniu cinko fosfato priedu. Laikiklio paviršių dengti dviem dažų sluoksniais. Grunto ir dažų padengimą atlikti voleliu.
21. Atliekant gruntavimą ir dažymą, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo, rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais. Paslaugos privalo būti teikiamos esant aplinkos temperatūrai ne mažesnei kaip +5 oC ir ne didesnei nei +40 oC.
22. Laikiklį gruntavimo, dažymo procese aptverti laikina (mobilia) tvora su įspėjamaisiais ženklais „DAŽYTA“ iki dažų sluoksnio išdžiūvimo. Įsitikinus, jog dažytas paviršius išdžiūvęs, laikiną tvorą pašalinti.
23. Baigus dažymą, nuo švieslentės ekrano pašalinti dažymo juostą, apsauginę plėvelę bei nuvalyti ekraną su negadinančiomis valomų objektų paviršių ar keičiančiomis jų fizines savybes priemonėmis.
24. Paslaugų teikėjas turės nuotraukoje užfiksuoti valomo ir (ar) dažomo laikiklio dalį ir (ar) visą dažomą laikiklį prieš ir po paslaugų suteikimo kaip įrodymą apie tinkamai suteiktas paslaugas. Užsakovo atsakingiems asmenims turės būti suteikta prieiga be unikalios papildomos programinės įrangos pamatyti visus užfiksuotus laikiklių vaizdus.
25. Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turi pateikti valymo priemonių, dažymo ir gruntavimo priemonių saugos duomenų lapus.
26. Reikalavimai keleivių informavimo švieslenčių laikiklių remontui: Paslaugų teikėjas turės atlikti keleivių informavimo švieslenčių laikiklių skydų remontą: esamų skydų keitimą naujais, trūkstamų keleivių informavimo švieslenčių laikiklių dalių tvirtinimą, remontą. E-paper švieslenčių laikiklių remontas nebus užsakomas.
26.1. Priekinio skydo (B dalies, žr. 3 priedą) keitimas apima: naujo skydo gamybą, dažymą pagal Užsakovo nurodytą RAL, esamo skydo demontavimą ir utilizavimą (Užsakovui nurodžius), naujo skydo montavimą ir tvirtinimą.
26.2. Galinio skydo (C dalies, žr. 3 priedą) keitimas apima: naujo skydo gamybą, dažymą pagal Užsakovo nurodytą RAL, esamo skydo demontavimą ir utilizavimą (Užsakovui nurodžius), naujo skydo montavimą ir tvirtinimą, stotelės kelio ženklo lipduko (su stotelės pavadinimu) klijavimą, jei prieš užsakymo vykdymo pradžią ant skydo buvo stotelės kelio ženklas.
26.3.  Kitos keleivių infomavimo švieslenčių laikiklių remonto paslaugos apima: esamų keleivių informavimo švieslentės laikiklio dalių (B ir C dalies skydų) tvirtinimą ir (ar) remontą (tiesinimą, suvirinimą ir pan.), kai naujų dalių gamyba nėra reikalinga. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti išlaidas, susijusias su Užsakovo pateikiamų skydų pasiėmimu iš Užsakovo nurodytos vietos Vilniaus mieste.
27. Visos naujai gaminamos metalinės keleivių informavimo švieslentės laikiklio konstrukcijos dalys turi būti cinkuojamos ir dengiamos milteliniais dažais, kurių spalvą pagal RAL nurodo Užsakovas. Visos naujai gaminamos ir įrengiamos metalinės keleivių informavimo švieslentės laikiklio konstrukcijos dalys turi būti tolygiai padengtos cinku, gruntu ir dažais, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų.
28. Keleivių informavimo švieslenčių remonto užsakymą Paslaugų teikėjas turi įvykdyti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei reikalinga naujų keleivių informavimo švieslenčių dalių (skydų) gamyba, Paslaugų teikėjas dalis (skydus) turi susikomplektuoti per ne daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
29. Po suteiktų paslaugų pasirašomas suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktas. Už priėmimo–perdavimo akto parengimą atsakingas Paslaugų teikėjas.
30. Suteiktoms dažymo paslaugoms turi būti taikoma ne trumpesnė nei 1 metų garantija. Naujai pagamintoms ir įrengtoms laikiklių detalėms ir jų įrengimui turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Garantija pradedama skaičiuoti nuo  suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
31. 
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Techninės specifikacijos
1 priedas
PASLAUGŲ KIEKIAI

	Paslaugų pavadinimas
	Preliminarus kiekis sutarties laikotarpiu

	Keleivių informavimo švieslenčių laikiklių valymas ir dažymas

	Viso laikiklio su švieslente valymas
	415 vnt.

	A dalies dažymas
	5 vnt.

	B dalies dažymas
	20 vnt.

	C dalies dažymas
	20 vnt.

	D dalies dažymas
	200 vnt.

	E-paper švieslenčių laikiklių valymas

	Laikiklio su švieslente valymas
	60 vnt.

	E-paper švieslenčių laikiklių dažymas

	Atramos dažymas
	5 vnt.

	Keleivių informavimo švieslenčių laikiklių remontas

	B dalies keitimas
	5 vnt.

	C dalies keitimas
	5 vnt.

	Esamų laikiklio dalių (B ir C dalies skydų) tvirtinimas ir (ar) remontas
	25 val.





Techninės specifikacijos
2 priedas

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Laikiklių principinis vaizdas, brėžiniai ir nuotraukos pateiktos Techninės specifikacijos 3 priede.
Keleivių informavimo švieslentės laikiklis skirstomas į (žr. 3 priedą): švieslentės korpusas – A dalis, maršrutų rodyklė – B dalis, galinis skydas – C dalis, likusi laikiklio dalis (atrama, korpusas, stogelis) – D dalis.
E-paper švieslentės laikiklį sudaro e-paper švieslentė, atrama, stotelės kelio ženklas, saulės modulis. Saulės modulio ir stotelės kelio ženklo valymas šios sutarties apimtyje nebus užsakomas.
Laikiklių valymas apima: viso laikiklio valymas, švieslentės ekrano ir korpuso valymas, atliktas visų reklaminių elementų ir graffiti pašalinimas pagal Techninės specifikacijos 17–18 punktus. Jei graffiti pašalinti nepavyksta, Paslaugų teikėjas turi atlikti laikiklio ar jo dalies dažymą. Šios dažymo paslaugos turi būti suderintos su Užsakovu ir atliekamos tik Užsakovui papildomai užsakius viso laikiklio ar tam tikrų jo dalių dažymą.
Preliminarus stotelių sąrašas pateiktas 1 ir 2 lentelėse. Stotelių sąrašas nėra baigtinis ir sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti.

1 lentelė. Keleivių informavimo švieslenčių su laikikliais sąrašas
	Eil. Nr.
	Stotelės ID
	Stotelės pavadinimas ir kryptis
	Spalva (RAL)

	
	
	
	

	1. 
	1115
	Antakalnis. Antakalnio g. (Centro kryptimi)
	RAL MATT 9004

	2. 
	2011
	Baltupiai. Kalvarijų g. (į centro pusę)
	RAL MATT 9004

	3. 
	914
	Broniaus Laurinavičiaus skveras. Kalvarijų g. (link Kareivių g.)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	4. 
	2008
	Didlaukio st. Didlaukio g. (Kalvarijų kryptimi)
	RAL MATT 9004

	5. 
	104
	Europos aikštė. Konstitucijos pr. (link Geležinio vilko)
	RAL MATT 9004

	6. 
	103
	Europos aikštė. Konstitucijos pr. (link Kalvarijų g.)
	RAL MATT 9004 mėlynas skydas

	7. 
	1002
	Gedimino technikos universitetas. Saulėtekio al. (į centrą)
	RAL 7022,
A dalis RAL MATT 9004

	8. 
	1927
	Gelvonų. Gelvonų g. (link centro)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	9. 
	606
	Gerosios Vilties (Vilkpedės kryptimi).
	RAL MATT 9004

	10. 
	916
	Giedraičių st. (iš centro)
	RAL MATT 9004

	11. 
	707
	Giedraičių st. (link centro)
	RAL MATT 9004

	12. 
	3325
	Igno Šeiniaus st. (centro kryptimi)
	RAL 7022, A dalis 9004

	13. 
	212
	Islandijos st. Pamėnkalnio g. (link T. Narbuto g.)
	RAL MATT 9004

	14. 
	2014
	J. Kazlausko st., Kalvarijų g. (Centro kryptimi)
	RAL MATT 9004

	15. 
	801
	J. Kazlausko st., Kalvarijų g. (Jeruzalės kryptimi)
	RAL MATT 9004

	16. 
	2115
	Jeruzalė. Jeruzalės g. (Santariškių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	17. 
	2114
	Jeruzalės st. Jeruzalės g. (centro kryptimi)
	RAL 7022. RAL MATT 9004

	18. 
	207
	Islandijos st. (Jogailos g. link centro)
	RAL MATT 9004

	19. 
	235
	Islandijos st. Pylimo g. (Stoties kryptimi)
	RAL 7022,
A dalis – RAL MATT 9004

	20. 
	218
	Jokūbo Jasinskio st. (link centro)
	RAL MATT 9004

	21. 
	3829
	Jovaro st. S. Stanevičiaus g. (centro kryptimi)
	RAL MATT 9004

	22. 
	226
	Juozo Tumo-Vaižganto st., J. Tumo-Vaižganto g. (Žaliojo tilto kryptimi)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	23. 
	214
	Juozo Tumo-Vaižganto st., V. Kudirkos g. (Oro uosto kryptimi)
	RAL MATT 9004

	24. 
	3209
	Justiniškės. Justiniškių g. (Pašilaičių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	25. 
	1801
	Justiniškės. Rygos g. (Laisvės pr. kryptimi)
	RAL MATT 9004

	26. 
	2113
	Kalvarijos. Jeruzalės g. (Santariškių  kryptimi)
	RAL MATT 9004

	27. 
	704
	Kalvarijų turgus Kalvarijų g. (iš centro)
	RAL MATT 9004

	28. 
	703
	Kalvarijų turgus Kalvarijų g. (link centro)
	RAL MATT 9004

	29. 
	441
	Karaliaus Mindaugo tiltas. Arsenalo g. (Antakalnio kryptimi).
	RAL MATT 9004

	30. 
	201
	Karaliaus Mindaugo tiltas. Arsenalo g. (Žaliojo tilto kryptimi).
	RAL 7022, mėlynas skydas

	31. 
	808
	Kareivių st. Kareivių g. (Šeškinės kryptimi)
	RAL MATT 9004

	32. 
	812
	Kareivių st. Kareivių g. (Valakampių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	33. 
	1707
	Karoliniškės. Laisvės pr. (link Lazdynų)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	34. 
	1706
	Karoliniškės. Laisvės pr. (Pašilaičių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	35. 
	1109
	Klinikų. Antakalnio g. (link centro)
	RAL MATT 9004

	36. 
	224
	Kražių. J.Tumo-Vaižganto g. (link Gedimino prospekto)
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	37. 
	1702
	Laisvės prospektas (link Pašilaičių)
	RAL MATT 9004

	38. 
	1703
	Laisvės prospektas Laisvės pr. (Lazdynų kryptimi)
	RAL MATT 9004

	39. 
	1610
	Lazdynai st. Laisvės pr. (Pašilaičių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	40. 
	1609
	Lazdynai. Laisvės pr. (į centrą)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	41. 
	710
	Licėjus. Ozo g. (link Kalvarijų g.)
	RAL MATT 9004

	42. 
	2016
	Licėjus. Ozo g. (link Šeškinės)
	RAL MATT 9004

	43. 
	106
	Lietuvos sąjūdžio kelias (Pilaitės kryptimi)
	RAL MATT 9004

	44. 
	105
	Lietuvos sąjūdžio kelias (Savivaldybės kryptimi).
	RAL MATT 9004

	45. 
	109
	Lvivo st.  (Šiaurės miestelio kryptimi)
	RAL 7022

	46. 
	503
	M. K. Čiurlionio st., Švitrigailos g. (centro kryptimi)
	RAL 7022, A dalis 9004

	47. 
	903
	Minties st. Žirmūnų g. (iš centro)
	RAL MATT 9004

	48. 
	904
	Minties st. Žirmūnų g. (link centro)
	RAL MATT 9004

	49. 
	410
	MO muziejus. Pylimo g. (iš stoties)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	50. 
	1501
	Naujininkai, Dariaus ir Girėno g. (oro uosto kryptimi)
	RAL MATT 9004

	51. 
	1517
	Naujininkai. Dariaus ir Girėno g. (link stoties)
	RAL MATT 9004

	52. 
	1119
	Nemenčinės plentas Nemenčinės pl. (Saulėtekio kryptimi)
	RAL MATT 9004

	53. 
	233
	Operos ir baleto teatras (link Žaliojo tilto)
	RAL MATT 9004

	54. 
	2613
	Oro uostas. Rodūnios kelias (Į centrą)
	RAL 7022

	55. 
	216
	Pamėnkalnio. Jasinskio g. (link Žvėryno)
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	56. 
	802
	Pramogų arena, Kalvarijų g. (Santariškių kryptimi)
	RAL 7022

	57. 
	709
	Pramogų arena. Kalvarijų g. (link centro)
	RAL 7022 A dalis RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	58. 
	2015
	Pramogų arena. Kareivių g. (Ozo kryptimi)
	RAL 7022

	59. 
	804
	Pramogų arena. Kareivių g. (Žirmūnų kryptimi)
	RAL 7022

	60. 
	1912
	Rygos st. (link Pašilaičių)
	RAL MATT 9004

	61. 
	3218
	Rygos st. Rygos g. (link Justiniškių)
	RAL MATT 9004

	62. 
	1911
	Rygos st., Buivydiškių g. (Šeškinės kryptimi)
	RAL 7022

	63. 
	1802
	Rygos st., Laisvės pr. (Lazdynų kryptimi)
	RAL 7022 A- dalis 9004

	64. 
	413
	Rūdninkų st. (link centro)
	RAL MATT 9004

	65. 
	507
	S. Konarskio st. Savanorių pr. (link Giraitės žiedo)
	RAL MATT 9004

	66. 
	321
	Saltoniškės. Ukmergės g. (į centrą)
	RAL 7022

	67. 
	2121
	Santariškės. Santariškių g. (į centrą)
	RAL 7022

	68. 
	0602a
	Savanorių prospektas (link centro)
	RAL 7022

	69. 
	603
	Savanorių prospektas (link Savanorių žiedo)
	RAL 7022, mėlynas skydas, A dalis RAL MATT 9004

	70. 
	1004
	Senoji plytinė Saulėtekio al. (link centro)
	RAL MATT 9004

	71. 
	5166
	Sietyno st. (link Pašilaičių)
	RAL MATT 9004

	72. 
	5176
	Sietyno st. Laisvės prospektas (stoties kryptimi)
	RAL MATT 9004

	73. 
	5167
	Sietyno. Pilaitės prospektas (į Pilaitę)
	RAL 7022

	74. 
	3305
	Skalvių. Justiniškių g. (Pašilaičių žiedas)
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	75. 
	1811
	Spaudos rūmai. Laisvės pr. (centro link)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	76. 
	0530H
	Stotis. Geležinkelio g. (Į centrą)
	RAL MATT 9004

	77. 
	0530B
	Stotis. Geležinkelio g. (Į centrą)
	RAL 7022, A dalis RAL 9004

	78. 
	0530E
	Stotis. Geležinkelio g. (Į centrą, išvažiavimas iš žiedo)
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	79. 
	0530A
	Stotis. Geležinkelio g. (į centrą, troleibusų)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	80. 
	1923
	Šeškinės kalvos. Ozo g. (link Kalvarijų g.)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	81. 
	1931
	Šeškinės kalvos. Ozo g. (link Ukmergės g.)
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	82. 
	1932
	Šeškinės poliklinika. Ukmergės g. (link centro)
	RAL 7022, mėlynas skydas, A dalis RAL MATT 9004

	83. 
	902
	Šiaurės miestelis. Žirmūnų g. (centro kryptimi)
	RAL 7022

	84. 
	1108
	Šilo tiltas Antakalnio g. (Saulėtekio kryptimi)
	RAL MATT 9004

	85. 
	1129
	Šilo tiltas, Šilo g. (Žirmūnų kryptimi)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	86. 
	401
	Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, T. Kosciuškos g. (Centro kryptimi)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	87. 
	402
	Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, T. Kosciuškos g. (link Antakalnio)
	RAL MATT 9004

	88. 
	318
	Švietimo akademija T. Narbuto g. (link Edukologijos žiedo)
	RAL MATT 9004

	89. 
	319
	Švietimo akademija T. Narbuto g. (link Pilaitės)
	RAL MATT 9004

	90. 
	1820
	T. Narbuto st. (link Spaudos rūmų)
	RAL MATT 9004

	91. 
	3204
	Taikos st., Justiniškių g. (Lazdynų kryptimi)
	RAL MATT 9004

	92. 
	510
	Taraso Ševčenkos st. (link centro)
	RAL MATT 9004

	93. 
	511
	Taraso Ševčenkos st. Švitrigailos g. link oro uosto
	RAL MATT 9004

	94. 
	708
	Tauragnų st. (link Centro)
	RAL MATT 9004

	95. 
	803
	Tauragnų st. (link Santariškių)
	RAL MATT 9004

	96. 
	1708
	Televizijos bokštas. Laisvės pr. (Pašilaičių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	97. 
	1709
	Televizijos bokšto st. (Lazdynų kryptimi)
	RAL MATT 9004

	98. 
	1718
	Teodoro Narbuto. T.Narbuto g. (link centro)
	RAL MATT 9004

	99. 
	3605
	Tolminkiemio st. centro link
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	100. 
	2345
	Tremtinių st. S. Batoro g. (centro kryptimi)
	RAL MATT 9004

	101. 
	906
	Tuskulėnų rimties parkas (link centro)
	RAL MATT 9004

	102. 
	905
	Tuskulėnų rimties parkas (Šiaurės miestelio kryptimi)
	RAL 7022

	103. 
	2415
	Vaduvos. Savanorių pr. (į centrą)
	A, D dalys RAL MATT  9004, B, C – RAL 7022

	104. 
	2414
	Vaduvos. Savanorių pr. (iš centro)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	105. 
	519
	Vienaragių st. (Vilkpėdės kryptimi)
	RAL 7022, A dalis RAL MATT 9004

	106. 
	0522a
	Vienaragių st. Švitrigailos g. (oro uosto link)
	RAL 7022

	107. 
	521
	Vienaragių st., Kauno g. (link stoties)
	RAL MATT 9004

	108. 
	1022
	Vilniaus universitetas (link centro)
	RAL MATT 9004

	109. 
	211
	Vinco Kudirkos a. (link stoties)
	RAL MATT 9004

	110. 
	210
	Vinco Kudirkos a. (link Žaliojo tilto)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	111. 
	508
	Vingis (link centro)
	RAL MATT 9004

	112. 
	509
	Vingis (link Vilkpėdės)
	RAL MATT 9004

	113. 
	1807
	Viršuliškės. Laisvės pr. (Pašilaičių kryptimi)
	RAL MATT 9004

	114. 
	705
	Žalgirio st.  Kalvarijų g. (centro kryptimi)
	RAL MATT 9004

	115. 
	102
	Žaliasis tiltas. Kalvarijų g. (į centrą)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	116. 
	101
	Žaliasis tiltas. Kalvarijų g. (nuo centro)
	RAL 7022, mėlynas skydas

	117. 
	3316
	Žemynos. Laisvės pr. (į centrą)
	RAL MATT 9004, mėlynas skydas

	118. 
	314
	Žvėrynas (link centro)
	RAL MATT 9004

	119. 
	1808
	Viršuliškės. Laisvės pr. (centro kryptimi)
	RAL MATT 9004

	120. 
	1110
	Klinikų st. (link Saulėtekio)
	RAL MATT 9004



1 lentelė. E-paper švieslenčių su laikikliais sąrašas
	Eil. Nr.
	Stotelės ID
	Stotelės pavadinimas ir kryptis

	
	
	

	1. 
	1909
	Buivydiškių st. (link centro) (Stop ID: 1909)

	2. 
	5190
	Sietyno st. (link centro) (Stop ID: 5190)

	3. 
	114
	Nacionalinė dailės galerija (link Geležinio Vilko g.) (Stop ID: 114)

	4. 
	706
	Žalgirio st. (link Linkmenų g.) (Stop ID: 706)

	5. 
	1106
	Petro Vileišio st. (iš centro) (Stop ID: 1106)

	6. 
	1810
	Spaudos rūmai (iš centro) (Stop ID: 1810)

	7. 
	1604
	Litexpo (į centrą) (Stop ID: 1604)

	8. 
	3832
	Igno Šeiniaus st. (iš centro) (Stop ID: 3832)

	9. 
	3315
	Žemynos st. (iš centro) (Stop ID: 3315)

	10. 
	607
	Gerosios Vilties st. (link centro) (Stop ID: 607)





Techninės specifikacijos
3 priedas

KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENTĖS LAIKIKLIO PRINCIPINIS BRĖŽINYS

[image: A picture containing sketch, drawing, diagram, technical drawing

Description automatically generated]
1 pav. Švieslentės laikiklio principinis vaizdas


[image: A picture containing sketch, diagram, drawing, technical drawing

Description automatically generated]
2 pav. Švieslentės laikiklio įrengimo bendrasis vaizdas


[image: A sign on a pole

Description automatically generated with low confidence]
3 pav. Švieslentės laikiklio dalys

E-PAPER ŠVIESLENTĖS LAIKIKLIO PRINCIPINIS BRĖŽINYS

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, linija, diagrama

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
4 pav. Švieslentės laikiklio principinis brėžinys
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