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ĮVAIRIŲ GRUPIŲ/RŪŠIŲ ŪKINIŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ PREKIŲ
VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas - įvairių grupių/rūšių ūkinės, statybinės ir kitos prekės (toliau – Prekės). 
2. Prekių techninės savybės, jų naudojimo, transportavimo, sandėliavimo, įpakavimo sąlygos nustatomos pagal prekių gamintojų kokybės standartus. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.
3. Perkančioji organizacija Prekes nurodytas Prekių sąraše ir Prekes nenurodytas Prekių sąraše, tačiau susijusias su pirkimo objektu, pirks pagal poreikį, pirkimo dieną ir/ar užsakymo pateikimo dieną viešai skelbiamomis tiekėjo fizinėje parduotuvėje ir/ar interneto svetainėje galiojančiomis Prekių kainomis, su pritaikyta tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida, tačiau ne daugiau kaip už – 70000,00 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM) per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 36 mėnesius. 
4. Sutartis galios 36 mėn. laikotarpiui. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).
5. Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyta nuolaida.
6. Tiekėjas turi turėti viešai prieinamą internetinę svetainę, kurioje perkančioji organizacija galėtų peržiūrėti tiekėjo siūlomų prekių asortimentą (Tiekėjas internetinės svetainės adresą turi nurodyti pasiūlymo konkurso sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 6 lentelėje).
7. Perkančiajai organizacijai Tiekėjas suteikia 5000,00 EUR prekinio kredito limitą.
8. Pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti (į sutartį bus įrašyta tiekėjo siūloma nuolaida ir konkurso sąlygų 1.3. punkte pirkimui suplanuota vertė). 
9. Perkančioji organizacija Prekes pirks tiekėjo fizinėse parduotuvėse Kauno mieste. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) fizinės parduotuves Kauno mieste. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 5 lentelėje, turi nurodyti Kauno mieste esančių tiekėjo fizinių parduotuvių adresus (neužpildžius 5 lentelės pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų). 
10. Prekes nurodytas Prekių sąraše, tiekėjas turi turėti kasdieniniame savo parduodamų prekių asortimente. Tiekėjas kartu su pasiūlymų turi pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį savo kasdieniniame parduodamų prekių asortimente, turės Prekes nurodytas 3 lentelėje „Preliminarus Prekių sąrašas“. 
11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus įrodančius, kad 4 lentelėje „Pasiūlymo palyginamoji kaina“ nurodė mažmenines reguliarias prekių kainas, kurios galioja pasiūlymų pateikimo dieną, be tuo metu galiojančių nuolaidų ir prekių likutis fizinėse parduovėse kainų pateikimo dieną nėra nulinis. Tiekėjas gali pateikti: laisvos formos deklaraciją kartu su tiekėjo internetinės svetainės nuorodomis (nuorodos turi būti pateikiamos kiekvienai siūlomai prekei atskirai) arba momentinės ekrano kopijos (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš tiekėjo internetinės svetainės ir aiškiai matytis prekės kaina, ekrano kopijos (print screen) padarymo data, arba gali būti pateikiami kiti įrodantys dokumentai. 
12. Tiekėjo pasiūlyme nurodytų prekių likutis pateikimo dienos metu negali būti nulinis. 
13. Tuo atveju, jei tiekėjas savo parduotuvėje neturės konkrečios Prekės, tačiau Prekė yra tiekėjo asortimente, tiekėjas gali užsakyti šią Prekę ir pristatyti į fizinę parduotuvę esančią Kauno mieste ar perkančiosios organizacijos nurodytu adresu (kai Užsakymo vertė didesnė nei 30,00 eurų be PVM) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nebent bus sutarta kitaip. Prekių pristatymo terminas derinamas atskirai kiekvieno užsakymo metu, tačiau negali būti ilgesnis negu 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo (telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis susirašinėjimo priemonėmis) pateikimo dienos.
14. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
15. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
16. Pirkimo objekto statybinėms medžiagoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 2 priedo 16, 17, 18, 19, 20 punktai: 
2 priedo 16 punktas - Mediena ir jos produktai:
16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2 priedo 17 punktas - Dažai:
17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte (šis reikalavimas netaikomas prekių savybių ir orientacinių kiekių lentelės 90-93 pozicijoms) lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip (1 lentelė): 
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Produkto aprašymas

	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

	1.
	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	15

	2.
	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	60

	3.
	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos
	30

	4.
	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui
	90

	5.
	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	75

	6.
	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	90

	7. 
	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai
	75

	8.
	Gruntai ir rišamieji gruntai
	15

	9.
	Rišamieji gruntai
	15

	10.
	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos
	100

	11.
	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)
	100

	12.
	Dekoratyvinės dangos	
	90

	13.
	Antikoroziniai dažai
	80



17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).
2 priedo 18 punktas - Termoizoliacinės medžiagos:
18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:
18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; 
18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);
18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
2 priedo 19 punktas - Gipso plokštės:
19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;
19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2 priedo 20 punktas - Plytelės: 
20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);
20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:
2 lentelė:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio

	1.
	Švinas (Pb)
	0,5

	2.
	Kadmis (Cd)
	0,1

	3.
	Stibis (Sb)
	0,25


2 priedo 20 punktas - Aplinkosauginiai reikalavimai pakuotėms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
17. Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
[bookmark: part_e02d093ed774476f877a829807ace8a3][bookmark: _Hlk134776140]2 18. Preliminarus Prekių sąrašas nurodomas 3 lentelėje. Šias Prekes tiekėjas turi turėti vienoje (pagal adresą) prekybos vietoje.
3 3 lentelė. Preliminarus Prekių sąrašas:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Aprašymas

	1. 
	Mulčias iš pušų žievės, 0 - 7 mm, 50 l
	Tūris - 50 l. Paskirtis- Apsaugo dirvos viršutinį sluoksnį nuo išdžiūvimo, perkaitimo, kenksmingo šalčio poveikio (šaknų apšalimo, iššalimo). Frakcija- 0 - 7. Papildoma informacija- Plonas pušų mulčias.

	2. 
	Impregnuota lenta 25 X 50 X 3000 mm
	Medienos rūšis- Pušis. Medienos tipas- Neobliuota, Impregnuota. Ilgis- 300 cm. Plotis- 2,5 cm. Storis - 5 cm. Nuokrypis - 2,5 cm.

	3. 
	Kvarcinis smėlis 0–0,4 mm, 25 kg,
	Medžiagos/mišinio paskirtis- Apdailos darbams. Prekės svoris- 25 kg.

	4. 
	Šlifavimo diskas Velcro VDM 225 mm P100
	Grūdėtumas- 100. Skersmuo- 225 cm.  Papildoma informacija- Skirta glaisto šlifavimo mašinoms (žirafoms).

	5. 
	Metalo pjovimo diskas 125x1x22,23
	Storis - 1 mm. Skersmuo - 125 mm. Vidinės skylės skersmuo - 22,23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę - 12200 rpm. Pjovimo greitis - 80 m/s. Disko forma - tiesus. Apdirbama medžiaga - metalas.

	6. 
	Sulčių gėrimas įvairių skonių, 0.33l
	Tūris - 0,33 l. Skonis - įvairių skonių. Vienetai pakuotėje - 1. Sudėtis - vanduo, cukrus, vaisių sultys iš koncentrato, ne mažiau 15%.

	7. 
	Dažytojo kostiumas, XL
	Dydis - XL. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Spalva - balta. Atsparus drėgmei. Drabužiai, skirti dirbti su dažais, su gaubtu ir užtrauktuku.

	8. 
	Pirštinės, odinės su užsegimu, XL dydis
	Medžiaga: natūrali oda. Spalva - balta, raudona. Dydisv- XL. Odinės, su užsegimu.

	9. 
	Pirštinės, aplietos lateksu, XL dydis
	Medžiagav- nailonas. Apliejimo medžiaga - lateksas. Dydis - XL. Pirštinių tipas - gumotos. 

	10. 
	Pirštinės, dvipusės, su PVC taškeliais, XXL dydis
	Trikotažinės pirštinės su PVC taškeliais iš abiejų pusių.

	11. 
	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm
	 Ilgis - 90 cm. Plotis - 50 cm. Spalva - balta. Medžiaga- polipropilenas (PP).  

	12. 
	Universalūs PVA klijai, 0.5 kg
	Universalūs PVA klijai medienai. Baltos spalvos. Svoris - 0,5 kg. Savybės - klijų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, dibutilftalato. Išeiga, g/m² - 100-200. Papildoma informacija - atviro išlaikymo laikas – 5–15 min., suspaudimo laikas – 25–40 min..

	13. 
	Universalus tepalas WD-40 arba lygiavertis, 200 ml
	Tūris - 200 ml. Skirta metaliniams, plastikiniams paviršiams. Atsparus aukštai temperatūrai, cheminėms medžiagoms, druskoms, vandeniui, žemai temperatūrai. Atsparumas temperatūrai: -50 - 150°C. 

	14. 
	Kištukinis lizdas matinės pilkos spalvos
	Montavimas - įleidžiamas. Su įžeminimo kontaktais. Lizdų skaičiusv- 1. Be rėmelio. Srovėv- 16 A, įtampav- 250 V. Spalva: matinė pilka.

	15. 
	Buitinis ilgintuvas 3 vietų, 10 m
	Laido ilgis - 10 m. Laido tipas - 3 x 1,5 mm². Srovė - 16 A. Įtampa - 250 V. Su įžeminimo kontaktais. Baltos spalvos, be jungiklio. Garantija - ne mažiau 24 mėn.

	16. 
	Elementai ENERGIZER MAX, AAA/LR03, 1.5V, 12vnt, arba lygiaverčiai
	Elemento tipas - Zn/MnO2. Elemento dydis - AAA. Įtampa - 1.5 V. Vienetai komplekte - 12.

	17. 
	Montuojamas šviestuvas LED 36W, 2520LM, IP20, 60X60cm
	Įtampa 230 V. Apsaugos laipsnis: IP20. Ilgis - 595 mm. Plotis - 595 mm, aukštis - 30 mm. Maksimali galia - 36 W. Įleidžiamas į lubas. Su integruota lempa komplekte. Šviesos srautas -  2520 lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Spalvos temperatūra - 4000 - 4000°K. Korpuso spalva- balta. Korpuso medžiaga - Aliuminis. Be šviesos ir judesio daviklių. Vidutinė veikimo trukmė - 15000 h. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn.

	18. 
	LED lemputė OKKO, A60, E27, 11 W, 1060 lm, 4000 K
	Prekės tipas - Lemputės. Artikulas - Nėra. Prekės ženklas - Okko arba lygiavertis. Lemputės tipas - LED. Ilgis- 112 - 112 mm. Plotis - 60 - 60 mm. Aukštis - 60 - 60 mm. Įtampa - 230 - 230 V. Cokolis - E27. Šviesos srautas - 1060 - 1060 lm. Lemputės forma - standartinė. Šviesos spalva - Balta. Spalvos temperatūra - 4000 - 4000 °K. Paviršiaus/stiklo tipas - matinis. Šviesos srauto reguliavimas - ne. Lemputės formos žymėjimas - A60. Šviesos sklaidos kampas - 220 °. Energinio efektyvumo klasė - F. Energijos sąnaudos, kWh/1000 h- 11. Šviesos diodų skaičius - 1. Vidutinė veikimo trukmė - 15000 h. Galima nuotolinio valdymo funkcija - ne. Papildoma informacija - Aukštis: 60 mm. Apšvietimo spalva: balta. Paviršiaus/stiklo tipas: matinis. Lemputės pavadinimas: A60. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn.

	19. 
	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ (100X68X27 mm)
	Artikulas- Nėra. Ilgis - 10 cm. Plotis - 6,8 cm. Grūdėtumas- 120 - 120. Storis- 2,7 cm. Vienetai pakuotėje - 1.

	20. 
	Popierius uždengimui 90 G M2, 120 cm x 20 m
	Artikulas- 90 G M2. Ilgis - 20 m. Plotis - 120 cm. Storis, µm- 90.

	21. 
	Dūmų daviklis BRENNENSTUHL RM C9010, arba lygiavertis
	Maitinimo šaltinis: 9 V Baterija. Signalo tipas: garsas 85 dB, LED indikatoriai. Komplekte su maitinimo elementu (9 V) ir tvirtinimo detalėmis. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn. 

	22. 
	Drabužių pakaba, 2 kabliukų 
	 Ilgis - ne mažiau 5,4 cm. Tvirtinamas varžtais. Kablių skaičius - 2. 

	23. 
	Nuotraukų rėmelis, rudas, 21x29,7 cm
	Ilgis - ne mažiau 21 cm, plotis - ne mažiau 29,7 cm. Spalva - ruda. Rėmelio tipasv- vienai nuotraukai.

	24. 
	Metalinis tualetinio popieriaus laikiklis 
	Metalinis, sidarbro spalvos. Ilgis ne mažiau 13,6 cm. Plotis ne mažiau 5,8 cm. Aukštis ne mažiau 12,5 cm.

	25. 
	Vazono lėkštė pilka, 33 cm
	Skersmuo - ne mažiau 33 cm. Spalva- pilka. Medžiaga - plastikas.

	26. 
	Vazonas daiginimui 15x10,5x13,5cm
	Juodos spalvos. Ilgis ne mažiau 15 cm, plotis ne mažiau 10,5 cm, aukštis ne mažiau 13,5 cm. Plastikinis.

	27. 
	Grindų šepetys Vileda Active Max Mop su kotu, arba lygiavertis
	Ilgis - 80 - 140 cm. Darbinės dalies ilgis - ne mažiau 42 cm. Darbinės dalies plotis - ne mažiau 15 cm. Medžiaga - medvilnė, plastikas. Šluostė skalbiama.

	28. 
	Plokščiasis teptukas 100 mm
	Plotis ne mažiau 100 mm. Storis ne mažiau 20 mm. Šeriai sintetiniai. Šerių ilgis ne trumpesni kaip 56 mm. Medine rankena. Teptuko paskirtis: Darbui su vandens pagrindo dažais, gruntuoti. 

	29. 
	Kvadratinis kibiras, 10 l
	Plastikinis, kvadratinis kibiras su piltuvėliu, ne mažiau 10 l.

	30. 
	Žvakė, aromatinė, 500 g
	Svoris - ne mažiau 500 g. Kelių galimų spalvų ir aromatų. Degimo laikas ne mažiau 33 h. 

	31. 
	Vazonas plastikinis, žalias, 9×6,5×10 cm
	Skersmuo - ne mažiau 9 cm. Aukštis - ne mažiau 10 cm. Spalva - žalia. Medžiaga - plastikas.

	32. 
	Vazono lėkštė skaidri, 16 cm
	Skersmuo - ne mažiau 16 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - plastikas.

	33. 
	Medvilninė pinta virvė 4mmx15 m
	Ilgis - ne mažiau 15 m, skersmuo - ne mažiau 4 mm. Medžiaga - medvilnė. Virvės tipas - pinta.

	34. 
	Plastikinės grotelės 170 x 250 mm
	Spalva - balta. Ilgis - ne mažiau 174 mm. Aukštis -ne mažiau 255 mm. Reguliuojamos.

	35. 
	Grąžtas SDS+ 6X100X160 mm
	Bendras ilgis ne mažiau 16 cm, darbinės dalies ilgis ne mažiau 10 cm, skersmuo ne mažiau 6 mm. Tvirtinimo tipas SDS Plus. Apdirbama medžiaga - betonas, mūras.

	36. 
	Pistoletinės sandarinimo putos 750 ml
	Tūris ne mažiau 750 ml. Išeiga- iki 18 m/48 l, užpildant tarpą 4 x 4cm su pistoletu. Spalva- geltona. Darbinė temperatūra -10 - +30°C. Stingimo laikas - ne daugiau 12 min. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) - 0.034.

	37. 
	Gipsinis tinko mišinys Rotband arba lygiavertis, 16 kg 
	Mišinio tipas - remontinis. Išeiga - iki 0,9 kg/kv. m., kai sluoksnio storis – 1 mm. Stingimo laikas- ne ilgiau 90 min. Darbinė temperatūra - 5 - 30°C. Sluoksnio storis - 5 - 50mm. Naudojimo laikas - 60 min. Naudojimas - vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai.. Mišinio sudėtis - gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo medžiagų, natūraliųjų oksikarboninių rūgščių) mišinys. Papildoma informacija - idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose
Tinkavimo ir remonto darbams.
Tinka vonios kambariams ir virtuvėms.
Ypač gerai sukimba su pagrindu.
Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas.
Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą.

	38. 
	Tvirtinimo kampas 380X20X40X2.0
	Ilgis - ne mažiau 380 mm. Plotis - ne mažiau 20 mm. Aukštis - ne mažiau 40 mm.

	39. 
	Stiklo audinio tinklelis, 160 g/m², 1,1 x 50 m
	Ilgis - ne mažiau 50 m. Plotis - ne mažiau 1,1 m. Medžiaga - stiklo pluoštas. Medžiagos tankis, g/m³- 160. Paskirtis: naudojamas tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje.

	40. 
	Plytelių išlyginimo komplektas, 3–12 mm
	Komplekte ne mažiau: ne mažiau 100 kaiščių, ne mažiau 100 apkabų, ne mažiau 1 replės.

	41. 
	Gipsinis tinko mišinys Rotband, Vokiškas, arba lygiavertis
	Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis - tinko mišiniams gaminti, sienoms ir luboms tinkuoti, Vidaus tinkavimo darbams, apdailos darbams. Pakuotė ne mažiau 25 kg. Išeiga - 0,8 kg/m2/1 mm. Stingimo laikas - ne ilgiau 90 min. Tinka sezonams - žiema, pavasaris, vasara, ruduo, universalus. Darbinė temperatūra - 5 - 30°C. Sluoksnio storis - 5 - 50mm. Naudojimo laikas - 60 min. Naudojimas - vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai. Mišinio sudėtis- Gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo . Papildoma informacija - idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose.
Tinkavimo ir remonto darbams.
Tinka vonios kambariams ir virtuvėms.
Ypač gerai sukimba su pagrindu.
Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas.
Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą.

	42. 
	Akmens masės plytelės ne mažesnės kaip: 59.8 x 119.8 cm
	Ilgis ne mažiau 119,8 cm. Plotis ne mažiau 59,8 cm. Storis 0,8 cm. Slidumo klasė - R9. Plytelių tipas: akmens masės. Paskirtis: terasoms, sienoms, grindims, laiptams. Tinkama naudoti lauke. Paviršius matinis, lygus. Spalva: pilka. Rūšis pirma. Rektifikuotos. Atsparios šalčiui. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė - PEI4.

	43. 
	Keraminės sienų plytelės, 25 x 36 cm (+/-3cm)
	Ilgis - 36 cm (+/-3 cm), plotis - 25 cm (+/-3 cm). Storis - 0,7 cm. Keraminės, glazūruotos skirtos sienoms. Spalva - ruda. Rūšis - pirma. 

	44. 
	Keraminės grindų plytelės, 45X45 cm (+/-2cm)
	Ilgis - 45 cm (+/-2 cm), Plotis - 45 cm (+/-2 cm). Storis ne mažiau 0,88 cm. Plytelių tipas - keraminės. Paskirtis - grindims. Plytelių paviršius - lygus. Spalva - balta. Rūšis - pirma. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė - PEI3.

	45. 
	Silikatinė plyta M150 250X120X88
	Ilgis - ne mažiau 25 cm. Aukštis - ne mažiau 8,8 cm. Plotis - ne mažiau 12 cm. Išeiga, vnt/m²- 45 - 46.

	46. 
	Vinilinė grindų danga 1220 x 180 x 5 mm
	Ilgis - ne mažiau 1220 mm. Plotis - ne mažiau 180 mm. Storis - ne mažiau 5 mm. Atsparumo klasė - 33. Dėvimo sluoksnio storis - 0,5 mm. Grindų dangos tipas - slankiojanti. Sujungimo sistema - „Click“. Spalva - ruda. Pagrindo medžiaga - polivinilas. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui. 

	47. 
	Laminatas, padidinto atsparumo drėgmei D4166, arba lygiavertis
	Ilgis - ne mažiau 138 cm. Plotis - ne mažiau 157 mm. Storis - ne mažiau 10 mm. Atsparumo klasė - 33. Sujungimo sistema - „Click“. Dangos raštas - lentų imitacija. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui. 

	48. 
	Laminuotos medienos plaušų grindys 
	Ilgis ne mažiau 128.8 cm. Plotis ne mažiau 195 mm. Storis ne mažiau 8 mm. Atsparumo klasė- 33. Sujungimo sistema- „Click“. Dangos raštas- Lentų imitacija. Spalva- Ruda. Griovelis iš 4 pusių. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui.

	49. 
	Grindjuostė ≥ 2200 x 75 x 24,5 mm;
	Ilgis ≥ 220 cm. Aukštis ≥ 7,5 cm. Storis ≥ 2,45 cm. Spalva - įvairūs rudi atspalviai. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Tvirtinimas - srieginis. 

	50. 
	Paklotas ≥5x475x1180
	Medžiaga - ekstruzinis polistirenas. Ilgis - ne mažiau 118 cm. Plotis - ne mažiau 47,5 cm. Storis - 0,5 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) - 0.18. Degumo klasė (EN 13501-1) - E. Stipris gniuždant, kPA- 50. Kiekis pakuotėje, m²- ≥ 5,6.

	51. 
	Grindjuosčių kampas tinkantis 49 poz.
	Aukštis ≥ 7,5 cm. Storis ≥ 3,3 cm. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). 

	52. 
	Grindjuosčių jungtys tinkančios 49 poz.
	Ilgis ≥ 1,2 cm. Aukštis- ≥ 7,5 cm. Storis ≥  2,4 cm. Vienetai pakuotėje - 2. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). 

	53. 
	PVC grindų danga, 3m pločio
	Plotis - ne mažiau 3 m. Storis ≥ 2,4 mm. Naudingo sluoksnio storis ≥ 0,6 mm. Spalva - pilka. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Svoris, g/m²- 2040.

	54. 
	Šaltas polimerinis asfaltas, 25kg
	Remontinis asfaltas. Pakuotė ≥ 25 kg. Universalus. Darbinė temperatūra- -30 - 49°C. Sluoksnio storis- 50 - 50mm. Naudojimas: šaltasis asfalto mišinys yra naudojamas duobėms viršutiniame asfaltinės kelio dangos sluoksnyje užlopyti bet kuriuo metų laiku, lyjant ir šviečiant saulei, kai oro temperatūra siekia iki 49 °C. Šaltuoju metų laiku, kai oro temperatūra nukrinta iki 0 °C arba žemiau, kad būtų užtikrintas geras medžiagos apdirbamumas, maišą reikia 24 – 48 valandas palaikyti šiltoje patalpoje.

	55. 
	Vandens nuleidimo mechanizmas
	Aukštis ≥ 430 mm. Garantija - ne mažiau 24 mėn. 

	56. 
	Santechninė žarnelė vidiniais sriegiais 1/2'', 50 cm
	 Medžiaga - guma, Nerūdijantysis plienas. Ilgis ≥ 50 cm. Santechninė jungtis, skersmuo- V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Išorinis skersmuo - ne mažiau 12 mm. Darbinė temperatūra- 1 - 90°C. Darbinis slėgis - 10 Bar. 

	57. 
	Maistinė žarna, Ø12x16 mm, 50 m
	Ilgis rulone  ≥ 50 m. Išorinis skersmuo - ne mažiau16 mm. Vidinis skersmuo - ne mažiau 12 mm. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Žarnos tipas - maistinė.  Maksimalus darbinis slėgis - 1 Bar.

	58. 
	Vamzdis su stiklo pluoštu, 20 x 3,4 mm x 4 m
	Medžiaga - polipropilenas (PP). Sienelės storis - ne mažiau 3,4 mm. Ilgis - ne mažiau 4 m. Išorinis skersmuo - ne mažiau 20 mm.

	59. 
	Alkūnė PPR, 20 mm, 45°
	Medžiaga - polipropilenas (PP). Dalis skirta - šaltam vandeniui, karštam vandeniui. Jungčių skaičius - 2. Pasvirimo kampas - 45°. Darbinė temperatūra - 5 - 60°C. 

	60. 
	Plokštė Cembrit sauna 9x630x1200 arba lygiavertė
	Ilgis - ne mažiau 1200 mm. Plotis - ne mažiau 630 mm. Storis - ne mažiau 9 mm. 

	61. 
	Gipskartonio plokštė 3000 x 1200 x 12,5 mm
	Atspari drėgmei. Ilgis ne mažiau 300 cm. Plotis ne mažiau 120 cm. Storis - ne mažiau 1,25 cm. Plokštės paskirtis - sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. 

	62. 
	OSB-3 plokštė, 18×1250×2500 mm
	Ilgis - ne mažiau 250 cm. Plotis - ne mažiau 125 cm. Storis - ne mažiau 1,8 cm. 

	63. 
	Daržo danga (agroplėvelė), 250×3,2 m, juoda
	Ilgis - ≥ 250 m. Plotis ≥ 3,2 m. Storis ne mažiau µm - 50. Spalva - juoda. 

	64. 
	Geotekstilė, 2 x 25 m
	Plotis - ne mažiau 2 m. Rulono ilgis - ne mažiau 25 m. Audinio svoris, g/m² - 90. Kiekis ritinyje - ≥50 m². Paskirtis - gruntui stabilizuoti, atskirti ir filtruoti. Spalva - pilka. Tempimo stiprumas, kN/m- 5,3. Atspari pelėsiui. Audinio sudėtis: 100 % UV stabilizuotos ir termiškai apjungtos polipropileno gijos.

	65. 
	Putų polietileno plėvelė  ≥3mm
	Medžiaga- Polietilenas (PE). Plotis- ≥120 cm. Storis  ≥0.3 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.11. Medžiagos tankis, kg/m³- 22. 

	66. 
	Statybinė oolietileno plėvelė, 150 µm, ≥3 m, juoda
	Plotis - ≥ 3 m. Spalva - juoda. 

	67. 
	Vidaus durų rankena, 16/006 arba lygiavertė
	Vidaus durims. Spalva - chromo. 

	68. 
	Lankstas durims - vartams 14 cm. 
	Paskirtis: durims, vartams. Aukštis - ne mažiau 14 cm. Skersmuo - ne mažiau 1,6 cm. Kaiščio skersmuo - ne mažiau 0,9 cm. Varstymo kryptis - universali. Medžiaga - metalas. Durų svoris iki 30 kg. 

	69. 
	Durų užsuktukas, chromo spalvos
	Užsuktuko strypelio kraštinės plotis - ≥ 0,5 cm. Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Padengimas - chromuota. 

	70. 
	Durų apyraktė cilindrui, chromo spalvos
	Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Padengimas - chromuota. 

	71. 
	Profilis UD, 3000 x 30 x 27 mm
	Ilgis - ne mažiau 3000 mm. Plotis - ne mažiau 30 mm. Aukštis - ne mažiau 27 mm. Profilio rūšis - UD. Skardos storis - ≥ 0,5 mm.

	72. 
	Praustuvės maišytuvas 
	Ilgis- ≥19 cm. Plotis- 4.5 cm. Aukštis- ≥12.5 cm. Spalva- Chromo. Jungtis- 3/8 colio. Kasetė/maišymo sistema (cartridge)- 3.5 cm. Pralaidumas- 8 l/min. Rankenėlių skaičius- 1. Garantija- 24 mėn. Komplekte- Žarnelės (2 vnt.).

	73. 
	Unitazo dangtis su tvirtinimo detalėmis 
	Ilgis - ne mažiau 41 cm. Plotis - ne mažiau 35 cm. Medžiaga - plastikas. Spalva - balta. 

	74. 
	Dažymo juosta 48 mm x 50 m
	Ilgis - ne mažiau 50 m. Plotis - ≥ 4,8 cm.

	75. 
	Sandarinimo juosta, 15mm x 8 mm x 50 m
	Juostos paskirtis: durų plyšiams sandarinti, langų sandarinimui. Ilgis rulone ≥ 50 m. Plotis - ne mažiau 15 mm. Storis - ne mažiau 8 mm. Limpanti. Juodos spalvos

	76. 
	Spynos cilindras, 65 mm, 30×35 mm, padengtas žalvariu
	 Ne mažiau 30 x 35mm. Spynos cilindro tipas - europinio (DIN) standarto. Raktų skaičius ≥ 5. 

	77. 
	Spyna pašto dėžutei, chromo
	Liežuvėlio matmenys ne mažiau 47 x 13 x 2 mm, komplekte ne mažiau 2 raktai

	78. 
	Baldinė kojelė  chromo, ≥5 cm x  ≥71 cm
	Aukštis - ≥ 71cm. Skersmuo - ≥ 5 cm. Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Tvirtinimas - trikampė plokštelė. 

	79. 
	Tiesioginio tvirtinimo detalė CD-14K, 200 x 60 x 27 mm
	Paskirtis - ggipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis - ne mažiau 200 mm. Plotis - ne mažiau 60 mm.

	80. 
	Universalusis trosas, 4 mm, 6 x 7, cinkuotas
	Padengimas - cinkuota. Skersmuo - ne mažiau 4 mm. Konstrukcija - ne mažiau 6 x 7. Vijimo kryptis - dešinė. Trūkimo apkrova - 9000 N. Darbinė apkrova - 2250 N.

	81. 
	Durų stabdiklis d40mm, komplekte 2vnt. 
	Skersmuo - ne mažiau 4 cm. Baltos spalvos. Medžiaga - polipropilenas (PP). Klijuojami.

	82. 
	Tvirtinimo karabinas, 8 x 80 mm
	Ilgis - ne mažiau 8 cm. Skersmuo - ne mažiau 0,8 cm. 

	83. 
	Plytelių kryželiai, 3 mm
	Ne mažiau 3 mm, pakuotėje ≥ 200.

	84. 
	Perforuotas glaistymo kampas 0.40X24X24 MM 2.5 M
	Medžiaga: aliuminis.  Ilgis - ne mažiau 2500 mm. Plotis - ne mažiau 24 mm. Aukštis - ne mažiau 24 mm. Storis - ne mažiau 0,4 mm. 

	85. 
	Plastikinis lankstus vejos bortelis, 70×80×1000 mm
	Ilgis - ne mažiau 100 cm. Plotis - ne mažiau 8 cm. Aukštis - ne mažiau 7 cm. Spalva - juoda. Medžiaga - 100 % perdirbtas plastikas. Lengvai ir greitai montuojamas, atsparus UV spinduliams, tinka įvairiam dirvožemiui.

	86. 
	Poliamido juosta 30mmx25 m
	Ilgis - ne mažiau 25 m. Plotis - ne mažiau 30 mm. Medžiaga - poliamidas.

	87. 
	Tvirtinimo detalė ES, 125 x 60 mm
	Paskirtis - gipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis - ne mažiau 125 mm. Plotis - ne mažiau 60 mm.

	88. 
	Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm
	Ilgis - ne mažiau 30 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Medžiaga - nailonas. Kaiščių tipa s- universalūs. Vienetai pakuotėje ≥ 100. 

	89. 
	Universalūs įvarai, 6×40 mm, 200 vnt.
	Įvarų tipas - universalūs. Ilgis - ne mažiau 40 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Tvirtinimo būdas - kalamas. Įvarų medžiaga - polipropilenas.

	90. 
	Tvirtinimo kampas, 40 x 40 x 40 x 2,5 mm
	Ilgis - ne mažiau 40 mm. Plotis - ne mažiau 40 mm. Aukštis - ne mažiau 40 mm. Storis - ne mažiau 2,5 mm. 

	91. 
	Vienvietis rėmelis VILMA arba lygiavertis, pilkos spalvos
	Medžiaga - plastikas. Vietų skaičius - 1. Spalvos pavadinimas - matinė pilka.

	92. 
	Savisriegiai 4.2 x 16 mm, 500 vnt.
	Tipas - su grąžteliu . Ilgis - ne mažiau 16 mm. Skersmuo - ne mažiau 4,2 mm. Padengimas - cinkuota. Tvirtinama medžiaga - metalas. Standartas - DIN 14566. Pakuotėje ≥ 500 vnt.

	93. 
	Medsraigčiai 4 x 50 mm, ZN, PZ2, 400 vnt.
	Universalūs. Galvutė:įĮleidžiama. Padengimas: cinkuota. Geltonos spalvos. Ilgis - ne mažiau 50 mm. Skersmuo - ne mažiau 4 mm. Pakuotėje ≥ 400 vnt.

	94. 
	Veržlės DIN 934, M8, 1000 vnt.
	Šešiakampės. Padengimas - cinkuota. Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Standartas - DIN 934. Pakuotėje ≥ 1000 vnt.

	95. 
	Poveržlės, DIN 9021, D8, ZN, 500 vnt.
	Praplatintos. Padengimas - cinkuota. Standartas - DIN 9021. Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Išorinis skersmuo - ne mažiau 24 mm. Storis - ne mažiau 2 mm. Pakuotėje ≥ 500 vnt.

	96. 
	Varžtai, DIN 603, M6 x 80 mm, 100 vnt.
	Pusapvale galva. Ilgis - ne mažiau 80 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Padengimas - cinkuota. Standartas - DIN 603. Pakuotėje ≥ 100 vnt.

	97. 
	Dispersiniai dažai balti, 10 l
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Emulsiniai, balti, matiniai dažai. Atsparumas drėgnam šveitimui - 1 stiprumo klasė. Skiediklis - vanduo. Skirta vidaus apdailos darbams, sienoms ir luboms, dažytų paviršių defektams šalinti. Išeiga - 12-14 m²/l. Tinka dengti lakuotą paviršių, betoną, tapetuotus paviršius, plytų mūrą, tinkuotus paviršius. Tinka darbui su voleliu, purkštuku, teptukais. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - 1 h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant) - ne ilgiau 3 - 4 h. Atsparumas plovimui – 9000 ciklų. 

	98. 
	Akriliniai sienų dažai, balti, 9L
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 9 l. Emulsiniai, balti, matiniai. Atsparumas drėgnajam šveitimui - 1 stiprumo klasė. Skiediklis - vanduo. Skirta vidaus apdailos darbams, sienoms ir luboms. Išeiga - ne mažiau 8 - 12 m²/l. Tinka dengti paviršius - betoną, gipskartonį, tapetuotus paviršius, plytų mūrą, tinkuotus paviršius. Darbo įrankiai: volelis, teptukas. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - ne ilgiau 0,5 - 0,5h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant) - ne ilgiau 2 - 2 h.

	99. 
	Aerozoliniai dažai 400ml, įvairių spalvų
	Universalūs aerozoliniai dažai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 400 ml. Dažų spalva - įvairi. Blizgumas - matiniai arba blizgūs. Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko. Tinka dengti paviršius - metalinius, stiklą, alavą, medį, betoną, kartoną, plastiką, plytų mūrą, plieną. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - ne ilgiau 15 - 20 min. Visiškai išdžiūsta po - ne ilgiau 24 - 24 h.

	100. 
	Skiediklis 646, 5 l
	Talpa - ne mažiau 5 l. Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko.
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