SKYSTAM MUILUI, PRIEMONĖMS AUTOMATINĖMS ENDOSKOPŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINOMS IR KITOMS DEZINFEKCINĖMS IR STERILIZAVIMO PRIEMONĖMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Skystas muilas  vienkartinėse talpose su vienkartine dozavimo sistema ir laikikliai:
sistemą sudaro talpa su skystu muilu ir laikiklis su rankena dozavimo mechanizmo paspaudimui (alkūninis);
1.1 Skystas muilas  vienkartinėse talpose su vienkartine dozavimo sistema:
· skirta rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti patvirtinančius gamintojo dokumentus);
· paruoštas naudoti;
· be kvapiųjų ir dažančiųjų medžiagų;
· be antiseptinių priedų;
· sudėtyje yra odą tausojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
· pH  nuo 4,5 iki 7;
· vienkartinės talpos nuo 500 iki 1000 ml;
· talpa ir dozavimo sistema – vienkartinė, dozavimo mechanizmas turi būti integruotas pramoninės gamybos būdu (dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, neleidžiantis į talpą patekti orui, apsaugantis nuo išorės teršalų). 
Orientacinis poreikis: 12 000 ltr.  
1.2 Laikikliai 
· tvirtinami prie sienos, alkūniniai;
· atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms;
· pritaikyti vienkartinėms rankų plovimo priemonės talpoms.
Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2. Priemonės automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms
	2.1.  Plovimo priemonė:
· tinkama naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašinose;
· ploviklis enzimų ir riebiųjų rūgščių etoksilatų pagrindu arba lygiaverčių medžiagų pagrindu;
· su antikoroziniais priedais;
· be chloro, neputojantis; 
· pasižymi geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis;
· plovimo procesas vyksta 45o ± 2 C temperatūroje;
· pavidalas – skystas koncentratas;
· preparato išeiga iki 6 ml/l;
· įpakavimas 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 1300 ltr.
      2.2. Dezinfekcijos priemonė:
· tinkama naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašinose;
· gliutaraldehido pagrindu (> 20%);
· su antikoroziniais priedais;
· be chloro, be paviršių veikiančių medžiagų, neputojanti;
· tinka lanksčių ir kietų endoskopų cheminei-terminei dezinfekcijai 600 ± 3 C temperatūroje;
· atitinka LST EN 15883 arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); 
· pavidalas – skystas koncentratas;
· preparato išeiga iki 12 ml/l;
· įpakavimas 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 2500 ltr. 
Būtina pateikti:
· Atitikties reglamento (ES) 2017/745 (MDR) deklaraciją.
· Olympus ETD plovimo ir dezinfekavimo mašinų gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinose.

3. Priemonės automatizuotam instrumentų plovimui:
3.1.  Šarminis valiklis:
· veiklioji medžiaga – paviršiaus aktyviosios medžiagos;
· šarminis skystis, koncentrato   pH 10-13;
· tinkamas naudoti 35° - 60° C temperatūroje;
· silpnai putojantis;
· tinkamas plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą;
· priemonės pavidalas – skystas koncentratas;
· preparato išeiga iki 5  ml/l (reikalingas priemonės kiekis bus vertinamas pavyzdžio išbandymo metu įstaigos centrinėje sterilizacinėje turimose instrumentų plovimo mašinose, bus vertinamas minimalus priemonės kiekis reikalingas tinkamai plovimo kokybei pasiekti);
· įpakavimas iki 5 l bakeliai;
· Pateikti saugos duomenų lapus.
Orientacinis poreikis: 5 000  ltr.
3.2. Neutralizatorius:
· pagrindinė veiklioji medžiaga – rūgštis, koncentrato pH 1-2;
· be fosfatų, formaldehido, be paviršių veikiančių medžiagų;
· nepalieka apnašo, dėmių ant plaunamų paviršių;
· priemonės pavidalas: skystas koncentratas;
· preparato išeiga: 1-5 ml/l;
· Pateikti saugos duomenų lapus;
· įpakavimas: iki 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 1 600 ltr.
Būtina pateikti:
· atitikties reglamento (ES) 2017/745 (MDR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą,  dokumentus, patvirtinančius kad priemonė skirta automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinoms. 
· 3.1. ir 3.2. priemonės turi būti suderinamos. Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.
	
4. [bookmark: _GoBack]Servetėlės dezinfekcinės ultragarso davikliams:
· skirtos ultragarso daviklių valymui ir dezinfekcijai  (pateikti gamintojo rekomendacijas);
· veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), grybelius (atitinka LST EN 13624 arba lygiavertį), tuberkuliozės bakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį) (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
· baktericidinis ekspozicijos laikas iki 1 min;
· sudėtyje nėra alkoholių ir aldehidų;
· pagamintos iš neaustinio pluošto;
· servetėlės dydis ne mažesnis kaip 15 cm x 13 cm; 
· servetėlės supakuotos sandariai užsidarančiose pakuotėse; 
· pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; 
· pateikti saugos duomenų lapus;
· kaina skaičiuojama pagal vienos servetėlės kainą.
Orientacinis poreikis:  200 000 vnt.

5. Rankų antiseptikos priemonė:
1. veiklioji medžiaga – etanolis ≥ 75 proc.;
1. paruoštas naudoti skystis; 
1. atitinka LST EN 1500 ir LST EN 12791 arba lygiavertį (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
· veikia bakterijas (įsk. MRSA) (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas) arba lygiavertį); grybelius (atitinka LST EN 13624 arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);
1. sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
1. sudėtyje nėra triklosano, jodo, ketvirtinių amonio junginių, peroksidų, dažo medžiagų; 
1. tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (turi būti įrašyta biocido autorizacijos liudijime ar jo prieduose arba saugos duomenų lapuose);
1. pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus;
1. pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui (1000 vnt.);
1. įpakavimas 1 – 5 ltr.
Orientacinis poreikis: 2 000 ltr.

6. Skystas muilas
· skirtas naudoti higieniniam rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· pH 4,5 – 7,0;
· sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų; 
· sudėtyje nėra dažančių medžiagų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių, kitų antiseptinių medžiagų;
· klampumas pritaikytas įvairių tipų dozatoriams;
· pateikti 8 000 drėgmei atsparių lipdukų – instrukcijų lietuvių kalba, įskaičiuotų į priemonės kainą;
· talpa iki 10 ltr.
Orientacinis poreikis 8 000 ltr.
7. Antiseptinis muilas pacientų prausimui:
· veikliosios antiseptinės medžiagos aktyvios prieš MRSA (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
· sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų, pH iki 5,5;
· sudėtyje nėra fenolių, aldehidų, chlorheksidino, alkoholių, dažančių medžiagų;
· skirtas MRSA infekuotų pacientų kūno, gleivinių, plaukų, taip pat ir pažeistos odos plovimui, bei priešoperaciniam pacientų prausimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
· ekspozicija iki 1 min.;
· įpakavimas 0,5-1 litro;
· ant talpos nurodytas priemonės galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 500 ltr.

8. Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai (daugiakomponentė): 
· priemonė skirta chirurginių, suterštų instrumentų dezinfekcijai;
· veikliosios medžiagos: dezinfekcinės (biguanidai, ketvirtiniai amonio junginiai ar lygiavertės), plovikliai ar fermentai;
· veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba LST EN 14561 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 14562 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas)  arba lygiavertį) pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);
· sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių; 
· baktericidinis, tuberkuliocidinis, virucidinis (HBV, HCV, ŽIV) ekspozicijos laikas – iki 15 min. (ekspozicijos laikas turi būti įrašytas gamintojo naudojimo instrukcijoje);
· tinka naudoti rankiniam instrumentų plovimui ir dezinfekcijai, bei ultragarsiniame įrenginyje;
· priemonė – skystas koncentratas;
· įpakavimas iki 10 ltr; 
· pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalba;
· pateikti saugos duomenų lapus;
· [bookmark: _Hlk198800712]pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; 
· dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai ≤ 30 min.;                                                                                          
· pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:
· atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 400 vnt.;
· atsparius drėgmei talpų žymėjimui lipdukus – 3000 vnt.
Orientacinis poreikis: 90 000 litrų darbinio tirpalo.

9. Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai ketvirtinių amonio junginių pagrindu
· veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
· veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba LST EN 16615 ar lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus; 
· naudojama med. įrangos ir paviršių dezinfekcijai;
· po dezinfekcijos nereikia papildomai valyti paviršių; 
· sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų;
· priemonės pavidalas – skystas koncentratas;
· baktericidinis ir tuberkuliocidinis poveikis  ≤ 15 min.;
· pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; 
· pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus;
· pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba;
· pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:
· pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui 4000 vnt.;
· pateikti atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba 400 vnt.; 
· įpakavimas  ≤ 5 ltr.;
· dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai ≤ 15 min. (koncentracija turi būti įrašyta gamintojo naudojimo instrukcijoje ir Biocido autorizacijos liudijimo prieduose).
 Orientacinis poreikis: 600 000 ltr. darbinio tirpalo.

10. Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui:
· pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – chloro junginiai;
· veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį) (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius sertifikatus);
· priemonė pasižymi skysčių absorbcijos savybėmis;
· pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus;
· priemonė skirta biologinių skysčių/atliekų nukenksminimui (įrašas biocido autorizacijos liudijimo priede);
· ekspozicija iki 5 min.;
· priemonės pavidalas – granulės.
Orientacinis poreikis: 100 kg.

11. Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui
· plonai rašantis;
· atsparus vandens garams;
· užsakymo metu perkančioji organizacija gali rinktis iš 3 spalvų - juodos, raudonos ir žalios;
· užrašai išlieka ir aiškiai įskaitomi po sterilizacijos.
Orientacinis poreikis: 350vnt.
12. Šepetėlis dvipusis mažiems, sudėtingos konstrukcijos chirurginiams instrumentams
· šepetėlio ilgis 20 ± 3 cm;
· trumposios šerelių funkcinės dalies ilgis >25 mm, šerelių ilgis 4-6 mm;
· ilgosios šerelių funkcinės dalies ilgis >35 mm, šerelių ilgis 10-15 mm;
· ilgieji ir trumpieji šereliai išdėstyti skirtinguose šepetėlio galuose;
· kotelio plotis 10 mm ± 2 mm, storis 5 mm ± 1 mm;
· plaunamas automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus cheminėms dezinfekcijos priemonėms;
· atsparus aukštos temperatūros vandens garų sterilizacijai.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.


13. Šepetėlis lanksčiai ertminei įrangai (endoskopams, bronchoskopams) valyti:
· lankstus šepetėlis, skirtas valyti endoskopams ir bronchoskopams, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
· lanksčios dalies abu galai baigiasi nailoniniais ar lygiavertės medžiagos šereliais;
· viename šepetėlio gale šerelių dalies diametras 5 – 10 mm, kitame šepetėlio gale šerelių dalies ilgis 10 mm – 20 mm, diametras 5 mm ± 1 mm;
· bendras šepetėlio ilgis 250 cm ± 30 cm;
· plaunamas aukštoje temperatūroje automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus     cheminėms dezinfekcijos priemonėms.
Orientacinis poreikis: 80 vnt.

14. Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 100mm ± 10mm be klostės
     Juostos be klostės:
· skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;
· ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);
· ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· forma – rulonas  ≤ 200 m. 
Orientacinis poreikis: 75 000 m.

15. Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 400mm ± 10mm be klostės
     Juostos be klostės:
· skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;
· ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);
· ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· forma – rulonas  ≤ 200 m. 
Orientacinis poreikis: 2 000 m.





16. Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos  juostos su kloste 100mm ± 5mm x 45 ± 5mm 
Juostos su kloste:
· skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);
· ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· ant juostos nurodyta atplėšimo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· forma – rulonas. 
Orientacinis poreikis: 20 000 m.

17. Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos  juostos su kloste 250mm  ± 5mm x 65 ± 5mm x 100±0.1m
Juostos su kloste:
· skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);
· ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15+5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· ant juostos nurodyta atplėšimo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· forma – rulonas. 
Orientacinis poreikis: 16 000 m.

18. Pakavimo medžiaga  7,5 cm:
· sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;
· juostos plotis 7,5 cm ± 5 mm;
· atitinka  ISO 11607-1, EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria popieriaus atplaišos;
· ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;
· su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;
· su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· rulonas ≥ 70 m.
Orientacinis poreikis: 280 m. 
19. Priemonių pakavimo medžiaga be celiuliozės 115x115±5cm:
· skirta priemonių pakavimui  sterilizacijai H2O2 sterilizatoriuje;
· lapo išmatavimai 115cm ± 5cm x 115 cm ± 5cm;
· pagaminta iš trijų sluoksnių SMS („Spunbond Meltblown Spunbond“) arba lygiaverčiu būdu;
· sudėtyje nėra celiuliozės;
· pagamintas iš polipropileno;
· atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;
Orientacinis poreikis: 1000 vnt. 


Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

