Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

[bookmark: _Hlk198812060]Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu kai:
	Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai 
	1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;


	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. 




[bookmark: _Hlk198812104][bookmark: _Hlk198895533][bookmark: _Hlk198895630]Perkančioji organizacija perka salės įgarsinimo sistemos įrangą (toliau – įgarsinimo sistema / įranga). Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą. Įgarsinimo įranga turi būti pristatyta, surinkta, sumontuota, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas Pirkėjo personalas dirbti su įgarsinimo įranga ne vėliau iki 2025 m. gruodžio 1 d.,  adresu Antakalnio g. 54, Vilnius. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis įgarsinimo įrangos funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visa įgarsinimo sistemos įrenginių Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes taip pat ekonominio naudingumo kriterijų savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba ir pateikta kartu su pasiūlymu.
1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įgarsinimo įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą, apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos. 
Dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas. 
Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.
2. Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.
[bookmark: _Hlk198812228]Įgarsinimo sistemai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
[bookmark: _Hlk198812344]Tiekėjas, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju privalo pateikti:
1. Dokumentus (gamintojo išduotą pažymą, atestatą, sertifikatą arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančius, kad Tiekėjas, yra įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojų atstovas ar oficialus jų platintojas, ir yra gamintojo įgaliotas tiekti įrangą, vykdyti įrangos montavimo derinimo darbus, atlikti įrangos garantinę techninę priežiūrą.
1. [bookmark: _Hlk198812377]Jeigu Tiekėjas nėra įrangos gamintojas ar jo atstovas arba nėra įgaliotas atlikti įrangos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, tuomet turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, arba tokio ūkio subjekto įsipareigojimą atlikti įrangos garantinę priežiūrą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis (taikoma pirkimo pozicijoms 1,2,3,4,5,6 ir 7).

3. ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS
	3.1. Salės priekinio garso plačiajuostė akustinė sistema I tipo

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr.
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.1.
	3.1.1. Perkamas kiekis: 2 vnt.
3.1.2. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 18 kHz.
3.1.3. Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus linijinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 140 dB 
3.1.4. Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°).
3.1.5. Vertikalus garso padengimo kampas 40° (±5°).
3.1.6. Ne mažiau kaip du ir ne mažesni nei 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.
3.1.7. Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 4 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
3.1.8. Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
3.1.9. Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
3.1.10. Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
	

	3.2. Salės priekinio garso plačiajuostė akustinė II tipo

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.2
	3.2.1. Perkamas kiekis: 2 vnt.
3.2.2. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 81 Hz – 18 kHz.
3.2.3. Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus linijinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120 dB 
3.2.4. Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°).
3.2.5. Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).
3.2.6. Ne mažiau kaip du ir ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.
3.2.7. Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 2 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
3.2.8. Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
3.2.9. Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
3.2.10. Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
	

	3.3.  Salės žemų dažnių akustinė sistema

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.3
	3.3.1. Perkamas kiekis: 2 vnt.
3.3.2. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 36Hz – 125 Hz
3.3.3. Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus linijinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 133 dB 
3.3.4. Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis 18” žemų dažnių garsiakalbis.
3.3.5. Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėles arba nutolę stiprintuvai.
3.3.6. Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
	

	3.4. Scenos erdvės įgarsinimo akustinė sistema

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.4
	3.4.1. Perkamas kiekis: 2 vnt.
3.4.2. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 81 Hz – 18 kHz.
3.4.3. Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120 dB matuojant M-Noise arba AES75 standartu.
3.4.4. Horizontalus garso padengimo kampas 70° (±5°).
3.4.5. Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).
3.4.6. Ne mažiau kaip du ir ne mažesni nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.
3.4.7. Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 3 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
3.4.8. Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
	

	3.5. Stiprintuvai – valdikliai salės garso sistemai

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.5
	3.5.1. [bookmark: _Hlk196818471]Perkamas kiekis: 1 kompl. 
3.5.2. Ne mažiau kaip 4 analoginės garso įvestys.
3.5.3. Ne mažiau kaip 8 analoginės garso išvestys.
3.5.4. Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams.
3.5.5. Ne mažiau kaip 10-ies juostų parametriniai EQ išėjimams.
3.5.6. “HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą.
3.5.7. Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui.

	

	3.6. Skaitmeninis mikšerinis pultas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.6
	3.6.1. Perkamas kiekis: 1 vnt.
3.6.2. Ne mažiau kaip 24 įėjimo valdymo kanalai.
3.6.3. Ne mažiau kaip 10 AUX/Grupių magistralės su pilnu apdirbimu.
3.6.4. Ne mažiau kaip 20 motorizuotų lietimui jautrių 100 mm ilgio šliaužiklių.
3.6.5. Ne mažiau kaip 24 analoginės įvestys.
3.6.6. Ne mažiau kaip 12 analoginių išvesčių.
3.6.7. Ne mažiau kaip viena AES/EBU įvestis.
3.6.8. Ne mažiau kaip viena AES/EBU įšvestis.
3.6.9. Ne mažiau kaip dvi RJ-45 tinklo jungtys.
3.6.10. Ne mažiau kaip viena išorinio ekrano išvesties jungtis.
3.6.11. Sinchronizacijos „Word Clock“ BNC įvesties ir išvesties jungtis.
3.6.12. Ne mažiau kaip 16 vnt. 32-juostų grafinių EQ.
3.6.13. Ne mažesnė kaip 10 x 8 matrica su pilnu išėjimų apdirbimu.
3.6.14. Ne mažiau kaip 8 skaitmeniniai efektų procesoriai.
3.6.15. Ne mažiau kaip 20 plačiajuosčių kompresorių galimų kiekvienam kanalui, išėjimui (Aux/Grupių magistralėms).
3.6.16. Ne mažiau kaip 20 dinaminių EQ galimų kiekvienam kanalui, išėjimui (Aux/Grupių magistralėms).
3.6.17. Laisvai priskiriamas darbalaukio išdėstymas.
	

	3.7. Pagrindinė scenos dėžutė

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.7
	3.7.1. [bookmark: _Hlk196818656]Perkamas kiekis: 1 vnt.
3.7.2. Ne mažiau kaip 2 BNC tipo jungtys (IN/OUT).
3.7.3. Ne mažiau kaip 48 analoginės įvestys.
3.7.4. Ne mažiau kaip 16 analoginių išvesčių.
3.7.5. Privalo veikti kartu su siūlomu garso pultu.
	

	3.8. Dinaminis vokalinis mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.8
	3.8.1. [bookmark: _Hlk196818713]Perkamas kiekis: 4 vnt.
3.8.2. Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.
3.8.3. Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“.
3.8.4. Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 60Hz - 15kHz ribose.
	

	3.9. Belaidžių vokalinių mikrofonų sistema

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	[bookmark: _Hlk196818761]3.9
	3.9.1. Perkamas kiekis: 1 kompl. 
3.9.2. Komplektą sudaro 4 mikrofonai, 4 signalų siųstuvai ir vienas signalų imtuvas.
3.9.3. Signalų imtuvas:
3.9.3.1. Keturių kanalų skaitmeninis imtuvas.
3.9.3.2. Sistemos signalo vėlinimas (latency) ne didesnis kaip 2 ms.
3.9.3.3. Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB.
3.9.3.4. Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę.
3.9.3.5. Imtuve ne mažiau kaip keturios BNC tipo jungtys antenoms.
3.9.3.6. Imtuve ne mažiau kaip keturios XLR tipo signalo jungtys.
3.9.3.7. Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 tipo tinklo jungtis.
3.9.3.8. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose.
3.9.4. Signalų siųstuvas ir mikrofono kapsulė:
3.9.4.1. „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule.
3.9.4.2. Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 3.9), vieningai sistemai užtikrinti.
3.9.4.3. Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija.
3.9.4.4. Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz - 18 kHz ribose.
3.9.4.5. Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“
3.9.4.6. Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 152 dB.
3.9.4.7. Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 10 valandų.
3.9.4.8. Galimybė keisti mikrofono kapsules.
	

	3.10. Kondensatorinis mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.10
	3.10.1. [bookmark: _Hlk196818848]Perkamas kiekis: 4 vnt.
3.10.2. Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis.
3.10.3. Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
3.10.4. Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
	

	3.11. Stovas mikrofonui, aukštas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.11
	3.11.1. [bookmark: _Hlk196819068]Perkamas kiekis: 8 vnt.
3.11.2. Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos.
3.11.3. Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse nei 1m – 1.5m ribose.
	

	[bookmark: _Hlk196819094]3.12. Garso įrangos elektros skydų, elektrotechninių komponentų, 
skirtų elektros paskirstymui ir valdymui komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.12
	3.12.1. [bookmark: _Hlk196819104]Perkamas kiekis: 1 vnt.
3.12.2. Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui.
	

	3.13. Signalų tinklo šakotuvas garso įrangai

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.13
	3.13.1. [bookmark: _Hlk196819148]Perkamas kiekis: 1 vnt.
3.13.2. Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui.
3.13.3. Ne mažiau kaip 10 RJ-45 tipo tinklo prievadų.
3.13.4. Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta.
3.13.5. Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE).
	

	3.14. Nešiojamas kompiuteris garso režisieriui

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. Nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. (Pildyti vadovaujantis 1. p.)

	3.14
	3.14.1. [bookmark: _Hlk196819196]Perkamas kiekis: 1 vnt. 
3.14.2. Skirtas įgarsinimo pulto scenos jungčių bloko ir garso procesoriaus valdymui, garso transliavimui ir MIDI koregavimui.
3.14.3. Kompiuterio tipas: nešiojamas, su lietimui jautriu ekranu.
3.14.4. Kompiuteryje turi būti įmontuotas „i“ serijos arba lygiavertis procesorius.
3.14.5. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 14 000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis).
3.14.6. Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/.
3.14.7. Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 10 branduolių.
3.14.8. Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB.
3.14.9. Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 512GB talpa.
3.14.10. Ekrano raiška ne mažiau nei 1920x1200.
3.14.11. Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 16”.
	



[bookmark: _Hlk196734179]Siūlomos įgarsinimo sistemos parametrai ekonominio naudingumo vertinimui yra:
	Vertinimo kriterijus
	Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia
	Sąlyga
	Ri reikšmė
	Siūlomas parametras (pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	1 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris³
	Mažiausia
	< nei 65 kg. 
	1
	

	
	
	
	≥ 65 kg. bet < 70 kg.
	2
	

	
	
	
	≥ 70 kg. bet < 75 kg.
	3
	

	
	
	
	≥ 75 kg. bet < 80 kg.
	4
	

	
	
	
	≥ 80 kg.
	5
	

	2 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša 
	Mažiausia 
	<0,40 m² 
	1
	

	
	
	
	≥ 0,40m² bet <0,42 m²
	2
	

	
	
	
	≥ 0,42 m² bet <0,44 m²
	3
	

	
	
	
	≥ 0,44 m² bet <0,46 m²
	4
	

	
	
	
	≥ 0,46 m² bet <0,48 m²
	5
	

	
	
	
	≥ 0,48 m² bet <0,50m²
	6
	

	
	
	
	≥ 0,50 m²
	7
	

	3 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai.
	2
	

	4 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	

	5 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami )
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	

	6 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Atkūriamų  garso dažnių apatinė riba.
	Mažiausia
	≤60 Hz.
	1
	

	
	
	
	> 60 Hz. bet < 65 Hz.
	2
	

	
	
	
	≥ 65 Hz. bet < 70 Hz.
	3
	

	
	
	
	≥ 70 Hz. bet < 75 Hz.
	4
	

	
	
	
	≥ 75 Hz. bet < 80 Hz.
	5
	

	
	
	
	80 Hz.
	6
	

	7 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	120 dB
	0
	

	
	
	
	> 120 dB bet  < 123 dB
	1
	

	
	
	
	≥ 123 dB bet < 126 dB
	2
	

	
	
	
	≥ 126 dB 
	3
	

	8 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakabių kiekio. 
	1
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	

	9 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami )
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	

	10 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	

	11 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Atkūriamų žemų garso dažnių apatinė riba.
	Mažiausia
	< 30 Hz.
	1
	

	
	
	
	≥ 30 Hz. bet < 31 Hz.
	2
	

	
	
	
	≥ 31 Hz. bet < 32 Hz.
	3
	

	
	
	
	≥ 32 Hz. bet < 33 Hz.
	4
	

	
	
	
	≥ 33 Hz. bet < 34 Hz.
	5
	

	
	
	
	≥ 34 Hz. bet < 35 Hz.
	6
	

	
	
	
	35 Hz.
	7
	

	12 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša
	Mažiausia
	<0,4 m² 
	1
	

	
	
	
	≥ 0,4 m² bet <0,42 m²
	2
	

	
	
	
	≥ 0,42 m² bet <0,44 m²
	3
	

	
	
	
	≥ 0,44 m² bet <0,46 m²
	4
	

	
	
	
	≥ 0,46 m² bet <0,48 m²
	5
	

	
	
	
	≥ 0,48 m² bet <0,5 m²
	6
	

	
	
	
	≥ 0,5 m²
	7
	

	13 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris
	Mažiausia
	< nei 65 kg. 
	1
	

	
	
	
	≥ 65 kg. bet < 70
	2
	

	
	
	
	≥ 70 kg. bet < 75
	3
	

	
	
	
	≥ 75 kg. bet < 80
	4
	

	
	
	
	≥ 80 kg.
	5
	

	14 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	

	15 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas)
	Mažiausia
	<0,16 m² 
	1
	

	
	
	
	≥ 0,16 m² bet <0,18 m²
	2
	

	
	
	
	≥ 0,18 m² bet <0,20 m²
	3
	

	
	
	
	≥ 0,20 m² bet <0,22 m²
	4
	

	
	
	
	≥ 0,22 m² bet <0,24 m²
	5
	

	
	
	
	≥ 0,24 m² bet <0,26m²
	6
	

	
	
	
	≥ 0,26 m²
	7
	

	16 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Atkūriamų  garso dažnių apatinė riba.
	Mažiausia
	≤55 Hz.
	1
	

	
	
	
	> 55 Hz. bet < 60 Hz.
	2
	

	
	
	
	≥ 60 Hz. bet < 65 Hz.
	3
	

	
	
	
	≥ 65 Hz. bet < 70 Hz.
	4
	

	
	
	
	≥ 70 Hz. bet < 75 Hz.
	5
	

	
	
	
	≥ 75 Hz. bet < 80 Hz.
	6
	

	
	
	
	80 Hz.
	7
	

	17 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	120 dB
	0
	

	
	
	
	> 120 dB bet  < 123 dB
	1
	

	
	
	
	≥ 123 dB bet < 126 dB
	2
	

	
	
	
	≥ 126 dB bet < 129dB
	3
	

	
	
	
	≥ 129 dB 
	4
	

	18 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakabių kiekio. 
	1
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	

	19 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Diskretizavimo dažnis
	Didžiausia
	≥ 44,1 bet ≤ 48 kHz.
	0
	

	
	
	
	> 48 bet ≤ 96 kHz.
	1
	

	20 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Galimybė valdyti iš nutolusio kompiuterio
	Didžiausia
	Galimybės valdyti įrenginį iš nutolusio kompiuterio nėra
	0
	

	
	
	
	Galimybė valdyti įrenginį iš nutolusio kompiuterio yra
	1
	

	21 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Audio procesų "Latency" trukmės kitimas
	Didžiausia
	Gamintojas nenurodo, kad audio procesų "Latensy" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
	0
	

	
	
	
	Gamintojas nurodo, kad audio procesų "Latensy" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
	1
	

	22 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Valdymo procesoriaus parametrų keitimas
	Didžiausia
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami tiesiogiai ant pačio procesoriaus esančiais valdikliais
	0
	

	
	
	
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami per specializuotą programinę įrangą kompiuterio pagalba, tiesiogiai prijungus kompiuterį prie procesoriaus
	1
	

	
	
	
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami per specializuotą programinę įrangą kompiuterio pagalba bevieliu būdu, kai kompiuteris ir procesorius prijungti prie tame pačiame tinkle esančių bevielio tinklo stotelių. 
	2
	

	23 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Audio procesų "Latency" trukmė
	Mažiausia
	Audio procesų trukmė ne didesnė kaip 0,6 ms.
	1
	

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė  kaip 0,6 ms ir ne didesnė kaip 0,8 ms
	2
	

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė  kaip 0,8 ms ir ne didesnė kaip 1 ms
	3
	

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė kaip 1 ms
	4
	

	24 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6.  Integruotų liečiamų ekranų kiekis
	Didžiausia
	Integruotas 1 lietimui jautrus ekranas
	0
	

	
	
	
	Integruoti 2 arba daugiau lietimui jautrių ekranų
	1
	

	25 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6 (jei siūlomas gaminys palaiko kelis skirtingo dydžio diskretizavimo dažnius², balai skiriami už siūlomą didžiausią reikšmę)
	Didžiausia
	≥ 44,1 bet ≤ 48 kHz.
	0
	

	
	
	
	> 48 bet ≤ 96 kHz.
	1
	

	26 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6 Įėjimo valdymo kanalų kiekis
	Didžiausia
	≤ 25 kanalai
	0
	

	
	
	
	> 25 bet ≤ 40 kanalų
	1
	

	
	
	
	> 40 kanalų
	2
	

	27 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. AUX/Grupių magistralių kiekis
	Didžiausia
	≤ 10 AUX/Grupių magistralės
	0
	

	
	
	
	> 10 bet ≤ 15 AUX/Grupių magistralės
	1
	

	
	
	
	> 15 AUX/Grupių magistralių
	2
	

	28 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Jungimo sąsajos (siūlomų sąsajų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Galimybės įdiegti papildomas jungimo sąsajas nėra
	0
	

	
	
	
	DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 96 kHZ diskretizavimo dažnio)
	1
	

	
	
	
	MADI-B sąsaja
	1
	

	
	
	
	MADI-C sąsaja
	1
	

	
	
	
	DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 48 kHZ diskretizavimo dažnio)
	1
	

	
	
	
	WAVES sąsaja
	1
	

	
	
	
	KLANG sąsaja
	1
	

	29 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Galimybė naudoti pulto programinę sąsąją kompiuteryje (dedikuota kompiuteriui programinės įrangos versija skirta nuotoliniam pasiruošimui darbui)
	Didžiausia
	Galimybės naudoti programinės įrangos sąsają kompiuteryje nėra
	0
	

	
	
	
	Galimybė naudoti programinės įrangos sąsają kompiuteryje yra
	1
	

	30 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Galimybė valdyti pulto funkcijas iš nutolusio kompiuterio
	Didžiausia
	Galimybės valdyti pultą iš nutolusio kompiuterio nėra
	0
	

	
	
	
	Galimybė valdyti pultą iš nutolusio kompiuterio yra
	1
	

	31 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6.(scenos junčių blokas). Galimybė keisti įvesties/išvesties jungčių modulius
	Didžiausia
	Galimybės keisti įvesties/išvesties jungčių modulius nėra
	0
	

	
	
	
	Galimybė keisti įvesties/išvesties jungčių modulius yra
	1
	

	32 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.7.(scenos junčių blokas). Maitinimo šaltinis
	Didžiausia
	Nėra papildomo maitinimo šaltinio
	0
	

	
	
	
	Yra papildomas 1 ar daugiau maitinimo šaltinių
	1
	

	33 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.7.(scenos junčių blokas). Diskretizavimo dažnis
	Didžiausia
	≥ 44,1 bet ≤ 48 kHz.
	0
	

	
	
	
	> 48 bet ≤ 96 kHz.
	1
	

	34 kriterijus
	 Priekinės garso sistemos rezervas⁴
	Didžiausia
	>0 dB bet ≤ 5 dB
	0
	

	
	
	
	>5 dB bet ≤ 10 dB
	1
	

	
	
	
	>10 dB bet ≤ 15 dB
	2
	

	
	
	
	>15 dB bet ≤ 20 dB
	3
	

	
	
	
	>20 dB
	4
	

	35 kriterijus
	
Priekinės garso sistemos padengimogarso bangomis tolygumas.
	Mažiausia
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 1 dBA
	1
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 2 dBA
	2
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 3 dBA
	3
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 4dBA
	4
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 5 dBA
	5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje[footnoteRef:1]. [1:  Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.] 



PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). 

