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[bookmark: _Hlk92789558]PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Komisija pirmiausia vertins dalyvių pateiktus pasiūlymus (VPĮ 59 str. 4 p.), įvertinusi pasiūlymus, tikrins EBVPD ir pagal dalyvio pateiktus aktualius duomenis, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvis ketina remtis (jei jie pasitelkiami), pašalinimo pagrindų.
2. Komisija tikrina, ar su pasiūlymu yra pateiktas EBVPD, ir, ar jis užpildytas pagal pirkimo dokumentų 5 priedą. 
3. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė EBVPD, arba pateikė užpildytą ne pagal šių pirkimo dokumentų 5 priedą, arba nepateikė visų tiekėjų grupės dalyvių, arba subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, EBVPD, Komisija prašo tiekėjo per protingą terminą pateikti tinkamai užpildytą EBVPD. 
4. Jeigu Komisija, pasiūlymų vertinimo metu randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji prašo dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau negali atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
5. Komisija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą
6. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus laikomas didžiausią balų skaičių surinkęs pasiūlymas.
7. Perkančioji organizacija sudarys sutartį tiekėju, kuris  nustatytas laimėtoju.
8. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

[bookmark: _EKONOMIŠKAI_NAUDINGIAUSIO_PASIŪLYMO_1]EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1. Pirmas kriterijus – kaina (C)
	X = 60

	[bookmark: _Hlk28339919]2. Antras kriterijus – techniniai privalumai (T)
Pastaba: Tiekėjo, surinkusio mažiau kaip 20 techninių privalumų balų, pasiūlymas yra nevertinamas ir atmetamas.
	Y = 40



1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

1. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

[image: Paveikslėlis, kuriame yra žinutė, iliustracija

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]

Techniniai privalumai (T)
	Vertinimo kriterijus
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1
	2

	1 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris³
	Y1=
	0.5

	2 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša 
	Y2=
	1

	3 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Y3=
	2

	4 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Stiprintuvų montažo vieta
	Y4=
	1

	5 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami )
	Y5=
	0.2 (viso gali būti 2.2 )

	6 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba.
	Y6=
	1

	7 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Pikinis garso slėgis
	Y7=
	0.5

	8 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Y8=
	2

	9 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami )
	Y9=
	0.2 (viso gali būti 2.2 )

	10 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Stiprintuvų montažo vieta
	Y10=
	1

	11 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Atkuriamų žemų garso dažnių apatinė riba.
	Y11=
	2

	12 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša
	Y12=
	1

	13 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris
	Y13=
	2

	14 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Stiprintuvų montažo vieta
	Y14=
	1

	15 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas)
	Y15=
	1

	16 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba.
	Y16=
	0.5

	17 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Pikinis garso slėgis
	Y17=
	0.5

	18 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Y18=
	2

	19 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Diskretizavimo dažnis
	Y19=
	1

	20 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Galimybė valdyti iš nutolusio kompiuterio
	Y20=
	0.5

	21 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Audio procesų "Latency" trukmės kitimas
	Y21=
	1

	22 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Valdymo procesoriaus parametrų keitimas
	Y22=
	0.5

	23 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Audio procesų "Latency" trukmė
	Y23=
	1

	24 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6.  Integruotų liečiamų ekranų kiekis
	Y24=
	0.5

	25 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6 (jei siūlomas gaminys palaiko kelis skirtingo dydžio diskretizavimo dažnius², balai skiriami už siūlomą didžiausią reikšmę)
	Y25=
	1

	26 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6 Įėjimo valdymo kanalų kiekis
	Y26=
	1

	27 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. AUX/Grupių magistralių kiekis
	Y27=
	0.5

	28 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Jungimo sąsajos (siūlomų sąsajų balai sumuojami)
	Y28=
	0.5 (viso gali būti 3 )

	29 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Galimybė naudoti pulto programinę sąsąją kompiuteryje (dedikuota kompiuteriui programinės įrangos versija skirta nuotoliniam pasiruošimui darbui)
	Y29=
	1

	30 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Galimybė valdyti pulto funkcijas iš nutolusio kompiuterio
	Y30=
	0.5

	31 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6.(scenos jungčių blokas). Galimybė keisti įvesties/išvesties jungčių modulius
	Y31=
	1

	32 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.7.(scenos jungčių blokas). Maitinimo šaltinis
	Y32=
	1

	33 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.7.(scenos jungčių blokas). Diskretizavimo dažnis
	Y33=
	0.1

	34 kriterijus
	 Priekinės garso sistemos rezervas⁴
	Y34=
	1

	35 kriterijus
	Priekinės garso sistemos padengimo garso bangomis tolygumas.
	Y35=
	2




1. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:


.

1. Kriterijaus (Ti) įvertinimas apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmaks arba Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Yi).
1. Priklausomai nuo to, kuri (didžiausia ar mažiausia) vertinama kriterijaus parametro reikšmė laikoma geriausia, kriterijaus parametras (Ti) įvertinamas pagal šias formules:
4. jeigu geriausia parametro reikšme yra didžiausia jo reikšmė:

 

4. jeigu geriausia parametro reikšme yra mažiausia jo reikšmė:

 

Esant dalybai iš nulio, laikoma, kad Ti reikšmė yra lygi nuliui.

1. Kiekvienas Komisijos narys (jeigu nepasitelkiami ekspertai) arba kiekvienas ekspertas (jeigu jie pasitelkiami) įvertina kiekvieno kriterijaus (Ti) ekspertinį įvertį (Ri) balais pagal pateiktą kokybinio vertinimo aprašymą;
1. [bookmark: _Ref497165090]Žemiau pateikiamas kokybinių vertinimų aprašymas.
	Vertinimo kriterijus
	Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia
	Sąlyga
	Ri reikšmė

	1
	2
	3
	4

	1 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris³
	Mažiausia
	< nei 65 kg. 
	1

	
	
	
	≥ 65 kg. bet < 70 kg.
	2

	
	
	
	≥ 70 kg. bet < 75 kg.
	3

	
	
	
	≥ 75 kg. bet < 80 kg.
	4

	
	
	
	≥ 80 kg.
	5

	2 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša 
	Mažiausia 
	<0,40 m² 
	1

	
	
	
	≥ 0,40m² bet <0,42 m²
	2

	
	
	
	≥ 0,42 m² bet <0,44 m²
	3

	
	
	
	≥ 0,44 m² bet <0,46 m²
	4

	
	
	
	≥ 0,46 m² bet <0,48 m²
	5

	
	
	
	≥ 0,48 m² bet <0,50m²
	6

	
	
	
	≥ 0,50 m²
	7

	3 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai.
	2

	4 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1

	5 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.1. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami )
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1

	6 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Atkūriamų  garso dažnių apatinė riba.
	Mažiausia
	≤60 Hz.
	1

	
	
	
	> 60 Hz. bet < 65 Hz.
	2

	
	
	
	≥ 65 Hz. bet < 70 Hz.
	3

	
	
	
	≥ 70 Hz. bet < 75 Hz.
	4

	
	
	
	≥ 75 Hz. bet < 80 Hz.
	5

	
	
	
	80 Hz.
	6

	7 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	120 dB
	0

	
	
	
	> 120 dB bet  < 123 dB
	1

	
	
	
	≥ 123 dB bet < 126 dB
	2

	
	
	
	≥ 126 dB 
	3

	8 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakabių kiekio. 
	1

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2

	9 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami )
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1

	10 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.2. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1

	11 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Atkūriamų žemų garso dažnių apatinė riba.
	Mažiausia
	< 30 Hz.
	1

	
	
	
	≥ 30 Hz. bet < 31 Hz.
	2

	
	
	
	≥ 31 Hz. bet < 32 Hz.
	3

	
	
	
	≥ 32 Hz. bet < 33 Hz.
	4

	
	
	
	≥ 33 Hz. bet < 34 Hz.
	5

	
	
	
	≥ 34 Hz. bet < 35 Hz.
	6

	
	
	
	35 Hz.
	7

	12 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša
	Mažiausia
	<0,4 m² 
	1

	
	
	
	≥ 0,4 m² bet <0,42 m²
	2

	
	
	
	≥ 0,42 m² bet <0,44 m²
	3

	
	
	
	≥ 0,44 m² bet <0,46 m²
	4

	
	
	
	≥ 0,46 m² bet <0,48 m²
	5

	
	
	
	≥ 0,48 m² bet <0,5 m²
	6

	
	
	
	≥ 0,5 m²
	7

	13 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris
	Mažiausia
	< nei 65 kg. 
	1

	
	
	
	≥ 65 kg. bet < 70
	2

	
	
	
	≥ 70 kg. bet < 75
	3

	
	
	
	≥ 75 kg. bet < 80
	4

	
	
	
	≥ 80 kg.
	5

	14 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.3. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1

	15 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas)
	Mažiausia
	<0,16 m² 
	1

	
	
	
	≥ 0,16 m² bet <0,18 m²
	2

	
	
	
	≥ 0,18 m² bet <0,20 m²
	3

	
	
	
	≥ 0,20 m² bet <0,22 m²
	4

	
	
	
	≥ 0,22 m² bet <0,24 m²
	5

	
	
	
	≥ 0,24 m² bet <0,26m²
	6

	
	
	
	≥ 0,26 m²
	7

	16 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Atkūriamų  garso dažnių apatinė riba.
	Mažiausia
	≤55 Hz.
	1

	
	
	
	> 55 Hz. bet < 60 Hz.
	2

	
	
	
	≥ 60 Hz. bet < 65 Hz.
	3

	
	
	
	≥ 65 Hz. bet < 70 Hz.
	4

	
	
	
	≥ 70 Hz. bet < 75 Hz.
	5

	
	
	
	≥ 75 Hz. bet < 80 Hz.
	6

	
	
	
	80 Hz.
	7

	17 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	120 dB
	0

	
	
	
	> 120 dB bet  < 123 dB
	1

	
	
	
	≥ 123 dB bet < 126 dB
	2

	
	
	
	≥ 126 dB bet < 129dB
	3

	
	
	
	≥ 129 dB 
	4

	18 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.4. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakabių kiekio. 
	1

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2

	19 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Diskretizavimo dažnis
	Didžiausia
	≥ 44,1 bet ≤ 48 kHz.
	0

	
	
	
	> 48 bet ≤ 96 kHz.
	1

	20 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Galimybė valdyti iš nutolusio kompiuterio
	Didžiausia
	Galimybės valdyti įrenginį iš nutolusio kompiuterio nėra
	0

	
	
	
	Galimybė valdyti įrenginį iš nutolusio kompiuterio yra
	1

	21 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Audio procesų "Latency" trukmės kitimas
	Didžiausia
	Gamintojas nenurodo, kad audio procesų "Latensy" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
	0

	
	
	
	Gamintojas nurodo, kad audio procesų "Latensy" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
	1

	22 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Valdymo procesoriaus parametrų keitimas
	Didžiausia
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami tiesiogiai ant pačio procesoriaus esančiais valdikliais
	0

	
	
	
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami per specializuotą programinę įrangą kompiuterio pagalba, tiesiogiai prijungus kompiuterį prie procesoriaus
	1

	
	
	
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami per specializuotą programinę įrangą kompiuterio pagalba bevieliu būdu, kai kompiuteris ir procesorius prijungti prie tame pačiame tinkle esančių bevielio tinklo stotelių. 
	2

	23 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.5. Audio procesų "Latency" trukmė
	Mažiausia
	Audio procesų trukmė ne didesnė kaip 0,6 ms.
	1

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė  kaip 0,6 ms ir ne didesnė kaip 0,8 ms
	2

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė  kaip 0,8 ms ir ne didesnė kaip 1 ms
	3

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė kaip 1 ms
	4

	24 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6.  Integruotų liečiamų ekranų kiekis
	Didžiausia
	Integruotas 1 lietimui jautrus ekranas
	0

	
	
	
	Integruoti 2 arba daugiau lietimui jautrių ekranų
	1

	25 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6 (jei siūlomas gaminys palaiko kelis skirtingo dydžio diskretizavimo dažnius², balai skiriami už siūlomą didžiausią reikšmę)
	Didžiausia
	≥ 44,1 bet ≤ 48 kHz.
	0

	
	
	
	> 48 bet ≤ 96 kHz.
	1

	26 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6 Įėjimo valdymo kanalų kiekis
	Didžiausia
	≤ 25 kanalai
	0

	
	
	
	> 25 bet ≤ 40 kanalų
	1

	
	
	
	> 40 kanalų
	2

	27 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. AUX/Grupių magistralių kiekis
	Didžiausia
	≤ 10 AUX/Grupių magistralės
	0

	
	
	
	> 10 bet ≤ 15 AUX/Grupių magistralės
	1

	
	
	
	> 15 AUX/Grupių magistralių
	2

	28 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Jungimo sąsajos (siūlomų sąsajų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Galimybės įdiegti papildomas jungimo sąsajas nėra
	0

	
	
	
	DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 96 kHZ diskretizavimo dažnio)
	1

	
	
	
	MADI-B sąsaja
	1

	
	
	
	MADI-C sąsaja
	1

	
	
	
	DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 48 kHZ diskretizavimo dažnio)
	1

	
	
	
	WAVES sąsaja
	1

	
	
	
	KLANG sąsaja
	1

	29 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Galimybė naudoti pulto programinę sąsąją kompiuteryje (dedikuota kompiuteriui programinės įrangos versija skirta nuotoliniam pasiruošimui darbui)
	Didžiausia
	Galimybės naudoti programinės įrangos sąsają kompiuteryje nėra
	0

	
	
	
	Galimybė naudoti programinės įrangos sąsają kompiuteryje yra
	1

	30 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6. Galimybė valdyti pulto funkcijas iš nutolusio kompiuterio
	Didžiausia
	Galimybės valdyti pultą iš nutolusio kompiuterio nėra
	0

	
	
	
	Galimybė valdyti pultą iš nutolusio kompiuterio yra
	1

	31 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.6.(scenos junčių blokas). Galimybė keisti įvesties/išvesties jungčių modulius
	Didžiausia
	Galimybės keisti įvesties/išvesties jungčių modulius nėra
	0

	
	
	
	Galimybė keisti įvesties/išvesties jungčių modulius yra
	1

	32 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.7.(scenos junčių blokas). Maitinimo šaltinis
	Didžiausia
	Nėra papildomo maitinimo šaltinio
	0

	
	
	
	Yra papildomas 1 ar daugiau maitinimo šaltinių
	1

	33 kriterijus
	Pirkimo objektas 3.7.(scenos junčių blokas). Diskretizavimo dažnis
	Didžiausia
	≥ 44,1 bet ≤ 48 kHz.
	0

	
	
	
	> 48 bet ≤ 96 kHz.
	1

	34 kriterijus
	 Priekinės garso sistemos rezervas⁴
	Didžiausia
	>0 dB bet ≤ 5 dB
	0

	
	
	
	>5 dB bet ≤ 10 dB
	1

	
	
	
	>10 dB bet ≤ 15 dB
	2

	
	
	
	>15 dB bet ≤ 20 dB
	3

	
	
	
	>20 dB
	4

	35 kriterijus
	
Priekinės garso sistemos padengimogarso bangomis tolygumas.
	Mažiausia
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 1 dBA
	1

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 2 dBA
	2

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 3 dBA
	3

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 4dBA
	4

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 5 dBA
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	"Papildomos" funkcijos šiame ir visuose kituose kriterijuose (jei nenurodoma kitaip) reiškia pridėtines Gamintojo deklaruojamas funkcijas kurios papildo minimalių techninių specifikacijų reikalavimus (arba yra būtinos prietaiso funkcionalumui užtikrinti). 

	2
	Jeigu prietaisas turi funkcionalumą, kuris vienu metu tenkina kelias kriterijaus sąlygas, tai pasiūlymo vertinimo metu parenkama sąlyga turinti geriausią Ri reikšmę  (jeigu nėra nurodyta kad funkcinės savybės už kurias skiriami balai yra sumuojamos).

	3
	"Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris" (čia ir visur kitur) reiškia bendrą vienos garso kolonėlės ir jai priskiriamo stiprintuvo svorio dalį, siekiant nustatyti bendrą galimą visos sistemos svorį ją transportuojant. Pvz. jei Tiekėjas siūlo garso kolonėlę su integruotu į korpusą stiprintuvu, vertinamas Gamintojo deklaruojamas garso kolonėlės svoris. Jei Tiekėjas siūlo garso kolonėlę su nutolusiu stiprintuvu, vertinama Gamintojo deklaruojama garso kolonėles ir jai aptarnauti skiriamo nutolusio garso stiprintuvo (ar jo dalies, atsižvelgiant į priskiriamų kanalų kiekį) svorių suma. 

	4
	Įgarsinimo įrangos rezervas (čia ir toliau) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp tiekėjo siūlomos įrangos sukuriamo salės vidutinio padengimo garso bangomis ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, nurodyto didžiausio leidžiamo triukšmo ribinio dydžio Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu. Tiekėjo siūlomos įrangos sukuriamas salės vidutinis padengimas garso bangomis vertinamas pagal duomenis gautus modeliavimo būdu. Didžiausias leidžiamas triukšmo ribinis dydis yra laikomas 80 dBA. Jeigu pavyzdžiui atlikus salės modeliavimą yra nustatomas, kad salės vidutinis padengimas garso bangomis yra 86 dBA, tai laikoma, kad salės įgarsinimo įranga turi ne mažesnį kaip 6 dBA rezervą.

	
	
	
	
	



Visa įgarsinimo sistemos įrenginių Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes taip pat ekonominio naudingumo kriterijų savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba ir pateikta kartu su pasiūlymu.
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Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo  kriterijai ir sąlygos“     PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS     1 . Komisija  pirmiausia vertins dalyvių pateiktus pasiūlymus (VPĮ 59 str. 4 p.),  įvertinusi  pasiūlymus, tikrins EBVPD ir pagal dalyvio pateiktus aktualius duomenis, ar nėra ekonomiškai  naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvis ketina remtis  (jei jie pasitelkiami) , pašalinimo pagrindų.   2. Komisija tikrina, ar su pasiūlymu yra pateiktas EBVPD, ir, ar jis užpildytas pagal pirkimo  dokumentų 5 priedą.    3. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė EBVPD, arba pateikė užpildytą ne pagal šių  pirkimo dokumentų 5 priedą, arba nepateikė visų tiekėjų grupės dalyvių, arba subtiekėjo ar kito ūkio  subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, EBVPD, Komisija prašo tiekė jo per protingą terminą pateikti  tinkamai   užpildytą EBVPD.    4. Jeigu Komisija, pasiūlymų vertinimo metu randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo  klaidų, ji prašo dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas,  nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos.   Taisydamas pasiūlyme nurodytas  aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau negali atsisakyti kainos  sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.   5. Komisija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus  ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos  reikalavimams, atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, jei gu tai būtina siekiant užtikrinti  tinkamą pirkimo procedūros atlikimą   6. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal  kainos ir kokybės  santykį . Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus laikomas  didžiausią balų skaičių surinkęs   pasiūlymas.   7. Perkančioji organizacija sudarys sutartį tiekėju, kuris  nustatytas laimėtoju.   8. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba  iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti  pirkimo sutartį Įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatyt omis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie)  atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.     EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI  

Vertinimo kriterijai  Lyginamasis svoris  ekonominio naudingumo  įvertinime  

1. Pirmas kriterijus  –   kaina (C)  X =  60  

2. Antras kriterijus  –   techniniai privalumai (T)   Pastaba: Tiekėjo, surinkusio mažiau kaip 20 techninių privalumų  balų, pasiūlymas yra nevertinamas ir atmetamas.  Y = 40  

  1.   Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C  ir kitų  kriterijų (T) balus:     S  =  C  + T.     2.   Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (C min ) ir vertinamo 

