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2 PIRKIMO DALIS -KĖDĖS, PUFAI 
 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Perkami šioje techninėje specifikacijoje aprašyti baldai turi būti nauji, nenaudoti. 
Baldai turi atitikti „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo „minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VII skyriuje „Baldai“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,  kurie taikomi konkrečiam baldui aprašytam šios techninės specifikacijos 2 punkte. 
[bookmark: _GoBack]Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, turės pateikti užpildytą deklaraciją dėl  baldų atitikties aplinkosaugos kriterijams (pirkimo dokumentų 9 priedas) bei pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. 
Baldai turi būti pristatyti ir surinkti  ne ilgiau kaip per 5 (penkis) mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
Baldams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

 
	Eil. 
Nr. 
	Prekių pavadinimai ir reikalaujami parametrai  
	Mato vnt. 
	Kiekis 
	Suma Eur su PVM (viso kiekio) 

	Pedagogikos fakultetas, Studentų g. 39 A, Vilnius 

	2. 1. 
	Kėdė PDF 
Matmenys pateikti asociatyvioje foto (plotis x gylis x aukštis 45 cm x 45 cm x 76 cm ir kiti matmenys), galima matmenų paklaida 2 cm. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį kaip 110 kg svorį. Metalinis rėmas, dažytas juodais dažais, sėdimoji dalis ir atlošas suapvalintos formos, paminkštinti, aptraukti gobelenu arba kita patvaria medžiaga. Kėdė be porankių, tarp sėdynės  ir atlošo turi būti  tarpas. Kėdės kojos su antgaliais, saugančiais nuo grindų braižymo, taip pat turi pagaminta taip, kad būtų galima vieną kėdę uždėti ant kitos.  
Spalva žalia, bet galutinė spalva derinama su užsakovu pasirenkant iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 
 
 
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7270BFE8.tmp][image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E43F7636.tmp] 
 
 
	Vnt. 
	6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	2.2.  
	Pufas PDF 
Pufas vienvietis, bendras aukštis 70 cm., sėdynės aukštis 43 cm., bendras plotis 55 cm. Matmenys gali skirtis ± 5 cm.   
Rėmas pagamintas iš medžio masyvo, atlošas bei sėdimoji dalis užpildyta putų poliuretanu. Medžiaga gobelenas arba linas. Pufo atlošas nedidelis suapvalintas, jo aukštis nuo sėdimosios dalies 20 cm. (galima matmenų paklaida ± 3 cm.), tarp atlošo ir sėdimosios dalies neturi būti tarpų, kaip pavaizduota asociatyvioje foto. 
Turi turėti keturias tvirtas medines kojas, kojų aukštis 27 cm. ( galima matmenų paklaida ± 2 cm), maksimali galima apkrova ne mažiau kaip 125 kg. 
Spalva gobeleno/lino ryškiai geltona, kojos dažytos arba neapdorotas medinis pagrindas, spalva šviesaus ąžuolo. Galutinės spalvos derinamos su užsakovu pasirenkant iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 
 
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3249D7B4.tmp][image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\17BD7BE2.tmp] 
 
	Vnt. 
	2 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Sveikatos priežiūros fakultetas, Didlaukio g. 45 Vilnius 

	2.3. 
	Makiažo kėdė SPF 
Matmenys su galima ± 2 cm paklaida: sėdynės plotis  40 cm, sėdynės gylis 42 cm, atlošo aukštis 32 cm. Reguliuojamas kėdės aukštis ne siauresniame diapazone, matuojant nuo grindų iki sėdimos dalies paviršiaus, 61 – 82 cm. Visos kėdės aukštis su atlošu reguliuojamas diapazone ne siauresniame kaip 93 – 115 cm. Atlošo pasvirimas ne daugiau 110o. 
Spalva – pilka. Galutinis spalvos variantas derinamas prie turimų kėdžių. 
Sėdima dalis aptraukta eko oda. Siūlės siūtos ir klijuotos. Sėdimoje dalyje siūlės paslėptos (kad nesitrintų dėvimos ir nemažintų tarnavimo laiko). Sėdynė pasukama (360° kampu). 
Koja iš chromuoto plieno, pneumatinis aukščio reguliavimas. Kojos apačioje chromuota atrama kojoms. 
Chromuotas kojos pagrindas, apačioje guminės apsaugos, kad nebraižytų grindų. 
Pageidaujamas jau turimų kėdžių arba labai artimas jam modelis bei spalva, kad kėdės neišsiskirtų iš bendro konteksto. 
Galutinė spalva derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 
Turimų kėdžių foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2E722DE0.tmp][image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B95BA24F.tmp]
 
	Vnt. 
	2 
 
 
 
 
 

	Elektronikos ir informatikos fakultetas, J. Jasinskio g.15 Vilnius 

	2.4. 
	Krėslas EIF 
Matmenys su galima ± 5 cm paklaida: aukštis, plotis, gylis 92x80x80 cm; sėdynės plotis, gylis 50 cm. 
Krėslo medžiaga – eko oda. Krėslo  užpildo medžiaga porolonas, rėmas metalinis, kryžmė iš 4 dalių ir  pasisuka 360 laipsnių kampu. Krėslas turi turėti sinchroninį mechanizmą. Krėslo atlošas vientisas, porankiai vientisi su sėdynės dalimi, neaukšti, tokie kaip pavaizduota asociatyvioje foto. Maksimali apkrova ne mažesnė kaip110 kg. 
Galutinė spalva derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 3 spalvų, 
Asociatyvi foto: 
 [image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D4B6C2E2.tmp]
 
	Vnt. 
	6 

	2.5. 
 
	Kušetė EIF 
Kušetė viengulė be patalynės dėžės. Išmatavimai sugalima ± 5 cm paklaida: ilgis 180 cm x plotis 60 cm x aukštis 60 cm. Kušetė turi būti su rėminiu čiužiniu, kurio viduje spyruoklės ir kurias dengia poliuretano arba latekso sluoksnis, kuris yra aptrauktas baldiniu audiniu gobelenu. Kušetės viduje yra medinis rėmas, prie kurio tvirtinamos kojelės. Kojelės chromuoto metalo, apvalios H 10cm  
	Vnt. 
	1 
 
 
 

	2.6. 
	Lankytojų kėdės minkštasuoliai EIF 
Minkštasuolio išmatavimai su galima ± 2 cm paklaida: aukštis 84 cm x plotis 54 cm x gylis 57 cm, aukštis nuo grindų iki sėdimosios vietos 40 cm. Minkštasuolį sudaro minkšta sėdynė ir nugarėlė, tarp kurių yra tarpas kaip pavaizduota asociatyvioje foto. Nugarėlė prie sėdynės tvirtinama metaliniu rėmu t.y. sėdynėje yra 2 kiaurymės į kurias įsistato rėmas.  Rėmas metalinis chromuotas arba juodos spalvos. Minkštasuolis su fiksuotais porankiais. 
Minkštasuoliai jungiami į eilę (po 3 vnt.) su metaliniais jungtukais. Minkštasuolis turi fiksuotą metalinį porankį. Spalva derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Nugarėlė ir sėdimoji dalis aptraukta eko oda, spalva derinama su užsakovu renkantis iš ne mažiau kaip 5 spalvų. 

	Kompl. 
	5 (5x3vnt.) 
 
 
 
 
 
 

	Verslo vadybos fakultetas, Didlaukio g. 49 Vilnius 

	2.7. 
	Darbo kėdė VVF  
Kėdės matmenys: kėdės aukštis reguliuojamas ne siauresniame diapazone 103-117 cm, (sėdimosios dalies diapazone – 46-59 cm, sėdimosios dalies plotis – 50 ± 2 cm, sėdimosios dalies gylis – 48 ± 2 cm. Kėdė su porankiais, aptraukta gobelenu, su ratukais. Kėdės kryžmė turi būti chromuota su ne mažiau kaip penkiais gumuotais ratukais. Prie kryžmės turi būti pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (cilindras), leidžiantis reguliuoti sėdimosios dalies aukštį, o prie pastarojo – sėdimos dalies pagrindas. Porankiai turi būti reguliuojamo aukščio, T - formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti iš visų pusių aptraukti aukštos kokybės gobelenu. Atlošo ir sėdimosios dalies posvyrio reguliavimas (sinchroninis mechanizmas 2:1) turi leisti pasirinkti 5-ias darbines padėtis. Atlošo pasvirimo kampas turi būti 20 laipsnių, sėdimosios dalies – 11 laipsnių. Kėdės reguliavimą turi būti galima atlikti tam skirtomis rankenėlėmis, svirtelėmis sėdint ant kėdės. Turi būti galimybė pasirinkti gobeleną ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. 
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2C256640.tmp] 
	Vnt. 
	1 

	2.8. 
	Lankytojo kėdė VVF  
Kėdės matmenys su galima ± 2 cm paklaida: kėdės aukštis – 100 cm, sėdimosios dalies aukštis – 47 cm, sėdimosios dalies plotis – 50 cm, sėdimosios dalies gylis – 48 cm, porankių aukštis – 71 cm. Kėdė su porankiais, aptraukta gobelenu. Kėdės bazė pavaizduota asociatyvioje foto. Bazė turi būti pagaminta iš vientiso metalinio apvalaus, ne plonesnio kaip D20x2,0mm metalinio vamzdžio.  Porankiai turi būti vientisai sujungti su kėdės rėmu ir dekoruoti ne plonesnėmis kaip 3 cm storio atramomis. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti. Turi būti galimybė pasirinkti gobeleną ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. 
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B388E64E.tmp] 
	Vnt. 
	4 

	2.9.  
	Suolas trivietis VVF  
Vienos vietos plastikinė sėdimoji dalis su atlošu sujungti vientisai, išformuota ergonomiškam sėdėjimui. Ties sėdimosios dalies ir atlošo sujungimo viduriu, atlošo apatinėje dalyje numatyta trapecijos formos išpjova ir visas atlošas perforuotas kiaurai smulkiomis skylutėmis drėgmės nubėgimui. Plastikinės sėdynės (3vnt) montuojamos ant metalinio juodai dažyto trapecijos formos rėmo. Sėdimų dalių spalva derinama su perkančiosios organizacijos atstovu. Turi būti galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų. Skirtas laikyti lauko sąlygomis. Matmenys standartiniai, juos reikia tikslinti atvykus į vietą.  
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1B4D778C.tmp] 
	Vnt. 
	1 

	2.10.  
	Suolas dvivietis VVF  
Vienos vietos plastikinė sėdimoji dalis su atlošu sujungti vientisai, išformuota ergonomiškam sėdėjimui. Ties sėdimosios dalies ir atlošo sujungimo viduriu, atlošo apatinėje dalyje numatyta trapecijos formos išpjova ir visas atlošas perforuotas kiaurai smulkiomis skylutėmis drėgmės nubėgimui. Plastikinės sėdynės (2 vnt.) montuojamos ant metalinio juodai dažyto trapecijos formos rėmo. Sėdimų dalių spalva derinama su perkančiosios organizacijos atstovu. Turi būti galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų. Skirtas laikyti lauko sąlygomis. Suolas turi būti toks pat kaip ir 2.9. pozicijoje tik dvivietis. Matmenys standartiniai, juos reikia tikslinti atvykus į vietą.  
 
	Vnt. 
	1 

	2.11. 
	Darbo kėdė A VVF  
Kėdė  su reguliuojamais porankiais, aptraukta gobelenu, su ratukais. Kėdės matmenys turi būti: kėdės aukštis reguliuojamas diapazone 990–1120 mm, sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580  mm, sėdimosios dalies plotis – 510 ± 5 mm, sėdimosios dalies gylis – 470 ± 20 mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270  mm. Kėdės bazė turi būti plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami ne mažiau kaip penki gumuoti ratukai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelėju, kuris turi būti lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje turi būti įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė turi lengvai prisitaikyti prie sėdinčiojo kūno judesių ir sinchroniškai judėti kartu. Pasvirimo kampą turi būti galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi būti ergonomiškai išformuota, platėjanti į priekį, paminkštinta ir aptraukta gobelenu. Atlošas turi būti stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas “S” forma teisingam nugaros prisitaikymui, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas gobelenu. Kėdės porankiai turi būti ,,T” formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos. Turi būti galimybė pasirinkti gobeleno spalvą iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų ir atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. 
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\97D3A17A.tmp] 
	Vnt. 
	5 

	Biblioteka (Studentų g. 39A, Vilnius) 

	2.12 
	Biuro kėdė Nr. 1. 
Šiuolaikiška, ergonomiška ir moderni biuro kėdė MILTON (arba analogas) su sinchroniniu mechanizmu.  
Porankiai reguliuojami 2 kryptimis, reguliuojamas kėdės aukštis.  
Išmatavimai (galima paklaida ± 50 mm): sėdynės aukštis: 470-580 mm; sėdynės gylis: 470 mm; sėdynės plotis: 490 mm; atlošo aukštis: 575 mm; plotis: 630 mm.  
Mechanizmas: Sinchroninis. Apkrova: nemažiau 110 kg; Ratuko tipas: Lengvai riedantys ratukai 
Medžiaga sėdynė: Audinys, poliesteris, spalva - juoda. Medžiaga nugara: Audinys, poliesteris, spalva - žalia. 
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\19C00441.tmp]
 
	Vnt.  
	4 

	2.13 
	Lankytojų kėdė Nr. 2. 
Universali kėdė DAWSON (arba analogas), be porankių, tinkanti edukacinei aplinkai ar lankytojams. Kėdes galima sudėti vieną ant kitos, kai jų nebereikia, kad užimtų mažiau vietos ir būtų galima sandėliuoti.  
Išmatavimai (galima paklaida ± 50 mm): sėdynės aukštis: 455 mm, sėdynės gylis: 430 mm, sėdynės plotis: 410 mm, kėdės plotis: 510 mm.  
Kėdės sėdynės ir atlošo audinys: poliesteris, Camira/Era CSE34 (arba analogas), spalva – žalia.  
Kėdės rėmas/stovas: plienas, spalva – juoda. Apkrova: ne mažesnė kaip 110 kg.  
Asociatyvi foto: 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\39C7C68C.tmp]

 
	Vnt. 
	20 

	2.14 
	Modulinė sofa, 2-vietė Nr. 3. 
Moderni, patogi ir universali 2-vietė sofa, aptraukta tvirtu audiniu, kuris puikiai tinka viešoms erdvėms. Tarp sofos sėdynės ir atlošo yra tarpas, kuris neleidžia kauptis dulkėms ir nešvarumams tarp pagalvių bei leidžia lengviau pasiekti ir valyti baldą. Sofos rėmas pagamintas iš faneros ir yra paminkštintas porolonu, kuris užtikrina patogų sėdėjimą. Sofa aptraukta patvariu audiniu.  
Išmatavimai (galima paklaida ± 50 mm): sėdynės aukštis: 450 mm, sėdynės gylis: 485 mm, sėdynės plotis: 1200 mm, bendras plotis: 1200 mm, bendras gylis: 700 mm, bendras aukštis: 825 mm. 
Medžiaga: Audinys. Medžiagos specifikacija: Nevotex - Blues CS II 9608 (arba analogas). Kompozicija: 100% Poliesteris Trevira CS (arba analogas). Spalva: žalsvai mėlyna. 
Rėmas/ kojos: Plienas, spalva – juoda, spalvos kodas RAL 9005 (arba analogas). 
Asociatyvi foto: 
 [image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\37617066.tmp]
 
[image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9186D798.tmp][image: C:\Users\l.barsketiene\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\58D85966.tmp] 
	Vnt. 
	8 
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