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[bookmark: _heading=h.6mvi5gz94pq1]DŪKŠTO KEL. 68, VISAGINE, TERITORIJOS SU ASFALTO DANGA REMONTO (PRIEŽIŪROS) DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS 
Perkančioji organizacija - Visagino socialinės globos namai, įmonės kodas 191785483, Dūkšto kel. 68, Visaginas.
Darbų atlikimo objektas - Dūkšto kel. 68, Visagine, teritorija su asfalto danga.
Technologiniai reikalavimai darbams:
1. Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN (iki 40 mm storio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas mechanizuotai, sunaudojant iki 40% asfaltbetonio senos dangos nelygumų išlyginimui).
[bookmark: _heading=h.blxnw8nkmgr5]Į asfaltbetonio dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas senos dangos nuvalymas, įtrūkimų užtaisymas, išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio įrengimas, kraštų apkapojimas, sandūrinių siūlių ir apkapotų kraštų padengimas bitumine emulsija arba iki 60oC pašildytu bitumu.
2. Asfalto dangos išdaužų, nusėdimų, įlaužų remontas – išdaužų asfalto dangoje nufrezavimas, atliekų pakrovimas ir išvežimas. Išfrezuoto ploto išpūtimas suspaustu oru ir gruntavimas (ištepimas) bituminėmis emulsijomis arba iki 60oC pašildytu bitumu. Asfaltbetonio mišinio sutankinimas ir sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bituminėmis emulsijomis arba iki 60oC pašildytu bitumu. Duobės turi būti užasfaltuojamos ne vėliau nei per 1 dieną nuo jų paruošimo (nufrezavimo). 
Remontui naudojamas asfaltbetonis AC11VN.
Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bituminėmis emulsijomis.
Asfaltbetonio dangos remontas atliekamas esant ne mažesnei, kaip +50 Celsijaus temperatūrai, esant žemesnei temperatūrai, remontui naudojamas šaltas asfaltas.
3. Plyšių remontas – purvo, birių medžiagų pašalinimas ir išvalymas ne mažiau 3cm. Gerai išvalytų plyšių sienelių ir užpurškimas bitumine emulsija arba , užpildant bituminė emulsija ir s rūšies atsijos. Užpylimas bitumu atliekamas 2 etapais pagal technologiją. Atliekos surenkamos ir išvežamos.
4. Šaligatvio remontas– remontuojant šaligatvio dangą, išardoma senoji danga, jei būtina išardomi vejos bortai, pripilamas ir sutankinamas 5 cm. ar storesnis smėlio sluoksnis, sumontuojami/atstatomi vejos bortai, paklojamos plytelės (senos arba naujos), siūlės užtaisomos atsijomis, išvežamos šiukšlės. 
5.  Kelio, vejos bordiūrų remontas ir įrengimas – remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, yra išardomi seni bordiūrai ant betono arba smėlio pagrindo; įrengiant naujus kelio ar vejos bordiūrus – įrengiami nauji kelio bordiūrai, atstatant kelio pagrindus, ant betono, išvežamos šiukšlės. Vejos atstatymas. 
6. Vejos įrengimas - vejai paskleidžiamas 10 cm. augalinis gruntas Paskleistas gruntas išlyginimas, nurenkamos šiukšlės ir akmenys, pasėjama žolė, voluojama rankiniu būdu.

Kiti reikalavimai:
1. Visus darbus vykdyti vadovaujantis TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08, ĮT APM 10, TRA APM 10, T DVAER 12. Kelių priežiūros vadovu bei kitais galiojančiais teisės aktais ir normatyvais.
2. Vykdant darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.
3. Darbų zoną aptverti įspėjamaisiais ženklais.
4. Darbus planuoti taip, kad išfrezuotos vietos būtų užtaisytos tą pačią dieną, ne vėliau kaip per 24 valandos.
5. Tiekėjas apie numatomų darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą.
6. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas, pateikti atitikties deklaracijos. 
7. Remontuojant įvažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, iš anksto (prieš 24 val.) informuoti gyventojus apie numatomus vykdyti darbus, iškabinant pranešimus gerai matomose vietose (ant įėjimo į laiptines durų ir pan.).

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas.
	Mato vnt.
	Preliminarus
kiekis

	1.
	Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN 
	t
	220

	2.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio išdaužos iki 1m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11VN)
	m²
	1000

	3.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio išdaužos nuo  1m² iki 5 m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11VN)
	m²
	200

	4.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltuoju asfaltbetoniu)
	m²
	20

	5.
	Plyšių užtaisymas, užpildant bitumine emulsija 
	m
	500

	6.
	Plyšių užtaisymas, užpildant bitumine emulsija ir s rūšies atsijomis
	m
	500

	7.
	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)
	m
	50

	8.
	Asfalto dangos frezavimas - profiliavimas
	m2
	1200

	9.
	Šulinių remontas pakeičiant liuką į plaukiojančio tipo (40 t)
	vnt.
	10

	10.
	Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotai, dalinai rankiniu būdų
	m2
	1500

	11.
	Paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija
	m2
	1500

	12. 
	Asfaltbetonio nuo frezų išvežimas
	t
	90




SUTARTIES SĄLYGOS

[bookmark: _heading=h.1id6goerf61l]Darbų atlikimo terminas – 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
Atliktų darbų garantinis laikas – asfalto išdaužų ir remonto darbams 1 metai. Per garantinį laiką išaiškėjus defektams, juos Tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis.

[bookmark: _heading=h.8amlovgjk0b3]Už atliktus Darbus, Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma F - 2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. 
Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos - faktūros gavimo. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius priėmimo - perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos - faktūros, sąskaitos turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų įkainiai nurodyti Teikėjo pasiūlyme, už atliktus darbus bus apmokama pagal faktą.
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūros, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.
[bookmark: _heading=h.7g0vm3gpo68]Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).
Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti
PRIDEDAMA. Akto ir pažymos formos, 2 lapai.





















Forma – 2
Užsakovas: 
Rangovas:
Sutarties data ir numeris:  
Sutarties pavadinimas:

DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS Nr.
2025 m. .............. mėn.

	Eil.
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Kiekis
	Kaina EUR       

	Nr.
	aprašymai
	vnt.
	
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	 
	 
	
	
	

	2
	 
	 
	
	
	

	3
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	 Suma su PVM
	

	
	
	
	
	 PVM21%
	

	
	
	
	
	 Bendra suma su PVM
	



	
	Rangovas	Užsakovas

	

	

	
	________________________________________
	_______________________________________________

	
	(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
	(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
	

	
	202_ m. ____________________ mėn. ____ d.
	202_ m. ____________________ mėn. ____ d.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





