						    Priedas Nr. 1

 PRELIMINARI PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ, UŽDUOTIS

	1. STATYTOJAS:
	Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas  +370 315 55 530

	2. UŽSAKOVAS:
	Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas  +370 315 55 530

	3. OBJEKTO PAVADINIMAS:
	Jaunystės g. Butrimonyse remonto darbai

	4. REMONTO APRAŠO  PARENGIMO ETAPAS:
	Paprastojo remonto aprašas

	5. STATINIO KATEGORIJA:
	Inžinerinis statinys

	6. STATYBOS RŪŠIS:
	Remontas

	7. REMONTO APRAŠO DARBŲ APIMTYS
	7.1. Jaunystės g. Butrimonyse išlyginamojo asfalto sluoksnis iš AC11VN (Schema, apačioje Nr. 1),  ilgis – apie 335 m. Kelio plotis 6,0 m – 8,0 m;
7.2. Automobilių stovėjimo aikštelės mokyklos teritorijoje išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimas iš AC11VN – apie 574 m2 (Schema, apačioje Nr. 2), Keičiama dalis gatvės bordiūrų naujais – apie 50 m (Schema, apačioje Nr. 3), įrengiamas lietaus surinkimo šulinėlis;
7.3. Privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelės mokyklos teritorijoje išardant seną šaligatvį - apie 80 m., ir vietoje jo įrengiant mašinų stovėjimo aikštelę (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm, asfaltbetonio iš AC16PD 6 cm) – apie 135 m2 įrengti gatvės bortus – apie 70 m., ant senos asfaltbetonio dangos įrengti išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį iš AC11VN – apie 620 m2 (Schema, apačioje Nr. 4);
7.4. Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (Schema, apačioje Nr. 5) - apie 60 m2 ilgis 12 m. plotis 5 m. dangos konstrukcija (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm, asfaltbetonio iš AC16PD 6 cm) pastaba: be įrėminimo gatvės bortais;
7.5. Įrengti kelkraštį – apie  1,00 m pločio (80 proc. dolomitinė skalda ir 20 proc. augalinio, pasėjant žolę. Schema apačioje Nr. 6);
7.6. Įrengti šaligatvį plotis 1,20 m. ilgis - apie 94 m. dangos konstrukcija (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, pasluoksnio įrengimas atsijos 3 cm, betono trinkelės 100x200x6. Schema apačioje Nr. 7);
7.7. Įrengti šaligatvį plotis 1,20 m. ilgis - apie 32 m. dangos konstrukcija (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, pasluoksnio įrengimas atsijos 3 cm, betono trinkelės 100x200x6. Schema apačioje Nr. 8);
7.8. Įrengti greičio mažinimo kalnelius 2 vnt. (Vietą tikslinti su užsakovu)
7.9. Įrengti kelio ženklus 4 vnt. (Pėsčiųjų perėja)
7.10. Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais (Pėsčiųjų perėja)
7.11. Išpildomosios nuotraukos parengimas 1 vnt.



	8. RENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS:
	8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
8.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
8.3. LST1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
8.4. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
8.5. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“;
8.6. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
8.7. KTR 1.01:2008,,Automobilių keliai“;
8.8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
8.9. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“;
8.10. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17;
8.11. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų projekto TRA UŽPILDAI 19 ir TRA APM 10 reikalavimai;
8.12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19;
8.13. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16;
8.14. ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 
8.15. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;
8.16. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“;
8.17. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“;
8.18. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10;
8.19. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12.
8.20. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir projekto TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus
8.21. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių
reikalavimų projektas TRA SBR 19.

	9. STATINIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SUDĖTIES
     SĄVADAS:
	Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus: 
· Aiškinamasis raštas;
· Sąnaudų kiekių žiniaraštis;
· Brėžinys (skersinis profilis).

Papildomai parengti:
· Paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal Užsakovo pastabas;
· Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų, derinimų, leidimų, sutikimų  ir kitų dokumentų gavimą (jei jie būtini). 


	10. STATINIO APRAŠO EKSPERTIZĖ
	Neprivaloma

	11.  KELIŲ SAUGUMO AUDITAS
	Neprivaloma.

	PATEIKIAMŲ APRAŠO
EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS
	Užsakovui projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengtą paprastojo remonto aprašo bendrąją ir susisiekimo dalis, 1 (vieną) elektroninę aprašo versiją USB laikmenoje.




Parengė:













Schema: Nr. 1
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Schema: Nr. 2

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, žemėlapis

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Schema Nr. 3
[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, Fotografija iš oro, Miesto erdvių dizainas, Vaizdas iš paukščio skrydžio

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]















Schema: Nr. 4
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, žemėlapis

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Schema: Nr. 5
[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, lauko

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]








Schema: Nr. 6
[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, Miesto erdvių dizainas, Fotografija iš oro, tekstas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Schema: Nr. 7
[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, Fotografija iš oro, Miesto erdvių dizainas, iš oro

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

















Schema: Nr. 8


[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, Fotografija iš oro, Vaizdas iš paukščio skrydžio, Miesto erdvių dizainas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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