TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:
[bookmark: _Hlk119571222][bookmark: _Hlk159393841]1.1. Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – PS arba perkantysis subjektas) perka elektroninę keleivių informavimo sistemą su jos programine įranga (toliau – Prekės arba EKIS), kuri turės būti įrengta Varėnos autobusų stotyje, adresu Savanorių g. 5, Varėna (toliau – AS) ir apima:
1.1.1. 1 lauko ekraną, kuriame pateikiamas statinis išvykimo tvarkaraštis.
1.1.2. keleivių laukimo salės ekranų sprendimą, kurį sudaro 3 ekranai. 2 ekranuose pateikiama statinis atvykimo ir išvykimo tvarkaraštis ir 1 artimiausių išvykimų laikai.
[bookmark: _Hlk159394058][bookmark: _Hlk159394522]1.2. Su Prekėmis tiektinų Paslaugų pobūdis – programavimas, pristatymas, ekranų ir jų laikiklių montavimas bei visos sistemos įrangos ir programinės įrangos 5 metai (nuo ekranų įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) palaikymo ir aptarnavimo paslaugos.
1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2. Garantija:
EKIS garantija turi galioti ne trumpiau nei 5 metus nuo EKIS įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniai įsipareigojimai turi apimti visos sistemos įrangos (ekranų, laikiklių ir kt. detalių keitimą) ir programinės įrangos nenutrūkstamą veikimą, įskaitant diagnostiką, sutrikimų / gedimų šalinimą, derinimą ir kt. priežiūros ir remonto paslaugas.
3. EKIS palaikymas ir aptarnavimas
3.1. EKIS aptarnavimas apima nepertraukiamą ir kokybišką sistemos veikimo užtikrinimą:
3.1.1. sistemos palaikymą,
3.1.2. sistemos monitoringą,
3.1.3. serverio priežiūrą ir administravimą,
3.1.4. techninę pagalbą.
3.2. Sistema ir įranga aptarnaujama tiek fiziškai, kai sutrikimo ar gedimo atveju į vietą atvyksta aptarnaujantis inžinierius, tiek ir programiškai, užtikrinant nuolatinį programinio sprendimo ir informacijos pateikimo palaikymą, veikimo monitoringą, serverių priežiūrą.
3.3. EKIS palaikymo ir aptarnavimo paslaugos turės būti teikiamos 5 metus nuo EKIS įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
4. EKIS programinė įranga
4.1. Programinė įranga turi apimti reikalingas programas, įrangą ir jai veikti reikalingą infrastruktūrą.
4.2. Reikalavimai programinės įrangos funkcionalumui:
4.2.1. Visų reikalingų EKIS duomenų importavimas iš programos, skirtos autobusų eismo tvarkaraščių administravimui (Lietuvos autobusų stočių informacinė sistema B-LINIJA);  Tiekėjas turi įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą integracijos programavimo paslaugų kaštus;
4.2.2. Autobusų eismo tvarkaraščių administravimo modulis;
4.2.3. Programinis modulis informacijos pateikimui į ekranus, sistemos konfigūravimas ir paleidimas;
4.2.4. Informacijos atvaizdavimas skirtingais pjūviais skirtinguose ekranuose;
4.2.5. Spalvų suderinimas;
4.2.6. Išdėstymo suderinimas;
4.2.7. Šrifto suderinimas;
4.2.8. Pritaikymas darbo aplinkai;
4.2.9. Tvarkaraščių, jų pasikeitimų atvaizdavimas;
4.2.10. Patogus tvarkaraščių ir kito informacinio turinio redagavimas;
4.2.11. Funkcijų modifikavimo ir praplėtimo galimybė;
4.2.12. Ekranų turinys turi būti valdomas kiekvienam įrenginiui atskirai arba jų grupėms;
4.2.1.13. Turinys gali būti statinė vaizdinė medžiaga (paveikslėlis) ir tvarkaraščių informacija, iš šios informacijos kuriami rodymo tvarkaraščiai, specialūs pranešimai ir pan.;
4.2.14. Programinis modulis turi turėti ekranų veikimo stebėjimo galimybę ir informuoti sistemos administratorių apie įrenginių veikimo sutrikimus (neveikimas ir pan.);
4.2.15. Programinė įranga turi palaikyti techninės įrangos informacijos įkėlimą ir nustatymų valdymą nuotoliniu būdu;
4.2.16. Programinis modulis turi turėti galimybę kurti vartotojus su skirtingomis teisėmis;
4.2.17. Programinis modulis ir pati sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo;
4.2.18.Programinė įranga turi užtikrinti nepertraukiamą visos sistemos darbą;
4.3. Kiti reikalavimai:
4.3.1. Visi siūlomi vidaus ekranai turi būti vieno gamintojo. 
4.3.2. Pažymima, jog perkantysis subjektas užtikrins reikalingų ryšio bei elektros energijos prievadų įrengimą.
4.3.3. EKIS lauko ekranas, skirtas statiniam išvykimo tvarkaraščiui, turi būti sumontuotas korpusuose, užtikrinančiuose temperatūrinį režimą. Korpusas turi būti naujas ir pritaikytas prie ekrano dydžio. Tikslios montavimo vietos turi būti suderintos iki ekranų montavimo su perkančiojo subjekto už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu, pateikiant aprašymą / brėžinį / paveikslėlį ar nuotrauką. 
4.3.4. EKIS ekranai, skirti AS keleivių laukimo salei, turi būti įrengiami ant AS keleivių laukimo salėje esančios sienos. Tiksli montavimo vieta turi būti suderinta iki ekranų montavimo su perkančiojo subjekto už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu, pateikiant aprašymą / brėžinį / paveikslėlį ar nuotrauką
4.3.5. AS darbuotojams turi būti suorganizuoti mokymai kaip naudotis EKIS programine įranga.
[bookmark: _Hlk196911705]4.3.6. EKIS pristatymo ir įrengimo terminas – ne daugiau nei 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos, terminas abiejų Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.
4.3.7. Visi lauko ir vidaus ekranai turi būti pagaminti ne anksčiau nei 2024 metais ir būti nauji.

4.4. Reikalavimai lauko ekranui statiniam išvykimo tvarkaraščiui pateikti  (1 vienetas):

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas / pavadinimas / parametras
	Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės
	Tiekėjo siūlymas
Nurodyti siūlomus techninius parametrus (nepakanka nurodyti vien „atitinka“)

	
	Nurodyti Prekių pavadinimą ir/ar modelį, gamintoją, kilmės šalį

	1.
	Tipas, paskirtis
	Komercinės paskirties LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiaverčio tipo ekranas, skirtas keleivių, esančių stoties lauke, informavimui.
	

	2.
	Veikimo sąlygos
	Gamintojas turi būti numatęs, kad ekranai turi veikti 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, 365 (366) dienas per metus, pritaikyti ilgą laiką rodyti statinį vaizdą
	

	3.
	Tinkamumas aplinkos temperatūrai
	Ne mažesniame intervale kaip nuo -30º iki +50º (pagal Celsijų)
	

	4.
	Apsaugos laipsnis
	Ne žemesnis nei IP56
	

	5.
	Gyvavimo laikas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų
	

	6.
	Įstrižainė
	Ne mažiau 55 colių
	

	7.
	Ekrano orientacija
	Portretas / peizažas
	

	8.
	Svoris
	Ne sunkesnis kaip 45 kg (ekrano svoris be korpuso / laikiklių)
	

	9.
	Darbinė įtampa
	230V, 50 Hz
	

	10.
	Raiška
	Ne prasčiau nei 1920 x 1080 (ne prastesnė nei Full HD (tarptautinis pavadinimas anglų k.))
	

	11.
	Ryškumas
	Ne mažiau 3200 nitų (ne SI sistemos matavimo vienetas – nitai (nt))
	

	12.
	Kontrastas
	Ne mažiau 1000:1
	

	13.
	Kraštinių santykis
	16:9
	

	14.
	Matymo kampas
	Ne blogiau nei 178º horizontaliai ir 178º vertikaliai
	

	15.
	Jungtys
	Tinklo jungtis (Ethernet LAN) – ne mažiau nei 1 vnt.
Garso ir vaizdo jungtis (HDMI) – ne mažiau nei 2 vnt.
Duomenų perdavimo jungtis (ne senesnės kartos nei USB 2.0) – ne mažiau nei 1 vnt.
	

	16.
	Ekrano programinės įrangos funkcionalumas
	Ekrano informacija turi būti naujinama realiu laiku, valdomas per tinklą iš centralizuotos darbo vietos. Ekrano programinė įranga turi atitikti šias funkcijas: 
· Tvarkaraščių valdymas;
· Realaus laiko eismo duomenų integracija su sistema, skirta autobusų eismo tvarkaraščių administravimui  (Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA);
· Statinio autobusų tvarkaraščio atvaizdavimas;
· Maršruto krypties atvaizdavimas su lietuviškomis raidėmis;
· Perono numerio ir krypties pavadinimo atvaizdavimas lietuviškomis raidėmis;
· Išvykimo laiko, reiso ir dienų, kada vykdomas maršrutas atvaizdavimas;
· Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku;
· Galimybė įkelti reklaminį / informacinį paveikslėlį. 
	

	17.

	Ekologinis projektavimas
	Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“)
	

	
	
	Prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: įranga turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1275/2008 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.
	

	18.
	Pavojingų medžiagų naudojimas
	Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459  ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio.
	

	19.
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 5 metų garantija (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). Įrangos garantija turi apimti visos pateiktos įrangos kokybišką darbą, nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą įrangos sumontavimo vietoje, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
	



4.5. Reikalavimai EKIS keleivių laukimo salės ekranų sprendimui, kurį sudaro:

4.5.1. 2 ekranai statiniam atvykimo ir išvykimo tvarkaraščiui pateikti:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas / pavadinimas / parametras
	Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės
	Tiekėjo siūlymas
Nurodyti siūlomus techninius parametrus (nepakanka nurodyti vien „atitinka“)

	
	Nurodyti Prekių pavadinimą ir/ar modelį, gamintoją, kilmės šalį

	1.
	Tipas, paskirtis
	Komercinės paskirties LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiaverčio tipo ekranas, skirtas keleivių, esančių autobusų stoties laukimo salėje, informavimui.
	

	2.
	Veikimo sąlygos 
	Gamintojas turi būti numatęs, kad ekranai turi veikti 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, 365 (366) dienas per metus
	

	3.
	Tinkamumas aplinkos temperatūrai
	Ne mažesniame intervale kaip nuo 0º iki 40º (pagal Celsijų)
	

	4.
	Apsaugos laipsnis
	Ne žemesnis nei IP5x
	

	5.
	Gyvavimo laikas
	Ne mažiau 50 000 valandų
	

	6.
	Įstrižainė
	Ne mažiau 65 colių 
	

	7.
	Ekrano orientacija
	Portretas / peizažas
	

	8.
	Svoris
	Ne sunkesnis kaip 25 kg (ekrano svoris be laikiklių)
	

	9.
	Darbinė įtampa
	230V, 50 Hz
	

	10.
	Raiška
	Ne prasčiau nei 3840 x 2160 (ne prastesnė nei Ultra HD (tarptautinis pavadinimas anglų k.))
	

	11.
	Ryškumas
	Ne mažiau 500 nitų (ne SI sistemos matavimo vienetas – nitai (nt))
	

	12.
	Kontrastas
	Ne mažiau 1100:1
	

	13.
	Kraštinių santykis 
	16:9
	

	14.
	Matymo kampas
	Ne blogiau nei 178º horizontaliai ir 178º vertikaliai
	

	15.
	Jungtys
	Tinklo jungtis (Ethernet LAN) – ne mažiau nei 1 vnt.
Garso ir vaizdo jungtis (HDMI) – ne mažiau nei 2 vnt.
Duomenų perdavimo jungtis (ne senesnės kartos nei USB 2.0) – ne mažiau nei 1 vnt.
	

	16.
	Ekrano programinės įrangos funkcionalumas
	Ekrano informacija turi būti naujinama realiu laiku, valdomas per tinklą iš centralizuotos darbo vietos. Ekrano programinė įranga turi atitikti šias funkcijas: 
· Tvarkaraščių valdymas;
· Realaus laiko eismo duomenų integracija su sistema, skirta autobusų eismo tvarkaraščių administravimui  (Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA);
· Statinio autobusų išvykimo ir atvykimo tvarkaraščio atvaizdavimas;
· Maršruto krypties atvaizdavimas su lietuviškomis raidėmis;
· Perono numerio ir krypties pavadinimo atvaizdavimas lietuviškomis raidėmis;
· Išvykimo laiko, reiso, vežėjo ir dienų, kada vykdomas maršrutas atvaizdavimas;
· Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku;
Galimybė įkelti reklaminį / informacinį paveikslėlį.
	

	17.

	Ekologinis projektavimas
	Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“)
	

	
	
	Prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: įranga turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1275/2008 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.
	

	18.
	Pavojingų medžiagų naudojimas
	Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459  ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio.
	

	19.
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 5 metų garantija (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). Įrangos garantija turi apimti visos pateiktos įrangos kokybišką darbą, nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą įrangos sumontavimo vietoje, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
	



4.5.2. 1 ekranas artimiausių išvykimų informacijai pateikti:

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas / pavadinimas / parametras
	Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės
	Tiekėjo siūlymas
Nurodyti siūlomus techninius parametrus (nepakanka nurodyti vien „atitinka“)

	
	Nurodyti Prekių pavadinimą ir/ar modelį, gamintoją, kilmės šalį

	1.
	Tipas, paskirtis
	Komercinės paskirties LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiaverčio tipo ekranas, skirtas keleivių, esančių autobusų stoties laukimo salėje, informavimui.
	

	2.
	Veikimo sąlygos 
	Gamintojas turi būti numatęs, kad ekranai turi veikti 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, 365 (366) dienas per metus
	

	3.
	Tinkamumas aplinkos temperatūrai
	Ne mažesniame intervale kaip nuo 0º iki 40º (pagal Celsijų)
	

	4.
	Apsaugos laipsnis
	Ne žemesnis nei IP5x
	

	5.
	Gyvavimo laikas
	Ne mažiau 50 000 valandų
	

	6.
	Įstrižainė
	Ne mažiau 55 colių 
	

	7.
	Ekrano orientacija
	Portretas / peizažas
	

	8.
	Svoris
	Ne sunkesnis kaip 20 kg (ekrano svoris be laikiklių)
	

	9.
	Darbinė įtampa
	230V, 50 Hz
	

	10.
	Raiška
	Ne prasčiau nei 3840 x 2160 (ne prastesnė nei Ultra HD (tarptautinis pavadinimas anglų k.))
	

	11.
	Ryškumas
	Ne mažiau 500 nitų (ne SI sistemos matavimo vienetas – nitai (nt))
	

	12.
	Kontrastas
	Ne mažiau 1100:1
	

	13.
	Kraštinių santykis 
	16:9
	

	14.
	Matymo kampas
	Ne blogiau nei 178º horizontaliai ir 178º vertikaliai
	

	15.
	Jungtys
	Tinklo jungtis (Ethernet LAN) – ne mažiau nei 1 vnt.
Garso ir vaizdo jungtis (HDMI) – ne mažiau nei 2 vnt.
Duomenų perdavimo jungtis (ne senesnės kartos nei USB 2.0) – ne mažiau nei 1 vnt.
	

	16.
	Ekrano programinės įrangos funkcionalumas
	Ekrano informacija turi būti naujinama realiu laiku, valdomas per tinklą iš centralizuotos darbo vietos. Ekrano programinė įranga turi atitikti šias funkcijas: 
· Tvarkaraščių valdymas;
· Realaus laiko eismo duomenų integracija su sistema, skirta autobusų eismo tvarkaraščių administravimui  (Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA);
· Artimiausiu išvykimų laikų atvaizdavimas (ekrane turi būti pateikiama ne mažiau kaip 10 artimiausių išvykimų) ;
· Išvykimo laiko, reiso, vežėjo ir perono numerio  atvaizdavimas;
· Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku;

	

	17.

	Ekologinis projektavimas
	Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“)
	

	
	
	Prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: įranga turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1275/2008 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.
	

	18.
	Pavojingų medžiagų naudojimas
	Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459  ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio.
	

	19.
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 5 metų garantija (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). Įrangos garantija turi apimti visos pateiktos įrangos kokybišką darbą, nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą įrangos sumontavimo vietoje, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
	



[bookmark: _Hlk191036424]





Page 1 of 7
