

DVIEJŲ KROVININIŲ ELEKTRA VAROMŲ MIKROAUTOBUSŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr,
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	Automobilio kategorija N1BAA pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 2B-500 ,,Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Turi atitikti krovininio automobilio K3b klasifikaciją (dideli furgonai) pagal autotyrimai.lt arba analogišką.

	2.
	Automobilių skaičius
	2 vnt.

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos

	4.
	Bendra masė
	Ne daugiau kaip 3500 kg

	5.
	Bendras ilgis, mm
	Ne daugiau 6000 mm

	6.
	Transporto priemonės bendras aukštis, mm
	Ne mažiau 2500 mm

	7.
	Plotis, mm
	Ne daugiau 2480 mm

	8. 
	Krovinių skyriaus vidinis aukštis, mm
	Ne mažiau 1900 mm

	9.
	Ratų bazė, mm
	Ne daugiau 3750 mm

	10.
	Durų skaičius
	3+2

	11.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	3

	12.
	Kėbulo spalva
	Pageidaujama automobilio spalva – balta nemetalizuota.

	12.
	Variklis
	Elektrinis (100 proc. elektros energija varomas automobilis)

	13.
	Variklio galia
	Ne mažiau 100 kW

	14.
	Akumuliatoriaus bendroji talpa
	Ne mažiau 64 kWh

	15.
	Vidutinis energijos suvartojimas pagal WLTP
	Ne daugiau 26,7 kWh/100km

	16.
	Maksimalus sukimo momentas
	sukimo momentas ne mažiau 350 N/m

	17.
	Maksimalus važiavimo nuotolis, km pagal WLTP
	Ne mažiau 240 km

	18.
	Akumuliatoriaus įkrovimo (nuo 5-80% ) laikas, įkraunant greitojo įkrovimo stotelėje (DC)
	Ne daugiau 90 min

	19.
	Varomieji ratai
	Priekiniai arba galiniai

	20.
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė (automobilį vairuos asmenys, turintys teisę vairuoti tik automobilius su automatine pavarų dėže).

	21.
	Įranga
	Aklosios zonos asistentas ir galinio vaizdo kamera, gamyklinė multimedijos sistema su laisvų rankų įranga, padangų slėgio kontrolės sistema. Kartu su automobiliu turi būti pateikti ne trumpesni kaip 5 m ilgio įkrovimo laidai skirti įkrovimui iš buitinio elektros tinklo ir greito įkrovimo stotelių, turintys šias jungtis:
1. Kištukinis lizdas vienfaziam buitiniam kintamos srovės elektros tinklui (230V AC);
2. Kištukinis lizdas (2 tipo) trifaziam elektros srovės tinklui (400V AC).
Automobilyje turi būti automobilio kombinuoto įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC).

	22.
	Automobilio valdymo saugumo sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), Automobilio stabilumo kontrolės ir traukos kontrolės sistemos, Pagalbinė važiavimo įkalne sistema. Eismo juostos stebėjimo sistema.

	24.
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai

	25.
	Saugos diržai
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	26.
	Galvos atramos
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	27.
	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės

	29.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius arba klimato kontrolė

	30.
	Apsauga
	Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir distanciniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus Kasko draudimui.

	31.
	Automobilio pristatymo terminas
	Ne daugiau 32 savaitės nuo sutarties sudarymo dienos

	32.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. 
Tiekėjas savo sąskaita atlieka automobilio valstybinę registraciją (Perkančiojo subjekto vardu) bei pirmą techninę apžiūrą Lietuvoje.
Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	33.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos, aukštos įtampos akumuliatoriui  ne mažiau 96 mėnesiai arba 160 000 km.

	34.
	Garantinė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti garantinio laikotarpio metu automobilio gamintojo numatytą garantinę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise savo lėšomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 30 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.




