Pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL SERVERINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

1 lentelė.
	Eil. Nr.
	Parametro / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų / charakteristikų reikšmės
	Siūlomos parametrų / charakteristikų reikšmės ir įrodantys dokumentai
(1. tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės charakteristikas/parametrus; privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą; 2. tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (plačiau žr. pastabas)*
(pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti siūlomo produkto gamintoją.
	/įrašyti/

	1. 
	Produkto pavadinimas, modelis, produkto kodas
	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, produkto kodą

Pateikti aktyvią nuorodą į oficialų prekės gamintojo internetinį tinklalapį, kur nurodytos konkrečios siūlomos prekės techninės charakteristikos
	/įrašyti/

	1. 
	Įrenginys
	SAN tipo diskinė duomenų saugykla, montuojama į standartinę 19 colių montažinę spintą. Turi būti pridėtos visos montavimui reikalingos dalys.
	/įrašyti/

	1. 
	Spartinančioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB spartinančios atminties duomenims ir valdymo operacijoms
	/įrašyti/

	1. 
	Palaikomi diskų tipai
	Turi palaikyti SSD, SAS ir SED tipo „karšto keitimo“ (angl. Hot swap) diskus. Disko prijungimo sąsaja turi būti ne lėtesnė kaip 12G SAS. Duomenų saugykla turi užtikrinti įvairių diskų kombinacijų veikimą ir suderinamumą vienoje lentynoje.
	/įrašyti/

	1. 
	Našumas
	Maksimalus duomenų saugyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 640000 IOPS, informacija patvirtinanti maksimalų duomenų saugyklos našumą, turi būti viešai skelbiama gamintojo puslapyje.
	/įrašyti/

	1. 
	Duomenų saugyklos plečiamumas
	Duomenų saugykla turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 276 vnt. diskų. Turi būti realizuota galimybė naudoti SFF ir LFF diskų lentynas vienu metu.
	/įrašyti/

	1. 
	Diskiniai kaupikliai
	Ne mažiau kaip 12 vnt. SAS SSD arba lygiaverčių diskų, kurių talpa yra ne mažesnė kaip 1.92TB.
	/įrašyti/

	1. 
	Duomenų saugyklos valdikliai
	Duomenų saugykla turi būti su ne mažiau kaip 2 (dviem) vienas kitą dubliuojančiais valdikliais, dirbančiais „active/active“ režime, t. y. tas pats loginis diskas (angl.  LUN) turi būti prieinamas visiems valdikliams vienu metu. Loginio disko našumas privalo nepriklausyti nuo to, per kurį valdiklį jis pasiekiamas, t. y. našumas vienu metu turi būti vienodas pasiekiant loginį diską per bet kurį valdiklį.
	/įrašyti/

	1. 
	Palaikomi RAID lygiai
	Duomenų saugykla aparatiniame lygmenyje turi palaikyti RAID 0, 1, 5, 6, 10 ir ADAPT lygius. Fizinio disko gedimo atveju saugotų duomenų atkūrimui diskų masyvas turi automatiškai sugebėti panaudoti rezervuotą atsarginį diską (angl. spare disk) ar laisvą vietą (angl. spare space) kituose duomenų saugojimui naudojamuose fiziniuose diskuose. Jei disko gedimo atveju saugomų duomenų atkūrimui yra naudojami rezervuoti atsarginiai diskai, tai vienas atsarginis diskas turi sugebėti pakeisti bet kokį to paties tipo diskų masyve esantį diską, t. y. turi būti palaikomas globalaus atsarginio disko (angl. global spare) funkcionalumas. 
Duomenų saugykla turi gebėti apjungti fizinius diskus į grupes (ne mažiau kaip 100 vnt.) ir duomenų apsaugai ir atstatymui naudoti juose laisvą vietą. Duomenys turi būti tolygiai išskirstyti per visus grupėje esančius diskus. Pridėjus naujus duomenis ar naujus diskus, duomenų saugykla turi automatiškai patikrinti duomenų pasiskirstymą tarp visų grupėje esančių diskų ir juos paskirstyti, kad būtų išlaikytas tolygus duomenų paskirstymas visuose diskuose.
	/įrašyti/

	1. 
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 8 vnt. 10 Gbps Base-T tipo prievadai išoriniams įrenginiams;
Ne mažiau kaip 2 vnt. SAS prievadai lentynų plėtimui;
Ne mažiau kaip 2 vnt. RJ-45 1 Gbps prievadų duomenų saugyklos valdymui.
	/įrašyti/

	1. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais
	Turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ir VMware operacinėmis sistemomis.
	/įrašyti/

	1. 
	Duomenų perskirstymo tarp skirtingų laikmenų funkcijos (angl. Tiering)
	Duomenų saugykla turi automatiškai paskirstyti tarnybinei stočiai skirto virtualaus disko blokus tarp skirtingos greitaveikos fizinių diskų priklausomai nuo apkrovimo.
Automatinis duomenų paskirstymas gali būti vykdomas ne mažiau kaip tarp trijų skirtingų tipo diskų.         
	/įrašyti/

	1. 
	Efektyvaus talpos panaudojimo funkcija (angl. Thin provisioning)
	Duomenų saugykla turi leisti kurti loginius diskus ir logines saugyklas, didesnes nei yra laisvos diskinės vietos, dalintis nepanaudota diskine vieta tarp loginių diskų ir loginių saugyklų. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta šios funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai.                                          
	/įrašyti/

	1. 
	Papildoma spartinančioji atmintis
	Duomenų saugykla turi leisti SSD tipo diskus naudoti kaip spartinančiąją atmintį (angl. Cache). Turi būti galima priskirti ne mažiau kaip 4 TB SSD spartinančiosios atminties. 
	/įrašyti/

	1. 
	Momentinis kopijavimas (angl. Snapshot)
	Duomenų saugykla turi užtikrinti pilną pasirinkto virtualaus disko duomenų kopijos ir momentinės kopijos padarymą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta licencija, leidžianti sukurti ne mažiau kaip 1024 vnt. momentinių kopijų.
	/įrašyti/

	1. 
	Duomenų replikacija
	Duomenų saugykla turi turėti realizuotą galimybę pilną pasirinkto virtualaus disko momentinę kopiją padaryti į nutolusią analogišką duomenų saugyklą kontrolerių lygyje. 
	/įrašyti/

	1. 
	Duomenų saugyklos valdymas
	Duomenų saugykla valdymui turi turėti:
- interaktyvią administratoriaus grafinę sąsają (angl. Graphical user interface, GUI);
- komandinę sąsają (angl. Command line interface).
	/įrašyti/

	1. 
	Suderinamumas
	Saugykla turi būti suderinama su turimais serveriais: Dell PowerEdge R750.
	
/įrašyti/

	1. 
	Analitika
	Turi būti galima nemokamai stebėti saugyklos statusą, greitaveiką, parametrus, klaidas ir incidentus gamintojo internetiniame resurse, pasiekiamame interneto naršyklės pagalba, generuoti istorines ataskaitas įvairias pasirinktais pjūviais. Informacija apie šiuos saugyklos parametrus turi būti kaupiama ir saugoma ne mažiau kaip 2 metus arba pateikti analogišką sprendimą su aparatine ir programine įranga.
	/įrašyti/

	1. 
	Maitinimo šaltiniai
	Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltiniai, veikiantys 230 V ±10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant duomenų saugyklos darbo.
	/įrašyti/

	1. 
	Garantiniai įsipareigojimai
	Ne trumpesnė kaip 3 metų garantinio aptarnavimo trukmė, aptarnaujant įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinis aptarnavimas suteikiamas ir atliekamas paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Turi būti užtikrintas gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Specialisto atvykimas į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą. 
	/įrašyti/

	1. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed/refurbished/renew) įrangos 
Visos komplektuojančios duomenų saugyklos dalys privalo būti komplektuojamos paties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos visos būtinos programinės įrangos licencijos, užtikrinančios galimybę naudotis visomis galimomis saugyklos funkcijomis, bet kuriuo metu, neperkant papildomų licencijų.
	/įrašyti/

	1. 
	Produkto kodai (angl. Part Numbers)
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visų siūlomos duomenų saugyklos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodai, aprašymai anglų arba lietuvių kalba bei nurodyti komplektuojančių dalių kiekiai.
	/įrašyti/

	1. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai

	Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Prekė atitinka 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: _____________ /įrašyti taip/ne/,

pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą __________________ /įrašyti/.



Pastabos.

* Reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo ir pagrindžiančių dokumentų pateikimo: 
Dėl Techninės specifikacijos lentelės pildymo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį ar numerį (jeigu toks yra suteiktas). Tiekėjas stulpelyje „Siūlomos parametrų / charakteristikų reikšmės ir įrodantys dokumentai“ turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalaujamos parametrų / charakteristikų reikšmės“ reikalavimui atskirai, nurodant konkrečias technines charakteristikas (parametrus) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – išsamiai aprašo siūlomą parametrą/charakteristiką.
2. [bookmark: _Ref42851742]Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas (parametrus), pvz.: „svoris 1,75 kg“, o ne „svoris – ne daugiau 2 kg“; „įrangai suteikiama 3 metų gamintojo garantija“, o ne „įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų  gamintojo garantija“ ir pan.

Bendros nuostatos dėl įrodančių dokumentų pateikimo (jeigu Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas konkretus dokumentas, kurį reikia pateikti, tai vadovautis lentelėje nurodyta informacija):

4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), t. y.:
1) prekės gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar 
2) prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams), ar 
3) kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.
Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.


Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
_____________________






