                                                                              


	Pirkimo sąlygų 2 priedas

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PILDO TIEKĖJAS)
I-OJI PIRKIMO DALIS
1. I dalies Pirkimu siekiama įsigyti baldus. Baldų kiekiai ir parametrai nurodyti šios techninės specifikacijos lentelėje.
	TECHNOLOGIJŲ LABORATORIJOS BALDAI (MEDŽIO IR METALO APDIRBIMAS IR KT.)

	Eil. Nr.
	Įrangos/parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Siūlomos charakteristikos 
Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės
(įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus
(pildo tiekėjas)


	1. Ergonomiška darbo kėdė su porankiais, reguliuojamo aukščio  (27vnt.)
	

	1.
	Aprašymas
	Ergonomiška darbo kėdė su porankiais, reguliuojamo aukščio  :
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai:
630x630x985-11200 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Sėdynės plotis 460 mm, gylis 440 mm ±20 mm;
Sinchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį („Anti-shock“) funkcija, užtikrina 5 darbines padėtis (atlošo atsilenkimo standumo reguliavimas, sėdynės aukščio reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas;
Kėdės kryžmė – penkiažvaigždė, iš juodo plastiko sustiprinto stiklo pluoštu Ø630 mm ±20 mm;
Ratukai pritaikyti kietai arba minkštai grindų dangai Ø65 mm ±20 mm, svoriu deaktyvuojami ratukų stabdžiai;
100% poliesterio gobelenas. Spalvas galima rinktis iš 50 atspalvių. (Gabriel audinys „Cura“ arba lygiavertės). Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindale skalę, Audinio svoris 420g/m ±20 mm;
Atlošas ir sėdynė iš faneros arba lygiavertės su paminkštinimu. Atlošas iš sėdynė sujungti vidine metaline jungtimi;
Sėdynė paminkštinta didelio elastingumo poliuretano putų liejiniu, kurio tankis ne mažesnis nei 90 kg/m3;
Juodi, reguliuojamo aukščio porankiai. Padeliai pasislenka pirmyn/atgal, pasisuka į vidų ir išorę 30°. Porankio atramos ilgis ne mažiau 260 mm, porankių padeliai paminkštinti, iš poliuretano arba lygiaverčio;
Kėdė išlaiko iki 110kg sėdinčiojo svorį; 
Kėdė yra sertifikuota ir atitinka EN1335-1:2000 su pataisa EN1335-1:2000/AC:2002 ir EN 1335-2:2018 normas, fanera turi FSC sertifikatą;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir  prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	2. Mobilus vėžimėlis kėdėms (3 vnt.)
	

	2.
	Aprašymas
	Mobilus vėžimėlis kėdėms :

Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
 1730 x  475 x  940 mm. (Aukštis, gylis, plotis) ±20 mm;
Galvanizuotas vežimėlis kėdėms, talpinantis iki 50 kėdžių. Į vėžimėlį turi tilpti sulankstomos kėdės horizontaliai. Kėdžių kodas K-4;
Medžiaga – vamzdinis plienas arba lygiavertis, ratai besisukiojantys, su stabdžiais;
Padangų protektorius – lieta guma;  
Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Matmenys nuo duotųjų gali skirtis  ±20 mm;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	3. Sulankstoma kėdė (150 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Sulankstoma kėdė:
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
440x470x800 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Plastikinė sėdynė ir nugarėlė arba lygiavertė;
Milteliniu būdu dažytas rėmas arba lygiavertė;
Galimybė sandėliuoti horizontaliai (po sulankstymo), tinka lauko sąlygomis arba drėgnose patalpose, apsauga nuo UV spindulių;
 Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	4.Valgomojo stalas (15 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Valgomojo stalas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
1800x700x720 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Stalo stalviršis – triukšmą slopinantis. Stalo paviršiaus storis 25 mm ±20 mm., linoleumas arba lygiavertis;

Rėmas medinis beržas arba lygiavertis. Fiksuotos kojos;

Stalviršio spalvą rinktis iš nemažiau kaip 4 skirtingų spalvų, kurios derinamos Sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	5.Valgomojo kėdė (120 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Valgomojo kėdė
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
410x420x800 ±20 mm (Plotis, gylis, aukštis);
Medžiaga – polipropilenas arba lygiavertis;
Apkrova – 130 kg. ±2 kg, dedamos viena ant kitos;
Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų. Poreikis spalvų – juoda, balta, antracitinė, kreminė, šviesiai pilka. Spalva derinama Sutarties vykdymo metu;
Kėdė atspari UV spinduliams, todėl ją tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis; 
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	
	
	6.Pufas (1 vnt.)
	

	
	
	Pufas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
900x900x700 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Pagaminta iš minkšto ir maloniai liečiamo baldinio audinio. Viršutinė danga lengvai nuimama ir plaunama. Medžiaga: 100% poliesteris arba lygiavertis;
Užpildas: mažomis, 3–5 mm skersmens putų polistirolo granulėmis, kurios puikiai prisitaiko prie kūno;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	7. Minkštasuolis (1 vnt.)
	

	
	
	Minkštasuolis
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
1707x920x750 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Sofa ant kojelių su nugaros atlošu ir porankiais iš abiejų pusių aptraukta audiniu (veliūru arba lygiaverčiu), kurio martindeilo ciklas ne mažiau kaip 50000;
Aukšto elastingumo putų poliuretanas bei spyruoklės sėdimoje dalyje;
Aukšto elastingumo putų poliuretanas sofos atloše;
Su dviem dekoratyvinėmis pagalvėlėmis (54x40x16 cm) (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Sofa ant kojų, kurių aukštis – 150mm ±20 mm;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	8.Sėdmaišis (3 vnt.)
	

	
	
	Sėdmaišis
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
800x600x780 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Išorinis užvalkalas – vandenį atstumiantis audinys. Audinys: 100% poliesteris arba lygiavertis. Viršutinis sluoksnis nenuimamas;

Užpildas – putų polistirolo granulės „Ultimax“ ne mažiau 120 l, su kiškio ausytėmis; 
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	9.Modulinė vaikiška sofa (1 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Modulinė vaikiška sofa
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
1680x730x550 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
10 dalių žaidimų sofa susideda iš skirtingų detalių: dvi pusapvalės pagalvėlės (500 mm pločio ir 340 mm aukščio), du atlošai (700 mm pločio), du porankiai su išėmomis „mėnulio formos“ (700 mm pločio ir 350 mm aukščio) ir keturios sėdimos pagalvėlės (700 mm pločio ir 120 mm aukščio). Sofos užvalkalai pagaminti iš švelnaus ir patvaraus mikropluošto arba eko odos, užvalkalas lengvai nuimamas ir skalbiamas skalbimo mašinoje. Sofa užpildyta natūralios gumos kempine, kuri pasižymi dideliu elastingumu ir geresniu amortizuojančiu poveikiu; 
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	10.Kėdės (24 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Kėdės
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
410x395x400-510 (Plotis, gylis, aukštis) skirtis  ±20 mm;
Sėdynė ir nugaros atlošas pagaminti iš vientisos, patvaraus ir lengvai valomo polipropileno konstrukcijos. Sėdynės atloše anga pirštams užkišti; 
Kėdės aukštis reguliuojamas su pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm; 
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	11.Mobilus stalas (1 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Mobilus stalas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
1200x600x480 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Stalviršis pagamintas iš mechaniškai labai atsparios plokštės ir yra tinkamas po jį važinėti žaislinėmis mašinėlėmis. Visą stalo perimetrą juosia briauna, iškilusi virš stalviršio paviršiaus 2,5 cm, apsauganti žaislus nuo kritimo;
Mobiliojo žaidimų stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 480 mm iki 680 mm ±20 mm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Metalinis stalo rėmas šviesiai pilkos ar juodos spalvos. Visos stalo kojos turi tvirtus ratukus su stabdžiais.
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	12.Stelažas (10 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Stelažas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas);
Išmatavimai:
865x400x2100 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Bazinė dalis pagaminta iš milteliniu būdu dažyto lakštinio plieno arba lygiaverčio, Storis plienas - 0.7 mm;
Plieno storis korpuso – 0.9 mm. Lentynos plotis – 800 mm. Lentynų 5 vnt. Lentynas galima pritvirtinti pagal poreikį – perkelti aukštyn arba žemyn po 50 mm. Svorį paskirsčius tolygiai, maksimali kiekvienos stelažo lentynos apkrova  ne mažiau 150 kg.  Bazinės dalies šoninis ir galinis skersiniai tvirtinimai užtikrina papildomą stabilumą. Atviras šoninis rėmas. Šoniniai statramsčiai turi kojeles, skirtas pritvirtinti prie grindų;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	














II-OJI PIRKIMO DALIS

2. II dalies Pirkimu siekiama įsigyti baldus. Baldų kiekiai ir parametrai nurodyti šios techninės specifikacijos lentelėje.

	TECHNOLOGIJŲ LABORATORIJOS BALDAI (MEDŽIO IR METALO APDIRBIMAS IR KT.)

	Eil. Nr.
	Įrangos/parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Siūlomos charakteristikos 
Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės
(įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus
(pildo tiekėjas)


	1. Modulinis minkštasuolis (12 vnt.)
	

	1.
	Aprašymas
	Modulinis minkštasuolis 
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai:
960x650x400 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Minkštasuolio korpusas pagaminamas iš faneros arba lygiavertės medžiagos,  aptraukiamas padidinto tankio porolonu ir apvelkamas audiniu, skirtu visuomeninei paskirčiai. Martindeilų ciklas ne mažiau kaip 50 000. Siūlės lygios, audinys įtemptas;
Minkštasuolis rombo formos (žiūrint iš viršaus 960x650 ±20 mm išoriniai matmenys), visos briaunos apvalintos. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	2. Modulinis minkštasuolis (8 vnt.)
	

	2.
	Aprašymas
	Modulinis minkštasuolis
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai:
1367x950x750 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;  
Minkštasuolis su „V“ formos nugaros atlošu, kurio aukštis 350 mm ±20 mm;  
Korpusas pagamintas iš faneros ar kitos lygiavertės standžios medžiagos, aptraukiamas padidinto tankio porolonu ir apvelkamas audiniu, skirtu visuomeninei paskirčiai. Martindeilų ciklas ne mažiau kaip 50 000. Siūlės lygios, audinys įtemptas. Visos briaunos apvalintos. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	3.Modulinis minkštasuolis (8 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Modulinis minkštasuolis
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai:
883x610x400 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Minkštasuolis su vienos briaunos nugaros atlošu, kurio aukštis 350mm ±20 mm korpusas gaminamas iš faneros ar kitos lygiavertės standžios medžiagos, aptraukiamas padidinto tankio porolonu ir apvelkamas audiniu, skirtu visuomeninei paskirčiai. Martindeilų ciklas ne mažiau kaip 50 000. Siūlės lygios, audinys įtemptas;
Minkštasuolis rombo formos, visos briaunos apvalintos. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	4.Mokytojo stalas su spintele ant ratukų (27 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Mokytojo stalas su spintele ant ratukų
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai:
1400x700x750 (Ilgis, plotis, aukštis)  ± 20 mm;
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip stalviršis PVC/ABS briauna;
Kojų uždanga gaminama iš tos pačios LMDP plokštės kaip stalviršis. Uždanga turi būti tvirtinama prie stalo iš fasadinės pusės. Ji eina pagal visą stalo ilgį;
Po stalu komplektuojamas lovys laidams laikyti iš plieno skardos arba plieno strypų-vielos, dažyto tokia pačia spalva kaip kojų rėmas;
Į stalviršį montuojasi vienas plastikinis apvalus lizdas laidams 80mm ± 3  mm, šviesiai pilkos spalvos panašios į stalviršį arba juodos derinant prie kojų;
Stalo kojos kvadratinio plieno vamzdžio, su „šliaužtėmis“ – atramine konstrukcija, nudažytos milteliniu būdu pagal RAL spalva arba lygiaverčiu;
Aukštis reguliuojamas 715–1175 mm. Keliamoji ne mažiau kaip 100 kg, decibelai ne daugiau kaip 50,  garantija ne mažiau 5 metai;
Mobilios spintelės ant ratukų matmenys 1350x400x650 (Ilgis, plotis, aukštis) ± 20 mm;
Spintelę sudaro dvi dalys: 550 mm ± 20mm   pločio trijų stalčių spintelė ir dviejų durų 600mm ± 20 mm   pločio spintelė. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su pritraukimo funkcija. Stalčiai rakinami su centriniu užraktu. Spintelėje numatyta viena aukščio reguliuojama lentyna;
Šoninės spintelės karkasas, šonai, nugara yra gaminami iš 18 mm LMDP tokios pačios spalvos kaip stalviršis. O spintelių ir stalčių fasadai iš kitos spalvos18 mm LMDP vienspalvės plokštės;
Lankstai ir bėgeliai ne prasčiau  BLUM furnitūros arba lygiavertės kokybės. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
LMDP turi būti sertifikuota, turi turėti Higienos sertifikatą, FSC sertifikatą;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	5.Sporto inventoriaus spinta (2 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Sporto inventoriaus spinta
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip plokštė PVC/abs briauna. Visi fasadai bei atvirų nišų briaunos kantuojamos padidinto storio/atsparumo PVC/ABS. Nematomomis, vidinės baldo briaunos kantuojamos plonesne PVC/ABS;
Iš viršaus atvira anga lankų sudėjimui spintos dalis, kurios matmenys 800x450x700H. (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Iš viršaus atvira anga jogos kilimėlių sudėjimui spintos dalis, kurios matmenys 800x450x700H. (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Uždara spinta su keturiomis vienodo gabarito durimis, spinta su mobiliomis lentynomis viduje (po dvi lentynas kiekvienoje dalyje. Pastaba, kad vienoje dalyje esančios lentynos turi turėti bortelį, kad nekristų kamuoliai). Matmenys 1600x450x1200H. (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Spinta statoma ant ne mažesnių kaip 100 mm aukščio kojelių, kuri uždengiama LMDP plokšte analogiška viso baldo plokštei;
Rankenėlės Brasa Z-305/192J juodos ilgis 232 mm ±20 mm arba lygiavertės;
Lankstai su pritraukimu BLUM furnitūros arba lygiavertės kokybės;
LMDP turi būti sertifikuota, turi turėti Higienos sertifikatą, FSC sertifikatą;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	6.Budėtojo stalas (1 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Budėtojo stalas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai: 
1200x700x750 (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip stalviršis PVC/ABS briauna. .Kojų uždanga gaminama iš tos pačios LMDP plokštės kaip stalviršis. Uždanga turi tvirtinama prie stalo be matomų varžtų iš fasadinės pusės. Ji eina pagal visą stalo ilgį; 
Keturios stalo kojos ir metalo rėmas po stalviršiu, pagamintos kvadratinio metalo ne mažiau kaip 25x25 mm dažyto pagal RAL milteliniu būdu. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
LMDP turi būti sertifikuota, turi turėti Higienos sertifikatą, FSC sertifikatą;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	7.Apvalus stalas (1 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Apvalus stalas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai: 
D-600, H – 750 ±20 mm;
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip stalviršis PVC/ABS briauna; 
Stalo koja - metalinė apvali bazė su apvaliu padu ir kryžme viršuje - montuoti stalviršį. 
Metalas dažytas milteliu būdu pagal RAL arba lygiavertį. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
LMDP turi būti sertifikuota, turi turėti Higienos sertifikatą, FSC sertifikatą;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	8.Dvivietis informacinių technologijų stalas (12 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Dvivietis informacinių technologijų stalas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai: 
1850x750x1320 (Plotis, gylis, aukštis) skirtis  ±20 mm;
Stalviršis ir išilginis skydas žemiau ir virš stalviršio pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip stalviršis PVC/ABS briauna;
Į stalviršį integruojami du elektros laidų nuvedimo dangteliai: metaliniai, su šepetėliais. Po stalviršiu montuojami du grotelių tipo metaliniai loveliai, laidams padėti; 
Stalo kojos, rėmas stalviršiui, šoninių pertvarų šonai pagaminti iš metalo rėminės konstrukcijos, kuri dažyta RAL milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Metalas ne mažiau kaip 25x25. Palei grindis montuojamos reguliacinės kojelės, grindų nelygumams išlyginti; 
Akustinės pertvaros - ne mažiau kaip 18 mm storio plokštės aptrauktos porolonu ir veltinio audiniu. Stalas dviejų darbo vietų; 
Šoninės metalo rėminės konstrukcijos iškeltos ir virš stalviršio. Nuo grindų iki viršaus  ne mažiau kaip 1320 mm;
Iki stalviršio, kuris ne žemiau kaip 750 mm rėminė konstrukcija atvira, esant poreikiui su papildomomis detalėms konstrukcijos stabilumo užtikrinimui. Virš stalviršio, esančiame rėme integruota plokštė, vilkta veltinio audiniu. Analogiškos konstrukcijos detalė primontuota per vidurį stalviršio, kad skirti dvi darbo vietas;
Palei stalviršio išilginę briauną montuojamas vientisas LMDP skydas, kurio aukštis turi būti lygus su šoninių kojų konstrukcija ir sudarytų vientisą elementą. Skydas nuo grindų pakeltas tiek, kiek reikia, kad užtikrinti stalo stabilumą; 
Prie stalo komplektacijos turi būti du laidų nuvedimo latakai, apsaugos, kad esamus laidus būtų galima sukišti į "žarną". Kiekvienai darbo vietai po vieną. Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
LMDP turi būti sertifikuota, turi turėti Higienos sertifikatą, FSC sertifikatą;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	9.Stalas komplektas (stalas ir rakinamas stalčių blokas)( 1 vnt.)
	

	
	Aprašymas
	Stalas komplektas (stalas ir rakinamas stalčių blokas
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai: 
800x800x725 stalas (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm; 
500x700x620 spintelė (Plotis, gylis, aukštis) ±20 mm;
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip stalviršis PVC/ABS briauna; 
Keturios Stalo kojos ir metalo rėmas po stalviršiu, pagamintos kvadratinio ne mažiau kaip 25x25 mm metalo dažyto pagal RAL milteliniu būdu arba lygiaverčiu; 
Mobilus trijų stalčių konteineris ant ratukų, rakinamas, pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio iš abiejų pusių melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kraštai laminuojami tos pačios spalvos kaip stalviršis PVC/ABS briauna. Fasadai laminuojami padidinto atsparumo PVC/ABS briauna. Stalčiai du vienodo gylio – po 200 mm, likęs – kiek lieka matmens. Medžiagos lygiavertės, stalčiai    rakinami;
Stalčių furnitūra BLUM arba lygiavertė su švelniu uždarymu; 
Konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad užtikrintų gaminio stabilumą ir saugumą eksploatuojant;
LMDP turi būti sertifikuota, turi turėti Higienos sertifikatą, FSC sertifikatą;
Gaminio spalva derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu;
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;
Su pasiūlymu  pateikti  prekės gamintojo deklaraciją, reikalaujamą sertifikatą ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	



TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Baldinė plokštė turi būti ne prastesnė arba lygiaverė kaip Egger gamintojo:
- Su galimybę rinkis iš medžio dekoro paletės ne mažiau kaip 20 dekoro parinkčių;
- Vienspalvio dekoro paletės su galimybe rinktis iš ne mažiau kaip 20 dekoro parinkčių.

BALDŲ ATITIKIMAS MINIMALIEMS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS (TAIKOMA I IR II PIRKIMO DALIMS)

Siūlomi mokykliniai baldai (kėdės stalai ir spintelės) atitinka aplinkos apsaugos kriterijus jeigu tie baldai atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus bei reikalavimus pakuotei, nurodytus lentelėje:
	[bookmark: _Hlk141862627]Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	

Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai
(pateikiami kartu su pasiūlymu)


	1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

	Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	2. 
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.
	

	3. 
	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.
	

	4.
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
	

	4.1.
	Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką. pakenkia kai kuriems organams (H372);
	

	4.2.
	Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
	

	4.3.
	Neturi būti chromo (VI) junginių;
	

	4.4.
	Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	


Pastaba. Jeigu siūlomas baldas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu – tai patvirtinantis dokumentas įrašomas į dešinįjį lentelės stulpelį.

Dokumentai, įrodantys atititktį aplinkos apasaugos kriterijams, pateikiami sutarties vykdymo metu.
