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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vienetai
	Orientacinis kiekis

	1.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;

Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image1.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	2.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;
Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image2.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	3.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;
Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image3.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	4.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1 1/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;
Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image4.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	5.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;
Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image5.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	6.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;
Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image6.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	7.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1/2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;
Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image7.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	8.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 3/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;

Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image8.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	9.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;

Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image9.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	10.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1 1/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;

Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image10.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	11.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 1 1/2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;

Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image11.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	12.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena;

Pajungimas – 2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC;

Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė;
[image: image12.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	13.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena;

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	
	1

	14.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena;

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	15.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena;

Pajungimas – 1“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;

[image: image15.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	16.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena;

Pajungimas – 1/2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	17.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena;

Pajungimas – 3/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	18.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena;

Pajungimas – 1“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	19.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi;

Pajungimas – 1/2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	20.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi;

Pajungimas – 3/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1


	21.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi;

Pajungimas – 1“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	22.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi;

Pajungimas – 1 1/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	23.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena su išardoma jungtimi;

Pajungimas – 1/2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	24.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis, trumpa rankena su išardoma jungtimi;

Pajungimas – 3/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;

[image: image24.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	25.
	Rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Rankenėlė – trumpa; 
Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
[image: image25.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	26.
	Rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ v/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Rankenėlė – trumpa; 
Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	27.
	Rutulinis ventilis ilga rankena su nuorintoju turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
Apdirbimas – chromuotas;

Rankenėlė – ilga; 
[image: image27.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	28.
	Rutulinis ventilis ilga rankena su nuorintoju turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;

Rankenėlė – ilga; 
[image: image28.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	29.
	Rutulinis ventilis su pajungimu žarnai turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ i/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra vanduo: ≥110ºC;

Maksimali darbinė temperatūra garai: ≥120ºC;

Rankenėlė – ilga;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;

[image: image29.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	30.
	Rutulinis ventilis su pajungimu žarnai turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ i/i;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra vanduo: ≥110ºC;

Maksimali darbinė temperatūra garai: ≥120ºC;

Rankenėlė – ilga;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	31.
	Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	32.
	Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	33.
	Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1“, v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	34.
	Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image34.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	35.
	Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image35.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	36.
	Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image36.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	37.
	Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	38.
	Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	39.
	Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image39.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	40.
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Atsidarymo slėgis: 0,02 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image40.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	41.
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Atsidarymo slėgis: 0,02 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image41.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	42.
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Atsidarymo slėgis: 0,02 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image42.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	43.
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/4“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Atsidarymo slėgis: 0,02 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

 
[image: image43]
Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	44.
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Atsidarymo slėgis: 0,02 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	45.
	bulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 2“ v/v;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Atsidarymo slėgis: 0,02 bar;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	46.
	Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

[image: image46.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	47.
	Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	48.
	Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	49.
	Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/4“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	50.
	Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/2“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	51.
	Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“;

Medžiaga – plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	52.
	Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“;

Medžiaga – plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	53.
	Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1“;

Medžiaga – plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	54.
	Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/4“;

Medžiaga – plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	55.
	Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/2“;

Medžiaga – plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	56.
	Trieigis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“;

Kairinis;

Medžiaga – žalvaris, nerūdijantis plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	57.
	Trieigis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“;

Dešininis;

Medžiaga – žalvaris, nerūdijantis plienas ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	58.
	Srieginis antgalis su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“;

Turi būti suderinamas naudojimui su 56 ir 57 poz. trieigiais vožtuvais.
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	59.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis ventilis nuleidimo su akle ir antgaliu žarnai;

Pajungimas – 1/2“ i/i;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	60.
	Vožtuvas rutulinis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis vožtuvas siurblio pajungimui;

Pajungimas – 1 1/2“ x 1“;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	61.
	Atbulinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/2“ x 1“;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	62.
	Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	63.
	Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 3/4“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	64.
	Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	65.
	Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/4“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	66.
	Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 1 1/2“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	67.
	Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Pajungimas – 2“ v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	68.
	Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Pajungimas – 1/2“;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	69.
	Rankinis nuorintojas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Pajungimas – 1/2“, išorė;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;

Su tarpine;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	70.
	Raktelis nuorinimui turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	71.
	Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diametras – 50mm;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – ketus ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	72.
	Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diametras – 80mm;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – ketus ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	73.
	Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diametras – 100mm;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – ketus ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	74.
	Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diametras – 150mm;

Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar;

Medžiaga – ketus ar lygiavertė;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	75.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Rutulinis sodo ventilis;

Pajungimas – 1/2“ i/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	76.
	Mini rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Pajungimas – 1/2“ v/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – tiesi;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	77.
	Mini rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Pajungimas – 1/2“ v/v;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – tiesi;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	78.
	Sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – 1/2“ x d10;

Pajungimas – i/i;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	79.
	Sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – 1/2“ x d10;

Pajungimas – v/i;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 

[image: image79.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	80.
	Sujungimas su dviem veržlėm turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – d10 x d10;

Pajungimas – i/i;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	81.
	Kampinis sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – 1/2“ x d10;

Pajungimas – i/i;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	82.
	Kampinis sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – 3/8“ x d10;

Pajungimas – v/i;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	83.
	Veržlė su tarpinėmis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – 3/8“ x d10;

Pajungimas – v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 

[image: image83.png]



Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	84.
	Veržlė su tarpinėmis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – 1/2“ x d10;

Pajungimas – v/v;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	85.
	Vamzdelis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Matmenys – d10;

Rulone – 5(±1)m ;

Medžiaga – varinis ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	86.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas – kūginis; skalbimo mašinai;

Pajungimas – 1/2“ x ¾‘‘, i/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	87.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas – kūginis; kombinuotas su veržle;

Pajungimas – 1/2“ x d10“, i/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	88.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas – kūginis; su veržle;

Pajungimas – 1/2“ x d10“, i/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	89.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas – kūginis;

Pajungimas – 1/2“ x 1/2“, i/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas; 
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	90.
	Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas – kūginis;

Pajungimas – 1/2“ x 3/8“, i/i;

Rankenėlė – trumpa;

Padėtis – kampu;

Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė;

Apdirbimas – chromuotas;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	91.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Su apsauga nuo užšalimo;

Jutiklio užpildas – skystis;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) °C;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HERZ termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M28x1.5.
	Vnt.
	1

	92.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Įmontuotu davikliu su dujiniu užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 7-26 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimu ir pilno uždarymo funkcija; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	93.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Antivandalinis;

Įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis;

Temperatūros reguliavimo ribos: 7-26 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	94.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Įmontuotas daviklis su dujiniu užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 7-23 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	95.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	96.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30X1,5;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	97.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	98.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	99.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe ir pilno uždarymo funkcija;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	100.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi;

Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	101.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RTD;

Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	102.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA;

Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	103.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	104.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 0-28 (±2) ºC;

Reguliavimo skalė: 0-5;

Uždarymo funkcija (0);

Apsauga nuo užšalimo: ~ 6-7°C;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	105.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 0-28 (±2) ºC;

Reguliavimo skalė: 0-5;

Apsauga nuo užšalimo: ~ 7°C.

Galimybė reguliuoti min. – maks. nustatymas;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	106.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5;

Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 16-30 (±2) ºC;

Reguliavimo skalė: 2-5;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	107.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 

Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga;

Su įmontuotu jutikliu ir nuotoliniu jutikliu;

Su dviem fiksatoriais, skirtais žymėjimui, ribojimui ar fiksavimui;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;


Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	108.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Su įmontuotu jutikliu;

Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga;

Nustatymo apribojimas arba užrakinimas;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; 

Reguliavimo skalė: 1-5;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	109.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Standartinė;

Su įmontuotu jutikliu;

Skysčiu užpildytas termostatas;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC;

Reguliavimo skalė: 1-5;

Maksimalios ir minimalios temperatūros nustatymas;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	110.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Su apsauga nuo vagystės;

Termostatinės galvutės atsparumas lenkimui min. 1000 N;

Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 8-26 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	111.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Su įmontuotu jutikliu;

Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga;

Užrakinimo slankiklis pageidaujamos temperatūros užfiksavimui;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	112.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Su įmontuotu jutikliu;

Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga;

Nustatymo apribojimas arba užrakinimas;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC;

Reguliavimo skalė: 1-5;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	113.
	Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Standartinė;

Su įmontuotu jutikliu;

Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga;

Nustatymo ribojimas;

Apsauga nuo užšalimo;

Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C;

Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC;

Reguliavimo skalė: 1-5;

Spalva: balta;

Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5.
	Vnt.
	1

	114.
	Universalus raktas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Skirtas termostatinių galvučių Halo-B ir B temperatūrai nustatyti.
	Vnt.
	1

	115.
	Veleno prailginimas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Gali būti naudojamas kai kuriems seniems radiatoriams su seno tipo termostatiniais ventiliais ir kai kuriems radiatoriams su integruotais termostatiniais ventiliais, su M30x 1,5 jungtimi. 

Suderinamas naudojimui su 114 poz.
	Vnt.
	1

	116.
	Kampinė jungtis turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Jungtis: M30x 1,5;

Suderinamas naudojimui su 115 poz.
	Vnt.
	1

	117.
	Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diapazonas: 0-120 (±2) °C;

Ciferblato skersmuo: DN63;

Jungties diametras: DN15;

Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė.
	Vnt.
	1

	118.
	Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diapazonas: 0-120 (±2) °C;

Ciferblato skersmuo: DN80;

Jungties diametras: DN15;

Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė.
	Vnt.
	1

	119.
	Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diapazonas: 0-120 (±2) °C;

Ciferblato skersmuo: DN100;

Jungties diametras: DN15;

Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė.
	Vnt.
	1

	120.
	Spiritinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Diapazonas: 0-120 (±2) °C,

Tiesus.
	Vnt.
	1

	121.
	Termometro įvorė turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: bronza arba lygiavertė;

Suderinama naudojimui su 120poz. termometru.
	Vnt.
	1

	122.
	Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Ciferblato skersmuo: DN63;

Slėgio matavimo diapazonas: 0–10 bar;

Jungties sriegis: 1/4";

Jungties padėtis: vertikali (apatinė).
	Vnt.
	1

	123.
	Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Ciferblato skersmuo: DN63;

Slėgio matavimo diapazonas: 0–16 bar;

Jungties sriegis: 1/4";

Jungties padėtis: vertikali (apatinė).
	Vnt.
	1

	124.
	Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Ciferblato skersmuo: DN100;

Slėgio matavimo diapazonas: 0–10 bar;

Jungties sriegis: 1/2";

Jungties padėtis: vertikali (apatinė).
	Vnt.
	1

	125.
	Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Ciferblato skersmuo: DN100;

Slėgio matavimo diapazonas: 0–16 bar;

Jungties sriegis: 1/2";

Jungties padėtis: vertikali (apatinė).
	Vnt.
	1

	126.
	Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: srieginis;

Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė;

Pajungimo diametras: 1/2";

Kairinis;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	127.
	Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: srieginis;

Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė;

Pajungimo diametras: 3/4";

Kairinis;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	128.
	Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: srieginis;

Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė;

Pajungimo diametras: 1/2";

Dešininis;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	129.
	Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: srieginis;

Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė;

Pajungimo diametras: 3/4";

Dešininis;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1

	130.
	Šildymo radiatoriaus nuorintojas turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Išmatavimai: 1/2";
Su rakteliu;
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Paveiksliukas atspindi tik mechaninę prekės konstrukciją.
	Vnt.
	1


Papildomi reikalavimai:

1. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų sandėlį Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 15 darbo dienų.
2. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma 30 000,00 Eur su PVM.
3. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. 

4. Kartu su pasiūlymu pateikite siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus ir/ar elektronines nuorodas į juos.
5. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunkčiu, siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prašau pateikti prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, prekių aprašymus, instrukcijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus.
7. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
8. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.  
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