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 PASIŪLYMAS 
ATVIRAM (SUPAPRASTINTAM) KONKURSUI
„PROFESIONALIOS VAIZDO KAMEROS KOMPLEKTAS“

____________________
(Data)

____________________
(vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė arba kitas ūkio subjektas, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė arba kitas ūkio subjektas, surašomi visų dalyvių adresai)
	

	Įmonės kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė arba kitas ūkio subjektas, surašomi visų dalyvių įmonių kodai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Banko pavadinimas
	

	Banko kodas
	

	Atsiskaitomoji sąskaita
	



	Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai
	

	Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	

	Pirkimo sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui.
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Profesionalios vaizdo kameros komplekto atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ...............................  d. CVP IS priemonėmis ir šio konkurso sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.). 
2. Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. Patvirtiname, kad prekes tieksime vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal konkurso sąlygose nurodytas pirkimo sutarties sąlygas, techninę specifikaciją.
5. Siūlomas Profesionalus vaizdo kameros komplektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus:
5.1.  Profesionali skaitmeninė vaizdo kamera, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.1.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.1.2
	Objektyvo tvirtinimo mechanizmo tipas
	2/3 tipo B4 bajonetas
	

	5.1.3
	Matricos dydis
	Ne mažesnis nei 2/3 colio
	

	5.1.4
	Efektyvi matricos rezoliucija
	Ne mažesnė nei 3840x2160
	

	5.1.5
	Matricos jautrumas
	Ne mažiau nei F13, kai vaizdo formatas yra 1920x1080/50i ir yra filmuojamas objektas, kurio apšvieta yra 2000lx, o objektas atspindi 89.9% šviesos
	

	5.1.6
	Matricos signalo ir triukšmo santykis
	Ne mažiau nei 60dB, kai vaizdo formatas yra 3840x2160/50p
	

	5.1.7
	Vidiniai optiniai filtrai
	Ne mažiau 3 pasirenkamų vidinių optinių ND filtrų
	

	5.1.8
	Vaizdo įrašymo formatai
	Turi palaikyti 1920x1080/50i, 1920x1080/25p, 1920x1080/50p, 3840x2160/25p, 3840x2160/50p vaizdo formatus
	

	 5.1.9
	Garso įrašymo formatai
	Ne mažiau 4 garso kanalų. Kiekviename kanale turi būti įrašomas ne žemesnės nei 24-bitų raiškos ir 48kHz dažnio PCM signalas
	

	5.1.10
	Bevielio radijo imtuvo modulio lizdas
	1 lizdas, palaikantis 2 skaitmeninių garso kanalų įvestį
	

	5.1.11
	Sinchronizacijos signalo įvestis
	1 jungtis BNC tipo
	

	5.1.12
	Laiko signalo įvestis
	1 jungtis BNC tipo
	

	5.1.13
	Garso signalo įvestis
	Ne mažiau 3 jungčių XLR tipo (3 kontaktų) su pasirenkamu mikrofoninio ir linijinio garso lygio reguliavimu ir pasirenkamu +48V maitinimu
	

	5.1.14
	Triukšminio mikrofono garso signalo įvestis
	1 jungtis stereo XLR tipo (5 kontaktų) su pasirenkamu mikrofoniniu garso lygiu ir +48V maitinimu.
	

	5.1.15
	Elektros maitinimo įvestis
	1 jungtis XLR tipo (4 kontaktų), palaikanti 12V pastovią srovę
	

	5.1.16
	Elektros maitinimo išvestis
	1 jungtis 2 kontaktų, palaikanti 12V pastovią srovę
	

	5.1.17
	Įmontuotas monitorius
	Ne mažesnis nei 3,5 colių įstrižainės dydžio. Turi atvaizduoti garso įvesčių garso lygį, baterijos įkrovimo lygį, įrašams likusį laiką
	

	5.1.18
	Garsiakalbis
	Ne mažiau 1 garsiakalbio
	

	5.1.19
	Ieškiklio jungtis
	Ne mažiau 1 jungties ieškikliui
	

	5.1.20
	Objektyvo maitinimo ir valdymo jungtis
	Turi būti 12-kontaktų jungtis objektyvo maitinimui ir valdymui užtikrinti
	

	5.1.21
	Vaizdo signalo išvestis
	Ne mažiau 1 jungties BNC tipo. Kiekviena jungtis turi palaikyti HD-SDI (SMPTE 292M), 3G-SDI (SMPTE 424M), 12G-SDI (SMPTE ST 2082) vaizdo signalų standartų išvestį.
Ne mažiau 1 jungties HDMI A tipo. Kiekviena jungtis turi palaikyti 1920x1080/50i, 1920x1080/50p, 3840x2160/25p, 3840x2160/50p formatų vaizdo išvestį.
	

	5.1.22
	Garso signalo išvestis
	1 jungtis stereo 3.5mm tipo su pasirenkamu garso lygio reguliavimu.
1 jungtis stereo XLR tipo (5 kontaktų) su pasirenkamu linijiniu garso lygiu
	

	5.1.23
	Sinchronizacijos signalo išvestis
	1 jungtis BNC tipo
	

	5.1.24
	Vaizdo įrašų įrašymas į laikmenas
	Įrašymas į atminties korteles, ne mažiau 2 lizdų
	

	5.1.25
	Baterijų palaikymas
	Turi palaikyti maitinimą išorinių keičiamų baterijų pagalba. Turi turėti V-Mount baterijų tvirtinimo mechanizmą
	

	5.1.26
	Tvirtinimo prie stovo bazė
	Suderinama su VCT-14 tipo tvirtinimu
	

	5.1.27
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.1.28
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 4 kg
	

	5.1.29
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus)
	
	



5.2.  Vaizdo kameros ieškiklis, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.2.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.2.2
	Ieškiklis
	Suderinamas su siūloma vaizdo kamera
	

	5.2.3
	Ieškiklio tipas
	Monokuliarinis
	

	5.2.4
	Tvirtinimo mechanizmas
	Suderinamas su siūlomos vaizdo kameros ieškiklio tvirtinimo mechanizmu
	

	5.2.5
	Kameros jungtis
	Suderinama su siūlomos vaizdo kameros ieškiklio jungtimi
	

	5.2.6
	Ekrano spalvingumas
	Ekranas turi būti spalvotas, RGB spalvos
	

	5.2.7
	Ekrano rezoliucija
	Ne mažesnė nei 960x540
	

	5.2.8
	Ekrano vaizdo santykis
	Turi būti 16:9
	

	5.2.9
	Ekrano šviesumas
	Ne mažiau nei 200 cd/m²
	

	5.2.10
	Ekrano dydis
	Ne mažiau nei 3,5 colio įstrižainės dydžio
	

	5.2.11
	Ekrano spalvų temperatūra
	D65, 6500K
	

	5.2.12
	Palaikomas vaizdo formatas
	Turi palaikyti 1920x1080/50i vaizdo formatą
	

	5.2.13
	Laikiklis mikrofonui
	Ieškiklis turi turėti laikiklį išoriniam mikrofonui
	

	5.2.14
	Ieškiklio lupa
	Ieškiklis turi turėti lupą
	

	5.2.15
	Lupos pakėlimo mechanizmas
	Turi būti įmanoma pakelti lupą ir atidengti ekraną
	

	5.2.16
	Lupos lęšis
	Turi turėti reguliuojamą dioptrijų mechanizmą
	

	5.2.17
	Šviesumo reguliavimas
	Turi turėti ekrano šviesumo reguliavimo funkciją
	

	5.2.18
	Kontrasto reguliavimas
	Turi turėti ekrano kontrasto reguliavimo funkciją
	

	5.2.19
	Zebra funkcija
	Turi turėti funkcijos „Zebra“ įjungimo ir išjungimo funkciją
	

	5.2.20
	Fokuso zonos žymėjimo reguliavimas
	Turi turėti pagalbinę fukuso zonos žymėjimo reguliavimo funkciją
	

	5.2.21
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.2.22
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 1 kg
	

	5.2.23
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus)
	



5.3. Trikojis kameros stovas su reguliuojama kameros tvirtinimo galva, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.3.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.3.2
	Kameros tvirtinimas
	Suderinamas su siūloma vaizdo kamera
	

	5.3.3
	Galvos dubens skersmuo
	100 mm
	

	5.3.4
	Stovo tipas
	Trijų kojų su ant žemės esančia atramine baze
	

	5.3.5
	Stovo konstrukcija
	Anglies pluošto, kiekviena koja sudaryta iš trijų dalių
	

	5.3.6
	Atlaikoma apkrova
	Stovas turi atlaikyti siūlomos vaizdo kameros svorį su visais ant jos sumontuotais priedais
	

	5.3.7
	Maksimali atlaikoma apkrova
	Ne mažiau 22 kg
	

	5.3.8
	Aukštis transportavimo metu
	Ne daugiau 89 cm
	

	5.3.9
	Maksimalus aukštis
	Ne žemiau 172 cm
	

	5.3.10
	Minimalus aukštis
	Ne aukščiau 63 cm
	

	5.3.11
	Gulščiukas
	Stovo galva turi turėti gulščiuką su apšvietimo funkcija
	

	5.3.12
	Galvos pasipriešinimo svoriui mechanizmas
	Ne mažiau 16 pasirenkamų padėčių
	

	5.3.13
	Galvos pasipriešinimo judėsiui mechanizmas
	Ne mažiau 7 pasirenkamų padėčių vertikaliai ašiai, ne mažiau 7 pasirenkamų padėčių horizontaliai ašiai
	

	5.3.14
	Galvos vertikalios padėties pasvirimo diapazonas
	Nuo 90° iki ne mažiau -70°
	

	5.3.15
	Galvos stabdžio rankenėlės
	Turi būti stabdžio rankenėlė vertikaliai ašiai, turi būti stabdžio rankenėlė horizontaliai ašiai
	

	5.3.16
	Galvos plokštelės padėties reguliavimo diapazonas
	Nuo 0 cm iki 12 cm
	

	5.3.17
	Darbinė temperatūra
	Nuo -40 °C iki 60 °C
	

	5.3.18
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 8 kg
	

	5.3.19
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	



5.4.  Vaizdo kameros objektyvas, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.4.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.4.2
	Optinė sistema
	Turi būti suderinama su siūloma vaizdo kamera ir pritaikyta filmavimui 3840x2160 raiškoje
	

	5.4.3
	Tvirtinimo mechanizmo tipas
	Turi būti suderinamas su siūloma vaizdo kamera
	

	5.4.4
	Maitinimo ir valdymo iš kameros jungtis
	Turi būti suderinama su siūloma vaizdo kamera
	

	5.4.5
	Pavaros blokas
	Objektyvas turi turėti motorizuotą pavaros bloką
	

	5.4.6
	Fokuso zonos reguliavimas
	Turi būti fokuso zonos reguliavimo žiedas
	

	5.4.7
	Židinio nuotolio reguliavimas
	Turi būti židinio nuotolio reguliavimo žiedas
	

	5.4.8
	Diafragmos reguliavimas
	Turi būti diafragmos reguliavimo žiedas
	

	 5.4.9
	Objektyvo galinio elemento (flanšo) reguliavimas
	Turi būti galinio elemento (flanšo) reguliavimo žiedas
	

	5.4.10
	Makro funkcija
	Turi būti makro funkcijos reguliavimui skirtas žiedas
	

	5.4.11
	Jungtis išoriniam fokuso valdymui
	Turi būti jungtis išoriniam fokuso valdymui
	

	5.4.12
	Jungtis išoriniam židinio nuotolio valdymui
	Turi būti jungtis išoriniam židinio nuotolio valdymui
	

	5.4.13
	Variklis motorizuotam fokuso valdymui
	Pavaros blokas turi turėtų variklį motorizuotam fokuso valdymui
	

	5.4.14
	Kameros įrašų paleidimo mygtukas
	Turi būti kameros įrašų paleidimo mygtukas
	

	5.4.15
	Židinio nuotolio reguliavimo svirtis
	Turi būti svirtis motorizuotam židinio nuotolio padidinimui ir sumažinimui
	

	5.4.16
	Diafragmos automatinis reguliavimas
	Turi būti mygtukas automatiniam diafragmos reguliavimui įjungti ir išjungti
	

	5.4.17
	Vidinis telekonverteris
	Turi būti vidinis pasirenkamas telekonverteris, didinantis židinio nuotolį ne mažiau 2 kartų
	

	5.4.18
	Fokuso „kvėpavimo“ kompensavimo funkcija
	Turi būti funkcija mažinanti matymo lauko pokytį fokuso reguliavimo metu. Funkciją turi būti įmanoma įjungti ir išjungti
	

	5.4.19
	Diafragmos dydis
	Nuo f/1.8 iki ne mažiau f/16 ir uždaryta
	

	5.4.20
	Minimalus židinio nuotolis
	Ne mažiau 6 mm ir ne daugiau 8 mm
	

	5.4.21
	Židinio nuotolio priartinimas
	Ne mažiau 23 kartų, kai nėra įjungtas telekonverteris
	

	5.4.22
	Minimalus fokusavimo atstumas
	Ne daugiau nei 0,8 m
	

	5.4.23
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.4.24
	Svoris be priedų
	Ne daugiau nei 2,3 kg
	

	5.4.25
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	



5.5.  Objektyvo fokuso ir židinio nuotolio valdymo rankenų komplektas, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.5.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.5.2
	Komplektas
	Turi būti suderinamas su siūlomu objektyvu
	

	5.5.3
	Fokuso valdymas
	Turi būti rankena fokuso valdymui
	

	5.5.4
	Židinio nuotolio valdymas
	Turi būti rankena židinio nuotolio valdymui
	

	5.5.5
	Rankenų tvirtinimas
	Turi būti fokuso ir židinio nuotolio valdymo rankenų tvirtinimas prie siūlomo kameros stovo rankenų
	

	5.5.6
	Kabeliai
	Turi būti kabeliai fokuso ir židinio nuotolio valdymo rankenų prijungimui prie siūlomo objektyvo išorinių fokuso ir židinio nuotolio valdymo jungčių
	

	5.5.7
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.5.8
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau 5 kg
	

	 5.5.9
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus)
	



5.6. Bevielis skaitmeninis radijo imtuvas, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.6.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.6.2
	Radijo imtuvas
	Suderinamas su siūlomos vaizdo kameros bevielio radijo imtuvo modulio lizdu
	

	5.6.3
	Radijo ryšio įrangos kategorija
	Turi atitikti PMSE įrangos kategoriją, kuri yra numatyta LRS RRT tarybos nutarime „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“
	

	5.6.4
	Reikalavimai radijo ryšiui
	Turi atitikti įrangos kategorijai numatytas naudojimo sąlygas pagal LRS RRT tarybos nutarimą  „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“
	

	5.6.5
	Priimamo garso signalo tipas
	Skaitmeninis
	

	5.6.6
	Garso kanalų skaičius
	2 kanalai
	

	5.6.7
	Tiunerių skaičius
	4 tiuneriai – po 2 kiekvienam kanalui
	

	5.6.8
	Radijo dažnio pasirinkimas
	Turi būti pasirenkamas radijo dažnis, individualus kiekvienam kanalui
	

	 5.6.9
	Radijo dažnių diapazonas
	Diapazonas turi užtikrinti pasirenkamus dažnius nuo 566.025 MHz iki 714 MHz kiekvienam radijo kanalui
	

	5.6.10
	Garso vėlavimas
	Ne daugiau nei 5 ms
	

	5.6.11
	Elektros maitinimas
	Suderinamas su siūlomos vaizdo kameros bevielio radijo imtuvo modulio lizdu
	

	5.6.12
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 50 °C
	

	5.6.13
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 0,5 kg
	

	5.6.14
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	




5.7.  Bevielis skaitmeninis radijo mikrofonas su kapsule, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.7.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.7.2
	Radijo mikrofonas
	Suderinamas su siūlomu bevieliu skaitmeniniu radijo imtuvu
	

	5.7.3
	Radijo ryšio įrangos kategorija
	Turi atitikti PMSE įrangos kategoriją, kuri yra numatyta LRS RRT tarybos nutarime „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“
	

	5.7.4
	Reikalavimai radijo ryšiui
	Turi atitikti įrangos kategorijai numatytas naudojimo sąlygas pagal LRS RRT nutarimą  „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“
	

	5.7.5
	Mikrofono kapsulės jungtis
	Turi būti jungtis mikrofono kapsulei uždėti ir nuimti, palaikomas kapsulės maitinimas
	

	5.7.6
	Mikrofono garso dažnių diapazonas
	Palaikomi garso dažniai nuo 20 Hz iki 22 kHz
	

	5.7.7
	Radijo signalo stiprumas
	Turi būti pasirenkamas siunčiamo radijo signalo stiprumas
	

	5.7.8
	Radijo dažnio pasirinkimas
	Turi būti pasirenkamas radijo dažnis
	

	 5.7.9
	Elektros maitinimas
	Maitinimas AA tipo šarminėmis arba įkraunamomis nikelio – metalo hidrido baterijomis
	

	5.7.10
	Garso dažnių diapazonas
	Palaikomi garso dažniai nuo 20 Hz iki 22 kHz
	

	5.7.11
	Kapsulė
	Suderinama su siūlomu bevieliu skaitmeniniu radijo mikrofonu
	

	5.7.12
	Kapsulės tipas
	Kondensatorinis
	

	5.7.13
	Kapsulės poliariškumas
	Kardioidė
	

	5.7.14
	Kapsulės jautrumas
	Ne mažiau nei -48dB, kai 0dB = 1V/Pa ir yra matuojamas 1 kHz garso signalas
	

	5.7.15
	Kapsulės garso dažnių diapazonas
	Nuo 60Hz iki 20kHz
	

	5.7.16
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 50 °C
	

	5.7.17
	Svoris su kapsule, be kitų priedų
	Ne daugiau nei 0,5 kg
	

	5.7.18
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	



5.8.  Bevielis skaitmeninis radijo siųstuvas, 1 vnt. 

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.8.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.8.2
	Radijo siųstuvas
	Suderinamas su siūlomu bevieliu skaitmeniniu radijo imtuvu
	

	5.8.3
	Radijo ryšio įrangos kategorija
	Turi atitikti PMSE įrangos kategoriją, kuri yra numatyta LRS RRT tarybos nutarime „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“
	

	5.8.4
	Reikalavimai radijo ryšiui
	Turi atitikti įrangos kategorijai numatytas naudojimo sąlygas pagal LRS RRT nutarimą  „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“
	

	5.8.5
	Kanalų skaičius
	1 kanalas
	

	5.8.6
	Garso signalo įvestis
	1 jungtis XLR tipo (3 kontaktų) su pasirenkamu mikrofoninio ir linijinio garso lygio reguliavimu ir pasirenkamu +48V maitinimu
	

	5.8.7
	Garso dažnių diapazonas
	Palaikomi garso dažniai nuo 20 Hz iki 22 kHz
	

	5.8.8
	Radijo signalo stiprumas
	Turi būti pasirenkamas siunčiamo radijo signalo stiprumas
	

	5.8.9
	Radijo dažnio pasirinkimas
	Turi būti pasirenkamas radijo dažnis
	

	5.8.10
	Elektros maitinimas
	Maitinimas AA tipo šarminėmis arba įkraunamomis nikelio – metalo hidrido baterijomis
	

	5.8.11
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 50 °C
	

	5.8.12
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 0,3 kg
	

	5.8.13
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	




5.9. Atminties kortelės, 2vnt. 

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.9.1
	Atminties kortelės gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.9.2
	Kortelės tipas
	Suderinamas su siūloma vaizdo kamera
	

	5.9.3
	Įrašymo sparta
	Turi užtikrinti nepertraukiamą 3840x2160/50p vaizdo formato įrašymą siūlomoje vaizdo kameroje
	

	5.9.4
	Suformatuota talpa
	Ne mažiau nei 120GB
	

	5.9.5
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.9.6
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	




5.10. Atminties kortelių skaitytuvas, 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.10.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.10.2
	Skaitytuvas
	Suderinamas su siūlomomis atminties kortelėmis
	

	5.10.3
	Duomenų jungtis
	USB tipo
	

	5.10.4
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis
	Ne mažiau nei 440 MB/s
	

	5.10.5
	Elektros maitinimas
	Maitinimo tiekimas per kabelį, per kurį skaitytuvas yra prijungtas prie kompiuterio
	

	5.10.6
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.10.7
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	



5.11. Baterija vaizdo kamerai, 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.11.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.11.2
	Baterija
	Suderinama su siūloma vaizdo kamera
	

	5.11.3
	Tvirtinimas
	Suderinamas su siūlomos vaizdo kameros baterijų tvirtinimo mechanizmu
	

	5.11.4
	Baterijos tipas
	Ličio jonų
	

	5.11.5
	Įkrovimo lygio indikatorius
	Turi būtų įkrovimo lygio indikatorius
	

	5.11.6
	Įkrovimo talpa
	Ne mažesnė nei 160 Wh
	

	5.11.7
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.11.8
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 1,3 kg
	

	5.11.9
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	






8.12. Baterijų vaido kamerai įkroviklis, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
(pildo tiekėjas)

	5.12.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.12.2
	Įkroviklis
	Suderinamas su siūlomomis baterijomis vaizdo kamerai
	

	5.12.3
	Baterijų lizdų skaičius
	Ne mažiau 2 lizdų
	

	5.12.4
	Įkraunamų baterijų skaičius
	Vienu metu turi įkrauti ne mažiau 2 baterijų
	

	5.12.5
	Įkrovimo indikatorius
	Turi būti indikatorius nurodantis baterijų įkrovimo lygį ar etapą
	

	5.12.6
	Jungtis į elektros tinklą
	Turi palaikyti kintamą srovę 220/230V 50Hz
	

	5.12.7
	Jungtis vaizdo kameros maitinimui
	Turi būti suderinamas su siūlomos vaizdo kameros maitinimo įvestimi
	

	5.12.8
	Darbinė temperatūra
	Nuo 0 °C iki 40 °C
	

	5.12.9
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau nei 2,5 kg
	

	5.12.10
	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) 
	





6. Profesionalaus vaizdo kameros komplekto kainos yra šios:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Gamintojas, modelis
	Mato vienetas
	Kiekis
	1 mato vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM
(5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Profesionali skaitmeninė vaizdo kamera
	
	vnt.
	1
	
	

	2.
	Vaizdo kameros ieškiklis
	
	vnt.
	1
	
	

	3.
	Trikojis kameros stovas su reguliuojama kameros tvirtinimo galva
	
	vnt.
	1
	
	

	4.
	Vaizdo kameros objektyvas
	
	vnt.
	1
	
	

	5.
	Objektyvo fokuso ir židinio nuotolio valdymo rankenų komplektas
	
	kompl.
	1
	
	

	6.
	Bevielis skaitmeninis radijo imtuvas
	
	vnt.
	1
	
	

	7.
	Bevielis skaitmeninis radijo mikrofonas su kapsule
	
	vnt.
	1
	
	

	8.
	Bevielis skaitmeninis radijo siųstuvas
	
	vnt.
	1
	
	

	9.
	Atminties kortelės
	
	vnt.
	2
	
	

	10.
	Atminties kortelių skaitytuvas
	
	vnt.
	2
	
	

	11.
	Baterija vaizdo kamerai
	
	vnt.
	2
	
	

	12.
	Baterijų vaido kamerai įkroviklis
	
	vnt.
	1
	
	

	Iš viso Eur be PVM:
	

	PVM:
	

	Iš viso Eur su PVM:
	




7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	


* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai).

8. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	3...
	
	



	


	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
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*Pasirašoma fiziniu ar elektroniniu parašu.
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