TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Maksimali kaina, EUR su PVM
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
su papildomais darbo rėžimais (3 p.)
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
su didesniu ekranu (12.3. p.)
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
Su papildoma garantija (14 p.)
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
[bookmark: _GoBack]Su papildomais darbo rėžimais (3 p.), su didesniu ekranu (12.3. p.) ir papildoma garantija (14 p.)

	1.
	Odos darinių šalinimo lazeris
	1 vnt.
	35000,00
	
	
	
	



	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes)
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Lazerio tipas
	CO2 lazeris
	

	2. 
	Lazerio bangos ilgis
	10.6 µm (+0,1 µm)
	

	3. 
	Darbo režimai
	Ne mažiau kaip du  (už daugiau rėžimų suteikiami papildomi balai)
	

	4. 
	Frakcinis režimas
	Būtina 
	

	5. 
	Chirurginiai režimai
	Būtina 
	

	6. 
	Integruotos gydymo programos
	Būtina 
	

	7. 
	Dažniausiai naudojamų programų nustatymų išsaugojimas
	Būtina
	

	8. 
	Gydymo galvutės
	Chirurginės galvutės: > 2 skirtingo dydžio;
Frakcionavimo skaitytuvas.
	

	9. 
	Pagalbinis spindulys
	≤ 5mW, reguliuojamas
	

	10. 
	Šarnyrinė ranka
	Būtina
	

	11. 
	Lazerio aušinimas 
	Būtinas
	

	12. 
	Integruotas ekranas
	12.1. Būtinas;
12.2. Spalvoto vaizdo;
12.3. >8 coliai (už daugiau colių suteikiami papildomi balai)
	

	13. 
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. 
	

	14. 
	Garantinis aptarnavimas
	≥ 24 mėnesiai (už ilgesnį terminą suteikiami papildomi balai)
	

	15. 
	Apmokymas dirbti 
	Būtinas 
	






1.1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus parametro tipas
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pirmas kriterijus (C) -kaina
	
	Interpoliacinis
	X=70

	2.
	Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai 
	
	
	Y=30

	T1
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (14. p.)
	0-5 balų
	Interpoliacinis
	

	T2
	Darbo režimai (3. p.)
	0-20 balų
	Interpoliacinis
	

	T3
	Integruotas ekranas (12.3. P.)
	0-5 balų
	Interpoliacinis
	


2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

2.2. Balų skaičiavimas:
2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:
S=C+T.
T=T1+T2-T3
2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur: 
Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė, 
Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.
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TECH NINĖ SPECIFIKACIJA:  

Eil.  Nr.  Prek ė s  pavadinimas  Kiekis  mato  vnt.  Maksimali  kaina, EUR  su PVM  Pasi ū lymo  kaina, EUR  su PVM   su  p apildomais  darbo  r ėž im ais   ( 3   p.)  Pasi ū lymo  kaina,  EUR su  PVM   su  didesniu  ekranu   ( 12.3.   p.)  P asi ū lymo  kaina, EUR  su PVM   Su   papildoma  garantija   (1 4   p.)  P asi ū lymo  kaina, EUR su  PVM   Su   p apildomais  darbo  r ėž im ais   ( 3   p.) , su  didesniu  ekranu ( 12.3.  p. )   ir  papildoma  garantija   (1 4   p.)  

1.  Odos darinių  šalinimo lazeris  1  vnt.  35000,00      

 

Eil. Nr.  Techninis  parametras  Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti  prekes ne blogesnių savybių, ar  lygiavertes)  Siūlomi parametrai  

1.    Lazerio tipas  CO 2   lazeris   

2.    Lazerio bangos ilgis  10.6 µm ( + 0,1 µm)   

3.    Darbo  režimai  Ne mažiau kaip du  ( už daugiau  rėžimų  suteikiami  papildomi  balai)   

4.    Frakcinis režimas  Būtina    

5.    Chirurginiai režimai  Būtina    

6.    Integruotos gydymo  programos  Būtina    

7.    Dažniausiai  naudojamų  programų nustatymų  išsaugojimas  Būtina   

8.    Gydymo galvutės  Chirurginės  galvutės: > 2 skirtingo  dydžio;   Frakcionavimo skaitytuvas.   

9.    Pagalbinis spindulys  ?  5mW ,  r eguliuojamas   

10.    Šarnyrinė ranka  Būtina   

11.    Lazerio aušinimas    Būtinas   

12.    Integruotas ekranas  12.1.   Būtinas ;   12.2. S palvoto vaizdo ;   12.3.   > 8 coliai  (už daugiau   colių   suteikiami  papildomi  balai)   

13.    Įrangos žymėjimas  CE ženklu  Būtinas.    

14.    Garantinis  aptarnavimas  ?  24 mėnesiai  (už  ilgesnį terminą  suteikiami   papildomi   balai)   

15.    Apmokymas  dirbti   Būtinas    

     

