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Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2 priedas „Techninė specifikacija“
LENGVOJO AUTOMOBILIO VEIKLOS NUOMA
Pirkimo objektas – Lengvojo automobilio veiklos nuoma 48 mėnesių laikotarpiui.
Prekių pristatymo vieta - Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 73, Kaunas.
Į lengvojo automobilio nuomos mėnesio įkainį turi būti įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos, techninio aptarnavimo nuomos laikotarpiu išlaidos, lizingo išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomo automobilio techninės charakteristikos (pažymėti TAIP ar NE) arba nurodyti konkrečias reikšmes

	1. Bendrieji reikalavimai

	1.1. Automobilio rūšis. M1 kategorija.
	

	1.2. Automobilių skaičius. 1 vnt.
	

	1.3. Automobilio pagaminimo metai. Ne anksčiau kaip 2024 m. Neeksploatuotas arba eksploatuotas iki 3 000 km. ridos.
	

	1.4. Gamintojo garantija. Ne mažiau kaip 100 000 km ridai. Arba 48 mėn.
	
	km

	1.5. Pristatymo terminas. Iki 2025 m. rugpjūčio 16 d.
	
	

	1.6. Pradinė įmoka - 0 %
	
	

	1.7. Administracinis mokestis - 0 %
	
	

	2. Reikalavimai automobilio kėbului ir salonui

	2.1. Juodos spalvos sėdynių apmušalai.
	

	2.2. Sėdimų vietų skaičius, įskaitant vairuotoją ne mažiau kaip 5.
	

	2.3. Durų skaičius ne mažiau kaip 5, įskaitant bagažo dangtį.
	

	2.4. Ne mažiau kaip 6 saugos oro pagalvės. 
	

	2.5. Oro kondicionierius arba klimato kontrolė.
	

	2.6. Gamyklinė radijo audio aparatūra su Bluetooth laisvų rankų įranga.
	

	2.7. Elektra valdomi priekinių durų langų pakėlėjai.
	

	2.8. Bagažinės talpa ne mažesnė kaip 595 l ir ne didesnė kaip 650 l.
	

	2.9. Automobilio išoriniai matmenys: plotis tarp veidrodėlių, mm ne mažiau nei 2000, ne daugiau nei 2100
	

	2.10.Automobilio aukštis ne žemesnis nei 1440mm, ne aukštesnis nei 1490 mm. Nurodyti bazinėje specifikacijoje.
	

	2.11. Automobilio išorinis ilgis ne mažesnis  nei 4690 mm., ne didesnis nei 4990 mm.
	

	3. Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai

	3.1. Variklis – benzininis. 

Taip pat galima ir Mhybrid funkcija (Hibridinis automobilis be išorinio įkrovimo, 48 V starteris-generatorius padeda vidaus degimo varikliui greitėjant).
	

	3.2. Variklio darbinis tūris – ne mažiau kaip 1490 cm3, ne daugiau kaip 1550 cm3
	

	3.3 Variklio galingumas – ne mažiau kaip 109 kW, ne daugiau kaip 115 kW.                             
	

	3.4. Vidutinės degalų sąnaudos – ne daugiau kaip 7,8 l/100 km.                                
	

	3.5. Automatinė pavarų dėžė.
	

	3.6. Priekiniai varantys ratai.
	

	3.7. Kuro bako talpa – ne mažiau kaip 45l.
	

	3.8. Vasarinių ir žieminių padangų komplektai (atitinkančiais ES reikalavimus) visam nuomos laikotarpiui.
	

	4. Kiti reikalavimai 

	4.1. Žieminių padangų komplektas (4 vnt.).
	

	4.2. Eismo stebėjimo sistema su automatinio stabdymo funkcija.
	

	4.3. Stabdžių – ABS.
	

	4.4. Elektroninė stabilumo – ESP.
	

	4.5. Centrinis užraktas. Užvedimo ir atrakinimo/užrakinimo rakteliai/pulteliai ne mažiau 2 vnt.
	

	4.6. Pastovaus greičio palaikymo sistema.
	

	4.7. Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai arba galinė vaizdo kamera.
	

	4.8. Eismo juostos išlaikymo sistema.
	

	4.9. Komplektacija: Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė, transportavimo kilpa. Atsarginis ratas arba rato remonto komplektas, nurodytas automobilio gamintojo techniniuose dokumentuose ir atitinkančios LR privalomosios techninės apžiūros reikalavimus.
	

	4.10. Einamasis techninis aptarnavimas. Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise Kauno mieste.
	

	4.11. Teikėjas savo sąskaita atlieka techninį automobilio aptarnavimą ir priežiūrą, tame tarpe padangų keitimą.
	

	4.12.Teikėjas savo sąskaita apdraudžia KASKO ir Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimais.
	


Pastaba: 

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Automobilyje gali būti ir kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.

Planuojama automobilio rida nuomos laikotarpiu nebus viršyta – 120 000 km. 
Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos 4.1. papunkčio 2 priedo 10 skyriaus 10.1.2 dalies abu minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1.  Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km.
2. Realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.“

