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Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė    specifikacija“

[bookmark: _Hlk129081041]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – UAB „Kauno švara“.
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. [bookmark: _Hlk56710307][bookmark: _Hlk54611053]Pirkimo objektas - Prekė: Grunto tankinimo vibroplokštės 2 vnt.
1. PIRKIMO OBJEKTAS
0.  Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.
3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
[bookmark: _Hlk85542665]3.1.Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus. 
3.2.Papildomi reikalavimai:
3.2.1. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
3.2.2.Kartu su Preke turi būti pateikiamas eksploatacijos vadovas. 
3.2.3.Grunto tankinimo vibroplokštei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. pilna garantija. Remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.
[bookmark: _Hlk53391202]3.2.4. Smulkų remontą Tiekėjas  turi atlikti per 24 val., o didesnį remontą per 48 val. po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu. 
3.2.5. Grunto tankinimo vibroplokštės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, Grunto tankinimo vibroplokštė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės.
3.2.6. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo. 
3.2.7. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo apmokinti Pirkėjo įgaliotą asmenį.
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:
[bookmark: _Hlk98916872]4.1.Tiekėjas Prekę turi pristatyti į pristatymo vieta: Statybininkų g. 3, Kaunas.
4.2. Prekė turi būti pateikta ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
4.2.1. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta  Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris .
4.2.2. Už pristatytas Prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.
4.2.3. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
1) Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
2) Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
3) Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
4) Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
5) [bookmark: _Hlk127867960][bookmark: _Hlk123735984]Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.



Techninės specifikacijos 1 priedas

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

DĖL GRUNTO TANKINIMO VIBROPLOKŠTĖS PIRKIMO 

Turi būti pateikiama:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. 
Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

					
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	 Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

	1. BENDRI REIKALAVIMAI GRUNTO TANKINIMO VIBROPLOKŠTEI

	1.1.
	Paskirtis.
	Grindinio, grunto ir kitiems sutankinimo darbams.
	

	1.2.
	Pagaminimo metai
	[bookmark: _Hlk64610342]Ne senesnis kaip 2025 metais. 
	

	1.3.
	Technikos tipas
	Grunto tankino vibroplokštė.
	

	1.4.
	Bendroji masė
	Ne mažiau kaip 450kg.
	

	1.5.
	Pagrindo plokštės matmenys
	Ne mažiau kaip 700 mm., ilgis 900 mm.
	

	1.6.
	Pagrindo plokštės storis
	Ne daugiau kaip 12 mm.
	

	1.7.
	Smūgio jėga
	Ne mažiau kaip 65 kN.
	

	1.8.
	Dažnis
	Ne mažiau kaip 50 hZ.
	

	1.9.
	Rankų vibracijos
	2.5 m/s2
	

	1.10.
	Garantija 
	Grunto tankino vibroplokštei taikoma ne mažiau kaip 36 mėn. pilna garantija.
	

	1.11.
	Dokumentacija
	Gamintojo techninė dokumentacija, deklaracijos pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.
	

	2. VARIKLIS

	2.1.
	Galia
	Ne mažiau 7,5 kW 
	

	2.2.
	Variklio tipas
	Dyzelinis
	

	2.3.
	Kuro sąnaudos
	Iki 2,5 l/h
	

	2.4.
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau kaip 6 l 
	

	2.5.
	Variklis
	Oru aušinamas. Keturtaktis dyzelinas.
	

	2.6.
	Variklio apsaugos sistema
	Elektrinis starteris.
	

	3.  VIBRACIJA IR GARSAS

	3.1.
	Darbinis triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 110 dB(A)
	

	3.2. 
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 98 Lp. dB(A)
	







