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MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. birželio 6 d. Nr. .........
Marijampolė

	Pirkimo objekto pavadinimas

	Lauko klasės suprojektavimo, pastatymo ir įrengimo darbai

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	Šis pirkimas į pirkimo dalis neskaidomas.  Maksimali pirkimo suma – ne daugiau kaip 68171,28 Eur su PVM. 
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.1.1.
	Tiekėjo galimybė užtikrinti aplinkos apsaugą.
	Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus, kad tiekėjas laikosi aplinkosaugos principų ir vykdo gerąją praktiką siekiant užtikrinti aplinkosaugos priemones. Tiekėjas turi pateikti galiojantį nepriklausomos įstaigos išduotą ISO 14001 sertifikatą arba nepriklausomos įstaigos išduotą lygiavertį aplinkos vadybos sistemos standarto sertifikatą (statybos darbai, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti). Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 14001 standarto reikalavimus. Tokio standarto reikalavimų atitikimą ISO 14001 standarto reikalavimams turi patvirtinti nepriklausoma sertifikavimo įstaiga Pateikiamos atitinkamų
dokumentų skaitmeninės kopijos*

	3.1.2.
	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
	Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis lengvų konstrukcijų, lauko patalpų laikinų konstrukcijų, modulinių patalpų pardavimu, projektavimu, montavimu; arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo
teisę verstis atitinkama veikla.


	3.1.3.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, pagal vieną arba daugiau sutarčių yra savo jėgomis tinkamai įvykdė lauko klasių pardavimo sutarčių, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 38000,00 Eurų be PVM.
	Pateikti	sutarčių sąrašą. (pagal pirkimo sąlygų 5 priedo formą)(min. 3 sutartys) Tinkamai		įgyvendintų	sutarčių	pažymų kopijas.




Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžius, eskizus, nuotraukas Tiekėjai privalo pateikti kaip pasiūlymo priedą. Tiekėjas pateikia reikiamos dokumentacijos sąrašą perkančiąjai organizacijai. Už leidimus, jei tokie reikalingi, ir kitus reikalingus dokumentus atsako tiekėjas.
Lauko klasės (statinio)reikalavimai:
	Numatomi metmenys
	Stačiakampio formos klasė. Vidaus plotas ne mažesnis kaip 49,90 kv. m. Pastato plotis min. 6 m, ilgis min. 8 m. Eksploatuojamas aukštis nuo 2,40 m. iki 2,70 m. Numatyti vitrininiai langai bent dviejose skirtingose sienose. 

	Pritaikomumas
	Klasė privalo būti pritaikyta naudojimui visus metus. Klasėje privalo tilpti ne mažiau 30 mokinių. 

	Karkasas
	Medinis arba metalinis.

	Sienos
	Išorės spalva derinama su klientu, vidaus spalva balta. Lauko sienų apdaila T11 profilio cinkuota spalvota skarda >=0,5 mm storio, vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė, karkasas – obliuota dvigubo pjovimo mediena, apšiltinimo medžiaga – vata 150 mm (vatos šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,035 W/mK), garo izoliacija speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė 200mk, sienų vidaus apdaila – laminuota medžio drožlių plokštė (balta), storis 10 mm, jungiama baltomis apdailos plastiko juostomis. Išorės sienos 10proc. ploto su medine apdaila (derinama su Pirkėju). Ant išorinės sienos sutartoje vietoje įrengiamas elektrinis apšvietimas – šviesdėžė su pavadinimu (2,5 - 3 kv.m.ploto).

	Durys ir langai
	Durys su stakta ir rėmu, plotis 1000 mm, aukštis 2100 mm spalviškai derinamos su sienų spalva. Durys montuojamos vienoje iš sienų (derinama su perkančiąja organizacija). Langai vitrinos formos, aukštis min. 2100 mm. Grūdintas stiklas, dviejų paketų. Minimaliai vienas langas privalo būti stumdomas arba varstomos. (užtikrinamas dviejų išėjimų reikalavimas). Langai parenkami, kad atitiktų natūralios apšvietos higienos normas.

	Stogas
	Šalto valcavimo, suvirinti plieniniai profiliai, danga su dviguba užvarta, stogo tarpinis sluoksnis plokštė OSB 10 mm, gegnės – obliuota dvigubo pjovimo mediena, apšiltinimas – vata 150mm (vatos šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,035 W/mK), garo izoliacija (plėvelė 200 mk).

	Grindys
	Laminatas padidinto atsparumo drėgmei, atsparumo klasė 33, elektra šildomos grindys. Apatinė skarda – T4 profilio cinkuota spalvota skarda >=0,45 mm. Grindų 

urelis >=20 mm. Grindų apšiltinimas 150 mm – vata (vatos šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,035 W/mK). Leistina apkrova 200 kg/m2.

	Ventiliacija, šildymas
	Šildymas oras-oras. Klasėje privaloma 22-24 laipsnių šiluma. Ventiliacija savaiminė, dviejų kanalų oro srautas.

	Elektros instaliacija
	Numatytoje (nurodo perkančioji organizacija) vietoje montuojamas įvadinis skydelis su saugos kirtikliais ir nuotekio rėle, atsžvelgiant į naudojamą elektros galią. Klasėje įrengiamos min. 30 vnt. elektros lizdų, šviesos jungiklis. Šviestuvų skaičius parenkamas pagal higienos normas. Apšvieta ne mažiau kaip 300 lx. Šviestuvai LED. Įrengiamas evakuacinis apšvietimas.

	Vandentiekis, kanalizacija
	Nenumatoma.

	Vidaus apdaila
	Sienų, lubų, grindų apdailą parenka Tiekėjas ir derina su perkančiąja organizacija. Apdailos medžiagos privalo atitikti kokybės, gaisrinės saugos, higienos reikalavimų. Statinyje neturi būti kliūčių judėti neįgaliojo vežimėliu. 


Prekė turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai", Lietuvos statybos reglamento reikalavimų. Visos naudojamos medžiagos privalo atitikti gaisrinės saugos, elektros eksploatavimo taisyklių saugos, higienos ir kokybės reikalavimų.
Tiekėjas privalo atvesti elektros maitinimo kabelį iki lauko klasės (ilgis - 50 m), sumontuoti įvadinį skydelį, sumontuoti kištukinius elektros lizdus, šviestuvus, jungiklius ir kitą elektros įrangą vadovaudamiesi Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
Lauko klasės įrengiamos ant tvirto betoninio ar alternatyvaus pagrindo. Tiekėjas privalo, jei tai yra būtina, paruošti teritoriją, nuimti perteklinį gruntą. Patekimui į klases įrengiami laipteliai (prie abiejų išėjimų). Pagrindinis patekimas į lauko klasę privalomai pritaikytas ir judėjimo bei regėjimo negalią turintiems asmenims.  
Tiekėjas, pasirašius sutartį, privalo parengti lokalines darbų sąmatas, Darbų atlikimo grafiką ir juos pateikti su kitais pirkimui skirtais dokumentais.
Visus architektūrinius, apšvietimo, klasės įrengimo sprendinius projektuotojas derina su Užsakovu.
Tyrimus, jei tokie reikalingi, užsako ir apmoka Tiekėjas.
Baigus Prekės įrengimo darbus, Tiekėjas parengia kadastrinę bylą, ir Užsakovo vardu įregistruoja VĮ Registrų centras.
Tiekėjas yra atsakingas už darbų koordinavimą su medžiagų tiekėjais ir subrangovais. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą, o darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal techninio projekto sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos, žmogiškieji ištekliai ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.
Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis suderintų vykdymo terminų.
Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu atsako Tiekėjas. 
Tiekėjas, vykdydamas įrengimo darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis ir gaminiais.
Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Įrengiama klasė turi būti perduodama pilnai išvalyta.
Įengimo darbų metu neturi pablogėti kitų, nemontuojamų pastato dalių, teritorijos eksploatacinės savybės - jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi įrengimo darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių pažeidimus ar apgadinimus.
Tiekėjas įrengimo darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	1 nesudėtingo statybos statinio suprojektavimas, statymas ir įrengimas pagal techninę specifikaciją. 

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	Prekių pristatymas, pastatymas ir įrengimas turi būti vykdomi vienu etapu. Darbai turi būti įvykdyti iki 2026-01-30. 


	Papildoma informacija

	Apdailos medžiagos, įrengimo darbai turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintais 2011-06-28 LR Aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Mediena ir jos produktai: ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. 
2. Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).
3. Termoizoliacinės medžiagos. Produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).
4. Langai, durys naudojami normaliomis sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).
5. Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.



Direktoriaus pavaduotoja ūkiui	                                                   Ieva Ramanovskienė
	(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)



TVIRTINA:

Direkotrė  	Gražina Jakovickienė
	(Vadovo pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)



