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	1.
	Techninėje specifikacijoje rašoma: Esamų laiptų dangos remontas – numatyti esamos dangos išardymą, pagrindo paruošimą, naujos dangos įrengimą iš betono plytelių. Ar esamus laiptus pilnai reikia nugriauti, paruošti stabilų pagrindą, išbetonuoti ir tada aptaisyti betono plytelėmis, ar tik nugriauti esamas plyteles ant laiptų ir įrengti naujas? Taip pat patikslinkite kokių matmenų esamos ir planuojamos įrengti betono plytelės?

	Pagrindinis mokyklos įėjimo esamas laiptas – vienos pakopos, paruošti pagrindą ir įrengti tokią pačią dangą kaip ir šaligatvio, numatoma trinkelėmis.

	2.
	Techninėje specifikacijoje rašoma: Papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis ir įrengti dangą iš betono plytelių. Ar numatoma įrengti tik skaldos sluoksnį (15cm) ar ir smėlio, žvyro? Patikslinkite sluoksnių storius.


	Esamos takų ir nuogrindų dangos vietomis yra žemiau nei augalinis sluoksnis. Papildyti pagrindus tik skaldos pagrindo medžiagomis ir įrengti dangą. 
Kiekio nepateiksime.


	3.
	Teritorijos takų remontas - gazoninių bortų yra ne 310 m, o 390 m.

Nuogrindos įrengimas - betono plytelių yra ne 130 m2, o 183 m2.

	Vadovautis pirkimo dokumentų technine specifikacija. 




		
