Pirkimo sąlygų 
2 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžių salės įranga ir jos montavimo darbai (toliau – prekės). Į prekių apimtį turi būti įskaičiuotos visos prekės, medžiagos ir paslaugos (net jeigu jos ir nenurodytos  šiame dokumente) reikalingos tam, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir be papildomų išlaidų eksploatuoti prekes.
2. Kartu su prekėmis tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: sertifikatus, gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus ir/ar kitus prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.
3. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl perkamų prekių atitikties Techninei specifikacijai, Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu, gali paprašyti tiekėjų pateikti dokumentus, įrodančius parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje.
	0. Eil. Nr.
	0. Minimalūs reikalavimai

	0. 1.1 
0. Sistemos centrinis valdymo blokas, 1 vnt.
0. 
	Paskirtis: elektroninės balsavimo sistemos valdymui ir garso signalų apdorojimui.
Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas.
Garso signalo kokybė: garso signalo kodavimo skiriamoji geba ne mažiau 24 bit.
Turi būti galimybė prie centrinio bloko visus pultus prijungti nuoseklios grandinėlės principu (paskutinis pultas prijungiamas tik 1 laidu) ir žiedo principu (paskutinis pultas antru laidu prijungiamas prie centrinio bloko).
Turi būti galima sistemoje naudoti ir belaidžius ir laidinius diskusijų pultus.
Garso įvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso įvesčių.
Garso išvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso išvesčių.
Valdymo signalų prievadai: valdymas tinkle (LAN) arba lygiavertis.
Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo registracijos kortelių programavimo įrenginiu, skirtu registracijos kortelių programavimui, jungiamu prie PC per USB. 
Turi būti integruota WEB sąsaja įrenginio valdymui.
Turi būti vidinė garso įrašymo funkcija, valdoma mygtuko paspaudimu priekinėje prietaiso panelėje. 
Vidinės atminties turi pakakti ne  mažiau nei 100 valandų įrašo talpinimui. 
Turi būti USB jungtis papildomos laikmenos prijungimui ir garso įrašo nukreipimui į ją.
Konstrukcija: turi būti galimybė montuoti į 19” rack tipo spintą.

Siūlomas įrenginys turi turėti Europos Sąjungoje galiojantį CE sertifikatą, patvirtinantį, kad produktas atitinka ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.


	1.2 Diskusinis pultas su mikrofonu ir balsavimo funkcija, 
26 kompl.
0. 
	Paskirtis: skirtas tarybos nariui, pirmininkaujančiam arba kitiems posėdžių dalyviams, gali būti įrengiamas tarybos nario, pirmininkaujančio arba ir kitose pasirinktinose darbo vietose.
Konstrukcija: pastatomas ant stalo.
Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų, jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu.
Turi būti integruotas NFC kortelių skaitytuvas dalyvio identifikavimui.
Turi būti su balsavimo funkcija.
Komplektuojamas su mikrofonu ir registracijos kortele, suderinama su kortelių skaitytuvu. Papildomai turi būti paruoštos ne mažiau kaip 10 atsarginių registracijos kortelių.
Turi turėti liečiamą spalvotą LCD ekraną, ne mažesnį kaip 5 colių įstrižainės, kuriame būtų atvaizduojami darbotvarkės klausimai, pasisakančiųjų eilė, pasisakymų laikmačiai, balsavimo nurodymai ir rezultatai.
Ekranas turi gebėti atvaizduoti ne mažiau nei 24 bitų gylio spalvas.
Ekrano ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 750 cd/m².
Balsavimo pasirinkimas (balso priėmimas) turi būti patvirtinamas ekrano vibravimu.
Pultas turi turėti fizinį mygtuką, kurio funkcija turi būti konfigūruojama pagal poreikį - registracija į pasisakymų eilę (tarybos nariams), pasisakymas be registracijos (pirmininkaujančiam).
Turi turėti galimybę valdyti pasisakančiųjų eilę (pirmininkaujančiam).
Turi turėti mygtuką balsavimo sesijos pradėjimui ir užbaigimui (pirmininkaujančiam).
Turi leisti valdyti (įjungti, išjungti) mikrofoną mygtukų pagalba.
Turi turėti laukimo eilėje ar mikrofono įjungimo indikatorius.
Turi turėti garsiakalbio automatinio atjungimo galimybę aktyvavus mikrofoną.
Integruoto garsiakalbio atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 200 Hz–20 kHz.
Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą.
Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“.
Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė.
Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 50 cm.
Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu.
Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A).
Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz.
Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių.
Siūlomas įrenginys turi turėti Europos Sąjungoje galiojantį CE sertifikatą, patvirtinantį, kad produktas atitinka ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.


	1.3  Elektroninio balsavimo sistemos programinė įranga, 
1 kompl.
	Paskirtis: diskusijų – balsavimo sistemos valdymui tarybos posėdžių metu.
Duomenų bazė Microsoft SQL ar lygiavertės pagrindu, kaupianti informaciją apie: posėdžius, darbotvarkę, tarybos narių sąrašus, posėdžių eigos informaciją (balsavimo rezultatus, diskusijų eigą, dalyvių registraciją).
Sistemos administravimas: turi būti galimybė sudaryti posėdžio darbotvarkę; konfigūruoti posėdžio parametrus: 
posėdžio dalyvių registracijos režimas (pagal iš anksto paruoštą dalyvių sąrašą – dalyvių pavardės yra priskiriamos konkrečiai darbo vietai; pagal registracijos korteles); 
mikrofonų darbo režimas (kalbėjimas be apribojimų (kai kiekvienas posėdžio dalyvis gali įsijungti savo mikrofoną); rankinis (kai mikrofonus valdo posėdžio sekretorius); 
diskusinis-automatinis (dalyviai patys valdo savo mikrofonus, turi būti galimybė apriboti vienu metu veikiančių mikrofonų skaičių); nustatyti balsavimo tipą: slaptas ar atviras; 
sukurti, redaguoti tarybos narių sąrašą, priskirti prie numatytų darbo vietų, spausdinti posėdžių ataskaitas (posėdžio eigos ataskaita; posėdžio dalyvių ataskaita; 
dalyvių sąrašo ataskaita; darbotvarkės ataskaita).
Sistemos valdymas: turi būti diskusijos eigos valdymas – posėdžio sekretorius turi turėti galimybę pereiti prie svarstytino klausimo, suteikti žodį (aktyvuoti mikrofoną) pasisakančiajam, išjungti mikrofonus, balsavimo eigos valdymas (pradėti balsavimą; sustabdyti balsavimą), rezultatų peržiūra (balsavimo rezultatų peržiūra grafiškai; 
balsavimo rezultatų peržiūra tekstu; 
vardinis balsavimas – turi būti galimybė matyti balsavimo rezultatus su pavardžių sąrašu), nuotolinis centralizuotas mikrofonų valdymas – turi būti galimybė įjungti/išjungti norimą mikrofoną.
Vartotojo sąsaja: vartotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba. 
Turi būti funkcionalumas leidžiantis pateikti informaciją papildome ekrane/multimedijoje – darbotvarkė, posėdžio dalyvių sąrašas, užsiregistravusių diskusijai ir klausimams eilė (sąrašas bei salės darbo vietų išdėstymo diagrama), balsavimo rezultatai: apibendrinti rezultatai (sąraše), apibendrinti rezultatai (grafiškai), vardinis balsavimas – pavardžių sąrašas, salės darbo vietų išdėstymo diagrama).
Turi būti galimybė importuoti ar eksportuoti posėdžio nustatymus XML ir WORD (.docx) formatais. 
Turi būti galima importuoti / eksportuoti tokius parametrus : posėdžio pavadinimas, darbotvarkė, dalyvių sąrašas, vardiniai balsavimo rezultatai.
Kitos funkcijos: slapto balsavimo metu – į duomenų bazę neregistruojami vardiniai rezultatai, tik bendri balsų kiekiai. Galimybė daryti duomenų bazės kopijas, bazės atstatymą iš kopijų (į pageidaujamą tarnybinę stotį).
Turi būti pateikiamas oficialus programinis modulis integracijai su profesionaliu automatizuoto valdymo procesoriumi (Crestron ar lygiaverčiu).


	1. 1.4. Balsavimo sistemos valdymo, vaizdo ir garso kodavimo kompiuteris, 
1. 1 vnt.
1. 
	Paskirtis: elektroninio balsavimo sistemos duomenų bazės talpinimui, vaizdo ir garso kodavimui, balsavimo rezultatų atvaizdavimui.
Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 40 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“  testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net
Procesoriaus pristatymo data - ne senesnė nei 2024 metų 1 ketvirtis.
Procesoriaus branduolių skaičius - ne mažiau 24 vnt.
Vaizdo išvestys: ne mažiau kaip 2 x DP/HDMI ar lygiavertės.
Operatyviosios atminties kiekis - ne mažiau 32 GB DDR5.
Vaizdo įvestys: 1 x HDMI, 1 x SDI, abi palaikančios ne mažesnę nei 4K raišką.
Kietojo disko talpa ir tipas: ne mažiau nei 1TB ir SSD tipo pagrindinis diskas ir papildomas 4TB HDD diskas vaizdo įrašams saugoti.
USB jungčių skaičius - ne mažiau nei 4x USB3.0 ar lygiavertės.
Kompiuterinio tinklo prievadas: ne prasčiau kaip 1 x 1Gbps.
Kompiuteris turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar naujesne operacine sistema. 
Turi būti įdiegta vaizdo transliavimo programinė įranga, kuri turi būti suderinama ir valdoma su profesionaliu automatizuoto valdymo procesoriumi (Crestron ar lygiaverčiu).


	1. 1.5 Plačiajuostė akustinė sistema, 
1. 4 kompl.
	Tipas: Koaksialinė, su skirtinga dispersija horizontalioje plokštumoje akustinė sistema.
Ne mažiau dviejų garso juostų;
Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbio diametras, ne mažesnis nei 6,5“.
Aukštų dažnių garsiakalbio diametras, ne mažesnis nei 1“.
Dispersija horizontalioje plokštumoje: žemutinėje - ne mažiau 80⁰, aukštutinėje – ne mažiau 110⁰;
Dispersija vertikalioje plokštumoje ne daugiau 80⁰;
Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnis nei 80Hz-20kHz;
Jautrumas: ne mažesnis nei 91 dB;
Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis nei 119 dB;
Akustinė sistema turi būti baltos spalvos;
Turi būti komplektuojama su tos pačios spalvos laikikliu, skirtu tvirtinimui prie sienos. Laikiklis turi leisti reguliuoti akustinės sistemos pavertimą ir pasukimą.
Svoris: ne didesnis nei 7 kg.

	0. 1.6
0. Garso stiprintuvas, 
0. 1 vnt.
	Tipas: 4 kanalų garso stiprintuvas.
Stiprintuvo kanalo galia:
ne mažiau 350 W prie 8 Ohm apkrovos.
THD dažnyje ne daugiau kaip 0,1%.
Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB.
Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 000 Hz.
Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, Aukštis - ne daugiau 1U dydžio.


	0. 1.7  Belaidžių mikrofonų sistema,
0. 1 kompl.
	Komplektas turi būti sudarytas iš 2 dinaminių, vokalinių mikrofonų ir dviejų kanalų imtuvo.
Sistema turi būti skaitmeninė.
Dažnių diapazonas: ne mažiau 20 Hz – 20 kHz,  ± 2 dB ribose.
Su 2 x AA tipo baterijomis darbo laikas ne mažesnis nei 8 valandos.
Siųstuvas ir imtuvas turi turėti LCD ekraną, valdymo mygtuką.
Turi būti automatinio dažnio parinkimo funkcija.  
Imtuvas turi būti skirtas montavimui į 19“ pločio įrangos spintą. 
Veikimo atstumas ne mažesnis nei 100 metrų.
Medžiagiškumas: siųstuvų korpusas turi būti metalinis. 
Turi būti galimybė siųstuvo ekrane nurodyti mikrofono pavadinimą.
Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas.


	0. 1.8   Belaidžio mikrofono siųstuvo baterija,
0. 2 vnt.
	Belaidžių radijo mikrofonų ličio jonų įkraunama baterija.
Turi būti pateikiama to paties gamintojo kaip ir siūloma 1.7 pozicija.
Turi būti suderinama ir tinkama su 1.7 pozicija (belaidžių mikrofonų sistema).
Talpa turi būti ne mažiau kaip 1200 mAh.


	0. 1.9
0. Baterijos įkroviklis, 
0. 1 vnt.
0. 
	Belaidžių radijo mikrofonų krovimo sistema.
Turi būti pateikiama to paties gamintojo kaip ir siūloma 1.7 ir 1.8 pozicija.
Turi būti galimybė vienu metu krauti ne mažiau kaip 2 radijo mikrofonus.
Turi būti suderinama su siūlomais įrenginiais 1.7 ir 1.8 pozicijose.


	0. 1.10
0. Konferencinis garso procesorius, 
0. 1 vnt.
0. 
	Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC, akustinių aidų šalinimo technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui;
Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8.
Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz.
Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006%.
Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB.
Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz.
Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai
Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB
Turi būti maitinimas mikrofonams: fantominis.
Turi būti mikrofono signalų miksavimas: automatinis.
Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui.
Turi būti ekvalaizeris kiekvienam garso kanalui.
Palaikomi filtrai: ne mažiau kaip HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass.
Turi būti automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius.
Turi būti ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja.
Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai.
Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają.

Siūlomas įrenginys turi turėti šiuos sertifikatus:
- CE ženklinimą, kuris patvirtina, kad įrenginys atitinka Europos Sąjungos sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. 
- RoHS atitiktis, kuri parodo, kad įrenginys atitinka Europos Sąjungos direktyvą dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektroninėje įrangoje.


	0. 1.11  Dubliuojantis monitorius pirmininkaujančiam,
0. 1 vnt.
	Vaizdo technologija: IPS arba lygiavertė.
Ekrano paviršius matinis, neblizgus.
Įstrižainė: 15" (+/-1").
Tikroji raiška: ne mažiau 1920 x 1080.
Turi būti šios įvestys: 1 x HDMI, 1 x VGA.
Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 350 nit.
Monitoriaus laikiklis turi leisti pakreipti ekraną.
Turi būti automatinio įsijungimo funkcija, kai prijungiamas šaltinis.
Turi būti automatinis šviesumo reguliavimas pagal patalpos apšviestumą.
Turi būti galima užrakinti valdymo mygtukus, esančius ant prietaiso.
Turi būti integruoti garsiakalbiai.

Siūlomas monitorius turi turėti šiuos sertifikatus:
· CE: Patvirtina, kad produktas atitinka Europos Sąjungos sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
· RoHS: Patvirtina, kad produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvą dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektroninėje įrangoje.
· REACH: Nurodo, kad produktas atitinka Europos Sąjungos reglamentą dėl chemikalų registracijos, vertinimo, leidimo ir ribojimo.
· WEEE: Patvirtina, kad produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvą dėl elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų tvarkymo.


	0. 1.12
0.    HDMI signalo komutatorius, 
0. 1 vnt.
0. 
	Paskirtis: HDMI signalų perjungimui ir perdavimui į salės vaizdo šaltinius.
HDMI įvesčių skaičius: ne mažiau 4.
HDMI išvesčių skaičius: ne mažiau 4.
Kiekvienai išvesčiai turi būti galima priskirti bet kurią įvestį.
Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba.
Turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 4K 60fps.
Turi būti analoginio simetrinio stereo garso išvestis kiekvienai HDMI išvesčiai.
Įrenginys turi turėti RJ45 ir RS-232 prievadus.
Įrenginys turi palaikyti šiuos HDMI garso atkūrimo standartus: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ir DTS-HD.


	0. 1.13   
0. HDMI signalo keitiklių komplektas, 
0. 4 kompl.,
0. 
	Paskirtis: HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu per vieną CAT kabelį.
Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai.
Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, EDID ar jiems lygiaverčiais protokolais.
Turi būti su dvikrypčiu IR valdymo signalų perdavimu.
Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. 
Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti:
    Iki 40m – 4K UHD raiškos (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, ir 4K @60Hz 4:2:0).
    Iki 70m - 1080p.
Siųstuvas turi turėti HDMI IN įvestį. 
Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo.


	0. 1.14 
0. Kompiuterinio tinklo komutatorius,
0. 1 vnt.
	Kompiuterinio tinklo komutatorius, valdomas ne mažiau kaip 24-ių prievadų 2-o lygmens.
Turi turėti PoE maitinimo galimybe su nemažiau kaip 90 W galios biudžetu.
Siūlomas komutatorius turi būti aušinimas be ventiliatoriaus, tylus veikimas.
Turi būti palaikoma IGMP Snooping funkcija.
Maršrutizavimo / perjungimo našumas ne mažiau kaip 52 Gbps.
Komutatorius turi būti pritaikytas montuoti 19” rack tipo spintoje.


	0. 1.15 
0. Automatizuoto valdymo procesorius,
0. 1 vnt.
	Flash tipo integruotos atminties kiekis ne mažiau 8 GB.
Turi būti galimybė panaudoti atminties kortelę SD arba SDHC tipo, duomenų talpos praplėtimui, maksimali palaikoma talpa turi būti ne mažesnė nei 32 GB.
Taip pat turi būti galimybė panaudoti išorinį kietąjį diską duomenų talpos praplėtimui, maksimali palaikoma talpa turi būti ne mažesnė nei 1 TB.
Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 integruotą tinklo prievadą konfigūravimui/valdymui, ne mažesnės nei 100/1000 Mb spartos. Tinklo prievadas turi palaikyti DHCP, SSL, IEEE802.1.xX, SNMP, SMTP el. pašto klientą, BACnet.
Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 3 vnt. RS-232 dvikrypčių (viena iš jų turi būti universali, palaikyti tiek RS-232, tiek RS-422 ir RS-485 protokolus) ir 8 vnt. RS-232 vienkrypčių arba lygiaverčių sąsajų išorinių įrenginių valdymui.
Turi turėti ne mažiau nei 8 vnt. relinių išvesčių, 8 vnt. universalių skaitmeninių/analoginių sąsajų.
Papildomai turi būti dedikuota sąsaja valdymo pultų ar panelių prijungimui.
Valdymo procesorius turi užtikrinti visų Audiovizualinių įrenginių valdymą bei jų parametrų/statuso nuskaitymą. 

Siūlomas įrenginys turi turėti Europos Sąjungoje galiojantį CE sertifikatą, patvirtinantį, kad produktas atitinka ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.


	0. 1.16
	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija.

	0. 1.17 Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos, 
0. 1 kompl.
	Visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą ir integraciją su Perkančiosios organizacijos turima tarybos posėdžių salės įranga. 
Esamos sistemos kabelių panaudoti nebus galima.
Visi kabeliai turės būti sumontuoti paslėptu būdu, kur to padaryti neįmanoma – paviršiniais loveliais, visas tokias vietas susiderinant su Perkančiąja organizacija. 

	0. 1.18
0. Sistemos montavimo, paleidimo, apmokymo darbai, 
0. 1 kompl.
0. 
	Į prekių apimtį turi būti įskaičiuotos šios paslaugos: 
pasyvinės ir aktyvinės įrangos, kabelių montavimo darbai; 
programinės įrangos diegimas; 
įrenginių konfigūravimas; 
valdymo sistemos programavimas; 
šiuo metu posėdžių salėje esamų sistemų derinimas su nauja įranga; 
visos reikalingos dokumentacijos parengimas; 
personalo apmokymo paslaugos;
kitos paslaugos reikalingos tinkamam prekių funkcionavimui.




3. Jeigu prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
4. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).
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