
STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija

	2.
	Pirkimo objektas 
	☒ Projektiniai pasiūlymai
☒ Techninio darbo projekto parengimas
☐ Techninio projekto parengimas
☐ Darbo projekto parengimas
☐ Supaprastinto projekto parengimas
☐ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
☐ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo parengimas
☐ Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas
☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas
☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai, BIM modelio sukūrimas ir kt.)

	3.
	Projekto pavadinimas
	Kultūros paskirties pastatas Vilniaus g. 245, Šiauliuose, rekonstravimo projektas. 
Pavadinimas gali būti keičiamas.

	4.
	Statinių adresas
	Šiauliai, Vilniaus g. 245.

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Pastatų paskirties grupės - Visuomeninių; Pastatų paskirtis - Kultūros. Pastatas - Šiaulių dailės galerija
Unikalus daikto numeris: 2997-7007-9018


	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Esamas pastatas:
Šiaulių dailės galerija
Pastato bendras: 853,46 m2;
Pastato pagrindinis plotas: 685,73 m2;
Pastato užstatymo plotas: 467 m2;
Pastatu tūris: 4635 m3;
Aukštų skaičius: 3;

	7.
	Statinių statybos rūšis
	☐ Naujo statinio statyba 
☒ Statinio rekonstravimas 
Statinio remontas:
☐ Statinio kapitalinis remontas
☐ Statinio paprastasis remontas*
☐ Pastato atnaujinimas (modernizavimas)
☐ Statinio griovimas

	8.
	Statinių kategorija
	☒ Ypatingasis statinys 
☐ Neypatingasis statinys 
☐ Nesudėtingasis statinys

	9.
	Esamos statinių konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Kultūros paskirties pastatas. Pastato sienos – plytos, stogas plokščias, stogo danga – prilydoma ruloninė danga. Stogą pritaikyti naudojimui ir įveiklinimui, tam atlikti konstrukcijų matavimus.
Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo atlikti matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinimą, siekiant parinkti tinkamus projekte numatomus sprendinius. Projektuojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti 2023-04-07 Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus.

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Apie būtinumą įrangos įsigijimui turi būti sprendžiama projekto rengimo metu, projekto rangovui įvertinus esamos įrangos atitikimą, tokiai įrangai keliamiems reikalavimams.

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Orientacinė statybos darbų vertė ~ 500.000,00 Eur 

	12.
	Lėšų pobūdis
	☒ Savivaldybės biudžeto lėšos
☐ Skolintos lėšos
☐ Valstybės biudžeto lėšos
☐ Europos sąjungos finansinės paramos lėšos
☒ Valstybės investicijų projektų lėšos
☐ Kitų šaltinių lėšos 

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	[bookmark: _Hlk191551540]13.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	☒ Projektiniai pasiūlymai;
☒ Techninis darbo projekto dalys:
☒ bendroji;
☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
☒ architektūros;
☒ konstrukcijų;
☐ gamybos (paslaugų) technologijos;
☐ susisiekimo;
☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
☒ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
☐ dujotiekio;
☒ elektrotechnikos;
☒ elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
☐ apsauginės signalizacijos;
☒ gaisro aptikimo ir signalizavimo;
☐ procesų valdymo ir automatizacijos;
☐ šilumos gamybos ir tiekimo;
☒ gaisrinės saugos. 
☐ Branduolinės saugos (BEOS);
☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
☐ ekonominė;
☐ kultūros paveldo tvarkybos.

	13.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje. 
Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15.
Projekto sprendiniai privalo įpareigoti rangovus riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis ES Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti perduodamas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.
 Suprojektuoti statybos metodai bus paremti efektyvia analize atsižvelgiant į ISO 20887. 
Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
Parengtame projekte turi būti galimybė keisti tiekėjo tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, jai tai atitinka projekto reikalavimuose nurodytas specifikacijas. 
Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, statybinių tyrimų ataskaitos parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal Užsakovo, projekto ekspertų ir statybą leidžiančio dokumento išdavimą derinančių įstaigų atstovų pastabas.

	13.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Projekto vykdymo priežiūra.
Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti specialiuosius reikalavimus (jei būtina), prisijungimo sąlygas, atlikti visus reikalingus tyrimus, atlikti kadastrinius matavimus (jai reikia), gauti statybą leidžiantį dokumentą,  atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus ir kitus privalomus tyrimus, jei reikia; parengti siūlomų servitutų projekto planą, dėl naudojimosi patalpomis ar statinio dalimis (jei reikia), PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimas), PAV (poveikio aplinkai vertinimas), NATURA 2000 vertinimas (jei reikia).
Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas ir 2 priedas XII skyrius pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

	13.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja Užsakovas. Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto pasitarimų protokoluose priimtus sprendimus, spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą kompetencijos ribose.
Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo deleguoti į Objektą reikiamą skaičių statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities). Organizuoti pastebėtų techninio projekto sprendinių klaidų taisymą. Pakoreguoti techninį projektą pagal Užsakovo patvirtintą darbo projektą.
Pasirašyti statybos užbaigimo dokumentus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimo statinio projekto sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas galiojančios redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojančiame projekto vykdymo priežiūrą. Dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe Užsakovo nurodytu terminu.
Pritarti darbo projekto brėžiniams STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodyta tvarka arba per 5 (penkias) darbo dienas pateikti pastabas darbo projekto rengėjui. 
Dalyvauti statybos užbaigimo procese Užsakovo nurodytu terminu.
Paslaugos vykdymo terminas – iki darbų statybos užbaigimo dokumento patvirtinančio, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius, surašymo.

	14.
	Paslaugų teikimo trukmė
	Perkamos paslaugos suteikimo trukmė nurodoma kalendorinėmis dienomis. 
   ☒ Prisijungimo sąlygų ir tyrimų atlikimo bei parengimo     trukmė___45___(mėn.; sav.; k.d.) pradžia po sutarties pasirašymo iki projekto viešinimo visuomenei.
   ☒ Projektinių pasiūlymų parengimo 
trukmė___60___(mėn.; sav.; k.d.) pradžia po sutarties pasirašymo iki statybos leidimo gavimo.
   ☒ Techninio darbo projekto parengimo
trukmė___90___(mėn.; sav.; k.d.) pradžia po statybos leidimo gavimo iki statytojo projekto patvirtinimo.
   ☒ Projekto vykdymo priežiūros paslauga 
trukmė___~ 420___(mėn.; sav.; k.d.) iki Statybos akto ar statybos užbaigimo deklaracijos gavimo.
   ☐ Supaprastinto projekto parengimo trukmė______(mėn.; sav.; k.d.)

   ☒ Kalendorinis paslaugų teikimo grafikas pateikiamas kartu su pasiūlymų.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	15.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.
	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
☒ statybos techniniai reglamentai, 
☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – KTR (Kelių techniniai reglamentai), HN (higienos normos), elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai.
Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
☒ tarptautinį standartą, 
☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

	16.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Pastate dirba iki 15 darbuotojų, lankytojų skaičius - iki 400 žmonių. Pirminį patalpų planavimą derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir įstaigos atstovais.
·  Įvertinti esamų įėjimo laiptų ir turėklų būklę, numatyti reikalingą remontą ir apdailos sprendimus, suprojektuoti  neįgaliųjų patekimą į pastatą liftu.
· Sukurti bendrą viso pastato vidaus perplanavimo koncepciją, pritaikant šiuolaikiniams galerijos lankytojų poreikiams;
· numatyti didžiosios ekspozicijų salės mobilių pertvarų sprendimą, maksimaliai atitinkantį galerijos funkcinius poreikius organizuojant įvairaus turinio ekspozicijas bei parodas. 
· Įvertinti esamą planinę struktūrą ir pasiūlyti optimalų didžiosios ekspozicinės salės ir aplinkinių patalpų perplanavimą. 
· Įvertinti esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų, vėdinimo šachtų, stogelių, hidroizoliacinių medžiagų, stogo dangos, perdangos, apskardinimo, lietaus nuvedimo sistemų, parapetų, žaibosaugos įrenginių būklę. Numatyti stogo įveiklinimo sprendinius. Numatyti sprendinius jų remontui/keitimui (jei reikia). Numatyti laiptinių stogelių apšiltinimą.
· Spręsti stoglangių funkcinę paskirtį, dalį jų naikinant bei siekiant, kad tiesioginė ar netiesioginė saulės šviesa galėtų užtikrinti veiksmingą vidinį apšvietimą, siekiama maksimaliai padidinti vizualinį komfortą, sumažinti energijos suvartojimą. (šilumos, šalčio tiltelių naikinimas, nuostolių sumažinimas).
· Pakeisti esamas duris naujomis.
· Projektinių pasiūlymų užduotį parengia projekto rengėjas ir teikia derinti užsakovui.

	17.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius.

Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir 2023-04-07 LR Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus.

	18.
	Statinių pritaikymo,  Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Patalpos įrengiamos vadovaujantis universalaus dizaino principais. Visos pastato erdvės ir aplinkos kuriamos taip, kad jomis galėtų naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo. Numatyti riboto judumo asmenų, kurie dėl sutrikusių kūno funkcijų ar kitų priežasčių gali tik ribotai savarankiškai judėti ir naudotis jų poreikiams nepritaikyta fizine aplinka. Sprendiniais turi būti prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; papildomai pateikiamas universalaus dizaino principų įgyvendinimo aprašymas. Informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/ .

	19.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Įgyvendinus projektinius sprendinius, pastato energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B.

	19.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai
	Numatyti vedimo takus su taktiliniais žymėjimais. Numatyti visų įėjimų į pastatą laiptų remontą. Numatyti sprendinius infrastruktūros aplink pastatą įrengimui/ rekonstravimui/ atnaujinimui. Projektuojant atsižvelgti į augančius želdinius esančius teritorijoje. Projektavimo stadijoje kreiptis į Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją. Nesant galimybės išsaugoti medžius, pagrįsti jų šalinimą ir numatyti želdinių atkuriamąją vertę. Sprendinius derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Visa rengiama / atnaujinama infrastruktūra ir patalpos turi būti pritaikytos specialių poreikių turintiems žmonėms. 
Numatyti teritorijos sutvarkymą po darbų atlikimo (statybos metu pažeistos dangos).
Pastato rekonstravimui parengti atskirus darbų kiekių žiniaraščius, atskiras lokalines sąmatas (atsižvelgiant į tai, kad darbai gali būti vykdomi skirtingų rangovų ar etapais ir pan.).

	19.2.
	architektūros daliai
	Sukurti bendrą viso pastato vidaus perplanavimo koncepciją, pritaikant šiuolaikiniams galerijos lankytojų poreikiams;
Numatyti didžiosios ekspozicijų salės mobilių pertvarų sprendimą, maksimaliai atitinkantį galerijos funkcinius poreikius organizuojant įvairaus turinio ekspozicijas bei parodas. 
Įvertinti esamą planinę struktūrą ir pasiūlyti optimalų didžiosios ekspozicinės salės ir aplinkinių patalpų perplanavimą. 
Įvertinus esamą situaciją pasiūlyti maksimaliai funkcionalų sprendimą vidinio balkono erdvės išnaudojimui ekspozicijoms ir kitai kultūrinei veiklai. 
[bookmark: _Hlk183441632]Įvertinti esamą holo, įėjimų ir lankytojų srautų situaciją bei pasiūlyti maksimaliai funkcionalų holo ir aplinkinių patalpų perplanavimą bei pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.  
Lifto įrengimas - sprendžiant patekimą į pastatą, pritaikant ir perplanuojant esamą , bei pritaikymą neįgaliųjų poreikiams . 
Sukurti galerijos funkcijai optimalius interjero sprendimus ir numatyti ilgaamžes, atsparias intensyviam naudojimui  dangas ir apdailos medžiagas. 
Visose pastato aukštuose, visose patalpose numatyti apdailos darbus (numatant darbų apimtis atsižvelgti į patalpų nusidėvėjimą ir naujai veiklia keliamus reikalavimus). Vidaus sienoms apdailai numatyti dėvėjimuisi atsparius dažus, kurie leistų sienas plauti, valyti. Numatyti laiptų turėklų, pakopų atnaujinimą ar keitimą ( jai reikia). 
Keičiant medines ar kitas (jei reikia) grindų dangas numatyti visą grindų demontavimą, visų patalpų grindų aukščių suvienodinimą.
Spręsti stoglangių funkcinę paskirtį, dalį jų naikinant siekiant, kad tiesioginė ar netiesioginė saulės šviesa galėtų užtikrinti veiksmingą vidinį apšvietimą, siekiamybė maksimaliai padidinti vizualinį komfortą ir sumažinti energijos suvartojimą. (šilumos, šalčio nuostoliai). 
Stogą esantį virš pagrindinės salės sutvarkymą, jį pritaikant įveiklinimui.
Atsižvelgiant į pastato specifiką, parinkti apšvietimo sprendinius ir galimybę juos naudoti pagal ekspozicijos reikalavimus.

	19.3.
	konstrukcijų daliai
	Įvertinti esamų stogo, perdangų ir kitų konstrukcijų, vėdinimo šachtų, stogelių, hidroizoliacinių medžiagų, stogo dangos, perdangos, apskardinimo, lietaus nuvedimo sistemų, parapetų, žaibosaugos įrenginių būklę. Numatyti sprendinius jų remontui/keitimui (jei reikia). Parengti statinio konstrukcijų dalį pagal architektūrinės ir kitų dalių sprendinius. Lifto įrengimas (aptarnaujant pirmą ir antrą aukštus).

	19.4.
	technologijos daliai
	-

	19.5.
	susisiekimo daliai
	-

	19.6.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	Suprojektuoti naują įvadą, tiekiamam šaltam vandeniu nuo magistralės esančios požeminiame kanale kiemo teritorijoje. 
Suprojektuoti naujus buitinių nuotekų įvadus nuo kieme esančių nuotekų šulinių. 
Numatyti buitinių nuotekų sistemos įrengimą/keitimą, vandentiekio sistemos įrengimą, sanitarinėse ir techninėse patalpose numatyti trapus grindyse. Suprojektuoti vidaus tinklų naują karšto ir šalto geriamo vandens tiekimo sistemas, bei prietaisus. Karšto vandens ruošimas planuojamas šilumos siurblio pagalba. Numatyti elektrinį šildytuvą, esant laikinam šildymo sistemos gedimui.
Vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, D1-193 dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo nuostatomis ir kitais norminių teisės aktų reikalavimais. Prieš pridavimą būtina atlikti sistemos praplovimą, atlikti hidraulinius bandymus bei atlikti TV diagnostiką.

	19.7.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai
	-Įvertinti pastato šildymo ir vėdinimo sistemos būklę bei atitikimą normatyviniams reikalavimams ( žmonių kiekiui ir kita) numatyti jų atnaujinimą, keitimą ( jai reikia). Sprendžiant vėdinimo klausimus, numatyti rekuperacinę vėdinimo sistemą su vėsinimu ar kondicionierių įrengimą. Pastato klimato palaikymo įranga turi būti valdoma laisvai programuojamais valdikliais.

	19.8.
	dujotiekio daliai
	-

	19.9.
	elektrotechnikos daliai
	Įvertinti esamo pastato paskirtį ir energijos suvartojimą suprojektuoti įvadinio kabelio pakeitimą ( jai būtina). 
Atsižvelgiant į architektūrinės dalies sprendinius vidaus patalpose suprojektuoti jėgos tinklą (230) kištukiniams lizdams. Parinkti optimalų kištukinių lizdų kiekį pagal projektuojamų patalpų specifiką. Techninėse patalpose, kaip šiluminio mazgo patalpoje numatyti jėgos tinklo (380 25A) kištukinius lizdus.
Suprojektuoti ir paskaičiuoti, šviestuvų poreikį patalpose remiantis galiojančiomis normomis ir galerijos funkcijai keliamais reikalavimais. Parinkti elektrą taupančius lauko ir vidaus šviestuvus, šviestuvų kiekį ir nurodyti montavimo vietas. Patalpų projektuojamas apšvietimas turi būti: darbinis, avarinis, evakuacinis. Šviestuvų įjungimas-išjungimas valdomas jungtukais, prie įėjimo į patalpas durų. Koridoriuose, patalpose turinčiose du ar daugiau išėjimų, apšvietimas bus valdomas perjungėjais.
Elektroniniai ryšiai. Suprojektuoti pastato viduje elektroninių ryšių tinklą. Ryšių tinklą sudaro: interneto, televizijos, telefono, stebėjimo kamerų ir apsaugos signalizacijos tinklai. Įvertinti esamų žaibosaugos įrenginių būklę. Numatyti sprendinius jų remontui/keitimui (jei reikia).
Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Naujai įrengtas / rekonstruotas apšvietimas turi tinkamai apšviesti ne tik patalpas bet ir kitas patalpas skirtas pasiekti pastatą. Šviesa negali trikdyti aplinkinių namų gyventojų ramybės.

	19.10.
	gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai
	Numatyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą, tipą numatyti pagal pastato ir patalpų paskirtį ir saugomus plotus, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66 įsakymu. Numatyti dūmų, šilumos detektorių, dūmų signalizatorių įrengimą. 
Numatyti gaisro plitimą ribojančias priemones, gaisrines duris, pertvaras. Visi projekte naudojami produktai turi atitikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338.
Visi evakavimosi keliai turi būti saugūs, atsižvelgiant į patalpų, išeinančių į evakavimo(si) kelią, paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių.
Evakavimosi keliai turi būti aiškiai pažymėti, įrengti evakuaciniai-signaliniai šviestuvai, sudaryti evakavimosi kelių planai.

	19.11.
	gaisrinės saugos daliai
	Visi projekte naudojami produktai turi atitikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338.
Visi evakavimosi keliai turi būti saugūs, atsižvelgiant į patalpų, išeinančių į evakavimo(si) kelią, paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių.
Evakavimosi keliai turi būti aiškiai pažymėti, įrengti evakuaciniai-signaliniai šviestuvai, sudaryti evakavimosi kelių planai.

	19.12.
	kita
	Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti energiją taupančius šiuolaikinius sistemos prietaisus. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“.
Projektas turi būti parengtas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas;
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“; 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“;
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukmė“;
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisrinė sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas
„Naudojimo sauga“;
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė
statinių apsauga nuo žaibo“;
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas“;
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai,
reikalavimai bei taisyklės:
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų
apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“ 
HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir
polimerinės baldinės medžiagos“;
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama
šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės
vertės ir matavimo reikalavimai“;
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”;
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji
įforminimo reikalavimai“;
Atliekų tvarkymo taisyklės; 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
Nuotekų tvarkymo reglamentas;
Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei
duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos.

	20.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriumi ir su Šiaulių Dailės galerijos paskirtu asmeniu. Derinti pateikiami inžinerinių ir konstrukcinių sprendinių aprašymai, statinių išdėstymo sklype planas. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. Projektą suderinti su kultūros paveldo departamentu prie kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu skyriumi, gauti teigiamas išvadas, bei po visų suderinimui Užsakovui pateikti projektą. Prieš projektinių pasiūlymų pristatymą visuomenei, suderinti projekto sprendinius su Statytoju, atliekant atskirą pristatymą, bei nurodant preliminarią projekto sąmatinę vertę.

	21.
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai
	Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų įgyvendinimo metu, aplink sklypo teritoriją ir pastato viduje bus vykdoma veikla.

	21.1
	statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo daliai
	Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant medžiagų, bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis.

	21.2
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	Pateikiamas statinio tvarumo kriterijų taikymo standartas (LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt. (tvarių pastatų vertinimo sertifikatai)), bei norimas pasiekti rodiklis ar įvertis.
Pateikiami konkretūs statinio projektavimo, statybos, eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikį aplinkai mažinantys kriterijai. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu):
1.	Elektros energijos produktų grupė: Electricity (europa.eu)
2.	Biurų pastatų projektavimo ir statybos grupė: LT.pdf (europa.eu)
3.	ir kt.

	22.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų įgyvendinimo metu, aplink sklypo teritoriją ir pastato viduje bus vykdoma veikla.

	23.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Parengti projektinius pasiūlymus ir Projektą pagal 13. punkte nurodytas perkamų paslaugų apimtis. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą Užsakovui pateikti projektinius pasiūlymus suderinimui. Projektinius pasiūlymus pataisyti pagal gautas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų) per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Projektuotojas pagal užsakovo pastabas pataisytus projektinius pasiūlymus įkelia į ĮS ,,Infostatyba‘‘ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Projektinius pasiūlymus pagal tikrinančių institucijų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą parengti projektą ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą bei Užsakovo suderinimą 14 p. nustatytais terminais. Projektą pagal gautas ekspertų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą per 2 darbo dienas pateikia užsakovui 2 egz. projekto kompiuterinėje laikmenoje 25 punkte nurodyta tvarka.

	24.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	
Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba.

	25.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Gavus statybos leidžiantį dokumentą per 5 d. d. pateikti užsakovui 2 (du) pilnai sukomplektuotus projekto popierinius egzempliorius ir 2 (du) projekto kompiuterines laikmenas (CD ar USB). DWG, JPG, GIF, TIF, PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 11.4.4. punktą „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

	26.
	Ekspertizės atlikimas
	Ekspertizė bus atliekama. Projekto ekspertizę užsako užsakovas.



PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

	Etapas
	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.

	
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija
	-

	
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai
	-

	
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką
	

	
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)
	-	Comment by Lukas Bajalis: Sudėkite dokumentus (buvęs projektas, NTR išrašas, kadastrinė byla ir pnš.)



REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

	Projektavimo etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai

	Projektiniai pasiūlymai
	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai. 

	
	Grafinė dalis: parengti 3D projektinių pasiūlymų vizualizacija.

	
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma)). 

	
	Turi tenkinti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus

	

Techninis darbo projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. D1-193 dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo nuostatomis. HN 21:2017 „mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
2. Sklypo plano dalis;
3. Architektūros;
4. Konstrukcijų;
5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimo dalis;
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
7. Elektrotechnikos dalis;
8. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
9. Gaisro aptikimo ir signalizavimo;
10. Gaisrinė saugos dalis;
11. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
12. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis.

	
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai

	
	Sprendinių detalieji skaičiavimai

	
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus  montažinius brėžinius

	
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius)

	
	Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių)

	
	Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais

	
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai

	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos





