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Visaginas

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS
1. Prekių pirkimas.
II SKYRIUS
TIKSLAS
2. [bookmark: _Hlk27556297]Dujos ir dujų mišiniai bus naudojami laboratorinės ir dozimetrijos įrangos darbui, analitinės sistemos kalibravimui ir eksploatavimui, suvirinimo darbų užtikrinimui, radiocheminiams ir radiologiniams tyrimams bei matavimams.
III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS
3. Minimalūs techniniai reikalavimai bei maksimalus perkamų prekių kiekis nurodyti 
1 lentelėje:
                                                                                                                           1 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Minimalūs perkamų prekių techniniai reikalavimai
	Maksimalus perkamų prekių kiekis

	1. 
	Azotas (N2) ryšulyje
	Azoto grynumas ne mažiau 99,996%
	15 ryš.

	
	
	Pajungimo sriegis G3/4 RH išorinis arba pagal DIN 477 Nr.9*
	

	
	
	Dujų kiekis ryšulyje ne mažiau 114,00 m3
	

	
	
	Balionų ryšulio sudaryto iš 12 balionų, tūris 
600 l
	

	
	
	Pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar
	

	
	
	Dujų išeinantis slėgis ne daugiau 200 bar
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus 
	

	2.
	Azotas techninis (N2)
	Azoto grynumas ne mažiau 99,996%
	12 bal. 

	
	
	Pajungimo sriegis G3/4 RH išorinis arba pagal DIN 477 Nr.9*
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar
	

	
	
	Azoto kiekis balione ne mažiau 9,5 m3 
	

	
	
	Balionų tūris 50 l
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	3.
	Azotas techninis (N2)
	Azoto grynumas ne mažiau 99,996%
	18 bal.

	
	
	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.10*
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar
	

	
	
	Azoto kiekis balione ne mažiau 1,9 m3 
	

	
	
	Balionų tūris 10 l
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	4.
	Metanas (CH4)
	Metano grynumas ne mažiau 99,5%
	150 bal.

	
	
	Pajungimo sriegis W 21,8 x  1/14 LH išorinis kairinis arba pagal DIN 477 Nr.1*
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar
	

	
	
	Dujų kiekis balione ne mažiau 12,00 m3 
	

	
	
	Baliono tūris 50 l
	

	5.
	Helis (He)
	Helio grynumas ne mažiau 99,9998%
	2 bal.

	
	
	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.6*
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar
	

	
	
	Dujų kiekis balione ne mažiau 9,1 m3 
	

	
	
	Balionų tūris 50 l
	

	6.
	99% argono (Ar) - 1% n-butano (C4H10) dujų mišinys
	Pajungimo sriegis W 21.8 x 1/14 LH išorinis arba pagal DIN 477 Nr.1*
	2 bal.

	
	
	Baliono tūris 50 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina turinės koncentracijos nuokrypa  % rel.  < 2
	

	
	
	Tūrinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida % rel.  < 5 
	

	7.
	99% argono (Ar) - 1% izobutano (C4H10) dujų mišinys
	Pajungimo sriegis W 21.8 x 1/14 LH išorinis arba pagal DIN 477 Nr.1*
	2 bal.

	
	
	Baliono tūris 50 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina turinės koncentracijos nuokrypa  % rel.  < 2
	

	
	
	Tūrinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida % rel.  < 5
	

	8.
	20% angliarūgštės (CO2) – 80 % argono (Ar) dujų mišinys
	Pajungimo sriegis G3/4 RH  išorinis arba pagal DIN 477 Nr.9*
	39 bal.

	
	
	Dujų sumaišymo paklaida ne daugiau kaip ±2,0%
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar  
	

	
	
	Baliono tūris 50 l
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	9.
	0,009% vandenilio (H2), 0,09% anglies monoksido (CO), (balansinės dujos argonas (Ar)) dujų mišinys
	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.1*
	2 bal.

	
	
	Baliono tūris 5-10 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina turinės koncentracijos nuokrypa  % rel. < 2
	

	
	
	Tūrinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida % rel. < 5 
	

	10.
	0,025% anglies dioksido (CO2), 0,005% acetileno (C2H2), 0,005% etileno (C2H4), 0,003% etano (C2H6), 0,005% metano (CH4), (balansinės dujos Helis (He)) dujų mišinys
	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.1*
	2 bal.

	
	
	Baliono tūris 5 l
	

	
	
	Dujų pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina turinės koncentracijos nuokrypa  % rel. < 2
	

	
	
	Tūrinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida % rel. < 5 
	

	11.
	40% vandenilio (H2), 60% helio (He) dujų mišinys (balansinės dujos helis (He))
	Pajungimo sriegis W 21.8 x 1/14 LH išorinis arba pagal DIN 477 Nr.1*
	21 bal.

	
	
	Baliono tūris 50 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina turinės koncentracijos nuokrypa,% rel.  ≤ 5
	

	
	
	Tūrinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida, % rel.  ≤ 2
	

	12.
	14,05% anglies dioksido (CO2), 19,12% deguonies (O2) ir azoto dujų mišinys (balansinės dujos azotas (N2))


	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.14*
	9 bal.

	
	
	Baliono tūris 10 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina tūrinės koncentracijos nuokrypa  % rel. ≤ 5
	

	
	
	Tūrinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida % rel. ≤ 2
	

	13.
	144 mg/m³ anglies monoksido (CO),
300 mg/m³ azoto  monoksido (NO), 200 mg/m³ sieros dioksido (SO2) ir azoto dujų mišinys (balansinės dujos azotas (N2))
	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.14*
	9 bal.

	
	
	Baliono tūris 10 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina masinės koncentracijos nuokrypa,% rel. ≤ 5
	

	
	
	Masinės koncentracijos matavimo ribinė paklaida,% rel. ≤ 2
	

	14.
	15,6 mg/m³  propano (C3H8) ir azoto dujų mišinys (balansinės dujos azotas (N2))


	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.14*
	9 bal.

	
	
	Baliono tūris 10 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina masinės  koncentracijos nuokrypa,% rel.  ≤ 5
	

	
	
	Masinės  koncentracijos matavimo ribinė paklaida,% rel.  ≤ 2
	

	15.
	60 mg/m³  vandenilio chlorido (HCl) ir azoto dujų mišinys (balansinės dujos azotas (N2)) 


	Pajungimo sriegis išorinis pagal DIN 477 Nr.14*
	9 bal.

	
	
	Baliono tūris 10 l
	

	
	
	Baliono pripildymo slėgis ne mažiau 150 bar  
	

	
	
	Ribinė leistina masinės  koncentracijos nuokrypa  % rel.  ≤ 5
	

	
	
	Masinės  koncentracijos matavimo ribinė paklaida % rel.  ≤ 3
	



*Jeigu siūlomų balionų ir ryšulio išėjimo ventilio sriegis kitoks nei reikalaujamas, tuomet tiekėjas kiekvienam tiekiamam dujų balionui turi pateikti adapterį. Adapterio sriegis turi atitikti sriegį, nurodytą šioje techninėje specifikacijoje. Adapteriai bus grąžinami Tiekėjui po dujų panaudojimo kartu su dujų balionais. 


IV SKYRIUS
TAISYKLĖS IR STANDARTAI

4. Teikiamos prekės privalo atitikti šiuos standartus (taisykles, teises aktus):
	Standartas (taisyklės, teises aktas)
	Prekės atitikimą standartui (taisyklėms, teisės aktams) įrodantis dokumentas

	LST EN ISO 14175:2008. Suvirinimo medžiagos. Lydomojo suvirinimo ir panašių procesų dujos ir dujų mišiniai arba lygiavertis
	Kokybės sertifikatas (taikytina 1 lentelės 1,2,3,8 pozicijoms) 	




V SKYRIUS
DOKUMENTAI

5. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:
[bookmark: _Hlk195773778]                     5.1.  visoms dujoms, nurodytoms 1-oje lentelėje prekių gamintojo dokumentus (kokybės 
sertifikatų pavyzdžius dujoms ir/arba atitikties deklaraciją), įrodančius, kad gamintojas gali pagaminti dujas, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus. Dokumentuose minimaliai turi būti nurodyta:
· dujų (dujų mišinio) pavadinimas;
· dujų koncentracijos tūrinė (masinė) reikšmė (reikšmės dujų mišiniuose);
· balionų tūris;
· dujų užpildymo slėgis;
· balionų ventilių sriegis.
5.2.  Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti:
5.1. saugos duomenų lapus pagal Europos Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 2020/878 (arba lygiavertį);
5.2. prekių gamintojo kokybės sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta:
· gamintojas;
· dujų užpildymo data;
· dujų (dujų mišinio) pavadinimas;
· partijos numeris;
· dujų koncentracijos tūrinė (masinė) reikšmė (reikšmės dujų mišiniuose);
· balionų tūris;
· dujų užpildymo slėgis;
· balionų ventilių sriegis; 
· dujų galiojimo laikas. 
6. Kokybės sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai pateikiami su kiekvienu dujų pristatymu, saugos duomenų lapai pateikiami su pirmu pristatymu.
VI SKYRIUS
PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS
7. Pirmoje lentelėje aprašytos dujos tiekiamos balionuose (dujinis azotas – balionų ryšuliuose).
8. Tiekėjas dujų ir dujų mišinių balionus pristato pagal užsakymą.  
9. Dujų balionus su dujomis ir dujų mišiniais Tiekėjas turi pateikti Užsakovui Tiekėjo keičiamoje taroje. Balionai bus grąžinami tik po dujų panaudojimo, bet ne vėliau, kaip po 12 mėnesių nuo sutarties galiojimo termino pabaigos.
10. Azoto dujų balionų ryšuliai privalo turėti galimybę būti jungiami prie perjungimo stoties BT 2000-2U (gamintojas – Tectron).
11. Minimali tiekiamų dujų partija – 1 balionas ir 1 ryšulys (azoto dujoms).
12. Orientacinis dujų pristatymo skaičius per visą sutarties galiojimo laikotarpį yra: 
· Azotas (N2) ryšulyje – apie 15 kartus; 
· Azotas techninis (N2), 50 l – apie 3-6 kartus; 
·  Azotas techninis (N2), 10 l – apie 4-7 kartus;
· Metanas (CH4) – apie 25-35 kartus; 
· Helis (He) – apie 2 kartus; 
· Dujų mišinys (99% argono Ar - 1% n-butano C4H10)  - apie 2 kartus;
· Dujų mišinys (99% argono Ar - 1% izobutano C4H10)  - apie 2 kartus;
· Duju mišinys (20% angliarūgštės CO2 – 80 % argono Ar) – apie 3-6 kartus; 
· Dujų mišinys (0,009% vandenilio H2, 0,09% anglies monoksido CO, balansinės dujos argonas Ar) – apie 2 kartus;
· Dujų mišinys (0,025% anglies dioksido CO2, 0,005% acetileno C2H2, 0,005% etileno C2H4, 0,003% etano C2H6, 0,005% metano CH4, balansinės dujos helis He) – apie 2 kartus; 
· Dujų mišinys (40% vandenilio H2, 60% helio He, balansinės dujos helis He) – apie 3-6 kartus;
· Dujų mišinys (14,05% anglies dioksido CO2, 19,12% deguonies O2 balansinės dujos azotas N2) – apie 3-5 kartus; 
· Dujų mišinys (144 mg/m³ anglies monoksido CO, 300 mg/m³ azoto  monoksodo NO, 200 mg/m³ sieros dioksido SO2, balansinės dujos azotas N2) – apie 3-5 kartus; 
· Dujų mišinys (15,6 mg/m³  propano C3H8, balansinės dujos azotas N2) – apie 3-5 kartus;
· Dujų mišinys (60 mg/m³  vandenilio chlorido HCl, balansinės dujos azotas N2) – apie 3-6 kartus.
13. [bookmark: _Hlk27732052]Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas vadovaujantis Slėginių indų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-245, atlieka balionų remontą, garantuoja visų balionų techninę apžiūrą ir bandymus. 
14. Teikėjo balionai dujoms turi būti techniškai tvarkingi ir ant jų būtinai turi būti pažymėta: 
· baliono sekančio patikrinimo data;
· [bookmark: _Hlk125635834]darbinis slėgis, MPa.    
15. Į dujų ir dujų mišinių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, tame tarpe balionų nuomos kaina, pristatymas iki Ignalinos atominės elektrinės.
 
