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Konkurso sąlygų aprašo 3 priedas

	(Pasiūlymo (formos) priedas Nr. 1.)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:
1.1. Praėjimo kontrolės sistema su kortelių skaitytuvais ir durų atidarymu iš KDV (kompiuterinės darbo vietos)  kartu su montavimo paslaugomis.
1.2. BVPŽ kodas: pagrindinis – 44521120-5,  papildomas – 45315600-4.
1.3. Praėjimo kontrolės apimtis: sistema centralizuotam valdymui, kortelės be spaudo - 300 vnt, 58 belaidžiai skaitytuvai (58 durys), skaitytuvams reikalinga komunikacinė įranga, KDV paruošimas sistemos naudojimui per naršyklę.
1.4. Tiekėjas, ketinantis pateikti pasiūlymą, likus ne vėliau 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atvykti į objektą (Taikos pr. 46, Klaipėda) ir apžiūrėti, įvertinti praėjimo kontrolės sistemos įrengimo apimtis. Apžiūros laiką būtina suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu – Donatu Norvilu d.norvilas@jspc.lt, +370 674 97857.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti ir išbandyti įrangą savo lėšomis.
2.2. Įrangos montavimo vieta – Taikos pr. 46, Klaipėda.
2.3. Pristatymo ir sumontavimo terminai – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.4. Tiekėjas iki priėmimo-perdavimo akto perdavimo, turi pateikti prietaisų ir sistemos vartotojo ir administratoriaus instrukciją (lietuvių ar anglų kalbomis).



	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams).
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė.
(PILDO TIEKĖJAS)
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	1.
	Įėjimo kontrolės valdymo ir monitoringo programinė įranga – 1 komplektas
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........................
	

	1.1.
	Sistemos funkcijos:

	1. Automatinis įvykių monitoringas;
2. Naudotojų importavimas iš Active Directory
3. Galimybė formuoti įvykių istorijos ataskaitas pagal: asmenį, duris, laiko intervalą;
4. Galimybė lanksčiai sudėlioti darbuotojų teises (laikina prieiga, zonavimas, skirtingų lygių administravimas);
5. Galimybė valdyti iki 100 durų;
6. SDK arba API palaikymas, kuris leistų integracijas į kitas sistemas;
7. Mobilios aplikacijos palaikymas;
8. Visi įvykiai turi būti kaupiami bendroje duomenų bazėje ir saugomi ne mažiau nei 30 dienų;
9. Nepriklausomai, kaip licencijuojama programinė įranga, turi būti įskaičiuotos visos sistemos veikimui reikalingos licencijos;.
10. Durų atrakinimo laikas, naudotojui jas atrakinus iš KDV, programuojamas individualiai.
11. Sistema turi būti nemokamai atnaujinama ne mažiau 36 mėn. po sistemos įdiegimo.
	1. Automatinis įvykių monitoringas: [nurodyti taip/ne];
2. Naudotojų importavimo metodai: [nurodyti konkrečiai];
3. Galimybė formuoti įvykių istorijos ataskaitas, pagal: [nurodyti konkrečiai];
4. Galimybė lanksčiai sudėlioti darbuotojų teises(laikina prieiga, zonavimas, skirtingų lygių administratoriai): [nurodyti taip/ne];
5. Galimybė valdyti durų: [nurodyti maksimalų kiekį];
6. Ar palaiko SDK arba API [nurodyti taip/ne];
7. Palaikoma mobili aplikacija: [nurodyti taip/ne];
8. Visi įvykiai turi būti kaupiami bendroje duomenų bazėje ir saugomi ne mažiau nei 30 dienų: [nurodyti taip/ne];
9. Įskaičiuotos visos sistemos veikimui reikalingos licencijos [nurodyti konkrečiai];
10. Individualus durų atrakinimo laiko nustatymas: [nurodyti taip/ne].
11. Sistema bus atnaujinama [nurodyti konkrečiai] po sistemos įdiegimo.
	




...........................
(įrašyti)




	2.
	Kortelių skaitytuvas – valdiklis – 58 vienetai
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........................
	

	2.1.
	Skaitytuvų techninės charakteristikos:
	1. Skaitytuvas turi būti bevielis ir integruotas į durų rankenos mechanizmą;
2. Skaitytuvas turi naudoti standartines AA arba AAA baterijas, ličio jonų arba kita.
3. Skaitytuvas turi turėti spalvotą LED, kuris mirksėdamas informuotų apie sėkmingą autentifikatoriaus nuskaitymą;
4. Palaikomi kortelių tipai – ne prasčiau kaip 13.56 MHz Mifare, NFC, HID iClass; arba kita autentifikavimo įranga.
5. Kortelės be spaudos (300 vnt)
6. Palaikoma bevielė komunikacija: BLUEnet (2400-2483Mhz), NFC ar BLE (Bluetooth Low Energy).
7. IP reitingas - ne mažiau nei IP53 vidaus durims.
	1. Skaitytuvo tipas: [nurodyti konkrečiai]; montavimo būdas: [nurodyti konkrečiai];
2. Skaitytuvo maitinimo šaltinis: [nurodyti konkrečiai];
3. Skaitytuvas turi spalvotą LED indikatorių, kuris sumirksėdamas informuoja apie sėkmingą autentifikatoriaus nuskaitymą: [nurodyti taip/ne];
4. Palaikomi kortelių tipai: [nurodyti konkrečiai]. Kita galima įranga:  [nurodyti konkrečiai]
5. Kortelių be spaudos pateikimas (300 vnt): [nurodyti taip/ne];
6. Palaikoma bevielė komunikacija: [nurodyti konkrečiai].  
7. IP reitingas: [nurodyti konkrečiai]
	




...........................
(įrašyti)

	3.
	Komunikacinė įranga – 1 komplektas
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........................
	

	3.1.
	Įrangos techninės charakteristikos:

	1. Tiekėjas turi pasiūlyme įsivertinti ir pateikti reikalingą komunikacijos antenų kiekį, kurios užtikrins bevielių spynų valdymą;
2. Komunikacijos antenos turi būti maitinamos per PoE (IEEE802.3af);
3. Komunikacijos antenos turi palaikyti ne prasčiau kaip komunikacija: BLUEnet (2400-2483Mhz).
4. Komunikacijos antenos turi turėti LED, kuris informuotų apie antenos statusą;
5. Komunikacijos antenų veikimo perimetras turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų;
6. Tiekėjas turi pasiūlyme įsivertinti ir pateikti reikalingą valdiklių kiekį, kurie užtikrins komunikacijos antenų valdymą;
7. Tiekėjas turi pasiūlyme įsivertinti ir pateikti kitą reikalingą įrangą ar komponentus, kurie bus reikalingi užtikrinti sprendimo veikimą.
	1. Reikalingų antenų kiekis vertinant pagal spynų skaičių: [nurodyti konkrečiai];
2. Komunikacijos antenų maitinamos šaltinis: [nurodyti konkrečiai];
3. Komunikacijos antenų palaikomi ryšio protokolai: [nurodyti konkrečiai];
4. Komunikacijos antenos turi LED indikatorių: [nurodyti taip/ne];
5. Komunikacijos antenų veikimo perimetras: [nurodyti konkrečiai];
6. Reikalingų valdiklių kiekis komunikacijos antenų valdymui užtikrinti: [nurodyti konkrečiai];
7. Ar sprendimo veikimui bus reikalinga papildoma įranga:[nurodyti konkrečiai]
	




...........................
(įrašyti)

	4.
	Praėjimo kontrolės sistemos galimybės 
	
	

	4.1.
	Integracijos reikalavimai:
	1. Perkančiosios organizacijos naudojamoje eilių valdymo sistemoje (QMatic Orchestra 7), naudotojo sąsajoje, tiekėjas turi suprogramuoti papildomą funkciją, kad sistemoje paspaudus paciento pakvietimo mygtuką būtų pakviečiamas pacientas ir būtų atrakinamos kabineto durys. Abu veiksmai turi būti atliekami vienu pasirinkimu(paspaudus vieną mygtuką naudotojo web aplinkoje). 
Arba
2. Programinis durų surišimas su KDV (kabineto kompiuteris valdo tik to kabineto duris) ir durų atrakinimo mygtukas web aplikacijoje ar įskiepyje – kuris valdytų ir eilių valdymo pacientų kvietimą ir kabineto durų atidarymą. Mygtukas naudotojuj turi būti pasiekiamas atsidarius bet kurį naršyklės langą.
	1. Galimybė atlikti reikiamus programavimo darbus: [nurodyti taip/ne];
2. Galimybė atlikti reikiamus programavimo darbus: [nurodyti taip/ne];


	

...........................
(įrašyti)

	5.
	Techninė įranga:
	
	
	

	5.1.
	Įrangos gamyba
	Įranga turi būti:
1. Visa siūloma įranga ir jos sudėtiniai komponentai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos;
	Įranga yra:
1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne];
1.1. Pagaminimo data: [nurodyti konkrečiai].
	
...........................
(įrašyti)

	5.2.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Įrangai (Kortelių skaitytuvams, Komunikaciniai įrangai) taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. garantija.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis: [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)
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