											2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr. 
	Perkančiojo subjekto viešojo transporto paslaugų autobuso reikalaujami techniniai rodikliai

	 1.
	BENDRI DUOMENYS

	1.1.
	 Vienas  (1 vnt.) naujas, M3 klasės tipo, autobusas, pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau, kaip 2025m. 
Autobusas turi būti sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvas 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465)

	1.2. 
	Autobusai turi turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotoją ir ne mažiau kaip 7 stovimas vietas.
Autobusai privalo būti pritaikyti vežti ne mažiau kaip 1 neįgalųjį keleivį su vežimėliu. Neįgalusis keleivis su vežimėliu turi patekti į autobusą per autobuso galą, naudojant rampą arba liftą. Reikiamas kiekis galinių sėdynių turi būti su greitojo montavimo funkcija, kad vairuotojas vienas, be kitų pagalbos, galėtų reikiamą kiekį sėdynių demontuoti/sumontuoti.

	1.3. 
	 Transporto priemonėse matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. 

	1.4.
	Autobuso rida ne daugiau, kaip 3 000 km.

	1.5.
	Dvejinti galiniai ratai.

	1.6.
	Pateikiamos autobuso nuotraukos arba skrajutės: transporto priemonės išvaizda iš priekio, abiejų šonų ir galo, salono nuotraukos iš priekio ir galo, vairuotojo vietos nuotrauka, tachografo rodmenų nuotrauka, atviro įgilinto bagažo skyriaus nuotrauka.

	1.7.
	Privaloma pateikti patvirtintas COC sertifikato kopijas, gamintojo techninių duomenų išrašus arba techninių pasų kopijas su siūlomo autobuso kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis.

	 2.
	MATMENYS , MASĖ IR APIPAVIDALINIMAS

	2.1. 
	Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm.

	2.2.
	Tarpai  tarp sėdynės atlošo priekinės dalies ir priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies turi būti ne mažesni kaip 620 mm, tarpą matuojant 600-650 mm aukštyje nuo grindų.

	2.3
	Autobuso bendra masė ne daugiau kaip 6000 kg.

	2.4.
	Autobuso  spalva turi būti balta arba pilka/sidabrinė.

	2.5.
	Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus.

	2.6.
	Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; 
[image: ] (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas).
Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

	2.7.
	Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija.

	2.8.
	Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje.
Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

	2.9.
	Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai.

	 3. 
	DEGALŲ REZERVUARAS

	 3.1.
	Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu. Talpa ne mažesnė kaip 60 ltr.

	  4.
	VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA

	  4.1.
	Dyzelinis variklis.

	  4.2
	Galia ne daugiau kaip 120 kw.

	  4.3
	Darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3.

	  4.4
	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6.

	  4.5
	Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 0C.

	  5.
	TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ

	 5.1. 
	Pavarų dėžė – automatinė.

	 5.2.
	Galiniai varantieji ratai.

	 5.3. 
	Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška).

	 5.4
	Ratų  antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška).

	 5.5.
	Elektroninė  stabilumo kontrolės sistema (ESP arba analogiška).

	 5.6.
	Dvigubi galiniai ratai.

	 6.
	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA

	  6.1.
	Individualaus  tipo sėdynės keleiviams aukštos , minkštos,  su atlenkiama atgal sėdynių nugarėle. Saugos diržai kiekvienai sėdynei.

	  6.2
	Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti tonuoti, dvigubi.

	  6.3
	Smulkaus bagažo lentynos, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu.

	  6.4
	Keleivių  klimato kontrolė ir atskiras vairuotojo kondicionierius.

	  6.5
	Smulkaus bagažo lentynos keleiviams abejose pusėse.

	  6.6
	Autonominė  salono šildymo įranga – ne trumpesni nei 2000 mm konvektoriniai radiatoriai abiejuose keleivių salono pusėse.

	  6.7
	Smulkaus  bagažo lentynose keleiviams įrengti atskiri šviestuvai ir ventiliacinės angos.

	  6.8
	Salono garso ir šiluminė izoliacija.

	  6.9
	Grindų  danga – dilimui atspari, neslidi PVC danga ne plonesnė kaip 2mm;

	  6.10
	Salono,  lubų, šonų ir grindų, esančių po sėdynėmis, garso bei šilumos izoliacija (termoizoliacija). Atlikta lubų, langų statramų, šonų ir ratų nišų apdaila.

	  6.11
	Pertvara už vairuotojo nugaros.

	  6.12
	Pilna salono apdaila.

	  6.13
	Neįgaliųjų vežimėliui į autobusą patekti skirta rampa arba liftas.

	  6.14
	Reikiamas kiekis galinių sėdynių turi būti su greitojo montavimo funkcija, kad vairuotojas vienas, be kitų pagalbos, galėtų reikiamą kiekį sėdynių demontuoti/sumontuoti.

	  6.15
	Plaktukai avariniam išėjimui.

	  7.
	ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMASI

	  7.1
	Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys.

	  7.2
	Panoraminės (ne mažiau kaip 70 % stiklas) keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektra, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies.

	  7.3
	Stoglangis – avarinis išėjimas.

	  8. 
	KITA ĮRANGA

	  8.1
	Gamyklinis  paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai;

	  8.2
	Guminė  grindų danga vairuotojo skyriuje;

	  8.3
	Reguliuojamo  aukščio vairuotojo sėdynė;

	  8.4
	Purvasaugiai .

	  8.5
	Tachografas - skaitmeninis atitinkantis ES reikalavimus.

	  8.6
	Avarinis  ženklas, gesintuvai, 2 vnt. pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė, rato keitimo įrankiai.

	 8.7
	Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus).

	  9.
	GARSO IR VAIZDO ĮRANGA

	  9.1
	Mikrofonas

	  10.
	PRISTATYMAS

	  10.1
	Autobusas turi būti užregistruotas pirkėjo vardu, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra ir pristatyta adresu V. Kudirkos g. 35, UAB Jurbarko autobusų parkas.

	  10.2
	Autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 60 d. nuo sutarties pasirašymo datos. Pristatymo termino pratęsimas nenumatytas.

	  11. 
	GARANTIJA

	  11.1
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo arba 100 000 km ridos garantija viskam.
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