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TARPMIESTINIŲ OPTINIŲ LINIJŲ (L1) ĮRENGIMO IR NUOMOS PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrieji reikalavimai.
1.1. Turi būti užtikrinta optinių linijų (L1) nuomos paslauga (toliau – Paslauga) 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
1.2. Optinių linijų įrengimo ir nuomos paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas) visus aptarnavimo darbus, kurie susiję su Paslaugos laikinu nutraukimu, turi atlikti tik prieš tai suderinęs su Paslaugų užsakovu (toliau – Užsakovas) raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš penkias  darbo dienas iki Paslaugos nutraukimo pradžios. Teikėjas privalo nurodyti Paslaugos teikimo nutraukimo laikotarpį ir priežastį.
1.3. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
1.4. Paslaugos teikėjas turi informuoti Užsakovą apie Paslaugos teikimo sutrikimus ne vėliau kaip per   1 val. nuo gedimo atsiradimo.
1.5. Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą, registruojančią gedimus 24 valandas per parą,    7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami nemokamai el. paštu arba telefonu. Reakcijos laikas į sutrikimų arba gedimų šalinimą ne ilgesnis kaip 2 val. nuo pranešimo gavimo. 
1.6. Paslaugos teikimo sutrikimo atveju, gedimai turi būti pašalinti per laiko tarpą, ne ilgesnį kaip            12 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Sugedę komponentai remontuojami Teikėjo lėšomis.


2. Teikiamų paslaugų techniniai reikalavimai. 
2.1. Optinio kabelio skaidulų rūšis – vienamodės skaidulos (SM).
2.2. Skaidulų kokybės parametrai privalo atitikti standartus – ISO/IEC 793-2, kategorija B1.3,              ITU-T G.652.D.
2.3. Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti standartus IEC 794-1 ir IEC 794-2.
2.4. Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių – ne daugiau kaip 0,1 dB.
2.5. Slopinimas mechaninėje jungtyje – ne daugiau kaip 0,5 dB. 
2.6. Užsakovo objektuose turi būti įrengtos Teikėjo optinės panelės (ODF), ODF lizdų tipas – „SC“.
2.7. Teikėjas privalo sunumeruoti ir pažymėti 2.11. punkte įrengtas optines paneles.
2.8. Kabeliai turi būti įvesti į Užsakovo nurodytas ryšių patalpas. ODF montuojamos esančiose komutacinėse spintose.
2.9. Teikėjas privalo atlikti įrengtų linijų slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų rezultatus.
2.10. Teikėjas kartu su optinių linijų nuoma pateikia Užsakovui 10G optinių GBIC (SFP) modulių komplektus (modulių pora kiekvienam sujungimui), suderinamus su CISCO C9500 serijos komutatoriais.
2.11. Sutarties laikotarpiui Teikėjas papildomai privalo perduoti Užsakovui rezervinius 10G optinių GBIC (SFP) modulių komplektus (po vieną porą kiekvienai skirtingai linijai).
2.12. Atsižvelgiant į atstumą tarp objektų bei linijos ir GBIC (SFP) techninius parametrus, teikėjas optinio signalo sustiprinimui gali naudoti aktyvinius linijos stiprintuvus. Stiprintuvų įrengimas, aptarnavimas, pagrindinis ir rezervinis maitinimas, jų sumontavimo vieta yra Teikėjo atsakomybėje.
2.13. Teikėjas gali naudoti pasyvinius optinių skaidulų DWDM. Jų įrengimas, aptarnavimas ir sumontavimo vieta yra Teikėjo atsakomybėje. 
2.14. Išskyrus optinius linijos stiprintuvus, Teikėjas negali naudoti jokios kitos aktyvinės įrangos.
2.15. Teikėjas turi užtikrinti optinių linijų stiprintuvų rezervinį elektros maitinimą.
2.16. 3.1 lentelėje 1-3 eilutėse nurodytiems taškams Teikėjo rezervinis elektros maitinimas optinių linijų stiprintuvams turi būti užtikrinamas 24/7.
2.17. 3.1 lentelėje 4-15 eilutėse nurodytiems taškams Teikėjo rezervinis elektros maitinimas galimiems optinių linijų stiprintuvams turi būti užtikrinamas ne mažiau 4 val.
2.18. Užsakovui pareikalavus teikėjas privalo pateikti kabelių paklojimo brėžinius.


3. Paslaugų teikimo reikalavimai.
3.1. Optinių linijų nuomos paslaugos turi būti teikiamos žemiau nurodytais adresais pagal pateiktus duomenis:


	Eil.
Nr.
	Pirmojo taško adresas
	Antrojo taško adresas
	Greitaveika
	Pastabos

	1.
	Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius
	Gedimino g. 25, Kaunas
	10G
	KAM - KOP

	2.
	Gedimino g. 25, Kaunas
	Naujoji uosto g. 24, Klaipėda
	10G
	KOP - KJP

	3.
	Gedimino g. 25, Kaunas
	Lakūnų g. 3, Šiauliai

	10G
	KOP - AB

	4.
	Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius 
	Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r. / LKS 614394, 6100773
	
10G
	Pabradės poligonas

	5.
	Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius
	Pagubės g. 63, Vilnius, Vilniaus m. sav.
	10G
	SOP

	6.
	Gedimino g. 25, Kaunas
	Karaliaus Mindaugo 11, Rukla, Jonavos r.
	10G
	MPB

	7.
	Karaliaus Mindaugo 11, Rukla, Jonavos r.
	Rukla, LT-55025 Jonavos r. / LKS 523615, 6102665
	10G
	MPB - MP

	8.
	Gedimino g. 25, Kaunas
	Ulonų g. 14, Alytus
	10G
	MPB

	9.
	Gedimino g. 25, Kaunas
	Vytauto g. 72, Marijampolė
	10G
	MPB

	10.
	Naujoji uosto g. 24, Klaipėda
	Tauragės r. sav. Tauragės sen. Laužo k. 1/
LKS 393975, 6116628 
	10G
	MPB

	11.
	Naujoji uosto g. 24, Klaipėda
	Dariaus ir Girėno 19, Pajūris, Šilalės raj, Tauragės apskritis.
	10G
	Artilerija

	12.
	Naujoji uosto g. 24, Klaipėda
	Kuršių g. 1, Nida
	10G
	Nidos JSP

	13.
	Lakūnų g. 3, Šiauliai
	Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis
	10G
	OGB

	14.
	Lakūnų g. 3, Šiauliai
	Panevėžio raj. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. / LKS 527116, 6178162
	10G
	MPB

	15.
	Lakūnų g. 3, Šiauliai
	Arsenalo g. Linkaičių k., Radviliškio r. / LKS
476090, 6182451
	10G
	Arsenalas

	16
	Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius
	Rūdninkų karinis poligonas, Šalčininkų r. sav. 
Preliminarios koordinatės LKS / 574779, 6032187
	10G
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