Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TRAKTORIAUS REIKMENŲ - DISKINĖS/PAKABINAMOS ŠIENAPJOVĖS IR ROTACINIO GRĖBLIO PIRKIMAS

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1. Perkančioji organizacija: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau – Užsakovas). 

2. Objektas: TRAKTORIAUS ĮRENGINIŲ - DISKINĖS/PAKABINAMOS ŠIENAPJOVĖS IR ROTACINIO GRĖBLIO PIRKIMAS (toliau – Įrenginiai).

3. Įrenginiai perkami įgyvendinant Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Biologinės įvairovės apsauga nuo invazinių rūšių“/“INVAGO“ Nr. LL-00262.

II. PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

4. Įrenginiai turi būti nauji, tvirti ir saugūs.

8. Visos įrangos detalės, konstrukcijos, gaminiai, medžiagos turi atitikti įrenginių specifikacijose nurodytus techninius parametrus.

9. Pažeistos ar kitaip sugadintos įrangos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos turi būti pakeistos naujais Tiekėjo sąskaita.

10. Įranga turi būti pristatyta į Užsakovo nurodytą vietą iki 2025 m. liepos 15 d.

11. Įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė nei  vienerių metų garantija. Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo (esant reikalui, padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) juos pašalinti per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

12. Rengiant pasiūlymą, būtina įvertinti visas išlaidas, pristatymą, įrangos atitikimą galiojantiems ir teisės aktais patvirtintiems Lietuvos standartams ir kt. 

Lentelė užpildymui
	Eil. Nr. 
	Techninių sąlygų privalomieji reikalavimai 
	Techninių sąlygų atitikimo reikšmė

	
	Diskinė/pakabinama šienapjovė 
	

	1. 
	Darbinis plotis nuo 3,15 iki 3,40 m
	

	2.
	Pjovimo diskų skaičius nuo 6 iki 8 vnt.
	

	3. 
	Peilių skaičius nuo 12 iki 16 vnt., po 2 peilius kiekviename diske
	

	4. 
	Rekomenduojama traktoriaus galia nuo 65 iki 80 AG
	

	5. 
	PTO greitis 540 arba 540/1000 aps./min
	

	6. 
	Pakabos tipas - šoninė arba centrinė trijų taškų pakaba
	

	7. 
	Pjovimo aukščio reguliavimas - nuo 25 iki 60 mm, per slankiklius ar atramines slides
	

	8. 
	Reljefo sekimo mechanizmas - spyruoklinė arba hidraulinė sistema su šoniniu arba centriniu svyravimu
	

	9. 
	Diskų apsaugos sistema - bendra mechaninė arba individuali apsauga kiekvienam diskui
	

	10. 
	Masė nuo 650–850 kg, priklausomai nuo komplektacijos
	

	11.
	Transportavimo padėtis - vertikali (90°, sumažina plotį keliavimui)
	

	12.
	Diskų sukimosi schema - simetrinė arba optimizuota pradalgės formavimui („V“ tipo)
	

	13.
	Papildomos funkcijos - greito peilių keitimo sistema, tiekiama su jėgos perdavimo velenu
	

	14.
	Darbinis plotis nuo 3,15 iki 3,40 m
	

	15. 
	Nauja, neeksploatuota. 

	

	16.
	Komplekte turi būti: 
• Jėgos perdavimo  velenas;
• Atraminės pėdos;
•  Apsauginiai gaubtai;
	

	17. 
	Garantijos terminas ne mažiau 12 mėnesių nuo technikos perdavimo dienos. 
	

	18. 
	Kartu su technika turi būti pateikiamas operatoriaus vadovėlis / naudotojo instrukcija. 
	

	19. 
	Įrenginio pristatymo vieta: Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r. sav. 
	



	Eil. Nr. 
	Techninių sąlygų privalomieji reikalavimai 
	Techninių sąlygų atitikimo reikšmė

	1.
	Rotacinis grėblys 
	

	2.
	Darbinis plotis nuo 6,2 iki 9 m
	

	3. 
	Rotorių skaičius nuo 2 iki 4
	

	4. 
	Rotoriaus skersmuo nuo 2,7 iki 3,0 m
	

	5. 
	Pirštų/stantų skaičius nuo 10 iki 14 vnt
	

	6. 
	Rato padangos skersmuo nuo 10 iki 16 colių
	

	7. 
	Grėblio svoris nuo 1500 iki 2200 kg
	

	8. 
	Galios poreikis nuo 50 AG iki 70 AG
	

	9. 
	Darbinio greitis nuo 540 aps./min
	

	10. 
	Sangrėbos plotis nuo 1,0 iki 1,6 m
	

	11.
	Plotis nuo 2,5 iki 2,8 m
	

	12.
	Aukštis nuo 3,5 iki 4,0 m
	

	13.
	Transportavimo ilgis nuo 4,5 iki 5,0 m
	

	14.
	Prisitaikymas prie reljefo. Reguliuojama rotorių pakaba (hidraulinė arba mechaninė).
	

	15. 
	Papildomi priedai: LED žibintai, įspėjamieji ženklai
	

	16.
	Reguliuojamas darbinis ir sangrėbos plotis. Galimybė reguliuoti tiek darbinį plotį, tiek sangrėbos pločio dydį.
	

	17.
	Važiuoklės tipas: 4 ratų, šarnyrinė pakaba arba ratų sistemos su sukamuoju mechanizmu.
	

	18.
	Galimos konfigūracijos: dviejų rotorių (centrinio grėbimo), dviejų rotorių (šoninio grėbimo).
	

	19.
	Komplekte turi būti: 
• Jėgos perdavimo velenas;
• Atraminės pėdos;
•  Apsauginiai gaubtai.
	

	20.
	Garantijos terminas ne mažiau 12 mėnesių nuo technikos perdavimo dienos. 
	

	21.
	Kartu su technika turi būti pateikiamas operatoriaus vadovėlis / naudotojo instrukcija. 
	

	22.
	Įrenginio pristatymo vieta: Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r. sav. 
	



Pritaikymas
1. Tinka nelygiems laukams – reljefo kopijavimas, tvirta rėmo konstrukcija.
2. Galima naudoti su vidutinės galios traktoriais (~70 AG).
3. Idealiai tinka intensyviam šienavimui, kur reikalingas kokybiškas ir saugus darbas net sudėtingomis sąlygomis.

