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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktas lenteles ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių/medžiagų kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytiems reikalavimams.

Lentelė Nr. 1 Medžiagų kokybės reikalavimai.
	11 priedas, brėžiniai Nr.1 ir Nr.2, pavadinimas brėžinyje
	Medžiagos paskirtis, pavadinimas
	Cheminė sudėtis, % mažiausias kiekis medžiagoje
	Tankis, kg/m3, pagal EN 993-1 standartą
	Šalto gniuždymo jėga, N/mm2, pagal EN 993-5 standartą
	Maksimali darbinė temperatūra, ºC, pagal ISO 1893 standartą
	Poringumas, vol %, pagal EN 993-1 standartą

	Nuolatinis tiesinis pokytis, % (Permanent Linear Change)

	
	
	Al2O3
	SiO2
	Fe2O3
	CaO
	

Na2O+ K2O
	
	
	
	
	

	D – 790
A – 311
	Specialus ugniai atsparus sintetinis betonas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Lentelė Nr. 2 Medžiagų kokybės reikalavimai.
	11 priedas, brėžiniai Nr.1 ir Nr.2, pavadinimas brėžinyje
	Medžiagos paskirtis, pavadinimas
	Cheminė sudėtis, % mažiausias kiekis medžiagoje (ISO 21587-2)
	Tankis, kg/m3
	Maksimali darbinė temperatūra, ºC
	
Klasifikavimo temperatūra, ºC
	Šiluminis laidumas prie 1000 ºC, W/mK (EN 993-14)
	
Linijinis pokytis, % (Linear Change, EN 993-10)

	
	
	Al2O3
	SiO2
	
	
	
	
	

	D – 790
A – 311
	Ugniai atspari aliuminio silikato vilna
	
	
	
	
	
	
	




Lentelė Nr. 3 Medžiagų kokybės reikalavimai.
	11 priedas, brėžiniai Nr.1 ir Nr.2, pavadinimas brėžinyje
	Medžiagos paskirtis, pavadinimas
	Cheminė sudėtis, % mažiausias kiekis medžiagoje
	Fizinės savybės

	
	
	Al2O3
	SiO2
	Fe2O3+TiO2
	Degimo praradimas (LOI)
	Tankis, kg/m3
	Klasifikacijos temperatūra,
oC
	Šiluminis laidumas prie 1000 ºC, W/mK
	Asbestas

	A – 311 
B – 3983 
C – 5188 
D – 790
	Ugniai atsparus keraminis pluoštas
	
	
	
	
	
	
	
	




Lentelė Nr. 4 Skiedinio kokybės reikalavimai.
	11 priedas, brėžiniai Nr.1 ir Nr.2, pavadinimas brėžinyje
	Medžiagos paskirtis
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	Maksimali darbinė temperatūra, ºC
	Dalelių dydis, mm.

	
B – 3983 
C – 5188
	Skiedinys izoliacinių plytų mūrijimui
	
	
	
	
	

	
B – 3983 
C – 5188 

	Skiedinys darbinių plytų mūrijimui
	
	
	
	
	



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



