{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Dujų sistemų techninė priežiūra (nuo dujų reguliavimo įtaiso iki katilo)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Uždarymo įtaisų bei apsaugos išmetimo vožtuvų veikimo ir jų uždarymo sandarumo patikra.","4","vnt."]
["1.1.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.2.","Jungčių ir įtaisų sandarumo patikra","4","vnt."]
["1.2.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.3.","Filtro užteršimo patikra","4","vnt."]
["1.3.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.4.","Slėgio reguliatoriaus ir uždarymo vožtuvų techninės būklės ir veikimo parametrų suderinamumo patikra","4","vnt."]
["1.4.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.5.","Kontrolės matavimo prietaisų patikra","4","vnt."]
["1.5.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.6.","Požeminio dujotiekio įrenginių (kondensato surinkėjų, kontrolinių vamzdelių ir kl.) sandarumo, dujotiekio vamzdyno izoliacijos patikra","4","vnt."]
["1.6.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.7.","Kitų komunikacijų šulinių patikra 15 m atstumu nuo požeminio dujotiekio","4","vnt."]
["1.7.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.8.","Antžeminio dujotiekio tvirtinimo prie atramų, antžeminio dujotiekio būklės patikra","4","vnt."]
["1.8.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.9.","Vožtuvų prigludimo prie lizdo ir membranų sandarumo bei paslankumo patikra","4","vnt."]
["1.9.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.10.","Dėklų tvarkingumo patikra","4","vnt."]
["1.10.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.11.","Dujotiekio ir dujas deginančių įrenginių techninė patikra","4","vnt."]
["1.11.1.","Atliekama kartą į 3 mėn (4 kartus per metus) visuose septyniuose objektuose"]
["1.12.","Papildomi techninės priežiūros darbai","23","val."]