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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka scenos kėlimo mechanizmų ir elektros distribucinės sistemų Nemenčinės muzikos mokyklai skirtą salės ir scenos technologijoms bei susijusias paslaugas.
[bookmark: _Hlk128643838]Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento II skyriuje nurodytą įrangą, ją sumontuoti, atlikti elektros instaliacijos, skirtos kėlimo mechanizmų pajungimui varžų matavimus (atliekami matavimai: a) elektros kabelių, jų izoliacijos varžų matavimai, b) įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, c) grandinės „fazė-nulis“ varžų matavimai) bei parengti varžų matavimo protokolus, suderinti, išbandyti, paruošti paleidimui, paleisti ir apmokyti personalą. kartu su visa įranga turi būti įtraukas montavimas, instaliacijos ir medžiagos reikalingos tinkamam perkamų mechanizmų darbui.
Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai sistemoms ir jų elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.
 
II SKYRIUS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI TIEKIAMOMS PREKĖMS

1. Minimalūs reikalavimai: Elektrinis, grandinis keltuvas
Bendri 
1. Pirkimu įsigyjamas grandininis elektrinio kėlimo mechanizmo komplektas.
2. Komplekte numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos.
3. Viršutinės mechanizacijos sistema skirta specialiai apšvietimo įrenginių, scenografijos elementų ir kitų reikalingų detalių kėlimui ir nuleidimui. 
4. Įrengiamos tris aliuminio profilio sistemos, aprūpintos grandininiais keltuvais. Šie keltuvai skirti šviestuvams, dekoracijoms ir kitai įrangai pakelti ar nuleisti iki pageidaujamo aukščio.
5. Grandininiai keltuvai turi pasižymėti tikslumu, stabdymo funkcija be trūkčiojimų, ir veikti tyliai bei tolygiai. 
6. Keltuvai turi dvigubus stabdžius ir saugų prisilietimui korpusą, užtikrinantį, kad visos elektrinės dalys būtų izoliuotos nuo išorinio paviršiaus, laikantis IEC standartų.
7.  Keltuvams turi būti pritaikyti specialūs aliuminio profiliai su vidine instaliacija ir pagrindinėmis elektros bei signalų jungtimis. Visa elektros komutacija turi būti atliekama profilių viduje, kad išorėje nebūtų matomi laisvi elektros kabeliai, prailgintuvai ar šakotuvai. 
8. Kiekviename profilyje numatytos elektros rozečių ir DMX-512 jungtys. Kiekvienai konstrukcijai yra priskirta mechaninė kabelių surinkimo sistema, kuri padės užtikrinti estetinį vaizdą ir patogų naudojimą. Taškinių grandininių keltuvų tvirtinimo taškai turi būti įrengti prie papildomai sumontuotų sijų scenoje. Galima statinė apkrova kiekvienam keltuvui siekia 3.5 kN, o detalus sijų išdėstymo planas pateikiamas techninio projekto SK dalyje. 
9. Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg.
2. Grandinės ilgis ne mažiau kaip 12 m.
3. Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min.
4. Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis
5. grandine).
6. Su tvirtinimo kabliu ant korpuso.
7. Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo
8. grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis.
9. Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 1000 kg.
10. Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 8.
11. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,1 m/s.
12. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 10 kW.

2. Minimalūs reikalavimai: Kėlimo mechanizmų valdymo pultas
Bendri 

1. Viršutinės mechanizacijos valdymui turi būti įdiegtas valdymo pultas, leidžiantis operatoriui kontroliuoti visas judančias konstrukcijas. 
2. Pultas turi turėti galimybę grupuoti keltuvus
3.  Įrenginyje turi būti įrengtas avarinio atjungimo mygtukas nenumatytoms situacijoms.
4. Kėlimo mechanizmų valdymo pultas.
5. Skirtas valdyti grandininius, elektrinius kėlimo mechanizmus.
6. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Galintis valdyti ne mažiau kaip 6 keltuvus.
2. Galimybė grupuoti keltuvus.
3. Montuojamas į įrangos komutacinę (rack tipo) spintą.
4. Turintis lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 5 coliai.
5. Avarinis „STOP“ mygtukas. Turi avarinio stabdymo mygtuką (angl. e-stop), kuris atitinka LST EN ISO 13849-1 arba EN ISO 13849-1, LST EN ISO 13850 arba EN ISO 13850, LST EN 60947-5-1 arba EN 60947-5-1 bei LST EN 60947-5-5 arba EN 60947-5-5 standartų reikalavimus.

3. Minimalūs reikalavimai: Nuotolinis mechanikos valdymo pultas
Bendri 
1. Prie Kėlimo mechanizmų valdymo pulto sistemos turi būti  komplektuojamas nuotolinis valdymo pultas, leidžiantis operatoriui valdyti mechanizmus iš bet kurios vietos scenoje.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Skirtas naudoti kartu su valdymo pultu poz. 1.2.
2. Turintis lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 7 coliai.
6. Avarinis „STOP“ mygtukas. Turi avarinio stabdymo mygtuką (angl. e-stop), kuris atitinka LST EN ISO 13849-1 arba EN ISO 13849-1, LST EN ISO 13850 arba EN ISO 13850, LST EN 60947-5-1 arba EN 60947-5-1 bei LST EN 60947-5-5 arba EN 60947-5-5 standartų reikalavimus.

4. Minimalūs reikalavimai: Apšvietimo tiltas su elektros ir signalų jungtimis, 10m
Bendri 
1. Perkamas apšvietimo tiltas su elektros ir signalų jungtimis.
2. specialūs aliuminio profiliai skirti keltuvams su vidine instaliacija ir pagrindinėmis elektros bei signalų jungtimis. Visa elektros komutacija turi būti atliekama profilių viduje, kad išorėje nebūtų matomi laisvi elektros kabeliai, prailgintuvai ar šakotuvai.
3. Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Tiltą sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm.
2. Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 10 m.
3. Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje ne mažiau kaip 18 vnt.
4. Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys.
5. Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
6. Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
7. Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.
8. Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti
nuimamas neišmontuojant tilto.
Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo.

5. Minimalūs reikalavimai Kabelių surinkėjui
Bendri 
1. Kabelių surinkėjas, skirtas konstrukcijoms prie kurių tvirtinami apšvietimo prietaisai.
2. Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Spyruoklinio veikimo principo.
2. Darbinė eiga nemažesnė nei 12m.
3. Maksimalus darbinis greitis ne mažesnis nei 0.2 m/s.
4. Komplektuojama kartu su hibridiniu kabeliu (elektra+signalas).

6. Minimalūs reikalavimai Grindinė dėžutė su komutacinėmis elektros ir signalo perdavimo jungtimis
Bendri
1. Perkama Grindinė dėžutė su komutacinėmis elektros ir signalo perdavimo jungtimis
2. Kiekis – 8 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui.
2. Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu.
3. Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 8 vnt. prietaisinių signalo jungčių.
4. Juodos spalvos

7. Minimalūs reikalavimai Rozečių blokas operatorinėje
Bendri
1. Perkamas Rozečių blokas operatorinei
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 3 m.
2. Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis ir visomis
reikalingomis signalų jungtimis
3. laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
4. Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.
5. Profilio dangtelis montuojasi segmentais.


[bookmark: _Hlk523497210]III SKYRIUS
TECHNINIAI PARAMETRAI

[bookmark: _Hlk41297883]Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

IV SKYRIUS
PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.


V SKYRIUS
GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu. 
Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.
Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t.y. garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

VI SKYRIUS
DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba patvarioje laikmenoje[footnoteRef:1]. [1:  Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.] 


VII SKYRIUS
TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.




