TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI“


1. Perkančioji organizacija - Telšių „Ateities“ progimnaziją, Lygumų g. 47, 87145 Telšiai.
2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001, kuriam Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2024 m. sausio 17 d.  įsakymu  Nr. V-57 „Dėl finansavimo skyrimo“ skirta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto tiklsas -  sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
3. Pirkimo objektas – Lauko muzikos instrumentai su įrengimu.
4. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t. y. Pirkėjas priima lygiavertį pirkimo objektą.
6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Tiekėjo pateikiama informacija apie siūlomos prekės atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
7. Muzikos instrumentai turi būti nauji ir nenaudoti. Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu į Telšių „Ateities“ progimnaziją adresu Lygumų g. 47, Telšiai. Kontaktinis asmuo Telšių „Ateities“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Mindaugas Gusarovas Tel. Nr. +370 673 21971, el. p. mindaugas.gusarovas@ateitistelsiai.lt
8. Muzikos instrumentai bus statomi ant natūralios vejos dangos, t.y. montuojami į žemę. Visi lauko muzikos instrumentai turi būti statomi pagal gamintojo instrukcijas ir atsižvelgiant į kiekvienam instrumentui priskirtą apsauginę zoną. Tiksli instrumentų montavimo vieta tikslinama vietoje. Pristatymo, montavimo  ir pridavimo darbų  išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
9. Tarpai tarp lauko muzikos instrumentų turi būti pakankami, kad galėtų patogiai judėti ir prie jų privažiuoti specialiosiomis  judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys. Naudojimasis muzikos instrumentais  turi būti prieinamas  kiekvienam vaikui, nepriklausomai  nuo jo amžiaus,  turimų specialiųjų ugdymo (-si) poreikių ir/ar negalių.
10. Muzikos  instrumentai turi būti pristatyti  ir muzikos aikštelės įrengimo dabai pilnai užbaigti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą 1 mėnesiui.
11. Lauko muzikos instrumentai turi atitikti jiems taikomų EN 1176 ar lygiaverčių standartų reikalavimams. Tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu turės pateikti atitikties sertifikatą ar kitus lygieverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiam reikalavimui.
12. Perkančioji organizaciją vykdo žaliajį pirkimą ir nustato aplinkosauginius kriterijus Prekėms vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterių taikymo  vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto  2011  m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.1., 4.4.4.4. punktais: 
4.4.4.1. punktu Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją  rengti elektronine forma ir kitai sutarties šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu.
4.4.4.4. punktu Prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, jų sudedamosios dalys  turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Lauko muzikos instrumentams turi būti suteikiama  gamintojo garantija ne mažesnė nei 6 metai, montavimo darbams 2 metų garantija. Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas  dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu turės pateikti lauko muzikos instrumentų garantiją patvirtinančius dokumentus.
13. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo instrumentų įrengimo dienos, pažymint šį faktą prekių perdavimo – priėmimo akte. 
14. Tiekiant prekes naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.

Prekių techninė specifikacija
1 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas 
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos
	Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius (nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį, o dokumente pažymėti vietą/skiltį/grafą ir greta nurodyti punktą ir/ar papunktį, kuris grindžiamas) 

	1.
	Išilginių varpų komplektas, 1 kompl.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	1.1. Instrumentas turi atitikti C pentatonikos mažore garsus nuo C4.
1.2. Komplekto sudėtyje turi būti 6-i įvairiaspalviai skirtingą toną skleidžiantys vertikalūs vamzdžiai, pagaminti iš anoduoto aliuminio arba lygiaverčio metalo. 
1.3. Konstrukcijos iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo pavienių stulpų.
1.4. Tvirtinimo elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. 
1.5. Komplekte šešios ergonominės mušamosios lazdelės pritvirtintos prie atskirų konstrukcijų nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo lynais su laikikliais 
1.6. Išmatavimai: aukštis – nuo 1195mm ±50mm iki 1510mm ±50 mm, plotis nuo 112 mm ±50 mm iki 140 mm ±50 mm. 
1.7. Pritaikytas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.
1.8. Pritaikytas ir neįgaliesiems.
1.9. Atsparus atmosferos poveikiui.
	

	2.
	Ksilofonas, 1 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	2.1. Instrumentas turi būti suderintas C pentatoniniame mažore nuo C5. 
2.2. Instrumento sudėtyje turi būti 11-a anoduoto aliuminio arba lygiaverčio metalo vamzdelių, sujungtų nerūdijančio plieno arba analogiško metalo lynais.
2.3. Trijų dalių rėmas pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo.
2.3. Tvirtinimo elementai iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. 
2.4. Viena pora ergonomiškų lazdelių, prie rėmo pritvirtintų nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo lynais.
2.5. Turi būti pritaikytas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.
2.6. Instrumentas pritaikytas ir neįgaliems.
2.7. Išmatavimai: ilgis 685 mm ±50 mm, plotis 880 mm ±50 mm, ne aukštesnis nei 1384 mm ±50 mm.
2.8. Medžiagos atsparios atmosferos poveikiui.
	

	3.
	Metalofonas, 1 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	3.1. Metalofonas turi būti suderintas C diatoniniame mažore nuo C4.
3.2. Ne mažiau, kaip 15 vnt. garsinių plokštelių pagamintų iš anoduoto aliuminio arba lygiaverčio metalo. Spalvotos.
3.3. Rezonatorius iš anoduoto aliuminio arba lygiaverčio metalo. Juodas. Tvirtinamas tarp dviejų HDPE lakštų.
3.4.Tvirtinimo stulpas iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo.
3.5. Vandalams atsparūs tvirtinimo elementai iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo.
3.6. Komplekte 2 (dvi) ergonominės mušamosios lazdelės su nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo tvirtinimo lynais dengtais nailonu.
3.7. Išmatavimai: ilgis – 750 mm ± 50 mm; plotis – 553 mm ± 50 mm; ne aukštesnis nei 946 mm ± 50 mm;
3.8. Turi būti pritaikytas montavimui į žemę. 
3.9. Pritaikytas ir neįgaliesiems.
3.10. Atsparus atmosferos poveikiui.
	

	4.
	Natų knyga, 1 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	4.1. Pagaminta iš HDPE arba lygiaverčio korpuso su sudėtiniais laminuotais lapais.
4.2. Knygoje  ne mažiau kaip 4 lapai su ne mažiau  kaip 8 -iomis lietuvių liaudies dainomis, spalvotomis natomis.
4.3. Tvirtinimo stulpas iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. 
4.4. Tvirtinimo elementai atsparūs vandalams iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo.
4.5. Išmatavimai: ne aukštesnis nei 1180 mm ±50 mm; plotis – 590 ±50 mm; gylis – 290 mm ±50 mm.
4.6. Pritaikytas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.
4.7. Pritaikyta ir neįgaliesiems.
4.8. Atsparus atmosferos poveikiui.
	

	5. 
	Būgnas, 1 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	5.1. Melodinio būgno garsai turi atitikti G mažoro pentatonikos skalės garsus nuo G3.
5.2. Pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo veidrodiniu paviršiumi.
5.3. Trijų dalių konstrukcijos rėmas iš poliruoto veidrodiniu paviršiumi nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. 
5.4. Vandalams atspariomis tvirtinimo detalės.
5.5. Viena pora mušamųjų lazdelių pritvirtintų nerūdijančio plieno lynais arba analogiškos  medžiagos.
5.6. Būgneliu galima groti rankomis.
5.7. Išmatavimai: ne aukštesnis nei 980 mm ±50mm. skersmuo – 490 mm ±50 mm;
5.8. Pritaikytas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.
5.9. Pritaikyta ir neįgaliesiems.
5.10. Atsparus atmosferos poveikiui.
	

	6.
	Rezonuojanti dėžė, 1 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	6.1. Instrumentas pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo.
6.2. Vandalams atsparūs nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo tvirtinimo elementai.
6.3. Išmatavimai: ne žemesnis nei 410 mm ±50mm, plotis 280 mm ±50mm, gylis 360 mm ±50mm.
6.4. Pritaikytas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.
6.5. Pritaikyta ir neįgaliesiems.
6.6.  Atsparus atmosferos poveikiui.
	

	7.
	Būgnų pora, 1 kompl.
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas

	

	
	
	7.1. Dviejų skirtingo diametro ir spalvų  būgnelių pora. 
7.2. Cilindrai pagaminti iš sustiprinto U-PVC plastiko arba lygiaverčio,  daužymo paviršiai iš sustiprinto ABS arba lygiaverčio plastiko.
7.3. Dažyti bešviniais PU dažais.
7.4. Tvirtinimo stulpas iš poliruoto veidrodiniu paviršiumi nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo.
7.5. Tvirtinimo laikikliai pagaminti iš PU.
7.6. Grojama rankomis.
7.7. Išmatavimai: ne aukštesnis nei 800 mm ± 50 mm,  plotis – 555 mm ± 50 mm.
7.8. Skirtas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.
7.9.  Pritaikytas ir neįgaliesiems.
7.10. Atsparus atmosferos poveikiui.
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