




VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ketina įsigyti du keleivinius hibridinius (visiškai hibridinius, angl. „Full Hybrid“) automobilius.

Techniniai reikalavimai automobiliui:

	Pavadinimas reikalavimui
	Nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos

	1. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1. 
	Automobilio markė, modelis
	Būtina nurodyti.

	1.2.
	Pagaminimo metai
	Automobilis turi būti pagamintas ne senesnis kaip 12 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo dienos (naujas, neeksploatuotas).

	1.3.
	Klasė (tipas)
	M1 klasė

	1.4.
	Garantija automobiliui
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba rida ne mažesnė kaip 100 000 km

	1.5.
	Durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 durys automobilio šonuose

	1.6.
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne daugiau kaip 5 (įskaitant vairuotoją)

	1.7.
	Ratai
	Ratai ne mažiau kaip R16

	1.8.
	Pradurtos padangos taisymo rinkinys/arba atsarginis ratas su raktų komplektu keitimui
	Būtina

	1.9.
	Bagažinės tūris (l)
	Ne mažiau kaip 500

	1.10.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

	1.10.1.
	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti 95 g/km.

Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba lygiaverčiai įrodymai.
	

	1.10.2.
	Realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis turi neviršyti 80 procentų ribinės vertės, t.y. neviršija 76 g/km (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba lygiaverčiai įrodymai.
	








	2. AUTOMOBILIO VARIKLIS, VAŽIUOKLĖ BEI TRANSMISIJA

	2.1.
	Kuro rūšis
	Benzinas/elektra (Hibridinis)

	2.2.
	Variklio galia (kw) kartu su elektros varikliu
	Ne mažiau kaip 110
Ne daugiau kaip 170

	2.3.
	Greičių dėžė
	Automatinė

	2.4.
	Varantieji ratai
	Priekinių varančiųjų ratų sistema/arba keturių varančiųjų ratų sistema

	2.5.
	Prošvaisa (mm)
	Ne mažesnė kaip 143

	3. MINIMALŪS REIKALAVIMAI AUTOMOBILIO ĮRANGAI, SAUGUMUI IR KOMPLEKTACIJAI

	3.1.
	Suderinamumas su APPle CarPlay ir Android Auto per WI-FI, Bluetooth, FM  radijas su ne mažiau kaip 4 garsiakalbiais, lietimui jautrus ekranas.
	Būtina

	3.2.
	Stabdžių antiblokavimo sistema
	Būtina

	3.3.
	Padangų slėgio stebėjimo sistema
	Būtina

	3.4.
	Avarinio stabdymo pagalbos sistema BAS
	Būtina

	3.5.
	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
	Būtina

	3.6.
	Priekinės, šoninės ir užuolaidos tipo saugos oro pagalvės
	Būtina

	3.7.
	Saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
	Būtina

	3.8.
	Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
	Būtina

	3.9.
	Gamyklinis greičio ribotuvas iki 180 km/h
	Būtina

	3.10.
	ECO režimas
	Būtina

	3.11.
	Galiniai parkavimo jutikliai ir/ arba galinio vaizdo kamera
	Būtina

	3.12.
	Aklosios zonos perspėjimo sistema
	Būtina

	3.13.
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai

	3.14.
	Žibintai
	LED dienos žibintai, lietaus ir kritulių jutikliai, rūko žibintai

	3.15.
	Dieninės važiavimo šviesos
	Būtina

	3.16.
	Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
	Būtina

	3.17.
	Centrinė konsolė
	Su uždara daiktadėže, 
su porankiu

	3.18.
	Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
	Būtina

	3.19.
	Automatinė klimato kontrolė
	Būtina

	3.20.
	Priekiniai, galiniai durų langai
	Elektra valdomi

	3.21.
	Gesintuvas
	Būtina

	3.22.
	Priekinių sėdynių šildymas
	Būtina

	3.23.
	Vaistinėlė
	Būtina – sukomplektuota pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus

	3.24.
	Avarinis ženklas
	Būtina

	3.25.
	Šviesą atspindinti liemenė
	Būtina

	4. KITI REIKALAVIMAI

	4.1.
	Automobilio naudojimo instrukcija
	Lietuvių kalba

	4.2.
	Automobilio paruošimas eksploatacijai
	Registracija, privalomoji techninė apžiūra ir taršos mokestis (jei toks būtų) pardavėjo sąskaita

	4.3.
	Automobilio pristatymas po sutarties pasirašymo adresu A. Vienuolio g. 8, Vilnius
	Per 4 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025-12-01 (imtinai)

	5. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS

	5.1.
	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

	5.2.
	Pardavėjas teikia konsultacijas prekės remonto klausimais pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu.

	5.3.
	Garantinio serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Vilniaus miesto teritorijoje. Jeigu garantinio serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Vilniaus miesto teritorijos ribų, tai prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) pirkėjui) yra atliekamas pardavėjo sąskaita.

	5.4.
	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo prekės perdavimo pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie  yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu pirkėjas negali naudotis preke dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina.

	5.5.
	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba kitu šalių sutartu terminu. Paslaugų suteikimo metu Pardavėjas Pirkėjui suteikia pakaitinį automobilį.

	5.6.
	Garantiniu laikotarpiu prekei sugedus dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

	5.7.
	Teikiant paslaugas turi būti naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

	5.8.
	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamintojo, oficialioje gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.

	5.9.
	Paslaugos iš pardavėjo yra perduotos, o pirkėjo priimtos, kai pardavėjas ir pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.
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